(module dip40_smt_header (layer F.Cu) (tedit 5975E0E7)
  (fp_text reference REF** (at -7.62 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value dip40_smt_header (at -7.62 50.8) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start -7.62 0) (end -6.35 0) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -7.62 0) (end -7.62 1.27) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.97 0) (end -13.97 48.26) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.97 48.26) (end -1.27 48.26) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 48.26) (end -1.27 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -1.27 0) (end -13.97 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 21 smd rect (at -15.24 48.26) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 2.54) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 5.08) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 7.62) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 10.16) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 12.7) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0 15.24) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0 17.78) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 0 20.32) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 0 22.86) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 25.4) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 0 27.94) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 0 30.48) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0 33.02) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0 35.56) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 0 38.1) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 0 40.64) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 0 43.18) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 0 45.72) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 0 48.26) (size 3.5 1) (drill (offset 1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -15.24 45.72) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -15.24 43.18) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -15.24 40.64) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -15.24 38.1) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -15.24 35.56) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -15.24 33.02) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -15.24 30.48) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -15.24 27.94) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -15.24 25.4) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -15.24 22.86) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -15.24 20.32) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -15.24 17.78) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -15.24 15.24) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -15.24 12.7) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -15.24 10.16) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -15.24 7.62) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -15.24 5.08) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -15.24 2.54) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -15.24 0) (size 3.5 1) (drill (offset -1.3 0)) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
