(label) @5
(label) @begin
(label) @end
(byte*) BGCOL
(const byte*) BGCOL#0 BGCOL = ((byte*))(word/dword/signed dword) 53281
(byte*) BGCOL1
(byte*) BGCOL2
(byte*) BGCOL3
(byte*) BGCOL4
(byte) BLACK
(const byte) BLACK#0 BLACK = (byte/signed byte/word/signed word/dword/signed dword) 0
(byte) BLUE
(byte*) BORDERCOL
(byte) BROWN
(byte*) CHARGEN
(byte*) CIA1_INTERRUPT
(byte*) CIA1_PORT_A
(byte*) CIA1_PORT_A_DDR
(byte*) CIA1_PORT_B
(byte*) CIA1_PORT_B_DDR
(byte*) CIA2_INTERRUPT
(byte*) CIA2_PORT_A
(byte*) CIA2_PORT_A_DDR
(byte*) CIA2_PORT_B
(byte*) CIA2_PORT_B_DDR
(byte) CIA_INTERRUPT_CLEAR
(byte*) COLS
(byte) CYAN
(byte*) D011
(byte*) D016
(byte*) D018
(byte) DARK_GREY
(byte) GREEN
(byte) GREY
(void()**) HARDWARE_IRQ
(byte) IRQ_COLLISION_BG
(byte) IRQ_COLLISION_SPRITE
(byte*) IRQ_ENABLE
(byte) IRQ_LIGHTPEN
(byte) IRQ_RASTER
(byte*) IRQ_STATUS
(void()**) KERNEL_IRQ
(byte*) LIGHTPEN_X
(byte*) LIGHTPEN_Y
(byte) LIGHT_BLUE
(byte) LIGHT_GREEN
(byte) LIGHT_GREY
(byte) ORANGE
(byte) PINK
(byte*) PROCPORT
(byte) PROCPORT_BASIC_KERNEL_IO
(byte*) PROCPORT_DDR
(byte) PROCPORT_DDR_MEMORY_MASK
(byte) PROCPORT_KERNEL_IO
(byte) PROCPORT_RAM_ALL
(byte) PROCPORT_RAM_CHARROM
(byte) PROCPORT_RAM_IO
(byte) PURPLE
(byte*) RASTER
(byte) RED
(byte*) SPRITES_COLS
(byte*) SPRITES_ENABLE
(byte*) SPRITES_EXPAND_X
(byte*) SPRITES_EXPAND_Y
(byte*) SPRITES_MC
(byte*) SPRITES_MC1
(byte*) SPRITES_MC2
(byte*) SPRITES_PRIORITY
(byte*) SPRITES_XMSB
(byte*) SPRITES_XPOS
(byte*) SPRITES_YPOS
(word) SPRITE_PTRS
(byte) VIC_BMM
(byte*) VIC_CONTROL
(byte*) VIC_CONTROL2
(byte) VIC_CSEL
(byte) VIC_DEN
(byte) VIC_ECM
(byte) VIC_MCM
(byte*) VIC_MEMORY
(byte) VIC_RSEL
(byte) VIC_RST8
(byte) WHITE
(byte) YELLOW
(void()) main()
(label) main::@return

