(label) @1
(label) @begin
(label) @end
(const byte*) CHARGEN = (byte*) 53248
(const byte*) PROCPORT = (byte*) 1
(const byte*) SCREEN = (byte*) 1024
(void()) main()
(byte~) main::$1 reg byte a 202.0
(label) main::@1
(label) main::@2
(label) main::@3
(label) main::@4
(label) main::@5
(label) main::@6
(label) main::@return
(byte*) main::CHAR_A
(const byte*) main::CHAR_A#0 CHAR_A = (const byte*) CHARGEN+(byte) 8
(byte) main::bits
(byte) main::bits#0 bits zp[1]:3 22.0
(byte) main::bits#1 bits zp[1]:3 67.33333333333333
(byte) main::bits#2 bits zp[1]:3 44.85714285714286
(byte) main::c
(byte) main::c#2 reg byte a 101.0
(byte*) main::sc
(byte*) main::sc#1 sc zp[2]:4 53.25
(byte*) main::sc#2 sc zp[2]:4 7.333333333333333
(byte*) main::sc#3 sc zp[2]:4 52.33333333333333
(byte*) main::sc#7 sc zp[2]:4 11.0
(byte) main::x
(byte) main::x#1 reg byte x 151.5
(byte) main::x#2 reg byte x 25.25
(byte) main::y
(byte) main::y#1 y zp[1]:2 16.5
(byte) main::y#2 y zp[1]:2 2.5384615384615383

zp[1]:2 [ main::y#2 main::y#1 ]
zp[1]:3 [ main::bits#2 main::bits#0 main::bits#1 ]
zp[2]:4 [ main::sc#3 main::sc#7 main::sc#2 main::sc#1 ]
reg byte x [ main::x#2 main::x#1 ]
reg byte a [ main::c#2 ]
reg byte a [ main::$1 ]
