(label) @1
(label) @2
(label) @begin
(label) @end
(const byte*) CIA1_INTERRUPT = (byte*) 56333
(const byte) CIA_INTERRUPT_CLEAR = (byte) $7f
(const byte*) IRQ_CHANGE_IDX[]  = { (byte) $20, (byte) $21, (const byte) IRQ_CHANGE_NEXT, (byte) $20, (byte) $21, (const byte) IRQ_CHANGE_NEXT, (byte) $20, (byte) $21, (const byte) IRQ_CHANGE_NEXT, (byte) $20, (byte) $21, (const byte) IRQ_CHANGE_NEXT }
(const byte) IRQ_CHANGE_NEXT = (byte) $7f
(const byte*) IRQ_CHANGE_VAL[]  = { (byte) $b, (byte) $b, (byte) $63, (byte) 0, (byte) 0, (byte) $80, (byte) 7, (byte) 7, (byte) $83, (byte) 0, (byte) 0, (byte) $60 }
(const byte*) IRQ_ENABLE = (byte*) 53274
(const byte) IRQ_RASTER = (byte) 1
(const byte*) IRQ_STATUS = (byte*) 53273
(const void()**) KERNEL_IRQ = (void()**) 788
(const byte*) RASTER = (byte*) 53266
(const byte*) SCREEN = (byte*) 1024
(const byte*) VIC_BASE = (byte*) 53248
(const byte*) VIC_CONTROL = (byte*) 53265
(const byte) VIC_SIZE = (byte) $30
(byte) irq_idx loadstore zp[1]:2 6.857142857142857
(void()) main()
(label) main::@return
interrupt(KERNEL_MIN)(void()) table_driven_irq()
(label) table_driven_irq::@1
(label) table_driven_irq::@2
(label) table_driven_irq::@3
(label) table_driven_irq::@4
(label) table_driven_irq::@5
(label) table_driven_irq::@6
(label) table_driven_irq::@return
(byte) table_driven_irq::idx
(byte) table_driven_irq::idx#0 reg byte a 11.0
(byte) table_driven_irq::val
(byte) table_driven_irq::val#0 reg byte x 6.166666666666666

zp[1]:2 [ irq_idx ]
reg byte a [ table_driven_irq::idx#0 ]
reg byte x [ table_driven_irq::val#0 ]
