(label) @1
(label) @begin
(label) @end
(const byte*) IRQ_STATUS = (byte*) 53273
(const void()**) KERNEL_IRQ = (void()**) 788
(const byte*) SCREEN = (byte*) 1024
(byte) col1 loadstore zp[1]:3 4.0
interrupt(KERNEL_MIN)(void()) irq()
(label) irq::@return
(void()) main()
(byte~) main::$0 reg byte a 20002.0
(label) main::@1
(label) main::@2
(label) main::@3
(label) main::@4
(label) main::@5
(label) main::@6
(byte) main::a
(byte) main::a#1 reg byte y 15001.5
(byte) main::a#2 reg byte y 10001.0
(byte) main::x
(byte) main::x#1 reg byte x 71.0
(byte) main::x#6 reg byte x 1123.6666666666665
(byte) main::y
(byte) main::y#1 y zp[1]:2 1501.5
(byte) main::y#4 y zp[1]:2 2000.4999999999998

reg byte x [ main::x#6 main::x#1 ]
zp[1]:2 [ main::y#4 main::y#1 ]
reg byte y [ main::a#2 main::a#1 ]
zp[1]:3 [ col1 ]
reg byte a [ main::$0 ]
