(label) @1
(label) @begin
(label) @end
(byte*) DTV_BLITTER_ALU
(const byte*) DTV_BLITTER_ALU#0 DTV_BLITTER_ALU = (byte*) 54078
(byte*) DTV_BLITTER_CONTROL
(const byte*) DTV_BLITTER_CONTROL#0 DTV_BLITTER_CONTROL = (byte*) 54074
(byte*) DTV_BLITTER_CONTROL2
(const byte*) DTV_BLITTER_CONTROL2#0 DTV_BLITTER_CONTROL2 = (byte*) 54079
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_HI#0 DTV_BLITTER_DEST_HI = (byte*) 54066
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_LIN_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_LIN_HI#0 DTV_BLITTER_DEST_LIN_HI = (byte*) 54070
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_LIN_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_LIN_LO#0 DTV_BLITTER_DEST_LIN_LO = (byte*) 54069
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_LO#0 DTV_BLITTER_DEST_LO = (byte*) 54064
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_MI
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_MI#0 DTV_BLITTER_DEST_MI = (byte*) 54065
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_MOD_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_MOD_HI#0 DTV_BLITTER_DEST_MOD_HI = (byte*) 54068
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_MOD_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_MOD_LO#0 DTV_BLITTER_DEST_MOD_LO = (byte*) 54067
(byte*) DTV_BLITTER_DEST_STEP
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_STEP#0 DTV_BLITTER_DEST_STEP = (byte*) 54071
(byte*) DTV_BLITTER_LEN_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_LEN_HI#0 DTV_BLITTER_LEN_HI = (byte*) 54073
(byte*) DTV_BLITTER_LEN_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_LEN_LO#0 DTV_BLITTER_LEN_LO = (byte*) 54072
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_HI#0 DTV_BLITTER_SRCA_HI = (byte*) 54050
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LIN_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LIN_HI#0 DTV_BLITTER_SRCA_LIN_HI = (byte*) 54054
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LIN_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LIN_LO#0 DTV_BLITTER_SRCA_LIN_LO = (byte*) 54053
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LO#0 DTV_BLITTER_SRCA_LO = (byte*) 54048
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MI#0 DTV_BLITTER_SRCA_MI = (byte*) 54049
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MOD_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MOD_HI#0 DTV_BLITTER_SRCA_MOD_HI = (byte*) 54052
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MOD_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MOD_LO#0 DTV_BLITTER_SRCA_MOD_LO = (byte*) 54051
(byte*) DTV_BLITTER_SRCA_STEP
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_STEP#0 DTV_BLITTER_SRCA_STEP = (byte*) 54055
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_HI#0 DTV_BLITTER_SRCB_HI = (byte*) 54058
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LIN_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LIN_HI#0 DTV_BLITTER_SRCB_LIN_HI = (byte*) 54062
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LIN_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LIN_LO#0 DTV_BLITTER_SRCB_LIN_LO = (byte*) 54061
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LO#0 DTV_BLITTER_SRCB_LO = (byte*) 54056
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MI#0 DTV_BLITTER_SRCB_MI = (byte*) 54057
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MOD_HI
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MOD_HI#0 DTV_BLITTER_SRCB_MOD_HI = (byte*) 54060
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MOD_LO
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MOD_LO#0 DTV_BLITTER_SRCB_MOD_LO = (byte*) 54059
(byte*) DTV_BLITTER_SRCB_STEP
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_STEP#0 DTV_BLITTER_SRCB_STEP = (byte*) 54063
(byte*) DTV_BLITTER_TRANSPARANCY
(const byte*) DTV_BLITTER_TRANSPARANCY#0 DTV_BLITTER_TRANSPARANCY = (byte*) 54075
(byte) DTV_BLIT_ADD
(const byte) DTV_BLIT_ADD#0 DTV_BLIT_ADD = (byte) $30
(byte) DTV_BLIT_CLEAR_IRQ
(const byte) DTV_BLIT_CLEAR_IRQ#0 DTV_BLIT_CLEAR_IRQ = (byte) 1
(byte) DTV_BLIT_DEST_CONT
(const byte) DTV_BLIT_DEST_CONT#0 DTV_BLIT_DEST_CONT = (byte) 8
(byte) DTV_BLIT_DEST_FWD
(const byte) DTV_BLIT_DEST_FWD#0 DTV_BLIT_DEST_FWD = (byte) 8
(byte) DTV_BLIT_FORCE_START
(const byte) DTV_BLIT_FORCE_START#0 DTV_BLIT_FORCE_START = (byte) 1
(byte) DTV_BLIT_SRCA_FWD
(const byte) DTV_BLIT_SRCA_FWD#0 DTV_BLIT_SRCA_FWD = (byte) 2
(byte) DTV_BLIT_SRCB_FWD
(const byte) DTV_BLIT_SRCB_FWD#0 DTV_BLIT_SRCB_FWD = (byte) 4
(byte) DTV_BLIT_STATUS_BUSY
(const byte) DTV_BLIT_STATUS_BUSY#0 DTV_BLIT_STATUS_BUSY = (byte) 1
(byte) DTV_BLIT_TRANSPARANCY_NONE
(const byte) DTV_BLIT_TRANSPARANCY_NONE#0 DTV_BLIT_TRANSPARANCY_NONE = (byte) 0
(byte*) DTV_FEATURE
(const byte*) DTV_FEATURE#0 DTV_FEATURE = (byte*) 53311
(byte) DTV_FEATURE_ENABLE
(const byte) DTV_FEATURE_ENABLE#0 DTV_FEATURE_ENABLE = (byte) 1
(byte*) SCREEN
(const byte*) SCREEN#0 SCREEN = (byte*) 1024
(byte[]) SRCA
(const byte[]) SRCA#0 SRCA = { (byte) 'c', (byte) 'a', (byte) 'm', (byte) 'e', (byte) 'l', (byte) 'o', (byte) 't', (byte) '!', (byte) ' ' }
(byte) SRCA_LEN
(const byte) SRCA_LEN#0 SRCA_LEN = (byte) 9
(byte[]) SRCB
(const byte[]) SRCB#0 SRCB = { (byte) $80 }
(void()) main()
(byte~) main::$9 reg byte a 202.0
(label) main::@1
(label) main::@2
(label) main::@return
(byte) main::r
(byte) main::r#1 reg byte x 16.5
(byte) main::r#2 reg byte x 56.0

reg byte x [ main::r#2 main::r#1 ]
reg byte a [ main::$9 ]
