(module LED_Cube_4x4 (layer F.Cu) (tedit 5DFFA9B5)
  (fp_text reference A1 (at 0 5.969) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value LED_Cube_4x4 (at 0 -7.366) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 -30.48) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 10.16 -30.48) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 25.4 -30.48) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 40.64 -30.48) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -5.08 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 10.16 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 25.4 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 40.64 -15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 10.16 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 25.4 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 40.64 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -5.08 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 10.16 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 25.4 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 40.64 15.24) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -8.89 -21.59) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -8.89 -17.78) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -8.89 -6.35) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -8.89 -2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.6) (layers *.Cu *.Mask))
)
