NOTE Copyright (C), 1992-2010, Lattice Semiconductor Corporation *
NOTE All Rights Reserved *
NOTE DATE CREATED: Thu Dec 28 23:23:58 2023 *
NOTE DESIGN NAME: RAM2E *
NOTE DEVICE NAME: LCMXO2-640HC-4TQFP100 *
NOTE PIN ASSIGNMENTS *
NOTE PINS RD[0] : 36 : inout *
NOTE PINS LED : 35 : out *
NOTE PINS C14M : 62 : in *
NOTE PINS RD[7] : 43 : inout *
NOTE PINS RD[6] : 42 : inout *
NOTE PINS RD[5] : 41 : inout *
NOTE PINS RD[4] : 40 : inout *
NOTE PINS RD[3] : 39 : inout *
NOTE PINS RD[2] : 38 : inout *
NOTE PINS RD[1] : 37 : inout *
NOTE PINS DQMH : 49 : out *
NOTE PINS DQML : 48 : out *
NOTE PINS RAout[11] : 59 : out *
NOTE PINS RAout[10] : 64 : out *
NOTE PINS RAout[9] : 63 : out *
NOTE PINS RAout[8] : 65 : out *
NOTE PINS RAout[7] : 67 : out *
NOTE PINS RAout[6] : 69 : out *
NOTE PINS RAout[5] : 71 : out *
NOTE PINS RAout[4] : 75 : out *
NOTE PINS RAout[3] : 74 : out *
NOTE PINS RAout[2] : 70 : out *
NOTE PINS RAout[1] : 68 : out *
NOTE PINS RAout[0] : 66 : out *
NOTE PINS BA[1] : 60 : out *
NOTE PINS BA[0] : 58 : out *
NOTE PINS nRWEout : 51 : out *
NOTE PINS nCASout : 52 : out *
NOTE PINS nRASout : 54 : out *
NOTE PINS nCSout : 57 : out *
NOTE PINS CKEout : 53 : out *
NOTE PINS nVOE : 10 : out *
NOTE PINS Vout[7] : 12 : out *
NOTE PINS Vout[6] : 14 : out *
NOTE PINS Vout[5] : 16 : out *
NOTE PINS Vout[4] : 19 : out *
NOTE PINS Vout[3] : 13 : out *
NOTE PINS Vout[2] : 17 : out *
NOTE PINS Vout[1] : 15 : out *
NOTE PINS Vout[0] : 18 : out *
NOTE PINS nDOE : 20 : out *
NOTE PINS Dout[7] : 32 : out *
NOTE PINS Dout[6] : 31 : out *
NOTE PINS Dout[5] : 21 : out *
NOTE PINS Dout[4] : 24 : out *
NOTE PINS Dout[3] : 28 : out *
NOTE PINS Dout[2] : 25 : out *
NOTE PINS Dout[1] : 27 : out *
NOTE PINS Dout[0] : 30 : out *
NOTE PINS Din[7] : 87 : in *
NOTE PINS Din[6] : 88 : in *
NOTE PINS Din[5] : 99 : in *
NOTE PINS Din[4] : 1 : in *
NOTE PINS Din[3] : 9 : in *
NOTE PINS Din[2] : 98 : in *
NOTE PINS Din[1] : 97 : in *
NOTE PINS Din[0] : 96 : in *
NOTE PINS Ain[7] : 8 : in *
NOTE PINS Ain[6] : 86 : in *
NOTE PINS Ain[5] : 84 : in *
NOTE PINS Ain[4] : 78 : in *
NOTE PINS Ain[3] : 4 : in *
NOTE PINS Ain[2] : 7 : in *
NOTE PINS Ain[1] : 2 : in *
NOTE PINS Ain[0] : 3 : in *
NOTE PINS nC07X : 34 : in *
NOTE PINS nEN80 : 82 : in *
NOTE PINS nWE : 29 : in *
NOTE PINS PHI1 : 85 : in *
NOTE CONFIGURATION MODE: NONE *
NOTE COMPRESSION: on *
