*
NOTE Diamond (64-bit) 3.12.1.454 JEDEC Compatible Fuse File.*
NOTE Copyright (C), 1992-2010, Lattice Semiconductor Corporation.*
NOTE All Rights Reserved.*
NOTE DATE CREATED:	Sat Nov 18 02:06:26 2023*
NOTE DESIGN NAME:	RAM2GS_LCMXO2_640HC_impl1.ncd*
NOTE DEVICE NAME:	LCMXO2-640HC-4TQFP100*
NOTE JEDEC FILE STATUS:	Final   Version 1.95*
NOTE PIN ASSIGNMENTS*
NOTE PINS RD[0] : 36 : inout*
NOTE PINS Dout[0] : 76 : out*
NOTE PINS PHI2 : 8 : in*
NOTE PINS RDQML : 48 : out*
NOTE PINS RDQMH : 51 : out*
NOTE PINS nRCAS : 52 : out*
NOTE PINS nRRAS : 54 : out*
NOTE PINS nRWE : 49 : out*
NOTE PINS RCKE : 53 : out*
NOTE PINS RCLKout : 60 : out*
NOTE PINS RCLK : 63 : in*
NOTE PINS nRCS : 57 : out*
NOTE PINS RD[7] : 43 : inout*
NOTE PINS RD[6] : 42 : inout*
NOTE PINS RD[5] : 41 : inout*
NOTE PINS RD[4] : 40 : inout*
NOTE PINS RD[3] : 39 : inout*
NOTE PINS RD[2] : 38 : inout*
NOTE PINS RD[1] : 37 : inout*
NOTE PINS RA[11] : 59 : out*
NOTE PINS RA[10] : 64 : out*
NOTE PINS RA[9] : 62 : out*
NOTE PINS RA[8] : 65 : out*
NOTE PINS RA[7] : 75 : out*
NOTE PINS RA[6] : 68 : out*
NOTE PINS RA[5] : 70 : out*
NOTE PINS RA[4] : 74 : out*
NOTE PINS RA[3] : 71 : out*
NOTE PINS RA[2] : 69 : out*
NOTE PINS RA[1] : 67 : out*
NOTE PINS RA[0] : 66 : out*
NOTE PINS RBA[1] : 47 : out*
NOTE PINS RBA[0] : 58 : out*
NOTE PINS LED : 34 : out*
NOTE PINS nFWE : 15 : in*
NOTE PINS nCRAS : 17 : in*
NOTE PINS nCCAS : 9 : in*
NOTE PINS Dout[7] : 82 : out*
NOTE PINS Dout[6] : 78 : out*
NOTE PINS Dout[5] : 84 : out*
NOTE PINS Dout[4] : 83 : out*
NOTE PINS Dout[3] : 85 : out*
NOTE PINS Dout[2] : 87 : out*
NOTE PINS Dout[1] : 86 : out*
NOTE PINS Din[7] : 1 : in*
NOTE PINS Din[6] : 2 : in*
NOTE PINS Din[5] : 98 : in*
NOTE PINS Din[4] : 99 : in*
NOTE PINS Din[3] : 97 : in*
NOTE PINS Din[2] : 88 : in*
NOTE PINS Din[1] : 96 : in*
NOTE PINS Din[0] : 3 : in*
NOTE PINS CROW[1] : 16 : in*
NOTE PINS CROW[0] : 10 : in*
NOTE PINS MAin[9] : 32 : in*
NOTE PINS MAin[8] : 25 : in*
NOTE PINS MAin[7] : 18 : in*
NOTE PINS MAin[6] : 24 : in*
NOTE PINS MAin[5] : 19 : in*
NOTE PINS MAin[4] : 20 : in*
NOTE PINS MAin[3] : 21 : in*
NOTE PINS MAin[2] : 13 : in*
NOTE PINS MAin[1] : 12 : in*
NOTE PINS MAin[0] : 14 : in*
QP100*
QF171904*
G0*
F0*
L000000
[encoded data, 47859 characters]
*
NOTE END CONFIG DATA*
L47488
[encoded data, 125130 characters]
*
NOTE TAG DATA*
L171648
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
*
C1984*
NOTE FEATURE_ROW*
E0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000010001100000*
NOTE User Electronic Signature Data*
UH00000000*
0872
