<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simconf>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/mrm</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/mspsim</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/avrora</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/serial_socket</project>
  <simulation>
    <title>coap-client-server-example</title>
    <delaytime>-2147483648</delaytime>
    <randomseed>123456</randomseed>
    <motedelay_us>1000000</motedelay_us>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>50.0</transmitting_range>
      <interference_range>100.0</interference_range>
      <success_ratio_tx>1.0</success_ratio_tx>
      <success_ratio_rx>1.0</success_ratio_rx>
    </radiomedium>
    <events>
      <logoutput>40000</logoutput>
    </events>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky1</identifier>
      <description>CoapServer</description>
      <source EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/examples/rest-example/rest-server-example.c</source>
      <commands EXPORT="discard">make rest-server-example.sky TARGET=sky</commands>
      <firmware EXPORT="copy">[CONTIKI_DIR]/examples/rest-example/rest-server-example.sky</firmware>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Position</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.RimeAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.IPAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Mote2MoteRelations</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.MoteAttributes</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspClock</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyButton</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyFlash</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyCoffeeFilesystem</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyByteRadio</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspSerial</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyLED</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspDebugOutput</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyTemperature</moteinterface>
    </motetype>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky2</identifier>
      <description>CoapClient</description>
      <source EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/examples/rest-example/coap-client-example.c</source>
      <commands EXPORT="discard">make coap-client-example.sky TARGET=sky</commands>
      <firmware EXPORT="copy">[CONTIKI_DIR]/examples/rest-example/coap-client-example.sky</firmware>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Position</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.RimeAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.IPAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Mote2MoteRelations</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.MoteAttributes</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspClock</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyButton</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyFlash</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyCoffeeFilesystem</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyByteRadio</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspSerial</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyLED</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspDebugOutput</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyTemperature</moteinterface>
    </motetype>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>54.5338749671737</x>
        <y>36.41934631024719</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>1</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>49.41583327244326</x>
        <y>52.00647916206431</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>2</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky2</motetype_identifier>
    </mote>
  </simulation>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.SimControl
    <width>318</width>
    <z>2</z>
    <height>172</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>0</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.Visualizer
    <plugin_config>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.IDVisualizerSkin</skin>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.AddressVisualizerSkin</skin>
      <viewport>3.686023978928717 0.0 0.0 3.686023978928717 -20.14794638096936 -127.69712925102564</viewport>
    </plugin_config>
    <width>271</width>
    <z>0</z>
    <height>211</height>
    <location_x>666</location_x>
    <location_y>41</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.LogListener
    <plugin_config>
      <filter />
    </plugin_config>
    <width>1263</width>
    <z>1</z>
    <height>199</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>339</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.TimeLine
    <plugin_config>
      <mote>0</mote>
      <mote>1</mote>
      <showRadioRXTX />
      <showRadioHW />
      <showLEDs />
      <split>125</split>
      <zoomfactor>500.0</zoomfactor>
    </plugin_config>
    <width>1263</width>
    <z>3</z>
    <height>150</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>538</location_y>
  </plugin>
</simconf>

