<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simconf>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/mrm</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/mspsim</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/avrora</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/serial_socket</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/collect-view</project>
  <simulation>
    <title>NetDB</title>
    <delaytime>0</delaytime>
    <randomseed>123456</randomseed>
    <motedelay_us>1000000</motedelay_us>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>30.0</transmitting_range>
      <interference_range>30.0</interference_range>
      <success_ratio_tx>1.0</success_ratio_tx>
      <success_ratio_rx>1.0</success_ratio_rx>
    </radiomedium>
    <events>
      <logoutput>40000</logoutput>
    </events>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky1</identifier>
      <description>NetDB Server</description>
      <source EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/examples/antelope/netdb/netdb-server.c</source>
      <commands EXPORT="discard">make netdb-server.sky TARGET=sky</commands>
      <firmware EXPORT="copy">[CONTIKI_DIR]/examples/antelope/netdb/netdb-server.sky</firmware>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Position</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.RimeAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.IPAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Mote2MoteRelations</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.MoteAttributes</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspClock</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyButton</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyFlash</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyCoffeeFilesystem</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyByteRadio</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspSerial</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyLED</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspDebugOutput</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyTemperature</moteinterface>
    </motetype>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky2</identifier>
      <description>NetDB Client</description>
      <source EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/examples/antelope/netdb/netdb-client.c</source>
      <commands EXPORT="discard">make netdb-client.sky TARGET=sky</commands>
      <firmware EXPORT="copy">[CONTIKI_DIR]/examples/antelope/netdb/netdb-client.sky</firmware>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Position</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.RimeAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.IPAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Mote2MoteRelations</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.MoteAttributes</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspClock</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyButton</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyFlash</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyCoffeeFilesystem</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyByteRadio</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspSerial</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyLED</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspDebugOutput</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyTemperature</moteinterface>
    </motetype>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>23.57340748739308</x>
        <y>46.80222047486912</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>1</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>40.39130096157144</x>
        <y>70.54634688655467</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>2</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>66.04131381969006</x>
        <y>36.41113701058369</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>3</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>63.00130046120498</x>
        <y>80.89331313174746</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>4</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>40.2894982777653</x>
        <y>95.14334789567525</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>5</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>-13.168104050312492</x>
        <y>40.250683112542255</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>6</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>80.95025965975177</x>
        <y>44.99507552455861</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>7</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>6.857316697020866</x>
        <y>33.24863334754029</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>8</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>35.975659895989395</x>
        <y>27.42171932830696</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>9</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>13.672853648109518</x>
        <y>68.2461872644317</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>10</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>44.62423029692567</x>
        <y>48.53691502749644</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>51</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky2</motetype_identifier>
    </mote>
  </simulation>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.SimControl
    <width>259</width>
    <z>3</z>
    <height>205</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>0</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.Visualizer
    <plugin_config>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.IDVisualizerSkin</skin>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.MoteTypeVisualizerSkin</skin>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.UDGMVisualizerSkin</skin>
      <viewport>4.472125038273293 0.0 0.0 4.472125038273293 79.43486237544504 -89.06315297501011</viewport>
    </plugin_config>
    <width>475</width>
    <z>0</z>
    <height>429</height>
    <location_x>644</location_x>
    <location_y>9</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.LogListener
    <plugin_config>
      <filter>ID:4$</filter>
    </plugin_config>
    <width>1024</width>
    <z>2</z>
    <height>150</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>389</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.MoteInterfaceViewer
    <mote_arg>10</mote_arg>
    <plugin_config>
      <interface>Serial port</interface>
      <scrollpos>0,0</scrollpos>
    </plugin_config>
    <width>588</width>
    <z>1</z>
    <height>399</height>
    <location_x>505</location_x>
    <location_y>520</location_y>
  </plugin>
</simconf>

