<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simconf>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/mspsim</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/serial_socket</project>
  <project EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/tools/cooja/apps/mrm</project>
  <simulation>
    <title>UDP Stream Example</title>
    <delaytime>0</delaytime>
    <randomseed>123456</randomseed>
    <motedelay_us>1000000</motedelay_us>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>50.0</transmitting_range>
      <interference_range>100.0</interference_range>
      <success_ratio_tx>1.0</success_ratio_tx>
      <success_ratio_rx>1.0</success_ratio_rx>
    </radiomedium>
    <events>
      <logoutput>40000</logoutput>
    </events>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>mote</identifier>
      <description>mote</description>
      <source EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/examples/udp-stream/udp-stream.c</source>
      <commands EXPORT="discard">make udp-stream.sky TARGET=sky</commands>
      <firmware EXPORT="copy">[CONTIKI_DIR]/examples/udp-stream/udp-stream.sky</firmware>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Position</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.RimeAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.IPAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Mote2MoteRelations</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.MoteAttributes</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspClock</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyButton</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyFlash</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyCoffeeFilesystem</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyByteRadio</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspSerial</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyLED</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspDebugOutput</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyTemperature</moteinterface>
    </motetype>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>33.260163187353555</x>
        <y>30.643217359962595</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>1</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>mote</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>70.87477363740156</x>
        <y>31.656474063135494</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>2</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>mote</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>112.33402646502834</x>
        <y>47.18506616257089</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>3</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>mote</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>132.53950850661624</x>
        <y>78.99637996219282</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>4</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>mote</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>136.72844990548202</x>
        <y>114.94735349716447</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>5</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>mote</motetype_identifier>
    </mote>
  </simulation>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.SimControl
    <width>259</width>
    <z>4</z>
    <height>178</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>0</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.Visualizer
    <plugin_config>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.IDVisualizerSkin</skin>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.UDGMVisualizerSkin</skin>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.MoteTypeVisualizerSkin</skin>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.AttributeVisualizerSkin</skin>
      <viewport>1.2465387687077096 0.0 0.0 1.2465387687077096 22.99764760264848 12.704392736072247</viewport>
    </plugin_config>
    <width>257</width>
    <z>3</z>
    <height>297</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>180</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.LogListener
    <plugin_config>
      <filter />
      <coloring />
    </plugin_config>
    <width>568</width>
    <z>2</z>
    <height>663</height>
    <location_x>257</location_x>
    <location_y>-2</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.RadioLogger
    <plugin_config>
      <split>449</split>
      <analyzers name="6lowpan" />
    </plugin_config>
    <width>605</width>
    <z>1</z>
    <height>661</height>
    <location_x>824</location_x>
    <location_y>0</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.TimeLine
    <plugin_config>
      <mote>0</mote>
      <mote>1</mote>
      <mote>2</mote>
      <mote>3</mote>
      <mote>4</mote>
      <showRadioRXTX />
      <showRadioHW />
      <split>125</split>
      <zoomfactor>100000.0</zoomfactor>
    </plugin_config>
    <width>1429</width>
    <z>0</z>
    <height>141</height>
    <location_x>1</location_x>
    <location_y>661</location_y>
  </plugin>
</simconf>

