<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simconf>
  <simulation>
    <title>My simulation</title>
    <delaytime>0</delaytime>
    <randomseed>generated</randomseed>
    <motedelay_us>1000000</motedelay_us>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>50.0</transmitting_range>
      <interference_range>50.0</interference_range>
      <success_ratio_tx>1.0</success_ratio_tx>
      <success_ratio_rx>1.0</success_ratio_rx>
    </radiomedium>
    <events>
      <logoutput>400000</logoutput>
    </events>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky1</identifier>
      <description>Sky Mote Type #1</description>
      <source EXPORT="discard">[CONTIKI_DIR]/examples/rime/example-collect.c</source>
      <commands EXPORT="discard">make clean TARGET=sky
make example-collect.sky TARGET=sky</commands>
      <firmware EXPORT="copy">[CONTIKI_DIR]/examples/rime/example-collect.sky</firmware>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Position</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.IPAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Mote2MoteRelations</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspClock</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyButton</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyFlash</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyByteRadio</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspSerial</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyLED</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.RimeAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.MoteAttributes</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyCoffeeFilesystem</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspDebugOutput</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyTemperature</moteinterface>
    </motetype>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>87.29845932913939</x>
        <y>60.286214311723164</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>1</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>94.30809966340686</x>
        <y>22.50388779326399</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>2</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>82.40423567500785</x>
        <y>39.56979106929553</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>3</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>26.185019854469438</x>
        <y>4.800834369523899</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>4</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>1.9530156130507015</x>
        <y>78.3175061800706</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>5</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>48.35216700543414</x>
        <y>80.36988713780997</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>6</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>24.825985087266833</x>
        <y>74.27809432062487</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>7</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>8.356165164293616</x>
        <y>94.33967355724187</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>8</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>45.11740613004886</x>
        <y>31.7059041432301</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>9</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>68.9908548386292</x>
        <y>55.01991960639596</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>10</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>13.181122543889046</x>
        <y>55.9636533130127</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>11</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>2.1749985906538427</x>
        <y>78.39666095789707</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>12</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>37.79795217518357</x>
        <y>7.164284163506062</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>13</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>64.4595177394984</x>
        <y>72.115414337433</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>14</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>81.85663737096085</x>
        <y>89.31412706434035</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>15</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>44.74952276297882</x>
        <y>18.78566116347574</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>16</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>96.11333426285873</x>
        <y>90.64560410751824</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>17</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>21.651464136783527</x>
        <y>7.1381043251259495</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>18</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>83.6006916200628</x>
        <y>26.97170140682981</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>19</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
    <mote>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>1.3446070721664705</x>
        <y>7.340373220385176</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>20</id>
      </interface_config>
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
    </mote>
  </simulation>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.SimControl
    <width>247</width>
    <z>3</z>
    <height>227</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>0</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.Visualizer
    <plugin_config>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.IDVisualizerSkin</skin>
      <skin>se.sics.cooja.plugins.skins.UDGMVisualizerSkin</skin>
      <viewport>1.685403700540615 0.0 0.0 1.685403700540615 23.872012513439184 -0.545889466623605</viewport>
    </plugin_config>
    <width>224</width>
    <z>2</z>
    <height>225</height>
    <location_x>247</location_x>
    <location_y>1</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.LogListener
    <plugin_config>
      <filter />
      <formatted_time />
    </plugin_config>
    <width>469</width>
    <z>0</z>
    <height>473</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>226</location_y>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.ScriptRunner
    <plugin_config>
      <script>TIMEOUT(600000);

num_nodes = mote.getSimulation().getMotesCount();

function print_stats() {
  log.log("Received:\n");
  for(i = 1; i &lt;= num_nodes; i++) {
      log.log("Node " + i + " ");
      if(i == sink) {
          log.log("sink\n");
      } else {
          log.log("received: " + received[i] + " hops: " + hops[i] + "\n");
      }
  }
}

/* Init */
sink = 0;
hops = new Array();
dups = new Array();
received = new Array();

doubleFormat = new java.text.DecimalFormat("0.00");
integerFormat = new java.text.DecimalFormat("00");
for(i = 1; i &lt;= num_nodes; i++) {
    received[i] = "__________";
    hops[i] = received[i];
}

log.log("Simulation has " + num_nodes + " nodes\n");

while(true) {
    YIELD();
    log.log(time + " " + id + " "+ msg + "\n");
    /* Count sensor data packets */
    if(msg.startsWith("Sink got message")) {
        node_text = msg.split(" ")[4];
        seqno_text = msg.split(" ")[6];
        hops_text = msg.split(" ")[8];
        if(node_text) {
            source = parseInt(node_text);
            seqno = parseInt(seqno_text);
            hop = parseInt(hops_text);
            dups = received[source].substr(seqno, 1);
            if(dups == "_") {
                dups = 1;
            } else if(dups &lt; 9) {
                dups++;
            }
            received[source] = received[source].substr(0, seqno) + dups +
                received[source].substr(seqno + 1, 10 - seqno);

            if(hop &gt; 9) {
                hop = "+";
            }
            hops[source] = hops[source].substr(0, seqno) + hop +
                hops[source].substr(seqno + 1, 10 - seqno);
            print_stats();
        }
    }
    /* Signal OK if all nodes have reported 10 messages. */
    num_reported = 0;
    for(i = 1; i &lt;= num_nodes; i++) {
        if(!isNaN(received[i])) {
            num_reported++;
        }
    }

    if(num_reported == num_nodes) {
        print_stats();
        log.testOK();
    }
  }</script>
      <active>true</active>
    </plugin_config>
    <width>600</width>
    <z>1</z>
    <height>700</height>
    <location_x>469</location_x>
    <location_y>0</location_y>
  </plugin>
</simconf>

