<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simconf>
  <project>../apps/mrm</project>
  <project>../apps/mspsim</project>
  <project>../apps/avrora</project>
  <project>../apps/native_gateway</project>
  <simulation>
    <title>Deluge</title>
    <delaytime>0</delaytime>
    <randomseed>generated</randomseed>
    <motedelay_us>1000000</motedelay_us>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>50.0</transmitting_range>
      <interference_range>100.0</interference_range>
      <success_ratio_tx>1.0</success_ratio_tx>
      <success_ratio_rx>1.0</success_ratio_rx>
    </radiomedium>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky1</identifier>
      <description>Sky Mote Type #1</description>
      <source>../../../examples/sky/test-deluge.c</source>
      <commands>make APPS=deluge test-deluge.sky TARGET=sky</commands>
      <firmware>../../../examples/sky/test-deluge.sky</firmware>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Position</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.IPAddress</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.interfaces.Mote2MoteRelations</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspClock</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyButton</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyFlash</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyByteRadio</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkySerial</moteinterface>
      <moteinterface>se.sics.cooja.mspmote.interfaces.SkyLED</moteinterface>
    </motetype>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>22.464792491653174</x>
        <y>11.3235347656354</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>1</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>16.167564578306468</x>
        <y>29.89745599030348</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>3</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <breakpoints />
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>63.42409596590043</x>
        <y>12.470791515046386</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>5</id>
      </interface_config>
    </mote>
  </simulation>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.SimControl
    <width>282</width>
    <z>4</z>
    <height>212</height>
    <location_x>0</location_x>
    <location_y>0</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.Visualizer
    <plugin_config>
      <skin>Mote IDs</skin>
      <skin>Radio environment (UDGM)</skin>
    </plugin_config>
    <width>283</width>
    <z>2</z>
    <height>144</height>
    <location_x>-1</location_x>
    <location_y>212</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.ScriptRunner
    <plugin_config>
      <script>TIMEOUT(100000, log.log("last msg: " + msg + "\n")); /* print last msg at timeout */

WAIT_UNTIL(id == 3 &amp;&amp; msg.contains("version 1"));
log.log("Node 3 got version 1\n");

WAIT_UNTIL(id == 5 &amp;&amp; msg.contains("version 1"));
log.log("Node 5 got version 1\n");

log.testOK(); /* Report test success and quit */</script>
      <active>true</active>
    </plugin_config>
    <width>600</width>
    <z>1</z>
    <height>357</height>
    <location_x>281</location_x>
    <location_y>1</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.TimeLine
    <plugin_config>
      <mote>0</mote>
      <mote>1</mote>
      <mote>2</mote>
      <showRadioRXTX />
      <split>109</split>
      <zoom>9</zoom>
    </plugin_config>
    <width>882</width>
    <z>3</z>
    <height>149</height>
    <location_x>-1</location_x>
    <location_y>357</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.LogListener
    <plugin_config>
      <filter />
    </plugin_config>
    <width>882</width>
    <z>0</z>
    <height>195</height>
    <location_x>-1</location_x>
    <location_y>504</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
</simconf>

