<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simconf>
  <simulation>
    <title>My simulation</title>
    <delaytime>0</delaytime>
    <ticktime>1</ticktime>
    <randomseed>123456</randomseed>
    <nrticklists>1</nrticklists>
    <motedelay>1000</motedelay>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>41.0</transmitting_range>
      <interference_range>55.0</interference_range>
      <success_ratio_tx>1.0</success_ratio_tx>
      <success_ratio_rx>1.0</success_ratio_rx>
    </radiomedium>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky1</identifier>
      <description>Sky Mote Type #1</description>
      <source>../../../examples/rime/example-trickle.c</source>
      <command>make example-trickle.firmware TARGET=sky</command>
    </motetype>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>21.25615651441164</x>
        <y>15.906616513243888</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>1</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>29.258648178869528</x>
        <y>64.81243553163958</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>2</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>53.58390840870132</x>
        <y>99.01827951434828</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>3</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>4.089137066756255</x>
        <y>57.26244252237209</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>4</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>84.2311285004563</x>
        <y>14.6212837520458</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>5</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>40.97868508483131</x>
        <y>69.00112748842623</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>6</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>34.348646576361716</x>
        <y>33.331938472933615</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>7</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>76.46661251540715</x>
        <y>62.393168145801916</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>8</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>87.91615665417679</x>
        <y>41.2939192052263</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>9</id>
      </interface_config>
    </mote>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>25.396991214895582</x>
        <y>87.22076662391413</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>10</id>
      </interface_config>
    </mote>
  </simulation>
  <plugin>
    se.sics.cooja.radiomediums.UDGM$VisUDGM
    <width>300</width>
    <z>2</z>
    <height>300</height>
    <location_x>14</location_x>
    <location_y>206</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.SimControl
    <width>313</width>
    <z>3</z>
    <height>199</height>
    <location_x>14</location_x>
    <location_y>5</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
  <plugin>
    se.sics.cooja.plugins.LogListener
    <plugin_config>
      <filter />
      <history>256</history>
    </plugin_config>
    <width>573</width>
    <z>1</z>
    <height>349</height>
    <location_x>339</location_x>
    <location_y>8</location_y>
    <minimized>false</minimized>
  </plugin>
</simconf>

