<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="41" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="60.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60.5" x2="41" y2="60.5" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="41" y1="60.5" x2="41" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>CAPWR 1.02
@Cupcakus</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="12V-OUT" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT-IN" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X20" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X20" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPK" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="pinhead" package="1X04/90" value=""/>
<element name="SW1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="SPK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="SPK" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="12V-OUT" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="BAT-IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="U1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="12V-OUT" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="BAT-IN" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
