(module "DLS3XS6AK44X" (layer F.Cu)
  (descr "DLS3XS6AK44X-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -16.620 8.47) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -16.620 8.47) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "DLS3XS6AK44X" (at -16.620 8.47) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -42.935 -1.61) (end 9.695 -1.61) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.695 -1.61) (end 9.695 13.14) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.695 13.14) (end -42.935 13.14) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -42.935 13.14) (end -42.935 -1.61) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -42.935 -1.61) (end 9.695 -1.61) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.695 -1.61) (end 9.695 13.14) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.695 13.14) (end -42.935 13.14) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -42.935 13.14) (end -42.935 -1.61) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -43.935 -3.2) (end 10.695 -3.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.695 -3.2) (end 10.695 20.14) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 10.695 20.14) (end -43.935 20.14) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -43.935 20.14) (end -43.935 -3.2) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -35.77 13.14) (end -35.77 19.14) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -35.77 19.14) (end 2.53 19.14) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 2.53 19.14) (end 2.53 13.14) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -0.1 -2.1) (end -0.1 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 0.1 -2.1) (end 0.1 -2.1) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 -2.1) (end -0.100 -2.1) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start 0 -2.1) (end 0.100 -2.1) (angle 180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.770 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.540 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.310 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.080 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -13.850 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -16.620 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -19.390 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -22.160 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -24.930 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -27.700 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -30.470 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -33.240 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -1.385 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -4.155 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -6.925 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -9.695 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -12.465 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -15.235 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -18.005 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -20.775 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -23.545 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -26.315 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -29.085 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -31.855 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 6.930 1.42) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -40.170 1.42) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
