(module "L177SDB25SABCH4F" (layer F.Cu)
  (descr "L177SDB25SABCH4F-2")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -15.438 2.84) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at -15.438 2.84) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value "L177SDB25SABCH4F" (at -15.438 2.84) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -43.14 -5.24) (end 9.9 -5.24) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.9 -5.24) (end 9.9 10.92) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 9.9 10.92) (end -43.14 10.92) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -43.14 10.92) (end -43.14 -5.24) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -43.14 -5.16) (end 9.9 -5.16) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.9 -5.16) (end 9.9 10.92) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 9.9 10.92) (end -43.14 10.92) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -43.14 10.92) (end -43.14 -5.16) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -44.14 -6.24) (end 13.265 -6.24) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 13.265 -6.24) (end 13.265 11.92) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 13.265 11.92) (end -44.14 11.92) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -44.14 11.92) (end -44.14 -6.24) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 12.265 -0.66) (end 12.265 -0.66) (layer F.SilkS) (width 0.4))
  (fp_line (start 11.865 -0.66) (end 11.865 -0.66) (layer F.SilkS) (width 0.4))
  (fp_arc (start 12.065 -0.66) (end 12.265 -0.66) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.4))
  (fp_arc (start 12.065 -0.66) (end 11.865 -0.66) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.4))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.770 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.540 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.310 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -11.080 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -13.850 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -16.620 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -19.390 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -22.160 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -24.930 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -27.700 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -30.470 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at -33.240 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at -1.385 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at -4.155 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at -6.925 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at -9.695 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at -12.465 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at -15.235 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at -18.005 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at -20.775 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at -23.545 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at -26.315 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -29.085 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -31.855 2.84) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at 6.900 1.42) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at -40.140 1.42) (size 4.800 4.800) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (model "C:\\Users\\theto\\Downloads\\RASCSI-master\\hw\\rascsi_2p3\\SamacSys_Parts.3dshapes\\L177SDB25SABCH4F.stp"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
