(module U254051N4BH806 (layer F.Cu) (tedit 5F3DC197)
  (descr U254-051N-4BH806-2)
  (tags Connector)
  (fp_text reference J** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value U254051N4BH806 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start -3.999 -2.865) (end 4 -2.865) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 4 -2.865) (end 4 3.735) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 4 3.735) (end -3.999 3.735) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -3.999 3.735) (end -3.999 -2.865) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -5.722 -4.735) (end 5.723 -4.735) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.723 -4.735) (end 5.723 4.735) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start 5.723 4.735) (end -5.722 4.735) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -5.722 4.735) (end -5.722 -4.735) (layer F.CrtYd) (width 0.1))
  (fp_line (start -3.924 2.115) (end 4.075 2.115) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -1.299 -3.535) (end -1.299 -3.535) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -1.299 -3.735) (end -1.299 -3.735) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.299 -3.635) (end -1.299 -3.535) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_arc (start -1.299 -3.635) (end -1.299 -3.735) (angle -180) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at -1.3 -1.985) (size 0.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.65 -1.985) (size 0.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0 -1.985) (size 0.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -1.985) (size 0.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.3 -1.985) (size 0.4 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -3.575 0.965) (size 2 2) (drill 1.3285) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 3.575 0.965) (size 2 2) (drill 1.3285) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH3 thru_hole circle (at 3.575 -2.485) (size 2 2) (drill 1.3285) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH4 thru_hole circle (at -3.575 -2.485) (size 2 2) (drill 1.3285) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH5 np_thru_hole circle (at -2 -1.165) (size 0.65 0) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH6 np_thru_hole circle (at 2 -1.165) (size 0.65 0) (drill 0.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (model C:\Users\theto\Downloads\RASCSI-Rascsi_2p2\hw\rascsi_2p2\SamacSys_Parts.3dshapes\U254-051N-4BH806.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
