NDS Database:  version P.20131013

NDS_INFO | xc9500xl | 95144XL100 | XC95144XL-10-TQ100

DEVICE | 95144XL | 95144XL100 | 

NETWORK | WarpSE | 0 | 0 | 16391

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_23_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<23> | 10277 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_22_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<22> | 10278 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_21_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<21> | 10279 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_20_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<20> | 10280 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_19_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<19> | 10281 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_18_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<18> | 10282 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_17_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<17> | 10283 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_16_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<16> | 10284 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_15_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<15> | 10285 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_13_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<13> | 10286 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | C8M_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | C8M | 10287 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | C8M_IBUF | 10073 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | C8M_IBUF/FCLK | 10074 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+PinTrst+OptxMapped | nVMA_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155893760 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 10077 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 10163 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPAr | 10195 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPAr.Q | iobm/VPAr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK | 10074 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nVMA_IOBout$Q | 10076 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nVMA_IOBout | 10077 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nVMA_IOBout$OE | 10078 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.BUFOE.OUT | nVMA_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nVMA_IOBout.SI | nVMA_IOBout | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 10077 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 10163 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPAr | 10195 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPAr.Q | iobm/VPAr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.D1 | 10313 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.D2 | 10314 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | nVMA_IOBout | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3>
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | nVMA_IOBout | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | IOACT | IV_TRUE | iobm/VPAr
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.TRST | 10316 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nVMA_IOBout.REG | nVMA_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nVMA_IOBout.D | 10312 | ? | 0 | 0 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK | 10074 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nVMA_IOBout.Q | 10317 | ? | 0 | 0 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nVMA_IOBout.BUFOE | nVMA_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.TRST | 10316 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nVMA_IOBout.BUFOE.OUT | 10315 | ? | 0 | 0 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | C16M_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | C16M | 10288 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | nAS_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325120 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nAS_IOBout$Q | 10081 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nAS_IOBout | 10082 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nAS_IOBout$OE | 10083 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.BUFOE.OUT | nAS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nAS_IOBout.SI | nAS_IOBout | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.D1 | 10319 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.D2 | 10320 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.TRST | 10322 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nAS_IOBout.REG | nAS_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nAS_IOBout.D | 10318 | ? | 0 | 0 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nAS_IOBout.Q | 10323 | ? | 0 | 0 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nAS_IOBout.BUFOE | nAS_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.TRST | 10322 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nAS_IOBout.BUFOE.OUT | 10321 | ? | 0 | 0 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | nLDS_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325376 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_IOBout | 10085 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10918 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.EXP | iobm/DoutOE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nLDS_IOBout$Q | 10084 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nLDS_IOBout | 10085 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nLDS_IOBout$OE | 10086 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.BUFOE.OUT | nLDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nLDS_IOBout.SI | nLDS_IOBout | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_IOBout | 10085 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10918 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.EXP | iobm/DoutOE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.D1 | 10325 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.D2 | 10326 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/DoutOE.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | IOL0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | IOL0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_TRUE | IOL0
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nLDS_IOBout | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | IOL0
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.TRST | 10328 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nLDS_IOBout.REG | nLDS_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nLDS_IOBout.D | 10324 | ? | 0 | 0 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nLDS_IOBout.Q | 10329 | ? | 0 | 0 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nLDS_IOBout.BUFOE | nLDS_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.TRST | 10328 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nLDS_IOBout.BUFOE.OUT | 10327 | ? | 0 | 0 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | nUDS_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325376 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_IOBout | 10088 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE.EXP | 10919 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.EXP | IODONE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nUDS_IOBout$Q | 10087 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nUDS_IOBout | 10088 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nUDS_IOBout$OE | 10089 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.BUFOE.OUT | nUDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nUDS_IOBout.SI | nUDS_IOBout | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_IOBout | 10088 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE.EXP | 10919 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.EXP | IODONE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.D1 | 10331 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.D2 | 10332 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IODONE.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | IOU0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | IOU0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_TRUE | IOU0
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nUDS_IOBout | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | IOU0
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.TRST | 10334 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nUDS_IOBout.REG | nUDS_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nUDS_IOBout.D | 10330 | ? | 0 | 0 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nUDS_IOBout.Q | 10335 | ? | 0 | 0 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nUDS_IOBout.BUFOE | nUDS_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.TRST | 10334 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nUDS_IOBout.BUFOE.OUT | 10333 | ? | 0 | 0 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_14_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<14> | 10289 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_12_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<12> | 10290 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_11_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<11> | 10291 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_10_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<10> | 10292 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | FCLK_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | FCLK | 10293 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 10095 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nAS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nAS_FSB | 10299 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nWE_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nWE_FSB | 10296 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/Sent | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP20_.EXP | 10928 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP20_.EXP | EXP20_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout.EXP | 10934 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.EXP | nRESout | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Sent.SI | iobs/Sent | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP20_.EXP | 10928 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP20_.EXP | EXP20_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout.EXP | 10934 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.EXP | nRESout | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Sent.D1 | 10337 | ? | 0 | 4096 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Sent.D2 | 10338 | ? | 0 | 4096 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP20_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRESout.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/Sent.REG | iobs/Sent | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Sent.D | 10336 | ? | 0 | 0 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Sent.Q | 10339 | ? | 0 | 0 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_9_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<9> | 10303 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_8_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<8> | 10304 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/QS<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 25 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<0> | 10097 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<0>.Q | cnt/QS<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<1> | 10098 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<1>.Q | cnt/QS<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady.EXP | 10858 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.EXP | QoSReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10859 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.EXP | nROMWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/QS<0> | 10097 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<0>.Q | cnt/QS<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/QS<0>.SI | cnt/QS<0> | 0 | 24 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<0> | 10097 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<0>.Q | cnt/QS<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<1> | 10098 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<1>.Q | cnt/QS<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady.EXP | 10858 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.EXP | QoSReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10859 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.EXP | nROMWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/QS<0>.D1 | 10341 | ? | 0 | 4096 | cnt/QS<0> | NULL | NULL | cnt/QS<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/QS<0>.D2 | 10342 | ? | 0 | 4096 | cnt/QS<0> | NULL | NULL | cnt/QS<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | QoSReady.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nROMWE_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/QS<0> | IV_FALSE | cnt/TimerTC
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/QS<0> | IV_TRUE | cnt/Er<0>
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/QS<0> | IV_FALSE | cnt/Er<1>
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | cnt/QS<0> | IV_TRUE | cnt/QS<1> | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF

SRFF_INSTANCE | cnt/QS<0>.REG | cnt/QS<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/QS<0>.D | 10340 | ? | 0 | 0 | cnt/QS<0> | NULL | NULL | cnt/QS<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/QS<0>.Q | 10343 | ? | 0 | 0 | cnt/QS<0> | NULL | NULL | cnt/QS<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | cnt/QS<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<0> | 10097 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<0>.Q | cnt/QS<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<1> | 10098 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<1>.Q | cnt/QS<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0>.EXP | 10854 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.EXP | cnt/LTimer<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf.EXP | 10860 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.EXP | fsb/ASrf | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/QS<1> | 10098 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<1>.Q | cnt/QS<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/QS<1>.SI | cnt/QS<1> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<0> | 10097 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<0>.Q | cnt/QS<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<1> | 10098 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<1>.Q | cnt/QS<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0>.EXP | 10854 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.EXP | cnt/LTimer<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf.EXP | 10860 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.EXP | fsb/ASrf | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/QS<1>.D1 | 10345 | ? | 0 | 4096 | cnt/QS<1> | NULL | NULL | cnt/QS<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/QS<1>.D2 | 10346 | ? | 0 | 4096 | cnt/QS<1> | NULL | NULL | cnt/QS<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0>.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | fsb/ASrf.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/QS<0> | IV_FALSE | cnt/QS<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/QS<1> | IV_FALSE | cnt/TimerTC
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/QS<1> | IV_TRUE | cnt/Er<0>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/QS<1> | IV_FALSE | cnt/Er<1>
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | cnt/QS<0> | IV_TRUE | cnt/QS<1> | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/QS<1>.REG | cnt/QS<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/QS<1>.D | 10344 | ? | 0 | 0 | cnt/QS<1> | NULL | NULL | cnt/QS<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/QS<1>.Q | 10347 | ? | 0 | 0 | cnt/QS<1> | NULL | NULL | cnt/QS<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/Timer<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Timer<0>.SI | cnt/Timer<0> | 0 | 4 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.D1 | 10349 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.D2 | 10350 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.CE | 10351 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/Timer<0>.REG | cnt/Timer<0> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Timer<0>.D | 10348 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.CE | 10351 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Timer<0>.Q | 10352 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | cnt/Timer<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Timer<1>.SI | cnt/Timer<1> | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.D1 | 10354 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.D2 | 10355 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Timer<0> | IV_FALSE | cnt/Timer<1>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.CE | 10356 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/Timer<1>.REG | cnt/Timer<1> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Timer<1>.D | 10353 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.CE | 10356 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Timer<1>.Q | 10357 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | cnt/Timer<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Timer<2>.SI | cnt/Timer<2> | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.D1 | 10359 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.D2 | 10360 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Timer<0> | IV_FALSE | cnt/Timer<2>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Timer<1> | IV_FALSE | cnt/Timer<2>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.CE | 10361 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/Timer<2>.REG | cnt/Timer<2> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Timer<2>.D | 10358 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.CE | 10361 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Timer<2>.Q | 10362 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nBERR_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nBERR_IOB | 10294 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 10102 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | IOBERR | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 10102 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 10082 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOBERR.SI | IOBERR | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 10102 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 10082 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOBERR.D1 | 10364 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOBERR.D2 | 10365 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SIGNAL | NODE | IOBERR.RSTF | 10366 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout

SRFF_INSTANCE | IOBERR.REG | IOBERR | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOBERR.D | 10363 | ? | 0 | 0 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 3 | 8 | SRFF_R
SIGNAL | NODE | IOBERR.RSTF | 10366 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOBERR.Q | 10367 | ? | 0 | 0 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N01 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nRES | 10267 | PIPO | 0 | 64 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N01 | 10104 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N01 | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nDTACK_IOB | 10295 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 10105 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | IODONE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N01 | 10104 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N01 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 10105 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 10077 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 10082 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | IODONE.EXP | 10919 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.EXP | IODONE | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | IODONE.SI | IODONE | 0 | 12 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N01 | 10104 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N01 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 10105 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 10077 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 10082 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IODONE.D1 | 10369 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IODONE.D2 | 10370 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | N01
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nDTACK_IOB_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | nVMA_IOBout | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SIGNAL | NODE | IODONE.RSTF | 10371 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | IODONE.EXP | 10916 | ? | 0 | 0 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | IOU0 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr

SRFF_INSTANCE | IODONE.REG | IODONE | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IODONE.D | 10368 | ? | 0 | 0 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 3 | 8 | SRFF_R
SIGNAL | NODE | IODONE.RSTF | 10371 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IODONE.Q | 10372 | ? | 0 | 0 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | RefUrg | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RefUrg.SI | RefUrg | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RefUrg.D1 | 10374 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RefUrg.D2 | 10375 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | cnt/Timer<1> | IV_FALSE | cnt/Timer<2> | IV_TRUE | cnt/Timer<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | RefUrg.CE | 10376 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | RefUrg.REG | RefUrg | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RefUrg.D | 10373 | ? | 0 | 0 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | RefUrg.CE | 10376 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RefUrg.Q | 10377 | ? | 0 | 0 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 22 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/LTimer<0>.EXP | 10854 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.EXP | cnt/LTimer<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<0>.SI | cnt/LTimer<0> | 0 | 21 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.D1 | 10379 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.D2 | 10380 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_DC
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.EXP | 10847 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.CE | 10381 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<0>.REG | cnt/LTimer<0> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<0>.D | 10378 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.CE | 10381 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<0>.Q | 10382 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/Timer<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Timer<3>.SI | cnt/Timer<3> | 0 | 7 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<3>.D1 | 10384 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<3> | NULL | NULL | cnt/Timer<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<3>.D2 | 10385 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<3> | NULL | NULL | cnt/Timer<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2> | IV_FALSE | cnt/TimerTC
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2> | IV_TRUE | cnt/Er<0>
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2> | IV_FALSE | cnt/Er<1>
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<3> | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<3>.CE | 10386 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<3> | NULL | NULL | cnt/Timer<3>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/Timer<3>.REG | cnt/Timer<3> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Timer<3>.D | 10383 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<3> | NULL | NULL | cnt/Timer<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<3>.CE | 10386 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<3> | NULL | NULL | cnt/Timer<3>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Timer<3>.Q | 10387 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<3> | NULL | NULL | cnt/Timer<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cs/nOverlay | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N01 | 10104 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N01 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cs/nOverlay.EXP | 10874 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.EXP | cs/nOverlay | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cs/nOverlay.SI | cs/nOverlay | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N01 | 10104 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N01 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay.D1 | 10389 | ? | 0 | 4096 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay.D2 | 10390 | ? | 0 | 4096 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | N01 | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay.EXP | 10861 | ? | 0 | 0 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | cs/nOverlay.REG | cs/nOverlay | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cs/nOverlay.D | 10388 | ? | 0 | 0 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cs/nOverlay.Q | 10391 | ? | 0 | 0 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | RefReq | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RefReq.SI | RefReq | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RefReq.D1 | 10393 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RefReq.D2 | 10394 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_FALSE | cnt/Timer<2> | IV_TRUE | cnt/Timer<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | RefReq.CE | 10395 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | RefReq.REG | RefReq | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RefReq.D | 10392 | ? | 0 | 0 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | RefReq.CE | 10395 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RefReq.Q | 10396 | ? | 0 | 0 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<10> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 10121 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<10> | 10112 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<10>.SI | cnt/LTimer<10> | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 10121 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.D1 | 10398 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.D2 | 10399 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8> | IV_TRUE | cnt/LTimer<9>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.CE | 10400 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<10>.REG | cnt/LTimer<10> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<10>.D | 10397 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.CE | 10400 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<10>.Q | 10401 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/LTimer<1>.EXP | 10856 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.EXP | cnt/LTimer<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<1>.SI | cnt/LTimer<1> | 0 | 16 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.D1 | 10403 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.D2 | 10404 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.EXP | 10849 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | ALE1
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.CE | 10405 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<1>.REG | cnt/LTimer<1> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<1>.D | 10402 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.CE | 10405 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<1>.Q | 10406 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 16 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 10199 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/LTimer<2>.EXP | 10855 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.EXP | cnt/LTimer<2> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<2>.SI | cnt/LTimer<2> | 0 | 15 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 10199 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.D1 | 10408 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.D2 | 10409 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.EXP | 10848 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | RAMReady
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.CE | 10410 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<2>.REG | cnt/LTimer<2> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<2>.D | 10407 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.CE | 10410 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<2>.Q | 10411 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<3>.SI | cnt/LTimer<3> | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.D1 | 10413 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.D2 | 10414 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.CE | 10415 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<3>.REG | cnt/LTimer<3> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<3>.D | 10412 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.CE | 10415 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<3>.Q | 10416 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<4>.SI | cnt/LTimer<4> | 0 | 7 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.D1 | 10418 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.D2 | 10419 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.CE | 10420 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<4>.REG | cnt/LTimer<4> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<4>.D | 10417 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.CE | 10420 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<4>.Q | 10421 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<5> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<5>.SI | cnt/LTimer<5> | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.D1 | 10423 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.D2 | 10424 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.CE | 10425 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<5>.REG | cnt/LTimer<5> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<5>.D | 10422 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.CE | 10425 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<5>.Q | 10426 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<6> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<6>.SI | cnt/LTimer<6> | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.D1 | 10428 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.D2 | 10429 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.CE | 10430 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<6>.REG | cnt/LTimer<6> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<6>.D | 10427 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.CE | 10430 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<6>.Q | 10431 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<7> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<7>.SI | cnt/LTimer<7> | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.D1 | 10433 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.D2 | 10434 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.CE | 10435 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<7>.REG | cnt/LTimer<7> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<7>.D | 10432 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.CE | 10435 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<7>.Q | 10436 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<8> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<8>.SI | cnt/LTimer<8> | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.D1 | 10438 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.D2 | 10439 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.CE | 10440 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<8>.REG | cnt/LTimer<8> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<8>.D | 10437 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.CE | 10440 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<8>.Q | 10441 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<9> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<9> | 10121 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<9>.SI | cnt/LTimer<9> | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.D1 | 10443 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.D2 | 10444 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.CE | 10445 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<9>.REG | cnt/LTimer<9> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<9>.D | 10442 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.CE | 10445 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<9>.Q | 10446 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | QoSReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 23 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<0> | 10097 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<0>.Q | cnt/QS<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<1> | 10098 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<1>.Q | cnt/QS<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1>.EXP | 10857 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.EXP | cnt/Wait<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | QoSReady.EXP | 10858 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.EXP | QoSReady | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | QoSReady.SI | QoSReady | 0 | 22 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<0> | 10097 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<0>.Q | cnt/QS<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/QS<1> | 10098 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/QS<1>.Q | cnt/QS<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1>.EXP | 10857 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.EXP | cnt/Wait<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | QoSReady.D1 | 10448 | ? | 0 | 4096 | QoSReady | NULL | NULL | QoSReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | QoSReady.D2 | 10449 | ? | 0 | 4096 | QoSReady | NULL | NULL | QoSReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/Wait<1>.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/QS<0> | IV_FALSE | cnt/QS<1>
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | QoSReady | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | QoSReady.EXP | 10851 | ? | 0 | 0 | QoSReady | NULL | NULL | QoSReady.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF

SRFF_INSTANCE | QoSReady.REG | QoSReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | QoSReady.D | 10447 | ? | 0 | 0 | QoSReady | NULL | NULL | QoSReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | QoSReady.Q | 10450 | ? | 0 | 0 | QoSReady | NULL | NULL | QoSReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<11> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 10112 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 10121 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<11> | 10123 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<11>.SI | cnt/LTimer<11> | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 10112 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 10121 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.D1 | 10452 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.D2 | 10453 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<10> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8> | IV_TRUE | cnt/LTimer<9>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.CE | 10454 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<11>.REG | cnt/LTimer<11> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<11>.D | 10451 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.CE | 10454 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<11>.Q | 10455 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/TimerTC | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/TimerTC.SI | cnt/TimerTC | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 10099 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 10100 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 10101 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<3> | 10109 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<3>.Q | cnt/Timer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.D1 | 10457 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.D2 | 10458 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_FALSE | cnt/Timer<1> | IV_FALSE | cnt/Timer<2> | IV_TRUE | cnt/Timer<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.CE | 10459 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/TimerTC.REG | cnt/TimerTC | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/TimerTC.D | 10456 | ? | 0 | 0 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.CE | 10459 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/TimerTC.Q | 10460 | ? | 0 | 0 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/IORW1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 10886 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobs/IORW1.EXP | 10885 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.EXP | iobs/IORW1 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IORW1.SI | iobs/IORW1 | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 10886 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.D1 | 10462 | ? | 0 | 4096 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.D2 | 10463 | ? | 0 | 4096 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP15_.EXP
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.EXP | 10872 | ? | 0 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/IORW1.REG | iobs/IORW1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IORW1.D | 10461 | ? | 0 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IORW1.Q | 10464 | ? | 0 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/RefDone | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 10179 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 10180 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RefDone.SI | ram/RefDone | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 10179 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 10180 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RefDone.D1 | 10466 | ? | 0 | 4096 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RefDone.D2 | 10467 | ? | 0 | 4096 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | RefUrg | IV_FALSE | RefReq
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3

SRFF_INSTANCE | ram/RefDone.REG | ram/RefDone | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RefDone.D | 10465 | ? | 0 | 0 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RefDone.Q | 10468 | ? | 0 | 0 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | IONPReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10911 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.EXP | RA_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | IONPReady.EXP | 10912 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.EXP | IONPReady | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | IONPReady.SI | IONPReady | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10911 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.EXP | RA_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IONPReady.D1 | 10470 | ? | 0 | 4096 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IONPReady.D2 | 10471 | ? | 0 | 4096 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_6_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | IONPReady.EXP | 10898 | ? | 0 | 0 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | IONPReady.REG | IONPReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IONPReady.D | 10469 | ? | 0 | 0 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IONPReady.Q | 10472 | ? | 0 | 0 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/LTimerTC | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 10112 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 10121 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<11> | 10123 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimerTC | 10129 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimerTC.SI | cnt/LTimerTC | 0 | 15 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 10108 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 10112 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 10113 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 10114 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 10115 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 10116 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 10117 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 10118 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 10119 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 10120 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 10121 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<11> | 10123 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.D1 | 10474 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.D2 | 10475 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<10> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8> | IV_TRUE | cnt/LTimer<9> | IV_TRUE | cnt/LTimer<11>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.CE | 10476 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimerTC.REG | cnt/LTimerTC | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimerTC.D | 10473 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.CE | 10476 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimerTC.Q | 10477 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nLDS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nLDS_FSB | 10297 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 10130 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOL1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 10130 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 10168 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOL1 | 10131 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOL1.SI | iobs/IOL1 | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 10130 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 10168 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.D1 | 10479 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.D2 | 10480 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.CE | 10481 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOL1.REG | iobs/IOL1 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOL1.D | 10478 | ? | 0 | 0 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.CE | 10481 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOL1.Q | 10482 | ? | 0 | 0 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nUDS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nUDS_FSB | 10298 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 10132 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOU1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 10132 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 10168 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOU1 | 10133 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOU1.SI | iobs/IOU1 | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 10132 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 10168 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.D1 | 10484 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.D2 | 10485 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.CE | 10486 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOU1.REG | iobs/IOU1 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOU1.D | 10483 | ? | 0 | 0 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.CE | 10486 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOU1.Q | 10487 | ? | 0 | 0 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | nBERR_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.UIM | 10136 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nBERR_FSB_OBUF | 10135 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nBERR_FSB_OBUF.UIM | 10136 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | nBERR_FSB_OBUF.SI | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.UIM | 10136 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.D1 | 10489 | ? | 0 | 4096 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.D2 | 10490 | ? | 0 | 4096 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | nBERR_FSB_OBUF.UIM
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | IOBERR | IV_TRUE | nBERR_FSB_OBUF.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | nBERR_FSB_OBUF.REG | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nBERR_FSB_OBUF.D | 10488 | ? | 0 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nBERR_FSB_OBUF.Q | 10491 | ? | 0 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | nVPA_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nVPA_FSB_OBUF | 10137 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.Q | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nVPA_FSB_OBUF.EXP | 10881 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.EXP | nVPA_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nVPA_FSB_OBUF.SI | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 17 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.D1 | 10493 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.D2 | 10494 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | QoSReady | IV_TRUE | IONPReady | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | QoSReady | IV_TRUE | IONPReady | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 5 | 9 | MC_SI_SETF
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.SETF | 10495 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 5 | 9 | MC_SI_SETF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.EXP | 10868 | ? | 0 | 0 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nVPA_FSB_OBUF.REG | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nVPA_FSB_OBUF.D | 10492 | ? | 0 | 0 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 8 | SRFF_S
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.SETF | 10495 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 5 | 9 | MC_SI_SETF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nVPA_FSB_OBUF.Q | 10496 | ? | 0 | 0 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10932 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAS_OBUF | 10138 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.Q | nRAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10931 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAS_OBUF.SI | nRAS_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10932 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.D1 | 10498 | ? | 0 | 4096 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.D2 | 10499 | ? | 0 | 4096 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAMLWE_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10924 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | nRAS_OBUF.REG | nRAS_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAS_OBUF.D | 10497 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAS_OBUF.Q | 10500 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | nBR_IOB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 10140 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 10189 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nBR_IOB_OBUF$Q | 10139 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nBR_IOB_OBUF | 10140 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | nBR_IOB_OBUF.SI | nBR_IOB_OBUF | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 10140 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 10189 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nBR_IOB_OBUF.D1 | 10502 | ? | 0 | 4096 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nBR_IOB_OBUF.D2 | 10503 | ? | 0 | 4096 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nBR_IOB_OBUF | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | nBR_IOB_OBUF | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/nIPL2r

SRFF_INSTANCE | nBR_IOB_OBUF.REG | nBR_IOB_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nBR_IOB_OBUF.D | 10501 | ? | 0 | 0 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nBR_IOB_OBUF.Q | 10504 | ? | 0 | 0 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_11_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_4_IBUF | 10211 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_11_OBUF$Q | 10141 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF.Q | RA_11_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_11_OBUF.EXP | 10908 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF.EXP | RA_11_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_11_OBUF.SI | RA_11_OBUF | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_4_IBUF | 10211 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF.D1 | 10506 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF.D2 | 10507 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF.EXP | 10894 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_4_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_11_OBUF.REG | RA_11_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_11_OBUF.D | 10505 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_11_OBUF.Q | 10508 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | nDTACK_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2>.EXP | 10855 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.EXP | cnt/LTimer<2> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1>.EXP | 10856 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.EXP | cnt/LTimer<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDTACK_FSB_OBUF$Q | 10142 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.Q | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nDTACK_FSB_OBUF | 10143 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.Q | nDTACK_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | nDTACK_FSB_OBUF.SI | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2>.EXP | 10855 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.EXP | cnt/LTimer<2> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1>.EXP | 10856 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.EXP | cnt/LTimer<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDTACK_FSB_OBUF.D1 | 10510 | ? | 0 | 4096 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDTACK_FSB_OBUF.D2 | 10511 | ? | 0 | 4096 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | QoSReady
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/LTimer<2>.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/LTimer<1>.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | IONPReady

SRFF_INSTANCE | nDTACK_FSB_OBUF.REG | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDTACK_FSB_OBUF.D | 10509 | ? | 0 | 0 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDTACK_FSB_OBUF.Q | 10512 | ? | 0 | 0 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RASEL | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASEL.SI | ram/RASEL | 0 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASEL.D1 | 10514 | ? | 0 | 4096 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASEL.D2 | 10515 | ? | 0 | 4096 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RASEL.REG | ram/RASEL | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASEL.D | 10513 | ? | 0 | 0 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASEL.Q | 10516 | ? | 0 | 0 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/TS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd1.SI | iobs/TS_FSM_FFd1 | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.D1 | 10518 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.D2 | 10519 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr

SRFF_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd1.REG | iobs/TS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.D | 10517 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | 10520 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobs/TS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 10884 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1.EXP | 10885 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.EXP | iobs/IORW1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd2.SI | iobs/TS_FSM_FFd2 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 10884 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1.EXP | 10885 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.EXP | iobs/IORW1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.D1 | 10522 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.D2 | 10523 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP14_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/IORW1.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd2.REG | iobs/TS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.D | 10521 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | 10524 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd7 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd7.SI | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.D1 | 10526 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.D2 | 10527 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | AoutOE
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd7.REG | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.D | 10525 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | 10528 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd3 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D1 | 10530 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D2 | 10531 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | IOBERR | IV_FALSE | IODONE | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd3.REG | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D | 10529 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | 10532 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/C8Mr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF | 10073 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/C8Mr.SI | iobm/C8Mr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF | 10073 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/C8Mr.D1 | 10534 | ? | 0 | 4096 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/C8Mr.D2 | 10535 | ? | 0 | 4096 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | C8M_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/C8Mr.REG | iobm/C8Mr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/C8Mr.D | 10533 | ? | 0 | 0 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/C8Mr.Q | 10536 | ? | 0 | 0 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | E_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | E | 10300 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | iobm/ES<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424313088 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<0>.SI | iobm/ES<0> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<0>.D1 | 10538 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<0>.D2 | 10539 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | E_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/Er

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<0>.REG | iobm/ES<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<0>.D | 10537 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<0>.Q | 10540 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd4 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd4.SI | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.D1 | 10542 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.D2 | 10543 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd4.REG | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.D | 10541 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | 10544 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | iobm/ES<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424312832 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<2>.SI | iobm/ES<2> | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<2>.D1 | 10546 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<2>.D2 | 10547 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | E_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/Er
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<2>.REG | iobm/ES<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<2>.D | 10545 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<2>.Q | 10548 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd5 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd5.SI | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.D1 | 10550 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.D2 | 10551 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd5.REG | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.D | 10549 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | 10552 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd6 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd6.SI | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.D1 | 10554 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.D2 | 10555 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | AoutOE
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd6.REG | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.D | 10553 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | 10556 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd8 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10901 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr.EXP | 10914 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.EXP | ram/RASrr | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd8.SI | ram/RS_FSM_FFd8 | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10901 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr.EXP | 10914 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.EXP | ram/RASrr | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd8.D1 | 10558 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd8.D2 | 10559 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nROMCS_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RASrr.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RASEN | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd8.REG | ram/RS_FSM_FFd8 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd8.D | 10557 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd8.Q | 10560 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/ES<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308992 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<1>.SI | iobm/ES<1> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<1>.D1 | 10562 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<1>.D2 | 10563 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<3>

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<1>.REG | iobm/ES<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<1>.D | 10561 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<1>.Q | 10564 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | iobm/ES<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424312832 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<3>.SI | iobm/ES<3> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 10157 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 10150 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 10152 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 10156 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<3>.D1 | 10566 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<3>.D2 | 10567 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | E_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/Er
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<3>

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<3>.REG | iobm/ES<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<3>.D | 10565 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<3>.Q | 10568 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/IS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 10129 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 10189 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/IS_FSM_FFd1.SI | cnt/IS_FSM_FFd1 | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 10129 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 10189 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/IS_FSM_FFd1.D1 | 10570 | ? | 0 | 4096 | cnt/IS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/IS_FSM_FFd1.D2 | 10571 | ? | 0 | 4096 | cnt/IS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_TRUE | cnt/LTimerTC | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/nIPL2r | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/IS_FSM_FFd1.REG | cnt/IS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1.D | 10569 | ? | 0 | 0 | cnt/IS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | 10572 | ? | 0 | 0 | cnt/IS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/IS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 10129 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/IS_FSM_FFd2.SI | cnt/IS_FSM_FFd2 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 10124 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 10129 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/IS_FSM_FFd2.D1 | 10574 | ? | 0 | 4096 | cnt/IS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/IS_FSM_FFd2.D2 | 10575 | ? | 0 | 4096 | cnt/IS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_TRUE | cnt/LTimerTC | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_TRUE | cnt/LTimerTC | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/IS_FSM_FFd2.REG | cnt/IS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2.D | 10573 | ? | 0 | 0 | cnt/IS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | 10576 | ? | 0 | 0 | cnt/IS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd4 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd4.SI | ram/RS_FSM_FFd4 | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd4.D1 | 10578 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd4.D2 | 10579 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/DTACKr | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd5

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd4.REG | ram/RS_FSM_FFd4 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd4.D | 10577 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd4.Q | 10580 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/RASEN | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10907 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.EXP | RA_4_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASEN.SI | ram/RASEN | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10907 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.EXP | RA_4_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASEN.D1 | 10582 | ? | 0 | 4096 | ram/RASEN | NULL | NULL | ram/RASEN.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASEN.D2 | 10583 | ? | 0 | 4096 | ram/RASEN | NULL | NULL | ram/RASEN.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_4_OBUF.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RASEN | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | ram/RASEN.REG | ram/RASEN | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASEN.D | 10581 | ? | 0 | 0 | ram/RASEN | NULL | NULL | ram/RASEN.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASEN.Q | 10584 | ? | 0 | 0 | ram/RASEN | NULL | NULL | ram/RASEN.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 10179 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd1.SI | ram/RS_FSM_FFd1 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 10179 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D1 | 10586 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D2 | 10587 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd1.REG | ram/RS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D | 10585 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd1.Q | 10588 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | IOACT | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10920 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.EXP | nDinLE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOACT | 10163 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOACT.SI | IOACT | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10920 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.EXP | nDinLE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOACT.D1 | 10590 | ? | 0 | 4096 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOACT.D2 | 10591 | ? | 0 | 4096 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nDinLE_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | IOACT.REG | IOACT | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOACT.D | 10589 | ? | 0 | 0 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOACT.Q | 10592 | ? | 0 | 0 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/Wait<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_3_IBUF | 10210 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/Wait<0>.EXP | 10906 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.EXP | cnt/Wait<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Wait<0>.SI | cnt/Wait<0> | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_3_IBUF | 10210 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<0>.D1 | 10594 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<0> | NULL | NULL | cnt/Wait<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<0>.D2 | 10595 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<0> | NULL | NULL | cnt/Wait<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | cnt/Wait<0> | IV_FALSE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<0>.EXP | 10892 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<0> | NULL | NULL | cnt/Wait<0>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_3_IBUF

SRFF_INSTANCE | cnt/Wait<0>.REG | cnt/Wait<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Wait<0>.D | 10593 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<0> | NULL | NULL | cnt/Wait<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Wait<0>.Q | 10596 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<0> | NULL | NULL | cnt/Wait<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D1 | 10598 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D2 | 10599 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd1.REG | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D | 10597 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | 10600 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D1 | 10602 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D2 | 10603 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | IOBERR | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | IODONE | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/C8Mr

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd2.REG | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D | 10601 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | 10604 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOACTr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 10163 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOACTr.SI | iobs/IOACTr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 10163 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOACTr.D1 | 10606 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOACTr.D2 | 10607 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IOACT

SRFF_INSTANCE | iobs/IOACTr.REG | iobs/IOACTr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOACTr.D | 10605 | ? | 0 | 0 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOACTr.Q | 10608 | ? | 0 | 0 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/Load1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 19 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10933 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Load1 | 10168 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Load1.SI | iobs/Load1 | 0 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10933 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Load1.D1 | 10610 | ? | 0 | 4096 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Load1.D2 | 10611 | ? | 0 | 4096 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAMUWE_OBUF.EXP
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/Load1.REG | iobs/Load1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Load1.D | 10609 | ? | 0 | 0 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Load1.Q | 10612 | ? | 0 | 0 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/DTACKr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_FSB_OBUF | 10143 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.Q | nDTACK_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/DTACKr.SI | ram/DTACKr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_FSB_OBUF | 10143 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.Q | nDTACK_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/DTACKr.D1 | 10614 | ? | 0 | 4096 | ram/DTACKr | NULL | NULL | ram/DTACKr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/DTACKr.D2 | 10615 | ? | 0 | 4096 | ram/DTACKr | NULL | NULL | ram/DTACKr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nDTACK_FSB_OBUF

SRFF_INSTANCE | ram/DTACKr.REG | ram/DTACKr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/DTACKr.D | 10613 | ? | 0 | 0 | ram/DTACKr | NULL | NULL | ram/DTACKr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/DTACKr.Q | 10616 | ? | 0 | 0 | ram/DTACKr | NULL | NULL | ram/DTACKr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd5 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd5.SI | ram/RS_FSM_FFd5 | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd5.D1 | 10618 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd5.D2 | 10619 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/DTACKr | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd5

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd5.REG | ram/RS_FSM_FFd5 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd5.D | 10617 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd5.Q | 10620 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd6 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd6.SI | ram/RS_FSM_FFd6 | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd6.D1 | 10622 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd6.D2 | 10623 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd6.REG | ram/RS_FSM_FFd6 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd6.D | 10621 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd6.Q | 10624 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd7 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10931 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10930 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | ram/RS_FSM_FFd7 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd7.SI | ram/RS_FSM_FFd7 | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10931 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd7.D1 | 10626 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd7.D2 | 10627 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAS_OBUF.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd4
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RASEN
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10923 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd7.REG | ram/RS_FSM_FFd7 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.D | 10625 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.Q | 10628 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | IOL0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 10130 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 10131 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0.EXP | 10879 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.EXP | N0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP11_.EXP | 10880 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP11_.EXP | EXP11_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOL0.SI | IOL0 | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 10130 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 10131 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0.EXP | 10879 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.EXP | N0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP11_.EXP | 10880 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP11_.EXP | EXP11_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOL0.D1 | 10630 | ? | 0 | 4096 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOL0.D2 | 10631 | ? | 0 | 4096 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | N0.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP11_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nLDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | IOL0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | IOL0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOL1 | IV_TRUE | IOL0 | IV_FALSE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IOL0.REG | IOL0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOL0.D | 10629 | ? | 0 | 0 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOL0.Q | 10632 | ? | 0 | 0 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | IOU0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 10132 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 10133 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP10_.EXP | 10876 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP10_.EXP | EXP10_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10877 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.EXP | nDoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOU0.SI | IOU0 | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 10132 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 10133 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP10_.EXP | 10876 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP10_.EXP | EXP10_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10877 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.EXP | nDoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOU0.D1 | 10634 | ? | 0 | 4096 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOU0.D2 | 10635 | ? | 0 | 4096 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP10_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nDoutOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nUDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | IOU0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | IOU0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOU1 | IV_TRUE | IOU0 | IV_FALSE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IOU0.REG | IOU0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOU0.D | 10633 | ? | 0 | 0 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOU0.Q | 10636 | ? | 0 | 0 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | cnt/Wait<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<3> | 10177 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<3>.Q | cnt/Wait<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<4> | 10187 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<4>.Q | cnt/Wait<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/Wait<1>.EXP | 10857 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.EXP | cnt/Wait<1> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Wait<1>.SI | cnt/Wait<1> | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | QoSReady | 10122 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | QoSReady.Q | QoSReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<3> | 10177 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<3>.Q | cnt/Wait<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<4> | 10187 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<4>.Q | cnt/Wait<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<1>.D1 | 10638 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<1> | NULL | NULL | cnt/Wait<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<1>.D2 | 10639 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<1> | NULL | NULL | cnt/Wait<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/Wait<0> | IV_TRUE | cnt/Wait<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Wait<0> | IV_FALSE | cnt/Wait<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<1>.EXP | 10850 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<1> | NULL | NULL | cnt/Wait<1>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | QoSReady | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | cnt/Wait<0> | IV_FALSE | cnt/Wait<1> | IV_FALSE | cnt/Wait<2> | IV_FALSE | cnt/Wait<3> | IV_TRUE | cnt/Wait<4>

SRFF_INSTANCE | cnt/Wait<1>.REG | cnt/Wait<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Wait<1>.D | 10637 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<1> | NULL | NULL | cnt/Wait<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Wait<1>.Q | 10640 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<1> | NULL | NULL | cnt/Wait<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/Wait<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Wait<2>.SI | cnt/Wait<2> | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<2>.D1 | 10642 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<2> | NULL | NULL | cnt/Wait<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<2>.D2 | 10643 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<2> | NULL | NULL | cnt/Wait<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | cnt/Wait<2> | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | cnt/Wait<0> | IV_TRUE | cnt/Wait<1>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/Wait<0> | IV_TRUE | cnt/Wait<1> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | cnt/Wait<2>.REG | cnt/Wait<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Wait<2>.D | 10641 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<2> | NULL | NULL | cnt/Wait<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Wait<2>.Q | 10644 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<2> | NULL | NULL | cnt/Wait<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/Wait<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<3> | 10177 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<3>.Q | cnt/Wait<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Wait<3> | 10177 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<3>.Q | cnt/Wait<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Wait<3>.SI | cnt/Wait<3> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<3> | 10177 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<3>.Q | cnt/Wait<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<3>.D1 | 10646 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<3> | NULL | NULL | cnt/Wait<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<3>.D2 | 10647 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<3> | NULL | NULL | cnt/Wait<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | cnt/Wait<3> | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | cnt/Wait<0> | IV_TRUE | cnt/Wait<1> | IV_TRUE | cnt/Wait<2>
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Wait<0> | IV_TRUE | cnt/Wait<1> | IV_TRUE | cnt/Wait<2> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | cnt/Wait<3>.REG | cnt/Wait<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Wait<3>.D | 10645 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<3> | NULL | NULL | cnt/Wait<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Wait<3>.Q | 10648 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<3> | NULL | NULL | cnt/Wait<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IORDREQr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 10183 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IORDREQr.SI | iobm/IORDREQr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 10183 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IORDREQr.D1 | 10650 | ? | 0 | 4096 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IORDREQr.D2 | 10651 | ? | 0 | 4096 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IORDREQ

SRFF_INSTANCE | iobm/IORDREQr.REG | iobm/IORDREQr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IORDREQr.D | 10649 | ? | 0 | 0 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IORDREQr.Q | 10652 | ? | 0 | 0 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 10180 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 10179 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd2.SI | ram/RS_FSM_FFd2 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 10180 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D1 | 10654 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D2 | 10655 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd2.REG | ram/RS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D | 10653 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd2.Q | 10656 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd3 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 10180 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd3.SI | ram/RS_FSM_FFd3 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D1 | 10658 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D2 | 10659 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd3.REG | ram/RS_FSM_FFd3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D | 10657 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd3.Q | 10660 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ALE0M | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 10181 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ALE0M | 10181 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ALE0M.SI | ALE0M | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 10181 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ALE0M.D1 | 10662 | ? | 0 | 4096 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ALE0M.D2 | 10663 | ? | 0 | 4096 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | AoutOE
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | ALE0M
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr

SRFF_INSTANCE | ALE0M.REG | ALE0M | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ALE0M.D | 10661 | ? | 0 | 0 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ALE0M.Q | 10664 | ? | 0 | 0 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | BACTr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | BACTr.SI | BACTr | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | BACTr.D1 | 10666 | ? | 0 | 4096 | BACTr | NULL | NULL | BACTr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | BACTr.D2 | 10667 | ? | 0 | 4096 | BACTr | NULL | NULL | BACTr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | BACTr.REG | BACTr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | BACTr.D | 10665 | ? | 0 | 0 | BACTr | NULL | NULL | BACTr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | BACTr.Q | 10668 | ? | 0 | 0 | BACTr | NULL | NULL | BACTr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | IORDREQ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 10183 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10929 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | RA_11_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10930 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | ram/RS_FSM_FFd7 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IORDREQ | 10183 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IORDREQ.SI | IORDREQ | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 10183 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10929 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | RA_11_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10930 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | ram/RS_FSM_FFd7 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IORDREQ.D1 | 10670 | ? | 0 | 4096 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IORDREQ.D2 | 10671 | ? | 0 | 4096 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | IORDREQ
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IORDREQ.REG | IORDREQ | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IORDREQ.D | 10669 | ? | 0 | 0 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IORDREQ.Q | 10672 | ? | 0 | 0 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | IOWRREQ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 10184 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP12_.EXP | 10882 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP12_.EXP | EXP12_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP13_.EXP | 10883 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP13_.EXP | EXP13_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOWRREQ | 10184 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOWRREQ.SI | IOWRREQ | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 10184 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 10167 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP12_.EXP | 10882 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP12_.EXP | EXP12_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP13_.EXP | 10883 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP13_.EXP | EXP13_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOWRREQ.D1 | 10674 | ? | 0 | 4096 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOWRREQ.D2 | 10675 | ? | 0 | 4096 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP12_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP13_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | IOWRREQ
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_TRUE | IOWRREQ
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IOWRREQ.REG | IOWRREQ | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOWRREQ.D | 10673 | ? | 0 | 0 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOWRREQ.Q | 10676 | ? | 0 | 0 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/Er<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Er<0>.SI | cnt/Er<0> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Er<0>.D1 | 10678 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Er<0>.D2 | 10679 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | E_IBUF

SRFF_INSTANCE | cnt/Er<0>.REG | cnt/Er<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Er<0>.D | 10677 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Er<0>.Q | 10680 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/Wait<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<4> | 10187 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<4>.Q | cnt/Wait<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<3> | 10177 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<3>.Q | cnt/Wait<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Wait<4> | 10187 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<4>.Q | cnt/Wait<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Wait<4>.SI | cnt/Wait<4> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<4> | 10187 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<4>.Q | cnt/Wait<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0> | 10164 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.Q | cnt/Wait<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<1> | 10175 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<1>.Q | cnt/Wait<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<2> | 10176 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<2>.Q | cnt/Wait<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<3> | 10177 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<3>.Q | cnt/Wait<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<4>.D1 | 10682 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<4> | NULL | NULL | cnt/Wait<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Wait<4>.D2 | 10683 | ? | 0 | 4096 | cnt/Wait<4> | NULL | NULL | cnt/Wait<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | cnt/Wait<4> | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | cnt/Wait<0> | IV_TRUE | cnt/Wait<1> | IV_TRUE | cnt/Wait<2> | IV_TRUE | cnt/Wait<3>
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | cnt/Wait<0> | IV_TRUE | cnt/Wait<1> | IV_TRUE | cnt/Wait<2> | IV_TRUE | cnt/Wait<3> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | cnt/Wait<4>.REG | cnt/Wait<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Wait<4>.D | 10681 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<4> | NULL | NULL | cnt/Wait<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Wait<4>.Q | 10684 | ? | 0 | 0 | cnt/Wait<4> | NULL | NULL | cnt/Wait<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nIPL2_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nIPL2 | 10301 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nIPL2_IBUF | 10188 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/nIPL2r | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nIPL2_IBUF | 10188 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/nIPL2r | 10189 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/nIPL2r.SI | cnt/nIPL2r | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nIPL2_IBUF | 10188 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/nIPL2r.D1 | 10686 | ? | 0 | 4096 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/nIPL2r.D2 | 10687 | ? | 0 | 4096 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nIPL2_IBUF

SRFF_INSTANCE | cnt/nIPL2r.REG | cnt/nIPL2r | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/nIPL2r.D | 10685 | ? | 0 | 0 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/nIPL2r.Q | 10688 | ? | 0 | 0 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobm/DoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 10190 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/DoutOE | 10190 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10918 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.EXP | iobm/DoutOE | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobm/DoutOE.SI | iobm/DoutOE | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 10190 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/DoutOE.D1 | 10690 | ? | 0 | 4096 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/DoutOE.D2 | 10691 | ? | 0 | 4096 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/DoutOE | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/DoutOE
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/DoutOE
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/DoutOE | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10915 | ? | 0 | 0 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | IOL0 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr

SRFF_INSTANCE | iobm/DoutOE.REG | iobm/DoutOE | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/DoutOE.D | 10689 | ? | 0 | 0 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/DoutOE.Q | 10692 | ? | 0 | 0 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/Er | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/Er | 10191 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/Er.SI | iobm/Er | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 10185 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/Er.D1 | 10694 | ? | 0 | 4096 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/Er.D2 | 10695 | ? | 0 | 4096 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | E_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/Er.REG | iobm/Er | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/Er.D | 10693 | ? | 0 | 0 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/Er.Q | 10696 | ? | 0 | 0 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 10192 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS0 | 10192 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS0.SI | iobm/IOS0 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 10149 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 10153 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 10154 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 10192 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS0.D1 | 10698 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS0.D2 | 10699 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | AoutOE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOS0

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS0.REG | iobm/IOS0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS0.D | 10697 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS0.Q | 10700 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOWRREQr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 10184 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOWRREQr.SI | iobm/IOWRREQr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 10184 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOWRREQr.D1 | 10702 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOWRREQr.D2 | 10703 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IOWRREQ

SRFF_INSTANCE | iobm/IOWRREQr.REG | iobm/IOWRREQr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOWRREQr.D | 10701 | ? | 0 | 0 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 10079 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOWRREQr.Q | 10704 | ? | 0 | 0 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nVPA_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nVPA_IOB | 10302 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 10194 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/VPAr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 10194 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/VPAr | 10195 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPAr.Q | iobm/VPAr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/VPAr.SI | iobm/VPAr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 10194 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/VPAr.D1 | 10706 | ? | 0 | 4096 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/VPAr.D2 | 10707 | ? | 0 | 4096 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nVPA_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/VPAr.REG | iobm/VPAr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/VPAr.D | 10705 | ? | 0 | 0 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/VPAr.Q | 10708 | ? | 0 | 0 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ALE0S | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ALE0S | 10198 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0S.Q | ALE0S | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ALE0S.SI | ALE0S | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ALE0S.D1 | 10710 | ? | 0 | 4096 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ALE0S.D2 | 10711 | ? | 0 | 4096 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | ALE0S.REG | ALE0S | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ALE0S.D | 10709 | ? | 0 | 0 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ALE0S.Q | 10712 | ? | 0 | 0 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | RAMReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10909 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.EXP | RA_5_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RAMReady | 10199 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RAMReady.SI | RAMReady | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10909 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.EXP | RA_5_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RAMReady.D1 | 10714 | ? | 0 | 4096 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RAMReady.D2 | 10715 | ? | 0 | 4096 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_5_OBUF.EXP
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RASEN | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6

SRFF_INSTANCE | RAMReady.REG | RAMReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RAMReady.D | 10713 | ? | 0 | 0 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RAMReady.Q | 10716 | ? | 0 | 0 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/Er<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Er<1> | 10200 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Er<1>.SI | cnt/Er<1> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 10186 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Er<1>.D1 | 10718 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Er<1>.D2 | 10719 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/Er<0>

SRFF_INSTANCE | cnt/Er<1>.REG | cnt/Er<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Er<1>.D | 10717 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Er<1>.Q | 10720 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | fsb/ASrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 10095 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | fsb/ASrf.EXP | 10860 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.EXP | fsb/ASrf | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | fsb/ASrf.SI | fsb/ASrf | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/ASrf.D1 | 10722 | ? | 0 | 4096 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/ASrf.D2 | 10723 | ? | 0 | 4096 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | fsb/ASrf.EXP | 10853 | ? | 0 | 0 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF

SRFF_INSTANCE | fsb/ASrf.REG | fsb/ASrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/ASrf.D | 10721 | ? | 0 | 0 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 10095 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/ASrf.Q | 10724 | ? | 0 | 0 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/Clear1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Clear1 | 10202 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Clear1.SI | iobs/Clear1 | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.D1 | 10726 | ? | 0 | 4096 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.D2 | 10727 | ? | 0 | 4096 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | iobs/Clear1.REG | iobs/Clear1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Clear1.D | 10725 | ? | 0 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Clear1.Q | 10728 | ? | 0 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IODONEr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IODONEr | 10203 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IODONEr.Q | iobs/IODONEr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IODONEr.SI | iobs/IODONEr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IODONEr.D1 | 10730 | ? | 0 | 4096 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IODONEr.D2 | 10731 | ? | 0 | 4096 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IODONE

SRFF_INSTANCE | iobs/IODONEr.REG | iobs/IODONEr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IODONEr.D | 10729 | ? | 0 | 0 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IODONEr.Q | 10732 | ? | 0 | 0 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | nRESout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nRESout | 10204 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.Q | nRESout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRESout.EXP | 10934 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.EXP | nRESout | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRESout.SI | nRESout | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRESout.D1 | 10734 | ? | 0 | 4096 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRESout.D2 | 10735 | ? | 0 | 4096 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd2
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRESout.EXP | 10927 | ? | 0 | 0 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nRESout.REG | nRESout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRESout.D | 10733 | ? | 0 | 0 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRESout.Q | 10736 | ? | 0 | 0 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | ram/RASrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 10095 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASrf | 10205 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrf.Q | ram/RASrf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASrf.SI | ram/RASrf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASrf.D1 | 10738 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASrf.D2 | 10739 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd6

SRFF_INSTANCE | ram/RASrf.REG | ram/RASrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASrf.D | 10737 | ? | 0 | 0 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 10095 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASrf.Q | 10740 | ? | 0 | 0 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RASrr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP19_.EXP | 10913 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP19_.EXP | EXP19_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASrr | 10206 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.Q | ram/RASrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram/RASrr.EXP | 10914 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.EXP | ram/RASrr | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASrr.SI | ram/RASrr | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP19_.EXP | 10913 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP19_.EXP | EXP19_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASrr.D1 | 10742 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASrr.D2 | 10743 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP19_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd4
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram/RASrr.EXP | 10900 | ? | 0 | 0 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | ram/RASEN | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | ram/RASrr.REG | ram/RASrr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASrr.D | 10741 | ? | 0 | 0 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASrr.Q | 10744 | ? | 0 | 0 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_1_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<1> | 10305 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_1_IBUF | 10207 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_7_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<7> | 10306 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_7_IBUF | 10208 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_2_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<2> | 10307 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_2_IBUF | 10209 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_3_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<3> | 10308 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_3_IBUF | 10210 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_4_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<4> | 10309 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_4_IBUF | 10211 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_5_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<5> | 10310 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_5_IBUF | 10212 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_6_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<6> | 10311 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_6_IBUF | 10213 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_0_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_1_IBUF | 10207 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_0_OBUF | 10214 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_0_OBUF.Q | RA_0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_0_OBUF.SI | RA_0_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_1_IBUF | 10207 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_0_OBUF.D1 | 10746 | ? | 0 | 4096 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_0_OBUF.D2 | 10747 | ? | 0 | 4096 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_1_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_0_OBUF.REG | RA_0_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_0_OBUF.D | 10745 | ? | 0 | 0 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_0_OBUF.Q | 10748 | ? | 0 | 0 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_10_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 10208 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_10_OBUF | 10215 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_10_OBUF.Q | RA_10_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_10_OBUF.SI | RA_10_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 10208 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_10_OBUF.D1 | 10750 | ? | 0 | 4096 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_10_OBUF.D2 | 10751 | ? | 0 | 4096 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_7_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_10_OBUF.REG | RA_10_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_10_OBUF.D | 10749 | ? | 0 | 0 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_10_OBUF.Q | 10752 | ? | 0 | 0 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_1_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_2_IBUF | 10209 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_1_OBUF | 10216 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.Q | RA_1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_1_OBUF.SI | RA_1_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_2_IBUF | 10209 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_1_OBUF.D1 | 10754 | ? | 0 | 4096 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_1_OBUF.D2 | 10755 | ? | 0 | 4096 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_2_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_1_OBUF.REG | RA_1_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_1_OBUF.D | 10753 | ? | 0 | 0 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_1_OBUF.Q | 10756 | ? | 0 | 0 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_2_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 10208 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_5_IBUF | 10212 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_2_OBUF | 10217 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.Q | RA_2_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10910 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.EXP | RA_2_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_2_OBUF.SI | RA_2_OBUF | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 10208 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_5_IBUF | 10212 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.D1 | 10758 | ? | 0 | 4096 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.D2 | 10759 | ? | 0 | 4096 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_7_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10896 | ? | 0 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_5_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_2_OBUF.REG | RA_2_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_2_OBUF.D | 10757 | ? | 0 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_2_OBUF.Q | 10760 | ? | 0 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_4_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0>.EXP | 10906 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.EXP | cnt/Wait<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_4_OBUF | 10218 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.Q | RA_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10907 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.EXP | RA_4_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_4_OBUF.SI | RA_4_OBUF | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Wait<0>.EXP | 10906 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Wait<0>.EXP | cnt/Wait<0> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.D1 | 10762 | ? | 0 | 4096 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.D2 | 10763 | ? | 0 | 4096 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/Wait<0>.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10893 | ? | 0 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | RA_4_OBUF.REG | RA_4_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_4_OBUF.D | 10761 | ? | 0 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_4_OBUF.Q | 10764 | ? | 0 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_5_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_11_OBUF.EXP | 10908 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF.EXP | RA_11_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_5_OBUF | 10219 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.Q | RA_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10909 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.EXP | RA_5_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_5_OBUF.SI | RA_5_OBUF | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 10171 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_11_OBUF.EXP | 10908 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF.EXP | RA_11_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.D1 | 10766 | ? | 0 | 4096 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.D2 | 10767 | ? | 0 | 4096 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_11_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10895 | ? | 0 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | RA_5_OBUF.REG | RA_5_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_5_OBUF.D | 10765 | ? | 0 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_5_OBUF.Q | 10768 | ? | 0 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_6_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IODONEr | 10203 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IODONEr.Q | iobs/IODONEr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10910 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.EXP | RA_2_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_6_OBUF | 10220 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.Q | RA_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10911 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.EXP | RA_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_6_OBUF.SI | RA_6_OBUF | 0 | 17 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 10128 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IODONEr | 10203 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IODONEr.Q | iobs/IODONEr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10910 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.EXP | RA_2_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.D1 | 10770 | ? | 0 | 4096 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.D2 | 10771 | ? | 0 | 4096 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_2_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10897 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | iobs/IODONEr
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady

SRFF_INSTANCE | RA_6_OBUF.REG | RA_6_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_6_OBUF.D | 10769 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_6_OBUF.Q | 10772 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_7_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_6_IBUF | 10213 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_7_OBUF | 10221 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.Q | RA_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_7_OBUF.SI | RA_7_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_6_IBUF | 10213 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_7_OBUF.D1 | 10774 | ? | 0 | 4096 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_7_OBUF.D2 | 10775 | ? | 0 | 4096 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_6_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_7_OBUF.REG | RA_7_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_7_OBUF.D | 10773 | ? | 0 | 0 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_7_OBUF.Q | 10776 | ? | 0 | 0 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_8_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_8_OBUF | 10222 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_8_OBUF.Q | RA_8_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_8_OBUF.SI | RA_8_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_8_OBUF.D1 | 10778 | ? | 0 | 4096 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_8_OBUF.D2 | 10779 | ? | 0 | 4096 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL

SRFF_INSTANCE | RA_8_OBUF.REG | RA_8_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_8_OBUF.D | 10777 | ? | 0 | 0 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_8_OBUF.Q | 10780 | ? | 0 | 0 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_9_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_9_OBUF | 10223 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.Q | RA_9_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_9_OBUF.SI | RA_9_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_9_OBUF.D1 | 10782 | ? | 0 | 4096 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_9_OBUF.D2 | 10783 | ? | 0 | 4096 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_9_OBUF.REG | RA_9_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_9_OBUF.D | 10781 | ? | 0 | 0 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_9_OBUF.Q | 10784 | ? | 0 | 0 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nROMWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nROMWE_OBUF | 10224 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.Q | nROMWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10859 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.EXP | nROMWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nROMWE_OBUF.SI | nROMWE_OBUF | 0 | 19 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 10091 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 10092 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 10093 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 10196 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 10197 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.D1 | 10786 | ? | 0 | 4096 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.D2 | 10787 | ? | 0 | 4096 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10852 | ? | 0 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 17 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | nROMWE_OBUF.REG | nROMWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nROMWE_OBUF.D | 10785 | ? | 0 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nROMWE_OBUF.Q | 10788 | ? | 0 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | nADoutLE0_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 10181 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0S | 10198 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0S.Q | ALE0S | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nADoutLE0_OBUF | 10225 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.Q | nADoutLE0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nADoutLE0_OBUF.SI | nADoutLE0_OBUF | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 10181 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0S | 10198 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0S.Q | ALE0S | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nADoutLE0_OBUF.D1 | 10790 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nADoutLE0_OBUF.D2 | 10791 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ALE0M | IV_FALSE | ALE0S

SRFF_INSTANCE | nADoutLE0_OBUF.REG | nADoutLE0_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nADoutLE0_OBUF.D | 10789 | ? | 0 | 0 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nADoutLE0_OBUF.Q | 10792 | ? | 0 | 0 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | nCAS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 10179 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 10180 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP17_.EXP | 10903 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10904 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 10095 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nCAS_OBUF | 10226 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nCAS_OBUF.Q | nCAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nCAS_OBUF.SI | nCAS_OBUF | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 10179 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 10180 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 10170 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP17_.EXP | 10903 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10904 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nCAS_OBUF.D1 | 10794 | ? | 0 | 4096 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nCAS_OBUF.D2 | 10795 | ? | 0 | 4096 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP17_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | RefUrg | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/DTACKr | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd5

SRFF_INSTANCE | nCAS_OBUF.REG | nCAS_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nCAS_OBUF.D | 10793 | ? | 0 | 0 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 10095 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nCAS_OBUF.Q | 10796 | ? | 0 | 0 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped+Ce | nDinLE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308992 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 10163 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDinLE_OBUF | 10227 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.Q | nDinLE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10920 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.EXP | nDinLE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nDinLE_OBUF.SI | nDinLE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 10148 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 10151 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 10103 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 10106 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 10147 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 10163 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 10165 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 10166 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDinLE_OBUF.D1 | 10798 | ? | 0 | 4096 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDinLE_OBUF.D2 | 10799 | ? | 0 | 4096 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10917 | ? | 0 | 0 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | IOBERR | IV_FALSE | IODONE | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | IOACT | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | nDinLE_OBUF.REG | nDinLE_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDinLE_OBUF.D | 10797 | ? | 0 | 0 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 10080 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDinLE_OBUF.Q | 10800 | ? | 0 | 0 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | nOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP18_.EXP | 10905 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nOE_OBUF | 10228 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.Q | nOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10904 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nOE_OBUF.SI | nOE_OBUF | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP18_.EXP | 10905 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.D1 | 10802 | ? | 0 | 4096 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.D2 | 10803 | ? | 0 | 4096 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP18_.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.EXP | 10890 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | RefUrg | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | BACTr
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | RefUrg | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | RefUrg | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | nOE_OBUF.REG | nOE_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nOE_OBUF.D | 10801 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nOE_OBUF.Q | 10804 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | FbkInv+PinTrst+Merge+OptxMapped | N0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155923456 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout | 10204 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.Q | nRESout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 10131 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | N0 | 10229 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.Q | N0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | N0.EXP | 10879 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.EXP | N0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | N0$OE | 10230 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.BUFOE.OUT | N0 | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | N0.SI | N0 | 0 | 11 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout | 10204 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.Q | nRESout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 10131 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 10173 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | N0.D1 | 10806 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | N0.D2 | 10807 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | N0.TRST | 10809 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRESout
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | N0.EXP | 10866 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/IOL1 | IV_FALSE | IOL0 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | N0.REG | N0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | N0.D | 10805 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | N0.Q | 10810 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | N0.BUFOE | N0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | N0.TRST | 10809 | ? | 0 | 4096 | N0 | NULL | NULL | N0.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRESout
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | N0.BUFOE.OUT | 10808 | ? | 0 | 0 | N0 | NULL | NULL | N0.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_11_OBUF$BUF0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_11_OBUF$BUF0 | 10231 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.Q | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10929 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | RA_11_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_11_OBUF$BUF0.SI | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF$BUF0.D1 | 10812 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF$BUF0.D2 | 10813 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10922 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | RA_11_OBUF$BUF0.REG | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.D | 10811 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.Q | 10814 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | nADoutLE1_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 10202 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 10168 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nADoutLE1_OBUF | 10232 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | nADoutLE1_OBUF.SI | nADoutLE1_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 10202 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 10168 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nADoutLE1_OBUF.D1 | 10816 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nADoutLE1_OBUF.D2 | 10817 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/Clear1 | IV_FALSE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nADoutLE1_OBUF.REG | nADoutLE1_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nADoutLE1_OBUF.D | 10815 | ? | 0 | 0 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nADoutLE1_OBUF.Q | 10818 | ? | 0 | 0 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | nAoutOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 10140 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nAoutOE_OBUF | 10234 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10875 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.EXP | nAoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nAoutOE_OBUF.SI | nAoutOE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 10140 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd1 | 10158 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd1.Q | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/IS_FSM_FFd2 | 10159 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/IS_FSM_FFd2.Q | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.D1 | 10820 | ? | 0 | 4096 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.D2 | 10821 | ? | 0 | 4096 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nBR_IOB_OBUF | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/IS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/IS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10862 | ? | 0 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nAoutOE_OBUF.REG | nAoutOE_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nAoutOE_OBUF.D | 10819 | ? | 0 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 10094 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nAoutOE_OBUF.Q | 10822 | ? | 0 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nDinOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 10190 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 10192 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDinOE_OBUF | 10236 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.Q | nDinOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10878 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.EXP | nDinOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nDinOE_OBUF.SI | nDinOE_OBUF | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 10190 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 10235 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 10178 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 10192 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 10193 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.D1 | 10824 | ? | 0 | 4096 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.D2 | 10825 | ? | 0 | 4096 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10865 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/DoutOE | IV_FALSE | AoutOE
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_TRUE | iobm/IOS0 | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nDinOE_OBUF.REG | nDinOE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDinOE_OBUF.D | 10823 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDinOE_OBUF.Q | 10826 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nDoutOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10878 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.EXP | nDinOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDoutOE_OBUF | 10237 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.Q | nDoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10877 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.EXP | nDoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nDoutOE_OBUF.SI | nDoutOE_OBUF | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10878 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.EXP | nDinOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDoutOE_OBUF.D1 | 10828 | ? | 0 | 4096 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDoutOE_OBUF.D2 | 10829 | ? | 0 | 4096 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nDinOE_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10864 | ? | 0 | 0 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nDoutOE_OBUF.REG | nDoutOE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDoutOE_OBUF.D | 10827 | ? | 0 | 0 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDoutOE_OBUF.Q | 10830 | ? | 0 | 0 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAMLWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 10130 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrf | 10205 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrf.Q | ram/RASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr | 10206 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.Q | ram/RASrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAMLWE_OBUF | 10238 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.Q | nRAMLWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10932 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAMLWE_OBUF.SI | nRAMLWE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 10130 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrf | 10205 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrf.Q | ram/RASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr | 10206 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.Q | ram/RASrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.D1 | 10832 | ? | 0 | 4096 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.D2 | 10833 | ? | 0 | 4096 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10925 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RASrf
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RASrr
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEN

SRFF_INSTANCE | nRAMLWE_OBUF.REG | nRAMLWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAMLWE_OBUF.D | 10831 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAMLWE_OBUF.Q | 10834 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAMUWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 10132 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAMUWE_OBUF | 10239 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.Q | nRAMUWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10933 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAMUWE_OBUF.SI | nRAMUWE_OBUF | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 10132 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 10144 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.D1 | 10836 | ? | 0 | 4096 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.D2 | 10837 | ? | 0 | 4096 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10926 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nRAMUWE_OBUF.REG | nRAMUWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAMUWE_OBUF.D | 10835 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAMUWE_OBUF.Q | 10838 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nROMCS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 10902 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nROMCS_OBUF | 10240 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.Q | nROMCS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10901 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nROMCS_OBUF.SI | nROMCS_OBUF | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 10162 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 10902 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.D1 | 10840 | ? | 0 | 4096 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.D2 | 10841 | ? | 0 | 4096 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP16_.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10887 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | ram/RASEN | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | nROMCS_OBUF.REG | nROMCS_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nROMCS_OBUF.D | 10839 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nROMCS_OBUF.Q | 10842 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | FbkInv+Merge+OptxMapped | C25MEN_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155907072 | 0 | 1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | C25MEN_OBUF | 10241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C25MEN_OBUF.Q | C25MEN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | C25MEN_OBUF.SI | C25MEN_OBUF | 0 | 0 | 2
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | C25MEN_OBUF.D1 | 10844 | ? | 0 | 4096 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | C25MEN_OBUF.D2 | 10845 | ? | 0 | 4096 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_DC

SRFF_INSTANCE | C25MEN_OBUF.REG | C25MEN_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | C25MEN_OBUF.D | 10843 | ? | 0 | 0 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | C25MEN_OBUF.Q | 10846 | ? | 0 | 0 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nVMA_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nVMA_IOBout$Q | 10076 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nVMA_IOBout$OE | 10078 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.BUFOE.OUT | nVMA_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nVMA_IOB | 10242 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVMA_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nAS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nAS_IOBout$Q | 10081 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nAS_IOBout$OE | 10083 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.BUFOE.OUT | nAS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nAS_IOB | 10243 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nLDS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nLDS_IOBout$Q | 10084 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nLDS_IOBout$OE | 10086 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.BUFOE.OUT | nLDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nLDS_IOB | 10244 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nUDS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nUDS_IOBout$Q | 10087 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nUDS_IOBout$OE | 10089 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.BUFOE.OUT | nUDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nUDS_IOB | 10245 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nBERR_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nBERR_FSB_OBUF | 10135 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nBERR_FSB | 10246 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nVPA_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nVPA_FSB_OBUF | 10137 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.Q | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nVPA_FSB | 10247 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAS_OBUF | 10138 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.Q | nRAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAS | 10248 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nBR_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nBR_IOB_OBUF$Q | 10139 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nBR_IOB | 10249 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBR_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_11_OBUF$Q | 10141 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF.Q | RA_11_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<3> | 10250 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<3> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDTACK_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDTACK_FSB_OBUF$Q | 10142 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.Q | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDTACK_FSB | 10251 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_0_OBUF | 10214 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_0_OBUF.Q | RA_0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<0> | 10252 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<0> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<10> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_10_OBUF | 10215 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_10_OBUF.Q | RA_10_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<10> | 10253 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<10> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_1_OBUF | 10216 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.Q | RA_1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<1> | 10254 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<1> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_2_OBUF | 10217 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.Q | RA_2_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<2> | 10255 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<2> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_4_OBUF | 10218 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.Q | RA_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<4> | 10256 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<4> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<5> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_5_OBUF | 10219 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.Q | RA_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<5> | 10257 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<5> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<6> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_6_OBUF | 10220 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.Q | RA_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<6> | 10258 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<6> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<7> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_7_OBUF | 10221 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.Q | RA_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<7> | 10259 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<7> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<8> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_8_OBUF | 10222 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_8_OBUF.Q | RA_8_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<8> | 10260 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<8> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<9> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_9_OBUF | 10223 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.Q | RA_9_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<9> | 10261 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<9> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nROMWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nROMWE_OBUF | 10224 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.Q | nROMWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nROMWE | 10262 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nROMWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nADoutLE0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nADoutLE0_OBUF | 10225 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.Q | nADoutLE0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nADoutLE0 | 10263 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nADoutLE0 | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nCAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nCAS_OBUF | 10226 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nCAS_OBUF.Q | nCAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nCAS | 10264 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nCAS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDinLE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDinLE_OBUF | 10227 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.Q | nDinLE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDinLE | 10265 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDinLE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nOE_OBUF | 10228 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.Q | nOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nOE | 10266 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRES | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | N0 | 10229 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.Q | N0 | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | N0$OE | 10230 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | N0.BUFOE.OUT | N0 | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRES | 10267 | PIPO | 0 | 64 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<11> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_11_OBUF$BUF0 | 10231 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.Q | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<11> | 10268 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<11> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nADoutLE1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nADoutLE1_OBUF | 10232 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nADoutLE1 | 10269 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nADoutLE1 | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nAoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nAoutOE_OBUF | 10234 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nAoutOE | 10270 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAoutOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDinOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDinOE_OBUF | 10236 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.Q | nDinOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDinOE | 10271 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDinOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDoutOE_OBUF | 10237 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.Q | nDoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDoutOE | 10272 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDoutOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAMLWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAMLWE_OBUF | 10238 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.Q | nRAMLWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAMLWE | 10273 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAMLWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAMUWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAMUWE_OBUF | 10239 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.Q | nRAMUWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAMUWE | 10274 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAMUWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nROMCS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nROMCS_OBUF | 10240 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.Q | nROMCS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nROMCS | 10275 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nROMCS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | C25MEN | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | C25MEN_OBUF | 10241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C25MEN_OBUF.Q | C25MEN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | C25MEN | 10276 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C25MEN | 0 | 6 | OI_OUT

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP10_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 10133 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10875 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.EXP | nAoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP10_.EXP | 10876 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP10_.EXP | EXP10_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP10_.SI | EXP10_ | 0 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 10133 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 10174 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10875 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.EXP | nAoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP10_.EXP | 10863 | ? | 0 | 0 | EXP10_ | NULL | NULL | EXP10_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAoutOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/IOU1 | IV_FALSE | IOU0 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP11_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_FSB_OBUF.EXP | 10881 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.EXP | nVPA_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP11_.EXP | 10880 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP11_.EXP | EXP11_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP11_.SI | EXP11_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_FSB_OBUF.EXP | 10881 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.EXP | nVPA_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP11_.EXP | 10867 | ? | 0 | 0 | EXP11_ | NULL | NULL | EXP11_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nVPA_FSB_OBUF.EXP
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP12_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP12_.EXP | 10882 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP12_.EXP | EXP12_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP12_.SI | EXP12_ | 0 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP12_.EXP | 10869 | ? | 0 | 0 | EXP12_ | NULL | NULL | EXP12_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP13_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 17 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP13_.EXP | 10883 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP13_.EXP | EXP13_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP13_.SI | EXP13_ | 0 | 17 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP13_.EXP | 10870 | ? | 0 | 0 | EXP13_ | NULL | NULL | EXP13_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP14_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP14_.EXP | 10884 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP14_.SI | EXP14_ | 0 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP14_.EXP | 10871 | ? | 0 | 0 | EXP14_ | NULL | NULL | EXP14_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP15_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 19 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay.EXP | 10874 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.EXP | cs/nOverlay | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP15_.EXP | 10886 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP15_.SI | EXP15_ | 0 | 19 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 10126 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay.EXP | 10874 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.EXP | cs/nOverlay | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP15_.EXP | 10873 | ? | 0 | 0 | EXP15_ | NULL | NULL | EXP15_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cs/nOverlay.EXP
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP16_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP16_.EXP | 10902 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP16_.SI | EXP16_ | 0 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP16_.EXP | 10888 | ? | 0 | 0 | EXP16_ | NULL | NULL | EXP16_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | cs/nOverlay
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP17_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP17_.EXP | 10903 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP17_.SI | EXP17_ | 0 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 10160 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 10172 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 10111 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP17_.EXP | 10889 | ? | 0 | 0 | EXP17_ | NULL | NULL | EXP17_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | RefUrg | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd4
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd4
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | RefUrg | IV_FALSE | RefReq | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP18_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP18_.EXP | 10905 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP18_.SI | EXP18_ | 0 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/DTACKr | 10169 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/DTACKr.Q | ram/DTACKr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | BACTr | 10182 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | BACTr.Q | BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP18_.EXP | 10891 | ? | 0 | 0 | EXP18_ | NULL | NULL | EXP18_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/DTACKr | IV_TRUE | BACTr

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP19_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady.EXP | 10912 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.EXP | IONPReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP19_.EXP | 10913 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP19_.EXP | EXP19_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP19_.SI | EXP19_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 10107 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 10127 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 10155 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEN | 10161 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEN.Q | ram/RASEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady.EXP | 10912 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.EXP | IONPReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP19_.EXP | 10899 | ? | 0 | 0 | EXP19_ | NULL | NULL | EXP19_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IONPReady.EXP
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RASEN
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | ram/RASEN

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP20_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP20_.EXP | 10928 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP20_.EXP | EXP20_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP20_.SI | EXP20_ | 0 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 10096 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 10110 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 10145 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 10146 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 10201 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 10233 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 10125 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 10134 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 10090 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP20_.EXP | 10921 | ? | 0 | 0 | EXP20_ | NULL | NULL | EXP20_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

FB_INSTANCE | FOOBAR1_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | A_FSB_13_IBUF | 1 | NULL | 0 | 11 | 49152
FBPIN | 3 | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | A_FSB_14_IBUF | 1 | NULL | 0 | 12 | 49152
FBPIN | 4 | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | ram/RASrf | 1 | A_FSB_15_IBUF | 1 | NULL | 0 | 13 | 49152
FBPIN | 6 | iobm/Er | 1 | A_FSB_16_IBUF | 1 | NULL | 0 | 14 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/nIPL2r | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | cnt/IS_FSM_FFd1 | 1 | A_FSB_17_IBUF | 1 | NULL | 0 | 15 | 49152
FBPIN | 9 | cnt/Er<0> | 1 | A_FSB_18_IBUF | 1 | NULL | 0 | 16 | 49152
FBPIN | 10 | ram/RefDone | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | A_FSB_19_IBUF | 1 | NULL | 0 | 17 | 49152
FBPIN | 12 | iobs/IOU1 | 1 | A_FSB_20_IBUF | 1 | NULL | 0 | 18 | 49152
FBPIN | 13 | iobs/IOL1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | cnt/Timer<0> | 1 | A_FSB_21_IBUF | 1 | NULL | 0 | 19 | 49152
FBPIN | 15 | cnt/IS_FSM_FFd2 | 1 | A_FSB_22_IBUF | 1 | NULL | 0 | 20 | 49152
FBPIN | 16 | RefUrg | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | IOBERR | 1 | C16M_IBUF | 0 | NULL | 0 | 22 | 57344
FBPIN | 18 | iobm/ES<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR2_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 6 | NULL | 0 | A_FSB_5_IBUF | 1 | NULL | 0 | 2 | 53248
FBPIN | 8 | ram/DTACKr | 1 | A_FSB_6_IBUF | 1 | NULL | 0 | 3 | 53248
FBPIN | 9 | iobs/IODONEr | 1 | A_FSB_7_IBUF | 1 | NULL | 0 | 4 | 53248
FBPIN | 10 | iobs/IOACTr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | iobm/VPAr | 1 | A_FSB_8_IBUF | 1 | NULL | 0 | 6 | 49152
FBPIN | 12 | iobm/IOWRREQr | 1 | A_FSB_9_IBUF | 1 | NULL | 0 | 7 | 49152
FBPIN | 13 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | A_FSB_10_IBUF | 1 | NULL | 0 | 8 | 49152
FBPIN | 15 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | A_FSB_11_IBUF | 1 | NULL | 0 | 9 | 49152
FBPIN | 16 | iobm/IORDREQr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | iobm/C8Mr | 1 | A_FSB_12_IBUF | 1 | NULL | 0 | 10 | 49152
FBPIN | 18 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR3_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | cnt/QS<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | cnt/LTimer<0> | 1 | C8M_IBUF | 1 | NULL | 0 | 23 | 57344
FBPIN | 3 | cnt/Er<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | cnt/LTimer<6> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | cnt/LTimer<5> | 1 | A_FSB_23_IBUF | 1 | NULL | 0 | 24 | 49152
FBPIN | 6 | cnt/LTimer<4> | 1 | E_IBUF | 1 | NULL | 0 | 25 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/LTimer<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | cnt/LTimer<2> | 1 | FCLK_IBUF | 0 | NULL | 0 | 27 | 57344
FBPIN | 9 | nDTACK_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDTACK_FSB | 1 | 28 | 49152
FBPIN | 10 | cnt/LTimer<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | cnt/Wait<4> | 1 | nWE_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 29 | 49152
FBPIN | 12 | cnt/Wait<3> | 1 | nLDS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 30 | 49152
FBPIN | 13 | cnt/Wait<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | cnt/Wait<1> | 1 | nAS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 32 | 49152
FBPIN | 15 | QoSReady | 1 | nUDS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 33 | 49152
FBPIN | 16 | cnt/QS<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | nROMWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nROMWE | 1 | 34 | 49152
FBPIN | 18 | fsb/ASrf | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR4_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | cs/nOverlay | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nAoutOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nAoutOE | 1 | 87 | 49152
FBPIN | 3 | EXP10_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | IOU0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | nDoutOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDoutOE | 1 | 89 | 49152
FBPIN | 6 | nDinOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDinOE | 1 | 90 | 49152
FBPIN | 8 | N0 | 1 | N01 | 1 | nRES | 1 | 91 | 49152
FBPIN | 9 | IOL0 | 1 | nIPL2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 92 | 49152
FBPIN | 10 | EXP11_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | nVPA_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nVPA_FSB | 1 | 93 | 49152
FBPIN | 12 | EXP12_ | 1 | A_FSB_1_IBUF | 1 | NULL | 0 | 94 | 49152
FBPIN | 13 | IOWRREQ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | EXP13_ | 1 | A_FSB_2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 95 | 49152
FBPIN | 15 | EXP14_ | 1 | A_FSB_3_IBUF | 1 | NULL | 0 | 96 | 49152
FBPIN | 16 | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | iobs/IORW1 | 1 | A_FSB_4_IBUF | 1 | NULL | 0 | 97 | 49152
FBPIN | 18 | EXP15_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR5_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nROMCS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nROMCS | 1 | 35 | 49152
FBPIN | 3 | EXP16_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | EXP17_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | nCAS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nCAS | 1 | 36 | 49152
FBPIN | 6 | nOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nOE | 1 | 37 | 49152
FBPIN | 7 | EXP18_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | cnt/Wait<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 39 | 49152
FBPIN | 9 | RA_4_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<4> | 1 | 40 | 49152
FBPIN | 10 | ram/RASEN | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | RA_11_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<3> | 1 | 41 | 49152
FBPIN | 12 | RA_5_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<5> | 1 | 42 | 49152
FBPIN | 13 | RAMReady | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | RA_2_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<2> | 1 | 43 | 49152
FBPIN | 15 | RA_6_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<6> | 1 | 46 | 49152
FBPIN | 16 | IONPReady | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | EXP19_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 49 | 49152
FBPIN | 18 | ram/RASrr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR6_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nVMA_IOBout | 1 | NULL | 0 | nVMA_IOB | 1 | 74 | 49152
FBPIN | 3 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | iobm/ES<0> | 1 | nBERR_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 76 | 49152
FBPIN | 6 | iobm/ES<3> | 1 | nVPA_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 77 | 49152
FBPIN | 7 | iobm/ES<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | iobm/DoutOE | 1 | nDTACK_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 78 | 49152
FBPIN | 9 | nLDS_IOBout | 1 | NULL | 0 | nLDS_IOB | 1 | 79 | 49152
FBPIN | 10 | IODONE | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | nUDS_IOBout | 1 | NULL | 0 | nUDS_IOB | 1 | 80 | 49152
FBPIN | 12 | nAS_IOBout | 1 | NULL | 0 | nAS_IOB | 1 | 81 | 49152
FBPIN | 13 | iobm/IOS0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | nADoutLE1_OBUF | 1 | NULL | 0 | nADoutLE1 | 1 | 82 | 49152
FBPIN | 15 | nADoutLE0_OBUF | 1 | NULL | 0 | nADoutLE0 | 1 | 85 | 49152
FBPIN | 16 | ALE0M | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | nDinLE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDinLE | 1 | 86 | 49152
FBPIN | 18 | IOACT | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR7_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | cnt/TimerTC | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | RA_1_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<1> | 1 | 50 | 49152
FBPIN | 3 | cnt/LTimerTC | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | cnt/LTimer<9> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | RA_7_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<7> | 1 | 52 | 49152
FBPIN | 6 | RA_0_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<0> | 1 | 53 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/LTimer<8> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | RA_8_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<8> | 1 | 54 | 49152
FBPIN | 9 | RA_10_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<10> | 1 | 55 | 49152
FBPIN | 10 | cnt/LTimer<7> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | RA_9_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<9> | 1 | 56 | 49152
FBPIN | 12 | C25MEN_OBUF | 1 | NULL | 0 | C25MEN | 1 | 58 | 49152
FBPIN | 13 | cnt/LTimer<11> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | cnt/LTimer<10> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 59 | 49152
FBPIN | 15 | RefReq | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 60 | 49152
FBPIN | 16 | cnt/Timer<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | cnt/Timer<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 61 | 49152
FBPIN | 18 | cnt/Timer<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR8_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | EXP20_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | RA_11_OBUF$BUF0 | 1 | NULL | 0 | RA<11> | 1 | 63 | 49152
FBPIN | 3 | IORDREQ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | nRAS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAS | 1 | 64 | 49152
FBPIN | 6 | nRAMLWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAMLWE | 1 | 65 | 49152
FBPIN | 7 | iobs/Load1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | nRAMUWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAMUWE | 1 | 66 | 49152
FBPIN | 9 | ram/RASEL | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 67 | 49152
FBPIN | 10 | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 68 | 49152
FBPIN | 12 | nBERR_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nBERR_FSB | 1 | 70 | 49152
FBPIN | 13 | ALE0S | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | BACTr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 71 | 49152
FBPIN | 15 | nBR_IOB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nBR_IOB | 1 | 72 | 49152
FBPIN | 16 | iobs/Clear1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | nRESout | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 73 | 49152
FBPIN | 18 | iobs/Sent | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | INPUTPINS_FOOBAR9_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0

BUSINFO | A_FSB<23:1> | 23 | 0 | 0 | A_FSB<10> | 13 | A_FSB<11> | 12 | A_FSB<12> | 11 | A_FSB<13> | 10 | A_FSB<14> | 9 | A_FSB<15> | 8 | A_FSB<16> | 7 | A_FSB<17> | 6 | A_FSB<18> | 5 | A_FSB<19> | 4 | A_FSB<1> | 22 | A_FSB<20> | 3 | A_FSB<21> | 2 | A_FSB<22> | 1 | A_FSB<23> | 0 | A_FSB<2> | 21 | A_FSB<3> | 20 | A_FSB<4> | 19 | A_FSB<5> | 18 | A_FSB<6> | 17 | A_FSB<7> | 16 | A_FSB<8> | 15 | A_FSB<9> | 14
BUSINFO | RA<11:0> | 12 | 0 | 1 | RA<0> | 11 | RA<10> | 1 | RA<11> | 0 | RA<1> | 10 | RA<2> | 9 | RA<3> | 8 | RA<4> | 7 | RA<5> | 6 | RA<6> | 5 | RA<7> | 4 | RA<8> | 3 | RA<9> | 2
BUSINFO | SW<3:1> | 3 | 0 | 0 | SW<1> | 2 | SW<2> | 1 | SW<3> | 0

FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 0 | cnt/TimerTC | NULL | 2 | cnt/Er<1> | NULL | 3 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | 6 | iobs/Load1 | NULL | 7 | cnt/IS_FSM_FFd1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 9 | ram/RefDone | NULL | 11 | nAS_IOBout | NULL | 12 | nUDS_FSB | 33 | 13 | cnt/Timer<0> | NULL | 14 | cnt/IS_FSM_FFd2 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 15 | RefUrg | NULL | 16 | cnt/Timer<3> | NULL | 17 | cnt/Timer<2> | NULL | 19 | cnt/Timer<1> | NULL | 22 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 23 | ram/DTACKr | NULL | 25 | RefReq | NULL | 27 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | 28 | iobm/ES<0> | NULL | 32 | iobm/ES<1> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 33 | cnt/Er<0> | NULL | 34 | iobm/ES<2> | NULL | 36 | cnt/LTimerTC | NULL | 37 | nLDS_FSB | 30 | 39 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 43 | cnt/nIPL2r | NULL | 44 | iobm/Er | NULL | 46 | nBERR_IOB | 76 | 47 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | 49 | nIPL2 | 92
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 50 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | 52 | E | 25

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR1_ | 108 | -1 | 38 | 129 | -1 | -1 | 132 | 7 | -1 | 9 | -1 | 101 | 272 | 13 | 14 | 15 | 124 | 125 | -1 | 123 | -1 | -1 | 1 | 25 | -1 | 122 | -1 | 2 | 94 | -1 | -1 | -1 | 96 | 8 | 17 | -1 | 110 | 260 | -1 | 10 | -1 | -1 | -1 | 6 | 5 | -1 | 175 | 3 | -1 | 150 | 136 | -1 | 242 | -1


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 8 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | 9 | IODONE | NULL | 11 | nVPA_IOB | 77 | 12 | IOWRREQ | NULL | 16 | IOBERR | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 17 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | 24 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | 33 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | 37 | IORDREQ | NULL | 46 | iobm/C8Mr | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 47 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | 48 | C8M | 23 | 53 | IOACT | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR2_ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 44 | 99 | -1 | 171 | 66 | -1 | -1 | -1 | 16 | 35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 90 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 93 | -1 | -1 | -1 | 128 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 34 | 30 | 238 | -1 | -1 | -1 | -1 | 107


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 0 | cnt/QS<1> | NULL | 1 | cnt/LTimer<0> | NULL | 2 | cnt/Er<1> | NULL | 3 | A_FSB<15> | 13 | 4 | cnt/LTimer<5> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 5 | cnt/LTimer<4> | NULL | 6 | cnt/LTimer<3> | NULL | 7 | cnt/LTimer<2> | NULL | 8 | cnt/Er<0> | NULL | 9 | cnt/LTimer<1> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 10 | cnt/Wait<4> | NULL | 11 | cnt/Wait<3> | NULL | 12 | cnt/Wait<2> | NULL | 13 | cnt/Wait<1> | NULL | 14 | QoSReady | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 15 | cnt/QS<0> | NULL | 16 | A_FSB<13> | 11 | 17 | fsb/ASrf | NULL | 18 | A_FSB<19> | 17 | 20 | A_FSB<16> | 14
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 21 | iobs/Sent | NULL | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | A_FSB<20> | 18 | 31 | A_FSB<10> | 8 | 33 | nAS_FSB | 32
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 34 | A_FSB<17> | 15 | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | RAMReady | NULL | 39 | A_FSB<22> | 20 | 40 | A_FSB<8> | 6
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 42 | A_FSB<12> | 10 | 43 | IONPReady | NULL | 44 | A_FSB<14> | 12 | 45 | A_FSB<18> | 16 | 47 | A_FSB<21> | 19
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 48 | cnt/Wait<0> | NULL | 49 | ALE1 | NULL | 50 | cnt/TimerTC | NULL | 52 | A_FSB<11> | 9 | 53 | A_FSB<9> | 7

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR3_ | 36 | 37 | 38 | 212 | 40 | 41 | 42 | 43 | 8 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 208 | 53 | 222 | -1 | 214 | 143 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 256 | -1 | 226 | 198 | -1 | 268 | 216 | -1 | 240 | 84 | -1 | 230 | 194 | -1 | 206 | 87 | 210 | 218 | -1 | 228 | 79 | 103 | 108 | -1 | 202 | 196


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 0 | cs/nOverlay | NULL | 1 | AoutOE | NULL | 2 | A_FSB<21> | 19 | 3 | IOU0 | NULL | 4 | nRES | 91
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 7 | iobm/DoutOE | NULL | 8 | IOL0 | NULL | 9 | iobs/IOACTr | NULL | 11 | iobs/IOU1 | NULL | 12 | iobs/IOL1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 13 | ALE1 | NULL | 14 | nBR_IOB_OBUF | NULL | 15 | iobm/IORDREQr | NULL | 16 | iobs/IORW1 | NULL | 17 | fsb/ASrf | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 18 | A_FSB<19> | 17 | 19 | A_FSB<20> | 18 | 20 | A_FSB<16> | 14 | 21 | iobs/Sent | NULL | 24 | A_FSB<22> | 20
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 26 | IONPReady | NULL | 28 | nWE_FSB | 29 | 29 | iobm/IOS0 | NULL | 33 | nAS_FSB | 32 | 34 | A_FSB<17> | 15
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 35 | A_FSB<14> | 12 | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | nLDS_FSB | 30 | 40 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | 42 | QoSReady | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 43 | iobm/IOWRREQr | NULL | 44 | A_FSB<13> | 11 | 45 | A_FSB<18> | 16 | 46 | IOWRREQ | NULL | 49 | cnt/IS_FSM_FFd2 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 50 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | 51 | nUDS_FSB | 33 | 52 | nRESout | NULL | 53 | cnt/IS_FSM_FFd1 | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR4_ | 54 | 55 | 228 | 57 | 148 | -1 | -1 | 97 | 62 | 27 | -1 | 11 | 12 | 103 | 140 | 33 | 70 | 53 | 222 | 226 | 214 | 143 | -1 | -1 | 230 | -1 | 87 | -1 | 256 | 102 | -1 | -1 | -1 | 268 | 216 | 210 | 240 | 260 | -1 | -1 | 135 | -1 | 50 | 29 | 208 | 218 | 66 | -1 | -1 | 14 | 69 | 272 | 142 | 7


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 0 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | 1 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | 2 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | 3 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | 4 | A_FSB<22> | 20
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 5 | A_FSB<16> | 14 | 6 | A_FSB<5> | 2 | 7 | ram/DTACKr | NULL | 8 | iobs/IODONEr | NULL | 9 | A_FSB<18> | 16
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 10 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | 12 | A_FSB<4> | 97 | 13 | BACTr | NULL | 14 | RefReq | NULL | 15 | IONPReady | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 16 | A_FSB<13> | 11 | 17 | fsb/ASrf | NULL | 18 | A_FSB<19> | 17 | 19 | A_FSB<20> | 18 | 21 | A_FSB<3> | 96
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 22 | A_FSB<12> | 10 | 23 | A_FSB<23> | 24 | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | ram/RASEN | NULL | 33 | nAS_FSB | 32
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 34 | A_FSB<17> | 15 | 36 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | 38 | A_FSB<11> | 9 | 40 | A_FSB<7> | 4 | 42 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 44 | A_FSB<14> | 12 | 45 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | 47 | A_FSB<21> | 19 | 48 | cnt/Wait<0> | NULL | 49 | iobs/Sent | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 50 | RefUrg | NULL | 51 | ram/RefDone | NULL | 52 | cs/nOverlay | NULL | 53 | ram/RASEL | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR5_ | 72 | 1 | 2 | 3 | 230 | 214 | 182 | 25 | 26 | 218 | 10 | -1 | 172 | 139 | 122 | 87 | 208 | 53 | 222 | 226 | -1 | 168 | 206 | 240 | -1 | -1 | -1 | -1 | 256 | -1 | 81 | -1 | -1 | 268 | 216 | -1 | 136 | -1 | 202 | -1 | 190 | -1 | 0 | -1 | 210 | 129 | -1 | 228 | 79 | 143 | 15 | 9 | 54 | 134


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | 1 | nVMA_IOBout | NULL | 2 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | 3 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | 4 | iobm/ES<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 5 | iobm/Er | NULL | 6 | iobm/ES<1> | NULL | 7 | iobm/DoutOE | NULL | 8 | nLDS_IOBout | NULL | 9 | IODONE | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 10 | iobm/VPAr | NULL | 11 | iobm/IOWRREQr | NULL | 12 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | 13 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | 14 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 15 | ALE0M | NULL | 16 | iobm/C8Mr | NULL | 17 | iobm/ES<2> | NULL | 18 | iobs/Load1 | NULL | 27 | nUDS_IOBout | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 29 | iobm/IOS0 | NULL | 30 | iobs/Clear1 | NULL | 32 | ALE0S | NULL | 33 | E | 25 | 38 | IOL0 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 39 | iobm/ES<3> | NULL | 40 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | 41 | nRES | 91 | 42 | IOU0 | NULL | 43 | nDTACK_IOB | 78
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 45 | IOBERR | NULL | 49 | ALE1 | NULL | 50 | nAS_IOBout | NULL | 51 | AoutOE | NULL | 52 | iobm/IORDREQr | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 53 | IOACT | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR6_ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 5 | 96 | 97 | 98 | 99 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 105 | 34 | 17 | 132 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 100 | -1 | 102 | 141 | -1 | 138 | 242 | -1 | -1 | -1 | -1 | 62 | 95 | 35 | 148 | 57 | 167 | -1 | 16 | -1 | -1 | -1 | 103 | 101 | 55 | 33 | 107


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 0 | cnt/TimerTC | NULL | 2 | A_FSB<8> | 6 | 3 | cnt/LTimer<9> | NULL | 4 | A_FSB<2> | 95 | 6 | cnt/LTimer<8> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 7 | A_FSB<17> | 15 | 8 | cnt/Er<0> | NULL | 9 | cnt/LTimer<7> | NULL | 10 | A_FSB<6> | 3 | 12 | cnt/LTimer<11> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 13 | cnt/LTimer<10> | NULL | 14 | A_FSB<7> | 4 | 15 | cnt/Timer<1> | NULL | 18 | cnt/LTimer<1> | NULL | 26 | A_FSB<9> | 7
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 27 | cnt/LTimer<0> | NULL | 29 | cnt/Timer<3> | NULL | 31 | A_FSB<10> | 8 | 33 | cnt/LTimer<3> | NULL | 35 | A_FSB<14> | 12
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 37 | cnt/LTimer<4> | NULL | 38 | cnt/LTimer<6> | NULL | 39 | cnt/Er<1> | NULL | 40 | cnt/Timer<2> | NULL | 45 | A_FSB<1> | 94
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 46 | A_FSB<15> | 13 | 47 | A_FSB<21> | 19 | 48 | cnt/Timer<0> | NULL | 49 | cnt/LTimer<2> | NULL | 50 | A_FSB<18> | 16
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 51 | cnt/LTimer<5> | NULL | 53 | ram/RASEL | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR7_ | 108 | -1 | 194 | 111 | 164 | -1 | 114 | 216 | 8 | 117 | 186 | -1 | 120 | 121 | 190 | 123 | -1 | -1 | 45 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 196 | 37 | -1 | 124 | -1 | 198 | -1 | 42 | -1 | 210 | -1 | 41 | 39 | 38 | 125 | -1 | -1 | -1 | -1 | 156 | 212 | 228 | 13 | 43 | 218 | 40 | -1 | 134


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 0 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | 1 | A_FSB<14> | 12 | 2 | IORDREQ | NULL | 4 | ram/RASrf | NULL | 5 | A_FSB<16> | 14
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 6 | cnt/nIPL2r | NULL | 7 | cnt/IS_FSM_FFd1 | NULL | 8 | ram/RASEL | NULL | 9 | A_FSB<18> | 16 | 10 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 11 | nBERR_FSB_OBUF.UIM | NULL | 12 | nUDS_FSB | 33 | 13 | ALE1 | NULL | 14 | cnt/IS_FSM_FFd2 | NULL | 15 | RefUrg | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 16 | IOBERR | NULL | 17 | ram/RASrr | NULL | 18 | A_FSB<19> | 17 | 19 | A_FSB<20> | 18 | 21 | iobs/Sent | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 24 | A_FSB<22> | 20 | 25 | BACTr | NULL | 28 | nWE_FSB | 29 | 29 | nLDS_FSB | 30 | 30 | ram/RASEN | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 33 | nAS_FSB | 32 | 34 | A_FSB<17> | 15 | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | iobs/IORW1 | NULL | 38 | iobs/IOACTr | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 39 | RefReq | NULL | 40 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | 42 | nBR_IOB_OBUF | NULL | 43 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | 44 | A_FSB<13> | 11
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 45 | A_FSB<21> | 19 | 47 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | 50 | fsb/ASrf | NULL | 51 | ram/RefDone | NULL | 52 | cs/nOverlay | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR8_ | 0 | 210 | 128 | -1 | 4 | 214 | 6 | 7 | 134 | 218 | 136 | 137 | 272 | 103 | 14 | 15 | 16 | 89 | 222 | 226 | -1 | 143 | -1 | -1 | 230 | 139 | -1 | -1 | 256 | 260 | 81 | -1 | -1 | 268 | 216 | -1 | 240 | 70 | 27 | 122 | 135 | -1 | 140 | 69 | 208 | 228 | -1 | 72 | -1 | -1 | 53 | 9 | 54 | -1


GLOBAL_FCLK | C16M | 0 | 0 | C8M | 1 | 1 | FCLK | 2 | 2
