NDS Database:  version P.20131013

NDS_INFO | xc9500xl | 95144XL100 | XC95144XL-10-TQ100

DEVICE | 95144XL | 95144XL100 | 

NETWORK | WarpSE | 0 | 0 | 16391

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_9_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<9> | 9892 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_8_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<8> | 9893 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_15_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<15> | 9894 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_14_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<14> | 9895 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_13_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<13> | 9896 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_12_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<12> | 9897 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_11_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<11> | 9898 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_10_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<10> | 9899 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_23_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<23> | 9900 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_22_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<22> | 9901 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_21_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<21> | 9902 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_20_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<20> | 9903 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_19_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<19> | 9904 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_18_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<18> | 9905 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_17_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<17> | 9906 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_16_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<16> | 9907 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | CLK2X_IOB | 9908 | PI | 426 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | CLK2X_IOB;CLK2X_IOB;CLK2X_IOB | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+PinTrst+OptxMapped | iobm/nVMA | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155893760 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nVMA | 9710 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.Q | iobm/nVMA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOACT | 9790 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOACT.Q | iobm/IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPArf | 9808 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPArf.Q | iobm/VPArf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPArr | 9809 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPArr.Q | iobm/VPArr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | iobm/nVMA$Q | 9709 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.Q | iobm/nVMA | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/nVMA | 9710 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.Q | iobm/nVMA | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | iobm/nVMA$OE | 9711 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.BUFOE.OUT | iobm/nVMA | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | iobm/nVMA.SI | iobm/nVMA | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nVMA | 9710 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.Q | iobm/nVMA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOACT | 9790 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOACT.Q | iobm/IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPArf | 9808 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPArf.Q | iobm/VPArf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPArr | 9809 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPArr.Q | iobm/VPArr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/nVMA.D1 | 9932 | ? | 504 | 4096 | iobm/nVMA | NULL | NULL | iobm/nVMA.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/nVMA.D2 | 9933 | ? | 504 | 4096 | iobm/nVMA | NULL | NULL | iobm/nVMA.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/nVMA | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/ES<4>
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | iobm/nVMA | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/ES<4> | IV_TRUE | iobm/IOACT | IV_TRUE | iobm/VPArf | IV_TRUE | iobm/VPArr
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | iobm/nVMA.TRST | 9935 | ? | 0 | 4096 | iobm/nVMA | NULL | NULL | iobm/nVMA.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG

SRFF_INSTANCE | iobm/nVMA.REG | iobm/nVMA | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/nVMA.D | 9931 | ? | 504 | 0 | iobm/nVMA | NULL | NULL | iobm/nVMA.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/nVMA.Q | 9936 | ? | 520 | 0 | iobm/nVMA | NULL | NULL | iobm/nVMA.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

BUF_INSTANCE | iobm/nVMA.BUFOE | iobm/nVMA | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | iobm/nVMA.TRST | 9935 | ? | 0 | 4096 | iobm/nVMA | NULL | NULL | iobm/nVMA.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | iobm/nVMA.BUFOE.OUT | 9934 | ? | 0 | 0 | iobm/nVMA | NULL | NULL | iobm/nVMA.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | iobm/nASout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325120 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | iobm/nASout$Q | 9712 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nASout.Q | iobm/nASout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/nASout | 9713 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nASout.Q | iobm/nASout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | iobm/nASout$OE | 9714 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nASout.BUFOE.OUT | iobm/nASout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | iobm/nASout.SI | iobm/nASout | 0 | 4 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/nASout.D1 | 9938 | ? | 506 | 4096 | iobm/nASout | NULL | NULL | iobm/nASout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/nASout.D2 | 9939 | ? | 506 | 4096 | iobm/nASout | NULL | NULL | iobm/nASout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | iobm/nASout.TRST | 9941 | ? | 0 | 4096 | iobm/nASout | NULL | NULL | iobm/nASout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG

SRFF_INSTANCE | iobm/nASout.REG | iobm/nASout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/nASout.D | 9937 | ? | 506 | 0 | iobm/nASout | NULL | NULL | iobm/nASout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/nASout.Q | 9942 | ? | 536 | 0 | iobm/nASout | NULL | NULL | iobm/nASout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

BUF_INSTANCE | iobm/nASout.BUFOE | iobm/nASout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | iobm/nASout.TRST | 9941 | ? | 0 | 4096 | iobm/nASout | NULL | NULL | iobm/nASout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | iobm/nASout.BUFOE.OUT | 9940 | ? | 0 | 0 | iobm/nASout | NULL | NULL | iobm/nASout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | iobm/nLDS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325376 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL0 | 9739 | ? | 508 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL0.Q | iobs/IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | iobm/nLDS | 9715 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nLDS.Q | iobm/nLDS | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | iobm/nLDS$OE | 9716 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nLDS.BUFOE.OUT | iobm/nLDS | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | iobm/nLDS.SI | iobm/nLDS | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL0 | 9739 | ? | 508 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL0.Q | iobs/IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/nLDS.D1 | 9944 | ? | 508 | 4096 | iobm/nLDS | NULL | NULL | iobm/nLDS.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/nLDS.D2 | 9945 | ? | 508 | 4096 | iobm/nLDS | NULL | NULL | iobm/nLDS.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOL0 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOL0 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobs/IORW0 | IV_TRUE | iobs/IOL0 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | iobm/nLDS.TRST | 9947 | ? | 0 | 4096 | iobm/nLDS | NULL | NULL | iobm/nLDS.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG

SRFF_INSTANCE | iobm/nLDS.REG | iobm/nLDS | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/nLDS.D | 9943 | ? | 508 | 0 | iobm/nLDS | NULL | NULL | iobm/nLDS.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/nLDS.Q | 9948 | ? | 0 | 0 | iobm/nLDS | NULL | NULL | iobm/nLDS.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

BUF_INSTANCE | iobm/nLDS.BUFOE | iobm/nLDS | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | iobm/nLDS.TRST | 9947 | ? | 0 | 4096 | iobm/nLDS | NULL | NULL | iobm/nLDS.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | iobm/nLDS.BUFOE.OUT | 9946 | ? | 0 | 0 | iobm/nLDS | NULL | NULL | iobm/nLDS.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | iobm/nUDS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325376 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU0 | 9744 | ? | 509 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU0.Q | iobs/IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | iobm/nUDS | 9717 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nUDS.Q | iobm/nUDS | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | iobm/nUDS$OE | 9718 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nUDS.BUFOE.OUT | iobm/nUDS | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | iobm/nUDS.SI | iobm/nUDS | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU0 | 9744 | ? | 509 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU0.Q | iobs/IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/nUDS.D1 | 9950 | ? | 509 | 4096 | iobm/nUDS | NULL | NULL | iobm/nUDS.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/nUDS.D2 | 9951 | ? | 509 | 4096 | iobm/nUDS | NULL | NULL | iobm/nUDS.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOU0 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOU0 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobs/IORW0 | IV_TRUE | iobs/IOU0 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | iobm/nUDS.TRST | 9953 | ? | 0 | 4096 | iobm/nUDS | NULL | NULL | iobm/nUDS.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG

SRFF_INSTANCE | iobm/nUDS.REG | iobm/nUDS | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/nUDS.D | 9949 | ? | 509 | 0 | iobm/nUDS | NULL | NULL | iobm/nUDS.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/nUDS.Q | 9954 | ? | 0 | 0 | iobm/nUDS | NULL | NULL | iobm/nUDS.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

BUF_INSTANCE | iobm/nUDS.BUFOE | iobm/nUDS | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | iobm/nUDS.TRST | 9953 | ? | 0 | 4096 | iobm/nUDS | NULL | NULL | iobm/nUDS.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobm/BG
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | iobm/nUDS.BUFOE.OUT | 9952 | ? | 0 | 0 | iobm/nUDS | NULL | NULL | iobm/nUDS.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nWE_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nWE_FSB | 9909 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | CLK_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | CLK_FSB | 9910 | PI | 427 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | CLK_FSB;CLK_FSB;CLK_FSB | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK- | 9721 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | cnt/RefDone | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefRAS | 9792 | ? | 437 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefRAS.Q | ram/RefRAS | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefDone.SI | cnt/RefDone | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefRAS | 9792 | ? | 437 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefRAS.Q | ram/RefRAS | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefDone.D1 | 9956 | ? | 437 | 4096 | cnt/RefDone | NULL | NULL | cnt/RefDone.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefDone.D2 | 9957 | ? | 437 | 4096 | cnt/RefDone | NULL | NULL | cnt/RefDone.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RefRAS
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<0> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<1> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<3> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<2> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<4>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefDone.REG | cnt/RefDone | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefDone.D | 9955 | ? | 437 | 0 | cnt/RefDone | NULL | NULL | cnt/RefDone.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefDone.Q | 9958 | ? | 499 | 0 | cnt/RefDone | NULL | NULL | cnt/RefDone.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nAS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nAS_FSB | 9915 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | ram/Once | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/Once.SI | ram/Once | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/Once.D1 | 9960 | ? | 439 | 4096 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/Once.D2 | 9961 | ? | 439 | 4096 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | ram/Once | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 9 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 9 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/Once.REG | ram/Once | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/Once.D | 9959 | ? | 439 | 0 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/Once.Q | 9962 | ? | 499 | 0 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | SW_1_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | SW<1> | 9920 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobs/Once | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10466 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP25_.EXP | 10467 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP25_.EXP | EXP25_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Once.SI | iobs/Once | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10466 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP25_.EXP | 10467 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP25_.EXP | EXP25_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Once.D1 | 9964 | ? | 440 | 4096 | iobs/Once | NULL | NULL | iobs/Once.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Once.D2 | 9965 | ? | 440 | 4096 | iobs/Once | NULL | NULL | iobs/Once.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP25_.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/Once.REG | iobs/Once | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Once.D | 9963 | ? | 440 | 0 | iobs/Once | NULL | NULL | iobs/Once.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Once.Q | 9966 | ? | 497 | 0 | iobs/Once | NULL | NULL | iobs/Once.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cs/nOverlay1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay0 | 9729 | ? | 445 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.Q | cs/nOverlay0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cs/nOverlay1.SI | cs/nOverlay1 | 0 | 3 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay0 | 9729 | ? | 445 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.Q | cs/nOverlay0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay1.D1 | 9968 | ? | 441 | 4096 | cs/nOverlay1 | NULL | NULL | cs/nOverlay1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay1.D2 | 9969 | ? | 441 | 4096 | cs/nOverlay1 | NULL | NULL | cs/nOverlay1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cs/nOverlay0
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay1.CE | 9970 | ? | 442 | 4096 | cs/nOverlay1 | NULL | NULL | cs/nOverlay1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | cs/nOverlay1.REG | cs/nOverlay1 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cs/nOverlay1.D | 9967 | ? | 441 | 0 | cs/nOverlay1 | NULL | NULL | cs/nOverlay1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay1.CE | 9970 | ? | 442 | 4096 | cs/nOverlay1 | NULL | NULL | cs/nOverlay1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cs/nOverlay1.Q | 9971 | ? | 499 | 0 | cs/nOverlay1 | NULL | NULL | cs/nOverlay1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/BERR | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/BERR.SI | iobs/BERR | 0 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/BERR.D1 | 9973 | ? | 443 | 4096 | iobs/BERR | NULL | NULL | iobs/BERR.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/BERR.D2 | 9974 | ? | 443 | 4096 | iobs/BERR | NULL | NULL | iobs/BERR.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/BERR | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/BERR | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_FALSE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_TRUE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_TRUE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/BERR.REG | iobs/BERR | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/BERR.D | 9972 | ? | 443 | 0 | iobs/BERR | NULL | NULL | iobs/BERR.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/BERR.Q | 9975 | ? | 467 | 0 | iobs/BERR | NULL | NULL | iobs/BERR.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/IORW0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP32_.EXP | 10518 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP32_.EXP | EXP32_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP37_.EXP | 10530 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP37_.EXP | EXP37_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IORW0.SI | iobs/IORW0 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP32_.EXP | 10518 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP32_.EXP | EXP32_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP37_.EXP | 10530 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP37_.EXP | EXP37_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IORW0.D1 | 9977 | ? | 444 | 4096 | iobs/IORW0 | NULL | NULL | iobs/IORW0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IORW0.D2 | 9978 | ? | 444 | 4096 | iobs/IORW0 | NULL | NULL | iobs/IORW0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP32_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP37_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/IORW0 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_TRUE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/IORW0.REG | iobs/IORW0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IORW0.D | 9976 | ? | 444 | 0 | iobs/IORW0 | NULL | NULL | iobs/IORW0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IORW0.Q | 9979 | ? | 535 | 0 | iobs/IORW0 | NULL | NULL | iobs/IORW0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nRES_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nRES | 9911 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cs/nOverlay0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 20 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay0 | 9729 | ? | 445 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.Q | cs/nOverlay0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cs/nOverlay0 | 9729 | ? | 445 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.Q | cs/nOverlay0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cs/nOverlay0.EXP | 10442 | ? | 453 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.EXP | cs/nOverlay0 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cs/nOverlay0.SI | cs/nOverlay0 | 0 | 19 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay0 | 9729 | ? | 445 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.Q | cs/nOverlay0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay0.D1 | 9981 | ? | 445 | 4096 | cs/nOverlay0 | NULL | NULL | cs/nOverlay0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay0.D2 | 9982 | ? | 445 | 6144 | cs/nOverlay0 | NULL | NULL | cs/nOverlay0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay0 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay0 | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay0.RSTF | 9983 | ? | 446 | 4096 | cs/nOverlay0 | NULL | NULL | cs/nOverlay0.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRES_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay0.EXP | 10427 | ? | 453 | 0 | cs/nOverlay0 | NULL | NULL | cs/nOverlay0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | iobs/ALE1
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | cs/nOverlay0.REG | cs/nOverlay0 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cs/nOverlay0.D | 9980 | ? | 445 | 0 | cs/nOverlay0 | NULL | NULL | cs/nOverlay0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 3 | 8 | SRFF_R
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay0.RSTF | 9983 | ? | 446 | 4096 | cs/nOverlay0 | NULL | NULL | cs/nOverlay0.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRES_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cs/nOverlay0.Q | 9984 | ? | 445 | 0 | cs/nOverlay0 | NULL | NULL | cs/nOverlay0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/TimeoutA | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/TimeoutA.SI | cnt/TimeoutA | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutA.D1 | 9986 | ? | 447 | 4096 | cnt/TimeoutA | NULL | NULL | cnt/TimeoutA.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutA.D2 | 9987 | ? | 447 | 4096 | cnt/TimeoutA | NULL | NULL | cnt/TimeoutA.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimeoutA | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 9 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<0> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<1> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<3> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<2> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<4>
SPPTERM | 9 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<0> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<1> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<3> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<2> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<4> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | cnt/TimeoutA.REG | cnt/TimeoutA | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/TimeoutA.D | 9985 | ? | 447 | 0 | cnt/TimeoutA | NULL | NULL | cnt/TimeoutA.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/TimeoutA.Q | 9988 | ? | 467 | 0 | cnt/TimeoutA | NULL | NULL | cnt/TimeoutA.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/TimeoutB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutBPre | 9732 | ? | 449 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.Q | cnt/TimeoutBPre | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK20EN_OBUF | 9844 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/TimeoutB.EXP | 10501 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.EXP | cnt/TimeoutB | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/TimeoutB.SI | cnt/TimeoutB | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutBPre | 9732 | ? | 449 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.Q | cnt/TimeoutBPre | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK20EN_OBUF | 9844 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutB.D1 | 9990 | ? | 448 | 4096 | cnt/TimeoutB | NULL | NULL | cnt/TimeoutB.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutB.D2 | 9991 | ? | 448 | 4096 | cnt/TimeoutB | NULL | NULL | cnt/TimeoutB.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | cnt/TimeoutBPre | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<0> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<1> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<3> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<2> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<4>
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | cnt/TimeoutBPre | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<0> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<1> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<3> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<2> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<4> | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutB.EXP | 10489 | ? | 0 | 0 | cnt/TimeoutB | NULL | NULL | cnt/TimeoutB.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | CLK20EN_OBUF

SRFF_INSTANCE | cnt/TimeoutB.REG | cnt/TimeoutB | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/TimeoutB.D | 9989 | ? | 448 | 0 | cnt/TimeoutB | NULL | NULL | cnt/TimeoutB.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/TimeoutB.Q | 9992 | ? | 467 | 0 | cnt/TimeoutB | NULL | NULL | cnt/TimeoutB.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/TimeoutBPre | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 18 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutBPre | 9732 | ? | 449 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.Q | cnt/TimeoutBPre | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/TimeoutBPre | 9732 | ? | 449 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.Q | cnt/TimeoutBPre | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/TimeoutBPre.EXP | 10497 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.EXP | cnt/TimeoutBPre | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/TimeoutBPre.SI | cnt/TimeoutBPre | 0 | 17 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutBPre | 9732 | ? | 449 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.Q | cnt/TimeoutBPre | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutBPre.D1 | 9994 | ? | 449 | 4096 | cnt/TimeoutBPre | NULL | NULL | cnt/TimeoutBPre.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutBPre.D2 | 9995 | ? | 449 | 4096 | cnt/TimeoutBPre | NULL | NULL | cnt/TimeoutBPre.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimeoutBPre | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | cnt/TimeoutBPre | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<0> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<1> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<3> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<2> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<4>
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | cnt/TimeoutBPre | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<0> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<1> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<3> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<2> | IV_FALSE | cnt/RefCnt<4> | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/TimeoutBPre.EXP | 10485 | ? | 0 | 0 | cnt/TimeoutBPre | NULL | NULL | cnt/TimeoutBPre.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_TRUE | ram/RASEL

SRFF_INSTANCE | cnt/TimeoutBPre.REG | cnt/TimeoutBPre | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/TimeoutBPre.D | 9993 | ? | 449 | 0 | cnt/TimeoutBPre | NULL | NULL | cnt/TimeoutBPre.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/TimeoutBPre.Q | 9996 | ? | 449 | 0 | cnt/TimeoutBPre | NULL | NULL | cnt/TimeoutBPre.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | fsb/BERR0r | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 25 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | fsb/BERR0r.EXP | 10441 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.EXP | fsb/BERR0r | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | fsb/BERR0r.SI | fsb/BERR0r | 0 | 24 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/BERR0r.D1 | 9998 | ? | 450 | 4096 | fsb/BERR0r | NULL | NULL | fsb/BERR0r.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/BERR0r.D2 | 9999 | ? | 450 | 4096 | fsb/BERR0r | NULL | NULL | fsb/BERR0r.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_FALSE | fsb/BERR0r
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | fsb/BERR0r
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | fsb/BERR0r.EXP | 10426 | ? | 467 | 0 | fsb/BERR0r | NULL | NULL | fsb/BERR0r.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 22 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_FALSE | fsb/BERR0r | IV_FALSE | fsb/BERR1r | IV_TRUE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | Disable

SRFF_INSTANCE | fsb/BERR0r.REG | fsb/BERR0r | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/BERR0r.D | 9997 | ? | 450 | 0 | fsb/BERR0r | NULL | NULL | fsb/BERR0r.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/BERR0r.Q | 10000 | ? | 467 | 0 | fsb/BERR0r | NULL | NULL | fsb/BERR0r.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | fsb/BERR1r | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | fsb/BERR1r.SI | fsb/BERR1r | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/BERR1r.D1 | 10002 | ? | 451 | 4096 | fsb/BERR1r | NULL | NULL | fsb/BERR1r.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/BERR1r.D2 | 10003 | ? | 451 | 4096 | fsb/BERR1r | NULL | NULL | fsb/BERR1r.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | fsb/BERR1r
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | fsb/BERR1r.REG | fsb/BERR1r | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/BERR1r.D | 10001 | ? | 451 | 0 | fsb/BERR1r | NULL | NULL | fsb/BERR1r.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/BERR1r.Q | 10004 | ? | 467 | 0 | fsb/BERR1r | NULL | NULL | fsb/BERR1r.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | fsb/Ready0r | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 33 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 10435 | ? | 452 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | fsb/Ready0r.EXP | 10434 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.EXP | fsb/Ready0r | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | fsb/Ready0r.SI | fsb/Ready0r | 0 | 32 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 10435 | ? | 452 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/Ready0r.D1 | 10006 | ? | 452 | 4096 | fsb/Ready0r | NULL | NULL | fsb/Ready0r.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/Ready0r.D2 | 10007 | ? | 452 | 4096 | fsb/Ready0r | NULL | NULL | fsb/Ready0r.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP16_.EXP
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready0r | IV_FALSE | ram/RAMReady
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready0r | IV_FALSE | ram/RAMReady
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | fsb/Ready0r.EXP | 10419 | ? | 455 | 0 | fsb/Ready0r | NULL | NULL | fsb/Ready0r.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 23 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_FALSE | fsb/BERR0r | IV_FALSE | fsb/BERR1r | IV_TRUE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | Disable | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 23 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_FALSE | fsb/BERR0r | IV_FALSE | fsb/BERR1r | IV_TRUE | iobs/IOReady | IV_TRUE | Disable | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM

SRFF_INSTANCE | fsb/Ready0r.REG | fsb/Ready0r | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/Ready0r.D | 10005 | ? | 452 | 0 | fsb/Ready0r | NULL | NULL | fsb/Ready0r.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/Ready0r.Q | 10008 | ? | 467 | 0 | fsb/Ready0r | NULL | NULL | fsb/Ready0r.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | fsb/Ready1r | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 23 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP22_.EXP | 10443 | ? | 453 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP22_.EXP | EXP22_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | fsb/Ready1r.EXP | 10444 | ? | 454 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.EXP | fsb/Ready1r | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | fsb/Ready1r.SI | fsb/Ready1r | 0 | 22 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP22_.EXP | 10443 | ? | 453 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP22_.EXP | EXP22_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/Ready1r.D1 | 10010 | ? | 453 | 4096 | fsb/Ready1r | NULL | NULL | fsb/Ready1r.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/Ready1r.D2 | 10011 | ? | 453 | 4096 | fsb/Ready1r | NULL | NULL | fsb/Ready1r.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP22_.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | fsb/Ready1r.EXP | 10429 | ? | 454 | 0 | fsb/Ready1r | NULL | NULL | fsb/Ready1r.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r

SRFF_INSTANCE | fsb/Ready1r.REG | fsb/Ready1r | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/Ready1r.D | 10009 | ? | 453 | 0 | fsb/Ready1r | NULL | NULL | fsb/Ready1r.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/Ready1r.Q | 10012 | ? | 467 | 0 | fsb/Ready1r | NULL | NULL | fsb/Ready1r.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | fsb/Ready2r | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 22 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r.EXP | 10444 | ? | 454 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.EXP | fsb/Ready1r | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | fsb/Ready2r.SI | fsb/Ready2r | 0 | 21 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r.EXP | 10444 | ? | 454 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.EXP | fsb/Ready1r | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/Ready2r.D1 | 10014 | ? | 454 | 4096 | fsb/Ready2r | NULL | NULL | fsb/Ready2r.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/Ready2r.D2 | 10015 | ? | 454 | 4096 | fsb/Ready2r | NULL | NULL | fsb/Ready2r.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | fsb/Ready1r.EXP
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r
SPPTERM | 19 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r

SRFF_INSTANCE | fsb/Ready2r.REG | fsb/Ready2r | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/Ready2r.D | 10013 | ? | 454 | 0 | fsb/Ready2r | NULL | NULL | fsb/Ready2r.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/Ready2r.Q | 10016 | ? | 467 | 0 | fsb/Ready2r | NULL | NULL | fsb/Ready2r.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | fsb/VPA | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 10432 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP23_.EXP | 10446 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP23_.EXP | EXP23_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | fsb/VPA.SI | fsb/VPA | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 10432 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP23_.EXP | 10446 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP23_.EXP | EXP23_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/VPA.D1 | 10018 | ? | 455 | 4096 | fsb/VPA | NULL | NULL | fsb/VPA.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/VPA.D2 | 10019 | ? | 455 | 4096 | fsb/VPA | NULL | NULL | fsb/VPA.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP14_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP23_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/BERR | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | fsb/BERR0r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | fsb/BERR1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | Disable | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM

SRFF_INSTANCE | fsb/VPA.REG | fsb/VPA | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/VPA.D | 10017 | ? | 455 | 0 | fsb/VPA | NULL | NULL | fsb/VPA.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/VPA.Q | 10020 | ? | 455 | 0 | fsb/VPA | NULL | NULL | fsb/VPA.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nLDS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nLDS_FSB | 9912 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9740 | ? | 458 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOL0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 9741 | ? | 456 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9740 | ? | 458 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOL0 | 9739 | ? | 508 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL0.Q | iobs/IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOL0.SI | iobs/IOL0 | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 9741 | ? | 456 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9740 | ? | 458 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOL0.D1 | 10022 | ? | 456 | 4096 | iobs/IOL0 | NULL | NULL | iobs/IOL0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOL0.D2 | 10023 | ? | 456 | 4096 | iobs/IOL0 | NULL | NULL | iobs/IOL0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/IOL1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL0.CE | 10024 | ? | 457 | 4096 | iobs/IOL0 | NULL | NULL | iobs/IOL0.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOL0.REG | iobs/IOL0 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOL0.D | 10021 | ? | 456 | 0 | iobs/IOL0 | NULL | NULL | iobs/IOL0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL0.CE | 10024 | ? | 457 | 4096 | iobs/IOL0 | NULL | NULL | iobs/IOL0.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOL0.Q | 10025 | ? | 508 | 0 | iobs/IOL0 | NULL | NULL | iobs/IOL0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOL1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9740 | ? | 458 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9777 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOL1 | 9741 | ? | 456 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOL1.SI | iobs/IOL1 | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9740 | ? | 458 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9777 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.D1 | 10027 | ? | 458 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.D2 | 10028 | ? | 458 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.CE | 10029 | ? | 459 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOL1.REG | iobs/IOL1 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOL1.D | 10026 | ? | 458 | 0 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.CE | 10029 | ? | 459 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOL1.Q | 10030 | ? | 456 | 0 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/IORW1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9742 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP36_.EXP | 10528 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP36_.EXP | EXP36_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Park.EXP | 10529 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.EXP | Park | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IORW1 | 9742 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IORW1.SI | iobs/IORW1 | 0 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9742 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP36_.EXP | 10528 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP36_.EXP | EXP36_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Park.EXP | 10529 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.EXP | Park | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.D1 | 10032 | ? | 460 | 4096 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.D2 | 10033 | ? | 460 | 4096 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Once
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP36_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | Park.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/IORW1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/IORW1

SRFF_INSTANCE | iobs/IORW1.REG | iobs/IORW1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IORW1.D | 10031 | ? | 460 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IORW1.Q | 10034 | ? | 460 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/IOReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobs/IOReady.EXP | 10450 | ? | 468 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.EXP | iobs/IOReady | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOReady.SI | iobs/IOReady | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOReady.D1 | 10036 | ? | 461 | 4096 | iobs/IOReady | NULL | NULL | iobs/IOReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOReady.D2 | 10037 | ? | 461 | 4096 | iobs/IOReady | NULL | NULL | iobs/IOReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOReady | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/IOReady | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_TRUE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_FALSE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_FALSE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | iobs/ALE1
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobs/IOReady.EXP | 10448 | ? | 468 | 0 | iobs/IOReady | NULL | NULL | iobs/IOReady.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | iobs/IOReady.REG | iobs/IOReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOReady.D | 10035 | ? | 461 | 0 | iobs/IOReady | NULL | NULL | iobs/IOReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOReady.Q | 10038 | ? | 467 | 0 | iobs/IOReady | NULL | NULL | iobs/IOReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nUDS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nUDS_FSB | 9913 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9745 | ? | 464 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOU0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 9746 | ? | 462 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9745 | ? | 464 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOU0 | 9744 | ? | 509 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU0.Q | iobs/IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOU0.SI | iobs/IOU0 | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 9746 | ? | 462 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9745 | ? | 464 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOU0.D1 | 10040 | ? | 462 | 4096 | iobs/IOU0 | NULL | NULL | iobs/IOU0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOU0.D2 | 10041 | ? | 462 | 4096 | iobs/IOU0 | NULL | NULL | iobs/IOU0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/IOU1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU0.CE | 10042 | ? | 463 | 4096 | iobs/IOU0 | NULL | NULL | iobs/IOU0.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOU0.REG | iobs/IOU0 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOU0.D | 10039 | ? | 462 | 0 | iobs/IOU0 | NULL | NULL | iobs/IOU0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU0.CE | 10042 | ? | 463 | 4096 | iobs/IOU0 | NULL | NULL | iobs/IOU0.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOU0.Q | 10043 | ? | 509 | 0 | iobs/IOU0 | NULL | NULL | iobs/IOU0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOU1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9745 | ? | 464 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9777 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOU1 | 9746 | ? | 462 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOU1.SI | iobs/IOU1 | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9745 | ? | 464 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9777 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.D1 | 10045 | ? | 464 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.D2 | 10046 | ? | 464 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.CE | 10047 | ? | 465 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOU1.REG | iobs/IOU1 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOU1.D | 10044 | ? | 464 | 0 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.CE | 10047 | ? | 465 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOU1.Q | 10048 | ? | 462 | 0 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | ram/RAMDIS2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10464 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RAMDIS2.SI | ram/RAMDIS2 | 0 | 15 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10464 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RAMDIS2.D1 | 10050 | ? | 466 | 4096 | ram/RAMDIS2 | NULL | NULL | ram/RAMDIS2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RAMDIS2.D2 | 10051 | ? | 466 | 4096 | ram/RAMDIS2 | NULL | NULL | ram/RAMDIS2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nROMCS_OBUF.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | ram/RAMDIS2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RAMDIS2.REG | ram/RAMDIS2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RAMDIS2.D | 10049 | ? | 466 | 0 | ram/RAMDIS2 | NULL | NULL | ram/RAMDIS2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RAMDIS2.Q | 10052 | ? | 466 | 0 | ram/RAMDIS2 | NULL | NULL | ram/RAMDIS2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | CLK_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | CLK_IOB | 9914 | PI | 428 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | CLK_IOB;CLK_IOB;CLK_IOB | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | CLK_IOB_IBUF/FCLK- | 9749 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nBERR_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nBERR_IOB | 9916 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | fsb/nDTACK | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 24 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP19_.EXP | 10438 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP19_.EXP | EXP19_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP20_.EXP | 10439 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP20_.EXP | EXP20_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | fsb/nDTACK | 9752 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | fsb/nDTACK.SI | fsb/nDTACK | 0 | 23 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP19_.EXP | 10438 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP19_.EXP | EXP19_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP20_.EXP | 10439 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP20_.EXP | EXP20_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/nDTACK.D1 | 10054 | ? | 467 | 4096 | fsb/nDTACK | NULL | NULL | fsb/nDTACK.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/nDTACK.D2 | 10055 | ? | 467 | 4096 | fsb/nDTACK | NULL | NULL | fsb/nDTACK.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP19_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP20_.EXP
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM

SRFF_INSTANCE | fsb/nDTACK.REG | fsb/nDTACK | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/nDTACK.D | 10053 | ? | 467 | 0 | fsb/nDTACK | NULL | NULL | fsb/nDTACK.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/nDTACK.Q | 10056 | ? | 467 | 0 | fsb/nDTACK | NULL | NULL | fsb/nDTACK.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1.EXP | 10449 | ? | 468 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.EXP | iobs/Clear1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady.EXP | 10450 | ? | 468 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.EXP | iobs/IOReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd1.SI | ram/RS_FSM_FFd1 | 0 | 15 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1.EXP | 10449 | ? | 468 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.EXP | iobs/Clear1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady.EXP | 10450 | ? | 468 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.EXP | iobs/IOReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D1 | 10058 | ? | 468 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D2 | 10059 | ? | 468 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Clear1.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/IOReady.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd1.REG | ram/RS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D | 10057 | ? | 468 | 0 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd1.Q | 10060 | ? | 499 | 0 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RASEL | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP24_.EXP | 10463 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP24_.EXP | EXP24_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP27_.EXP | 10474 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP27_.EXP | EXP27_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASEL.SI | ram/RASEL | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP24_.EXP | 10463 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP24_.EXP | EXP24_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP27_.EXP | 10474 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP27_.EXP | EXP27_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASEL.D1 | 10062 | ? | 469 | 4096 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASEL.D2 | 10063 | ? | 469 | 4096 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP24_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP27_.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RASEL.REG | ram/RASEL | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASEL.D | 10061 | ? | 469 | 0 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASEL.Q | 10064 | ? | 500 | 0 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP | 10498 | ? | 470 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_9_OBUF.EXP | 10499 | ? | 470 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.EXP | RA_9_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd2.SI | ram/RS_FSM_FFd2 | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP | 10498 | ? | 470 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_9_OBUF.EXP | 10499 | ? | 470 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.EXP | RA_9_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D1 | 10066 | ? | 470 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D2 | 10067 | ? | 470 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_9_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd2.REG | ram/RS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D | 10065 | ? | 470 | 0 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd2.Q | 10068 | ? | 499 | 0 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd3 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOREQr | 9791 | ? | 523 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOREQr.Q | iobm/IOREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOREQr | 9791 | ? | 523 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOREQr.Q | iobm/IOREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D1 | 10070 | ? | 510 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D2 | 10071 | ? | 510 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | CLK_IOB_IBUF | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOREQr | IV_FALSE | iobm/BG

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd3.REG | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D | 10069 | ? | 510 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | 10072 | ? | 535 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_IOB | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D1 | 10074 | ? | 511 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D2 | 10075 | ? | 511 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd1.REG | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D | 10073 | ? | 511 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | 10076 | ? | 534 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK | 9787 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.Q | iobm/ETACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrf | 9805 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrf.Q | iobm/RESrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrr | 9806 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrr.Q | iobm/RESrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK | 9787 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.Q | iobm/ETACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrf | 9805 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrf.Q | iobm/RESrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrr | 9806 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrr.Q | iobm/RESrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D1 | 10078 | ? | 512 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D2 | 10079 | ? | 512 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/ETACK
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/BERRrf | IV_TRUE | iobm/BERRrr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/DTACKrf | IV_TRUE | iobm/DTACKrr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/RESrf | IV_TRUE | iobm/RESrr

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd2.REG | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D | 10077 | ? | 512 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | 10080 | ? | 535 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_IOB | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd3 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP29_.EXP | 10495 | ? | 471 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP29_.EXP | EXP29_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_7_OBUF.EXP | 10496 | ? | 471 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.EXP | RA_7_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd3.SI | ram/RS_FSM_FFd3 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP29_.EXP | 10495 | ? | 471 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP29_.EXP | EXP29_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_7_OBUF.EXP | 10496 | ? | 471 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.EXP | RA_7_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D1 | 10082 | ? | 471 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D2 | 10083 | ? | 471 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP29_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_7_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd3.REG | ram/RS_FSM_FFd3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D | 10081 | ? | 471 | 0 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd3.Q | 10084 | ? | 499 | 0 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobs/PS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP33_.EXP | 10520 | ? | 472 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP33_.EXP | EXP33_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10521 | ? | 472 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/PS_FSM_FFd2.SI | iobs/PS_FSM_FFd2 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP33_.EXP | 10520 | ? | 472 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP33_.EXP | EXP33_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10521 | ? | 472 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/PS_FSM_FFd2.D1 | 10086 | ? | 472 | 4096 | iobs/PS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/PS_FSM_FFd2.D2 | 10087 | ? | 472 | 4096 | iobs/PS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP33_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAS_OBUF.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/IOACTr
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/PS_FSM_FFd2.REG | iobs/PS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2.D | 10085 | ? | 472 | 0 | iobs/PS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | 10088 | ? | 497 | 0 | iobs/PS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<5> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<5>.SI | cnt/RefCnt<5> | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<5>.D1 | 10090 | ? | 473 | 0 | cnt/RefCnt<5> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<5>.D2 | 10091 | ? | 473 | 4096 | cnt/RefCnt<5> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<0> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<1> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<3> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<2> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<4>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<5>.REG | cnt/RefCnt<5> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<5>.D | 10089 | ? | 473 | 0 | cnt/RefCnt<5> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<5>.Q | 10092 | ? | 499 | 0 | cnt/RefCnt<5> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<6> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<6>.SI | cnt/RefCnt<6> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<6>.D1 | 10094 | ? | 474 | 0 | cnt/RefCnt<6> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<6>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<6>.D2 | 10095 | ? | 474 | 4096 | cnt/RefCnt<6> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<6>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<0> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<1> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<3> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<2> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<4>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<6>.REG | cnt/RefCnt<6> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<6>.D | 10093 | ? | 474 | 0 | cnt/RefCnt<6> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<6>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<6>.Q | 10096 | ? | 499 | 0 | cnt/RefCnt<6> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<6>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | iobm/ES<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<0>.SI | iobm/ES<0> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<0>.D1 | 10098 | ? | 513 | 4096 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<0>.D2 | 10099 | ? | 513 | 4096 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/Er | IV_TRUE | iobm/Er2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/ES<4> | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/ES<4> | IV_FALSE | iobm/Er2

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<0>.REG | iobm/ES<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<0>.D | 10097 | ? | 513 | 0 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<0>.Q | 10100 | ? | 520 | 0 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/PS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/PS_FSM_FFd1.SI | iobs/PS_FSM_FFd1 | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/PS_FSM_FFd1.D1 | 10102 | ? | 475 | 4096 | iobs/PS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/PS_FSM_FFd1.D2 | 10103 | ? | 475 | 4096 | iobs/PS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr

SRFF_INSTANCE | iobs/PS_FSM_FFd1.REG | iobs/PS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1.D | 10101 | ? | 475 | 0 | iobs/PS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | 10104 | ? | 497 | 0 | iobs/PS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobm/ES<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<1>.SI | iobm/ES<1> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<1>.D1 | 10106 | ? | 514 | 4096 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<1>.D2 | 10107 | ? | 514 | 4096 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/Er | IV_TRUE | iobm/Er2

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<1>.REG | iobm/ES<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<1>.D | 10105 | ? | 514 | 0 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<1>.Q | 10108 | ? | 520 | 0 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<0>.SI | cnt/RefCnt<0> | 0 | 0 | 2
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<0>.D1 | 10110 | ? | 476 | 4096 | cnt/RefCnt<0> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<0>.D2 | 10111 | ? | 476 | 4096 | cnt/RefCnt<0> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_DC

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<0>.REG | cnt/RefCnt<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<0>.D | 10109 | ? | 476 | 0 | cnt/RefCnt<0> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<0>.Q | 10112 | ? | 482 | 0 | cnt/RefCnt<0> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<7> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<7>.SI | cnt/RefCnt<7> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<7>.D1 | 10114 | ? | 477 | 0 | cnt/RefCnt<7> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<7>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<7>.D2 | 10115 | ? | 477 | 4096 | cnt/RefCnt<7> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<7>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<0> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<1> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<3> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<2> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<4>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<7>.REG | cnt/RefCnt<7> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<7>.D | 10113 | ? | 477 | 0 | cnt/RefCnt<7> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<7>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<7>.Q | 10116 | ? | 499 | 0 | cnt/RefCnt<7> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<7>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobm/ES<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<2>.SI | iobm/ES<2> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<2>.D1 | 10118 | ? | 515 | 4096 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<2>.D2 | 10119 | ? | 515 | 4096 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<2>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/Er | IV_TRUE | iobm/Er2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<2>
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | iobm/ES<4>

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<2>.REG | iobm/ES<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<2>.D | 10117 | ? | 515 | 0 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<2>.Q | 10120 | ? | 520 | 0 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobm/ES<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<3>.SI | iobm/ES<3> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<3>.D1 | 10122 | ? | 516 | 4096 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<3>.D2 | 10123 | ? | 516 | 4096 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/Er | IV_TRUE | iobm/Er2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/Er2

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<3>.REG | iobm/ES<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<3>.D | 10121 | ? | 516 | 0 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<3>.Q | 10124 | ? | 520 | 0 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobm/ES<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<4>.SI | iobm/ES<4> | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<4>.D1 | 10126 | ? | 517 | 4096 | iobm/ES<4> | NULL | NULL | iobm/ES<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<4>.D2 | 10127 | ? | 517 | 4096 | iobm/ES<4> | NULL | NULL | iobm/ES<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<4> | IV_FALSE | iobm/Er | IV_TRUE | iobm/Er2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/Er2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | iobm/ES<4>

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<4>.REG | iobm/ES<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<4>.D | 10125 | ? | 517 | 0 | iobm/ES<4> | NULL | NULL | iobm/ES<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<4>.Q | 10128 | ? | 520 | 0 | iobm/ES<4> | NULL | NULL | iobm/ES<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<1>.SI | cnt/RefCnt<1> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<1>.D1 | 10130 | ? | 478 | 0 | cnt/RefCnt<1> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<1>.D2 | 10131 | ? | 478 | 4096 | cnt/RefCnt<1> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<0>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<1>.REG | cnt/RefCnt<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<1>.D | 10129 | ? | 478 | 0 | cnt/RefCnt<1> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<1>.Q | 10132 | ? | 482 | 0 | cnt/RefCnt<1> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<3>.SI | cnt/RefCnt<3> | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<3>.D1 | 10134 | ? | 479 | 0 | cnt/RefCnt<3> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<3>.D2 | 10135 | ? | 479 | 4096 | cnt/RefCnt<3> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<0> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<1> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<2>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<3>.REG | cnt/RefCnt<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<3>.D | 10133 | ? | 479 | 0 | cnt/RefCnt<3> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<3>.Q | 10136 | ? | 482 | 0 | cnt/RefCnt<3> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOACTr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOACT | 9790 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOACT.Q | iobm/IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOACTr.SI | iobs/IOACTr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOACT | 9790 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOACT.Q | iobm/IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOACTr.D1 | 10138 | ? | 480 | 4096 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOACTr.D2 | 10139 | ? | 480 | 4096 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOACT

SRFF_INSTANCE | iobs/IOACTr.REG | iobs/IOACTr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOACTr.D | 10137 | ? | 480 | 0 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOACTr.Q | 10140 | ? | 497 | 0 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<2>.SI | cnt/RefCnt<2> | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<2>.D1 | 10142 | ? | 481 | 0 | cnt/RefCnt<2> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<2>.D2 | 10143 | ? | 481 | 4096 | cnt/RefCnt<2> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<0> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<2>.REG | cnt/RefCnt<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<2>.D | 10141 | ? | 481 | 0 | cnt/RefCnt<2> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<2>.Q | 10144 | ? | 482 | 0 | cnt/RefCnt<2> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/RefCnt<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/RefCnt<4> | 9776 | ? | 477 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<4>.Q | cnt/RefCnt<4> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/RefCnt<4>.SI | cnt/RefCnt<4> | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<0> | 9767 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<0>.Q | cnt/RefCnt<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<1> | 9772 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<1>.Q | cnt/RefCnt<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<3> | 9773 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<3>.Q | cnt/RefCnt<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<2> | 9775 | ? | 482 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<2>.Q | cnt/RefCnt<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<4>.D1 | 10146 | ? | 482 | 0 | cnt/RefCnt<4> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/RefCnt<4>.D2 | 10147 | ? | 482 | 4096 | cnt/RefCnt<4> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<0> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<1> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<3> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<2>

SRFF_INSTANCE | cnt/RefCnt<4>.REG | cnt/RefCnt<4> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/RefCnt<4>.D | 10145 | ? | 482 | 0 | cnt/RefCnt<4> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/RefCnt<4>.Q | 10148 | ? | 477 | 0 | cnt/RefCnt<4> | NULL | NULL | cnt/RefCnt<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobs/Load1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10470 | ? | 483 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.EXP | RA_5_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10471 | ? | 483 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.EXP | RA_2_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Load1 | 9777 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Load1.SI | iobs/Load1 | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10470 | ? | 483 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.EXP | RA_5_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10471 | ? | 483 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.EXP | RA_2_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Load1.D1 | 10150 | ? | 483 | 4096 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Load1.D2 | 10151 | ? | 483 | 4096 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Once
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_5_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_2_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1

SRFF_INSTANCE | iobs/Load1.REG | iobs/Load1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Load1.D | 10149 | ? | 483 | 0 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Load1.Q | 10152 | ? | 503 | 0 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/BACTr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/BACTr.SI | ram/BACTr | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/BACTr.D1 | 10154 | ? | 484 | 4096 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/BACTr.D2 | 10155 | ? | 484 | 4096 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/BACTr.REG | ram/BACTr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/BACTr.D | 10153 | ? | 484 | 0 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/BACTr.Q | 10156 | ? | 499 | 0 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | RESr0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RESr0 | 9779 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr0.Q | RESr0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RESr0.SI | RESr0 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RESr0.D1 | 10158 | ? | 485 | 4096 | RESr0 | NULL | NULL | RESr0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RESr0.D2 | 10159 | ? | 485 | 4096 | RESr0 | NULL | NULL | RESr0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRES_IBUF

SRFF_INSTANCE | RESr0.REG | RESr0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RESr0.D | 10157 | ? | 485 | 0 | RESr0 | NULL | NULL | RESr0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RESr0.Q | 10160 | ? | 502 | 0 | RESr0 | NULL | NULL | RESr0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | RESr1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr0 | 9779 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr0.Q | RESr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RESr1 | 9780 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr1.Q | RESr1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RESr1.SI | RESr1 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr0 | 9779 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr0.Q | RESr0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RESr1.D1 | 10162 | ? | 486 | 4096 | RESr1 | NULL | NULL | RESr1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RESr1.D2 | 10163 | ? | 486 | 4096 | RESr1 | NULL | NULL | RESr1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RESr0

SRFF_INSTANCE | RESr1.REG | RESr1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RESr1.D | 10161 | ? | 486 | 0 | RESr1 | NULL | NULL | RESr1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RESr1.Q | 10164 | ? | 502 | 0 | RESr1 | NULL | NULL | RESr1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobm/IOBERR | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK | 9787 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.Q | iobm/ETACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK.EXP | 10478 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.EXP | iobm/ETACK | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOBERR.SI | iobm/IOBERR | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK | 9787 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.Q | iobm/ETACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK.EXP | 10478 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.EXP | iobm/ETACK | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOBERR.D1 | 10166 | ? | 518 | 4096 | iobm/IOBERR | NULL | NULL | iobm/IOBERR.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOBERR.D2 | 10167 | ? | 518 | 4096 | iobm/IOBERR | NULL | NULL | iobm/IOBERR.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/ETACK.EXP
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOBERR
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/ETACK
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/ETACK
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/BERRrf | IV_TRUE | iobm/BERRrr
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/DTACKrf | IV_TRUE | iobm/DTACKrr

SRFF_INSTANCE | iobm/IOBERR.REG | iobm/IOBERR | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOBERR.D | 10165 | ? | 518 | 0 | iobm/IOBERR | NULL | NULL | iobm/IOBERR.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOBERR.Q | 10168 | ? | 518 | 0 | iobm/IOBERR | NULL | NULL | iobm/IOBERR.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_IOB | CLK2X_IOB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nIPL2_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nIPL2 | 9917 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nIPL2_IBUF | 9782 | ? | 487 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | IPL2r0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nIPL2_IBUF | 9782 | ? | 487 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IPL2r0 | 9783 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r0.Q | IPL2r0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IPL2r0.SI | IPL2r0 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nIPL2_IBUF | 9782 | ? | 487 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IPL2r0.D1 | 10170 | ? | 487 | 4096 | IPL2r0 | NULL | NULL | IPL2r0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IPL2r0.D2 | 10171 | ? | 487 | 4096 | IPL2r0 | NULL | NULL | IPL2r0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nIPL2_IBUF

SRFF_INSTANCE | IPL2r0.REG | IPL2r0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IPL2r0.D | 10169 | ? | 487 | 0 | IPL2r0 | NULL | NULL | IPL2r0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IPL2r0.Q | 10172 | ? | 502 | 0 | IPL2r0 | NULL | NULL | IPL2r0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | RESr2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr1 | 9780 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr1.Q | RESr1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RESr2 | 9784 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr2.Q | RESr2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RESr2.SI | RESr2 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr1 | 9780 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr1.Q | RESr1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RESr2.D1 | 10174 | ? | 488 | 4096 | RESr2 | NULL | NULL | RESr2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RESr2.D2 | 10175 | ? | 488 | 4096 | RESr2 | NULL | NULL | RESr2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RESr1

SRFF_INSTANCE | RESr2.REG | RESr2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RESr2.D | 10173 | ? | 488 | 0 | RESr2 | NULL | NULL | RESr2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RESr2.Q | 10176 | ? | 502 | 0 | RESr2 | NULL | NULL | RESr2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nBG_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nBG_IOB | 9918 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nBG_IOB_IBUF | 9785 | ? | 519 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBG_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/BGr0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBG_IOB_IBUF | 9785 | ? | 519 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBG_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/BGr0 | 9786 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr0.Q | iobm/BGr0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/BGr0.SI | iobm/BGr0 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBG_IOB_IBUF | 9785 | ? | 519 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBG_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/BGr0.D1 | 10178 | ? | 519 | 4096 | iobm/BGr0 | NULL | NULL | iobm/BGr0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/BGr0.D2 | 10179 | ? | 519 | 4096 | iobm/BGr0 | NULL | NULL | iobm/BGr0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nBG_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/BGr0.REG | iobm/BGr0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/BGr0.D | 10177 | ? | 519 | 0 | iobm/BGr0 | NULL | NULL | iobm/BGr0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/BGr0.Q | 10180 | ? | 536 | 0 | iobm/BGr0 | NULL | NULL | iobm/BGr0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/ETACK | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nVMA | 9710 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.Q | iobm/nVMA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrf | 9805 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrf.Q | iobm/RESrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrr | 9806 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrr.Q | iobm/RESrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ETACK | 9787 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.Q | iobm/ETACK | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobm/ETACK.EXP | 10478 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.EXP | iobm/ETACK | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ETACK.SI | iobm/ETACK | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nVMA | 9710 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.Q | iobm/nVMA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9764 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9766 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9769 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9770 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<4> | 9771 | ? | 520 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<4>.Q | iobm/ES<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOBERR | 9781 | ? | 518 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOBERR.Q | iobm/IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrf | 9805 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrf.Q | iobm/RESrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrr | 9806 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrr.Q | iobm/RESrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ETACK.D1 | 10182 | ? | 520 | 4096 | iobm/ETACK | NULL | NULL | iobm/ETACK.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ETACK.D2 | 10183 | ? | 520 | 4096 | iobm/ETACK | NULL | NULL | iobm/ETACK.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/nVMA | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | iobm/ES<4>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobm/ETACK.EXP | 10475 | ? | 518 | 0 | iobm/ETACK | NULL | NULL | iobm/ETACK.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/RESrf | IV_TRUE | iobm/RESrr
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/BERRrf | IV_TRUE | iobm/BERRrr
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/DTACKrf | IV_TRUE | iobm/DTACKrr
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobm/IOBERR | IV_TRUE | iobm/RESrf | IV_TRUE | iobm/RESrr

SRFF_INSTANCE | iobm/ETACK.REG | iobm/ETACK | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ETACK.D | 10181 | ? | 520 | 0 | iobm/ETACK | NULL | NULL | iobm/ETACK.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ETACK.Q | 10184 | ? | 521 | 0 | iobm/ETACK | NULL | NULL | iobm/ETACK.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | E_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | E_IOB | 9919 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | E_IOB_IBUF | 9788 | ? | 434 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/Er | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IOB_IBUF | 9788 | ? | 434 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF/FCLK- | 9749 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/Er.SI | iobm/Er | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IOB_IBUF | 9788 | ? | 434 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/Er.D1 | 10186 | ? | 434 | 4096 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/Er.D2 | 10187 | ? | 434 | 4096 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | E_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/Er.REG | iobm/Er | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/Er.D | 10185 | ? | 434 | 0 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_IOB_IBUF/FCLK- | 9749 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/Er.Q | 10188 | ? | 529 | 0 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_IOB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobm/IOACT | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOREQr | 9791 | ? | 523 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOREQr.Q | iobm/IOREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK | 9787 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.Q | iobm/ETACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nADoutLE0_OBUF.EXP | 10479 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.EXP | nADoutLE0_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nDinLE.EXP | 10480 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nDinLE.EXP | iobm/nDinLE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOACT | 9790 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOACT.Q | iobm/IOACT | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOACT.SI | iobm/IOACT | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOREQr | 9791 | ? | 523 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOREQr.Q | iobm/IOREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ETACK | 9787 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ETACK.Q | iobm/ETACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nADoutLE0_OBUF.EXP | 10479 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.EXP | nADoutLE0_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nDinLE.EXP | 10480 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nDinLE.EXP | iobm/nDinLE | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOACT.D1 | 10190 | ? | 521 | 4096 | iobm/IOACT | NULL | NULL | iobm/IOACT.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOACT.D2 | 10191 | ? | 521 | 4096 | iobm/IOACT | NULL | NULL | iobm/IOACT.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nADoutLE0_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/nDinLE.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobm/IOREQr
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/BG
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/ETACK
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/BERRrf | IV_TRUE | iobm/BERRrr

SRFF_INSTANCE | iobm/IOACT.REG | iobm/IOACT | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOACT.D | 10189 | ? | 521 | 0 | iobm/IOACT | NULL | NULL | iobm/IOACT.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOACT.Q | 10192 | ? | 504 | 0 | iobm/IOACT | NULL | NULL | iobm/IOACT.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_IOB | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/IOREQr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOREQ | 9812 | ? | 522 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOREQ.Q | iobs/IOREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOREQr | 9791 | ? | 523 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOREQr.Q | iobm/IOREQr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOREQr.SI | iobm/IOREQr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOREQ | 9812 | ? | 522 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOREQ.Q | iobs/IOREQ | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOREQr.D1 | 10194 | ? | 522 | 4096 | iobm/IOREQr | NULL | NULL | iobm/IOREQr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOREQr.D2 | 10195 | ? | 522 | 4096 | iobm/IOREQr | NULL | NULL | iobm/IOREQr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/IOREQ

SRFF_INSTANCE | iobm/IOREQr.REG | iobm/IOREQr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOREQr.D | 10193 | ? | 522 | 0 | iobm/IOREQr | NULL | NULL | iobm/IOREQr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOREQr.Q | 10196 | ? | 523 | 0 | iobm/IOREQr | NULL | NULL | iobm/IOREQr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RefRAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RefRAS | 9792 | ? | 437 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefRAS.Q | ram/RefRAS | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RefRAS.SI | ram/RefRAS | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RefRAS.D1 | 10198 | ? | 489 | 4096 | ram/RefRAS | NULL | NULL | ram/RefRAS.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RefRAS.D2 | 10199 | ? | 489 | 4096 | ram/RefRAS | NULL | NULL | ram/RefRAS.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | ram/RefRAS.REG | ram/RefRAS | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RefRAS.D | 10197 | ? | 489 | 0 | ram/RefRAS | NULL | NULL | ram/RefRAS.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RefRAS.Q | 10200 | ? | 437 | 0 | ram/RefRAS | NULL | NULL | ram/RefRAS.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | RESDone | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr0 | 9779 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr0.Q | RESr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr1 | 9780 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr1.Q | RESr1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr2 | 9784 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr2.Q | RESr2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9745 | ? | 464 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS1 | 9813 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS1.Q | ram/RAMDIS1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RESDone | 9793 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESDone.Q | RESDone | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RESDone.EXP | 10523 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESDone.EXP | RESDone | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RESDone.SI | RESDone | 0 | 8 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr0 | 9779 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr0.Q | RESr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr1 | 9780 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr1.Q | RESr1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr2 | 9784 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr2.Q | RESr2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9745 | ? | 464 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS1 | 9813 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS1.Q | ram/RAMDIS1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RESDone.D1 | 10202 | ? | 490 | 4096 | RESDone | NULL | NULL | RESDone.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RESDone.D2 | 10203 | ? | 490 | 6144 | RESDone | NULL | NULL | RESDone.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_DC
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RESDone.EXP | 10510 | ? | 0 | 0 | RESDone | NULL | NULL | RESDone.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RAMDIS1
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | RESDone.CE | 10204 | ? | 491 | 4096 | RESDone | NULL | NULL | RESDone.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | RESr0 | IV_FALSE | RESr1 | IV_TRUE | RESr2

SRFF_INSTANCE | RESDone.REG | RESDone | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RESDone.D | 10201 | ? | 490 | 0 | RESDone | NULL | NULL | RESDone.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | RESDone.CE | 10204 | ? | 491 | 4096 | RESDone | NULL | NULL | RESDone.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | RESr0 | IV_FALSE | RESr1 | IV_TRUE | RESr2
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RESDone.Q | 10205 | ? | 502 | 0 | RESDone | NULL | NULL | RESDone.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | IPL2r1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IPL2r0 | 9783 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r0.Q | IPL2r0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IPL2r1 | 9794 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r1.Q | IPL2r1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IPL2r1.SI | IPL2r1 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IPL2r0 | 9783 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r0.Q | IPL2r0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IPL2r1.D1 | 10207 | ? | 492 | 4096 | IPL2r1 | NULL | NULL | IPL2r1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IPL2r1.D2 | 10208 | ? | 492 | 4096 | IPL2r1 | NULL | NULL | IPL2r1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IPL2r0

SRFF_INSTANCE | IPL2r1.REG | IPL2r1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IPL2r1.D | 10206 | ? | 492 | 0 | IPL2r1 | NULL | NULL | IPL2r1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IPL2r1.Q | 10209 | ? | 502 | 0 | IPL2r1 | NULL | NULL | IPL2r1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | fsb/ASrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK- | 9721 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | fsb/ASrf.SI | fsb/ASrf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/ASrf.D1 | 10211 | ? | 493 | 4096 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/ASrf.D2 | 10212 | ? | 493 | 4096 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF

SRFF_INSTANCE | fsb/ASrf.REG | fsb/ASrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/ASrf.D | 10210 | ? | 493 | 0 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK- | 9721 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/ASrf.Q | 10213 | ? | 499 | 0 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/ALE0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOREQr | 9791 | ? | 523 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOREQr.Q | iobm/IOREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ALE0 | 9797 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ALE0.Q | iobm/ALE0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ALE0.SI | iobm/ALE0 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOREQr | 9791 | ? | 523 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOREQr.Q | iobm/IOREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ALE0.D1 | 10215 | ? | 523 | 4096 | iobm/ALE0 | NULL | NULL | iobm/ALE0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ALE0.D2 | 10216 | ? | 523 | 4096 | iobm/ALE0 | NULL | NULL | iobm/ALE0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOREQr | IV_FALSE | iobm/BG

SRFF_INSTANCE | iobm/ALE0.REG | iobm/ALE0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ALE0.D | 10214 | ? | 523 | 0 | iobm/ALE0 | NULL | NULL | iobm/ALE0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ALE0.Q | 10217 | ? | 0 | 0 | iobm/ALE0 | NULL | NULL | iobm/ALE0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/BERRrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/BERRrf | 9798 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrf.Q | iobm/BERRrf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/BERRrf.SI | iobm/BERRrf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/BERRrf.D1 | 10219 | ? | 524 | 4096 | iobm/BERRrf | NULL | NULL | iobm/BERRrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/BERRrf.D2 | 10220 | ? | 524 | 4096 | iobm/BERRrf | NULL | NULL | iobm/BERRrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/BERRrf.REG | iobm/BERRrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/BERRrf.D | 10218 | ? | 524 | 0 | iobm/BERRrf | NULL | NULL | iobm/BERRrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/BERRrf.Q | 10221 | ? | 521 | 0 | iobm/BERRrf | NULL | NULL | iobm/BERRrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/BERRrr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/BERRrr | 9799 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BERRrr.Q | iobm/BERRrr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/BERRrr.SI | iobm/BERRrr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9751 | ? | 525 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/BERRrr.D1 | 10223 | ? | 525 | 4096 | iobm/BERRrr | NULL | NULL | iobm/BERRrr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/BERRrr.D2 | 10224 | ? | 525 | 4096 | iobm/BERRrr | NULL | NULL | iobm/BERRrr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/BERRrr.REG | iobm/BERRrr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/BERRrr.D | 10222 | ? | 525 | 0 | iobm/BERRrr | NULL | NULL | iobm/BERRrr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/BERRrr.Q | 10225 | ? | 521 | 0 | iobm/BERRrr | NULL | NULL | iobm/BERRrr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/BGr1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BGr0 | 9786 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr0.Q | iobm/BGr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/BGr1 | 9800 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr1.Q | iobm/BGr1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/BGr1.SI | iobm/BGr1 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BGr0 | 9786 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr0.Q | iobm/BGr0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/BGr1.D1 | 10227 | ? | 526 | 4096 | iobm/BGr1 | NULL | NULL | iobm/BGr1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/BGr1.D2 | 10228 | ? | 526 | 4096 | iobm/BGr1 | NULL | NULL | iobm/BGr1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/BGr0

SRFF_INSTANCE | iobm/BGr1.REG | iobm/BGr1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/BGr1.D | 10226 | ? | 526 | 0 | iobm/BGr1 | NULL | NULL | iobm/BGr1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/BGr1.Q | 10229 | ? | 536 | 0 | iobm/BGr1 | NULL | NULL | iobm/BGr1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nDTACK_IOB | 9921 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9801 | ? | 528 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/DTACKrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9801 | ? | 528 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/DTACKrf.SI | iobm/DTACKrf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9801 | ? | 528 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/DTACKrf.D1 | 10231 | ? | 527 | 4096 | iobm/DTACKrf | NULL | NULL | iobm/DTACKrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/DTACKrf.D2 | 10232 | ? | 527 | 4096 | iobm/DTACKrf | NULL | NULL | iobm/DTACKrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nDTACK_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/DTACKrf.REG | iobm/DTACKrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/DTACKrf.D | 10230 | ? | 527 | 0 | iobm/DTACKrf | NULL | NULL | iobm/DTACKrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/DTACKrf.Q | 10233 | ? | 521 | 0 | iobm/DTACKrf | NULL | NULL | iobm/DTACKrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/DTACKrr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9801 | ? | 528 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/DTACKrr.SI | iobm/DTACKrr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9801 | ? | 528 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/DTACKrr.D1 | 10235 | ? | 528 | 4096 | iobm/DTACKrr | NULL | NULL | iobm/DTACKrr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/DTACKrr.D2 | 10236 | ? | 528 | 4096 | iobm/DTACKrr | NULL | NULL | iobm/DTACKrr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nDTACK_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/DTACKrr.REG | iobm/DTACKrr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/DTACKrr.D | 10234 | ? | 528 | 0 | iobm/DTACKrr | NULL | NULL | iobm/DTACKrr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/DTACKrr.Q | 10237 | ? | 521 | 0 | iobm/DTACKrr | NULL | NULL | iobm/DTACKrr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/Er2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/Er2 | 9804 | ? | 517 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er2.Q | iobm/Er2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/Er2.SI | iobm/Er2 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9789 | ? | 529 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/Er2.D1 | 10239 | ? | 529 | 4096 | iobm/Er2 | NULL | NULL | iobm/Er2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/Er2.D2 | 10240 | ? | 529 | 4096 | iobm/Er2 | NULL | NULL | iobm/Er2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/Er

SRFF_INSTANCE | iobm/Er2.REG | iobm/Er2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/Er2.D | 10238 | ? | 529 | 0 | iobm/Er2 | NULL | NULL | iobm/Er2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/Er2.Q | 10241 | ? | 517 | 0 | iobm/Er2 | NULL | NULL | iobm/Er2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/RESrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/RESrf | 9805 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrf.Q | iobm/RESrf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/RESrf.SI | iobm/RESrf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/RESrf.D1 | 10243 | ? | 530 | 4096 | iobm/RESrf | NULL | NULL | iobm/RESrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/RESrf.D2 | 10244 | ? | 530 | 4096 | iobm/RESrf | NULL | NULL | iobm/RESrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRES_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/RESrf.REG | iobm/RESrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/RESrf.D | 10242 | ? | 530 | 0 | iobm/RESrf | NULL | NULL | iobm/RESrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/RESrf.Q | 10245 | ? | 521 | 0 | iobm/RESrf | NULL | NULL | iobm/RESrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/RESrr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/RESrr | 9806 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrr.Q | iobm/RESrr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/RESrr.SI | iobm/RESrr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRES_IBUF | 9728 | ? | 531 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/RESrr.D1 | 10247 | ? | 531 | 4096 | iobm/RESrr | NULL | NULL | iobm/RESrr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/RESrr.D2 | 10248 | ? | 531 | 4096 | iobm/RESrr | NULL | NULL | iobm/RESrr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRES_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/RESrr.REG | iobm/RESrr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/RESrr.D | 10246 | ? | 531 | 0 | iobm/RESrr | NULL | NULL | iobm/RESrr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/RESrr.Q | 10249 | ? | 521 | 0 | iobm/RESrr | NULL | NULL | iobm/RESrr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nVPA_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nVPA_IOB | 9922 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9807 | ? | 533 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/VPArf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9807 | ? | 533 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/VPArf | 9808 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPArf.Q | iobm/VPArf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/VPArf.SI | iobm/VPArf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9807 | ? | 533 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/VPArf.D1 | 10251 | ? | 532 | 4096 | iobm/VPArf | NULL | NULL | iobm/VPArf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/VPArf.D2 | 10252 | ? | 532 | 4096 | iobm/VPArf | NULL | NULL | iobm/VPArf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nVPA_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/VPArf.REG | iobm/VPArf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/VPArf.D | 10250 | ? | 532 | 0 | iobm/VPArf | NULL | NULL | iobm/VPArf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/VPArf.Q | 10253 | ? | 504 | 0 | iobm/VPArf | NULL | NULL | iobm/VPArf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/VPArr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9807 | ? | 533 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/VPArr | 9809 | ? | 504 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPArr.Q | iobm/VPArr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/VPArr.SI | iobm/VPArr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9807 | ? | 533 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/VPArr.D1 | 10255 | ? | 533 | 4096 | iobm/VPArr | NULL | NULL | iobm/VPArr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/VPArr.D2 | 10256 | ? | 533 | 4096 | iobm/VPArr | NULL | NULL | iobm/VPArr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nVPA_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/VPArr.REG | iobm/VPArr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/VPArr.D | 10254 | ? | 533 | 0 | iobm/VPArr | NULL | NULL | iobm/VPArr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/VPArr.Q | 10257 | ? | 504 | 0 | iobm/VPArr | NULL | NULL | iobm/VPArr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/ALE0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/ALE0 | 9810 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/ALE0.Q | iobs/ALE0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/ALE0.SI | iobs/ALE0 | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/ALE0.D1 | 10259 | ? | 495 | 4096 | iobs/ALE0 | NULL | NULL | iobs/ALE0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/ALE0.D2 | 10260 | ? | 495 | 4096 | iobs/ALE0 | NULL | NULL | iobs/ALE0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | iobs/ALE0.REG | iobs/ALE0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/ALE0.D | 10258 | ? | 495 | 0 | iobs/ALE0 | NULL | NULL | iobs/ALE0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/ALE0.Q | 10261 | ? | 0 | 0 | iobs/ALE0 | NULL | NULL | iobs/ALE0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/Clear1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 17 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Clear1 | 9811 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobs/Clear1.EXP | 10449 | ? | 468 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.EXP | iobs/Clear1 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Clear1.SI | iobs/Clear1 | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.D1 | 10263 | ? | 496 | 4096 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.D2 | 10264 | ? | 496 | 4096 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.EXP | 10447 | ? | 468 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | iobs/Clear1.REG | iobs/Clear1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Clear1.D | 10262 | ? | 496 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Clear1.Q | 10265 | ? | 503 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobs/IOREQ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10524 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP34_.EXP | 10525 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP34_.EXP | EXP34_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOREQ | 9812 | ? | 522 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOREQ.Q | iobs/IOREQ | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOREQ.SI | iobs/IOREQ | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9774 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10524 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP34_.EXP | 10525 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP34_.EXP | EXP34_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOREQ.D1 | 10267 | ? | 497 | 4096 | iobs/IOREQ | NULL | NULL | iobs/IOREQ.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOREQ.D2 | 10268 | ? | 497 | 4096 | iobs/IOREQ | NULL | NULL | iobs/IOREQ.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAMUWE_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP34_.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOREQ.REG | iobs/IOREQ | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOREQ.D | 10266 | ? | 497 | 0 | iobs/IOREQ | NULL | NULL | iobs/IOREQ.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOREQ.Q | 10269 | ? | 522 | 0 | iobs/IOREQ | NULL | NULL | iobs/IOREQ.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RAMDIS1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP28_.EXP | 10493 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP28_.EXP | EXP28_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP31_.EXP | 10504 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP31_.EXP | EXP31_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RAMDIS1 | 9813 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS1.Q | ram/RAMDIS1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RAMDIS1.SI | ram/RAMDIS1 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP28_.EXP | 10493 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP28_.EXP | EXP28_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP31_.EXP | 10504 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP31_.EXP | EXP31_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RAMDIS1.D1 | 10271 | ? | 498 | 4096 | ram/RAMDIS1 | NULL | NULL | ram/RAMDIS1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RAMDIS1.D2 | 10272 | ? | 498 | 4096 | ram/RAMDIS1 | NULL | NULL | ram/RAMDIS1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP28_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP31_.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>

SRFF_INSTANCE | ram/RAMDIS1.REG | ram/RAMDIS1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RAMDIS1.D | 10270 | ? | 498 | 0 | ram/RAMDIS1 | NULL | NULL | ram/RAMDIS1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RAMDIS1.Q | 10273 | ? | 0 | 0 | ram/RAMDIS1 | NULL | NULL | ram/RAMDIS1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/RAMReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP | 10502 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP30_.EXP | 10503 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP30_.EXP | EXP30_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RAMReady.SI | ram/RAMReady | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP | 10502 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP30_.EXP | 10503 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP30_.EXP | EXP30_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RAMReady.D1 | 10275 | ? | 499 | 4096 | ram/RAMReady | NULL | NULL | ram/RAMReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RAMReady.D2 | 10276 | ? | 499 | 4096 | ram/RAMReady | NULL | NULL | ram/RAMReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP30_.EXP
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RAMReady.REG | ram/RAMReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RAMReady.D | 10274 | ? | 499 | 0 | ram/RAMReady | NULL | NULL | ram/RAMReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RAMReady.Q | 10277 | ? | 467 | 0 | ram/RAMReady | NULL | NULL | ram/RAMReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_1_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<1> | 9923 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_1_IBUF | 9815 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_2_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<2> | 9924 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_2_IBUF | 9816 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_3_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<3> | 9925 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_3_IBUF | 9817 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_4_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<4> | 9926 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_4_IBUF | 9818 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_5_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<5> | 9927 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_5_IBUF | 9819 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_6_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<6> | 9928 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_6_IBUF | 9820 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_7_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<7> | 9929 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9821 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_0_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_1_IBUF | 9815 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_0_OBUF | 9822 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_0_OBUF.Q | RA_0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_0_OBUF.SI | RA_0_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_1_IBUF | 9815 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_0_OBUF.D1 | 10279 | ? | 0 | 4096 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_0_OBUF.D2 | 10280 | ? | 0 | 4096 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_1_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_0_OBUF.REG | RA_0_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_0_OBUF.D | 10278 | ? | 0 | 0 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_0_OBUF.Q | 10281 | ? | 0 | 0 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_1_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_2_IBUF | 9816 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_1_OBUF | 9823 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.Q | RA_1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_1_OBUF.EXP | 10494 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.EXP | RA_1_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_1_OBUF.SI | RA_1_OBUF | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_2_IBUF | 9816 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_1_OBUF.D1 | 10283 | ? | 0 | 4096 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_1_OBUF.D2 | 10284 | ? | 0 | 4096 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_2_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_1_OBUF.EXP | 10482 | ? | 498 | 0 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>

SRFF_INSTANCE | RA_1_OBUF.REG | RA_1_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_1_OBUF.D | 10282 | ? | 0 | 0 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_1_OBUF.Q | 10285 | ? | 0 | 0 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_2_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10472 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.EXP | RA_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_2_OBUF | 9824 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.Q | RA_2_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10471 | ? | 483 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.EXP | RA_2_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_2_OBUF.SI | RA_2_OBUF | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10472 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.EXP | RA_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.D1 | 10287 | ? | 0 | 4096 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.D2 | 10288 | ? | 0 | 4096 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_6_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.EXP | 10459 | ? | 483 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | SW_1_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1

SRFF_INSTANCE | RA_2_OBUF.REG | RA_2_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_2_OBUF.D | 10286 | ? | 0 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_2_OBUF.Q | 10289 | ? | 0 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_3_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_4_IBUF | 9818 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_6_IBUF | 9820 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_3_OBUF | 9825 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_3_OBUF.Q | RA_3_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_3_OBUF.EXP | 10469 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_3_OBUF.EXP | RA_3_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_3_OBUF.SI | RA_3_OBUF | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_4_IBUF | 9818 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_6_IBUF | 9820 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_3_OBUF.D1 | 10291 | ? | 0 | 4096 | RA_3_OBUF | NULL | NULL | RA_3_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_3_OBUF.D2 | 10292 | ? | 0 | 4096 | RA_3_OBUF | NULL | NULL | RA_3_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_4_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_3_OBUF.EXP | 10457 | ? | 0 | 0 | RA_3_OBUF | NULL | NULL | RA_3_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_6_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_3_OBUF.REG | RA_3_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_3_OBUF.D | 10290 | ? | 0 | 0 | RA_3_OBUF | NULL | NULL | RA_3_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_3_OBUF.Q | 10293 | ? | 0 | 0 | RA_3_OBUF | NULL | NULL | RA_3_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_4_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_5_IBUF | 9819 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_4_OBUF | 9826 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.Q | RA_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10468 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.EXP | RA_4_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_4_OBUF.SI | RA_4_OBUF | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_5_IBUF | 9819 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.D1 | 10295 | ? | 0 | 4096 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.D2 | 10296 | ? | 0 | 4096 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_5_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10456 | ? | 440 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | SW_1_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1

SRFF_INSTANCE | RA_4_OBUF.REG | RA_4_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_4_OBUF.D | 10294 | ? | 0 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_4_OBUF.Q | 10297 | ? | 0 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_5_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_3_OBUF.EXP | 10469 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_3_OBUF.EXP | RA_3_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_5_OBUF | 9827 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.Q | RA_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10470 | ? | 483 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.EXP | RA_5_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_5_OBUF.SI | RA_5_OBUF | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_3_OBUF.EXP | 10469 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_3_OBUF.EXP | RA_3_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.D1 | 10299 | ? | 0 | 4096 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.D2 | 10300 | ? | 0 | 4096 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_3_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.EXP | 10458 | ? | 483 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_5_OBUF.REG | RA_5_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_5_OBUF.D | 10298 | ? | 0 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_5_OBUF.Q | 10301 | ? | 0 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_6_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9821 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_3_IBUF | 9817 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_6_OBUF | 9828 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.Q | RA_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10472 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.EXP | RA_6_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_6_OBUF.SI | RA_6_OBUF | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9821 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_3_IBUF | 9817 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.D1 | 10303 | ? | 0 | 4096 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.D2 | 10304 | ? | 0 | 4096 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_7_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.EXP | 10460 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_3_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_6_OBUF.REG | RA_6_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_6_OBUF.D | 10302 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_6_OBUF.Q | 10305 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_7_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_7_OBUF | 9829 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.Q | RA_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_7_OBUF.EXP | 10496 | ? | 471 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.EXP | RA_7_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_7_OBUF.SI | RA_7_OBUF | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_7_OBUF.D1 | 10307 | ? | 0 | 4096 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_7_OBUF.D2 | 10308 | ? | 0 | 4096 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_7_OBUF.EXP | 10484 | ? | 471 | 0 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | RA_7_OBUF.REG | RA_7_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_7_OBUF.D | 10306 | ? | 0 | 0 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_7_OBUF.Q | 10309 | ? | 0 | 0 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_8_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutBPre.EXP | 10497 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.EXP | cnt/TimeoutBPre | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_8_OBUF | 9830 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_8_OBUF.Q | RA_8_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_8_OBUF.SI | RA_8_OBUF | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutBPre.EXP | 10497 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutBPre.EXP | cnt/TimeoutBPre | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_8_OBUF.D1 | 10311 | ? | 0 | 4096 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_8_OBUF.D2 | 10312 | ? | 0 | 4096 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/TimeoutBPre.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1

SRFF_INSTANCE | RA_8_OBUF.REG | RA_8_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_8_OBUF.D | 10310 | ? | 0 | 0 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_8_OBUF.Q | 10313 | ? | 0 | 0 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_9_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK25EN_OBUF.EXP | 10500 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK25EN_OBUF.EXP | CLK25EN_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_9_OBUF | 9831 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.Q | RA_9_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_9_OBUF.EXP | 10499 | ? | 470 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.EXP | RA_9_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_9_OBUF.SI | RA_9_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK25EN_OBUF.EXP | 10500 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK25EN_OBUF.EXP | CLK25EN_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_9_OBUF.D1 | 10315 | ? | 0 | 4096 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_9_OBUF.D2 | 10316 | ? | 0 | 4096 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | CLK25EN_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_9_OBUF.EXP | 10487 | ? | 470 | 0 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | RA_9_OBUF.REG | RA_9_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_9_OBUF.D | 10314 | ? | 0 | 0 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_9_OBUF.Q | 10317 | ? | 0 | 0 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | nBERR_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP35_.EXP | 10526 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP35_.EXP | EXP35_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nBERR_FSB_OBUF | 9832 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10527 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.EXP | nBERR_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nBERR_FSB_OBUF.SI | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP35_.EXP | 10526 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP35_.EXP | EXP35_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.D1 | 10319 | ? | 0 | 4096 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.D2 | 10320 | ? | 0 | 4096 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP35_.EXP
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_FALSE | fsb/BERR0r | IV_FALSE | fsb/BERR1r
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10514 | ? | 460 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | SW_1_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1

SRFF_INSTANCE | nBERR_FSB_OBUF.REG | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nBERR_FSB_OBUF.D | 10318 | ? | 0 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nBERR_FSB_OBUF.Q | 10321 | ? | 0 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/nCAS.EXP | 10465 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/nCAS.EXP | ram/nCAS | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nOE_OBUF | 9833 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.Q | nOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10466 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nOE_OBUF.SI | nOE_OBUF | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/nCAS.EXP | 10465 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/nCAS.EXP | ram/nCAS | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.D1 | 10323 | ? | 0 | 4096 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.D2 | 10324 | ? | 0 | 4096 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/nCAS.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.EXP | 10454 | ? | 440 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once

SRFF_INSTANCE | nOE_OBUF.REG | nOE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nOE_OBUF.D | 10322 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nOE_OBUF.Q | 10325 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nROMWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 26 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nROMWE_OBUF | 9834 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.Q | nROMWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10445 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.EXP | nROMWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nROMWE_OBUF.SI | nROMWE_OBUF | 0 | 26 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.D1 | 10327 | ? | 0 | 4096 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.D2 | 10328 | ? | 0 | 4096 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10430 | ? | 455 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 15 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | iobs/ALE1 | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 15 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | iobs/ALE1 | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM

SRFF_INSTANCE | nROMWE_OBUF.REG | nROMWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nROMWE_OBUF.D | 10326 | ? | 0 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nROMWE_OBUF.Q | 10329 | ? | 0 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nVPA_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nVPA_FSB_OBUF | 9835 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.Q | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nVPA_FSB_OBUF.SI | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.D1 | 10331 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.D2 | 10332 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF

SRFF_INSTANCE | nVPA_FSB_OBUF.REG | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nVPA_FSB_OBUF.D | 10330 | ? | 0 | 0 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nVPA_FSB_OBUF.Q | 10333 | ? | 0 | 0 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/nDinLE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrf | 9805 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrf.Q | iobm/RESrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrr | 9806 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrr.Q | iobm/RESrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | iobm/nDinLE | 9836 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nDinLE.Q | iobm/nDinLE | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobm/nDinLE.EXP | 10480 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nDinLE.EXP | iobm/nDinLE | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobm/nDinLE.SI | iobm/nDinLE | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrf | 9805 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrf.Q | iobm/RESrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/RESrr | 9806 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/RESrr.Q | iobm/RESrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/nDinLE.D1 | 10335 | ? | 534 | 4096 | iobm/nDinLE | NULL | NULL | iobm/nDinLE.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/nDinLE.D2 | 10336 | ? | 534 | 4096 | iobm/nDinLE | NULL | NULL | iobm/nDinLE.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobm/nDinLE.EXP | 10477 | ? | 521 | 0 | iobm/nDinLE | NULL | NULL | iobm/nDinLE.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/RESrf | IV_TRUE | iobm/RESrr

SRFF_INSTANCE | iobm/nDinLE.REG | iobm/nDinLE | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/nDinLE.D | 10334 | ? | 534 | 0 | iobm/nDinLE | NULL | NULL | iobm/nDinLE.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK- | 9708 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/nDinLE.Q | 10337 | ? | 0 | 0 | iobm/nDinLE | NULL | NULL | iobm/nDinLE.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/nDoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | iobm/nDoutOE | 9837 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nDoutOE.Q | iobm/nDoutOE | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | iobm/nDoutOE.SI | iobm/nDoutOE | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9759 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/nDoutOE.D1 | 10339 | ? | 535 | 4096 | iobm/nDoutOE | NULL | NULL | iobm/nDoutOE.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/nDoutOE.D2 | 10340 | ? | 535 | 4096 | iobm/nDoutOE | NULL | NULL | iobm/nDoutOE.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | iobs/IORW0
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | iobm/nDoutOE.REG | iobm/nDoutOE | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/nDoutOE.D | 10338 | ? | 535 | 0 | iobm/nDoutOE | NULL | NULL | iobm/nDoutOE.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/nDoutOE.Q | 10341 | ? | 0 | 0 | iobm/nDoutOE | NULL | NULL | iobm/nDoutOE.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | nADoutLE0_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ALE0 | 9797 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ALE0.Q | iobm/ALE0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE0 | 9810 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/ALE0.Q | iobs/ALE0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nADoutLE0_OBUF | 9838 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.Q | nADoutLE0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nADoutLE0_OBUF.EXP | 10479 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.EXP | nADoutLE0_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nADoutLE0_OBUF.SI | nADoutLE0_OBUF | 0 | 7 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ALE0 | 9797 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ALE0.Q | iobm/ALE0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE0 | 9810 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/ALE0.Q | iobs/ALE0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_IOB_IBUF | 9748 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9757 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9758 | ? | 534 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrf | 9802 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrf.Q | iobm/DTACKrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DTACKrr | 9803 | ? | 521 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DTACKrr.Q | iobm/DTACKrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nADoutLE0_OBUF.D1 | 10343 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nADoutLE0_OBUF.D2 | 10344 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/ALE0 | IV_FALSE | iobs/ALE0
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nADoutLE0_OBUF.EXP | 10476 | ? | 521 | 0 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | CLK_IOB_IBUF | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/DTACKrf | IV_TRUE | iobm/DTACKrr

SRFF_INSTANCE | nADoutLE0_OBUF.REG | nADoutLE0_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nADoutLE0_OBUF.D | 10342 | ? | 0 | 0 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nADoutLE0_OBUF.Q | 10345 | ? | 0 | 0 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | nDinOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDinOE_OBUF | 9839 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.Q | nDinOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nDinOE_OBUF.SI | nDinOE_OBUF | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.D1 | 10347 | ? | 0 | 4096 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.D2 | 10348 | ? | 0 | 4096 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | SW_1_IBUF

SRFF_INSTANCE | nDinOE_OBUF.REG | nDinOE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDinOE_OBUF.D | 10346 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDinOE_OBUF.Q | 10349 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10522 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAS_OBUF | 9840 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.Q | nRAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10521 | ? | 472 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAS_OBUF.SI | nRAS_OBUF | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10522 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.D1 | 10351 | ? | 0 | 4096 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.D2 | 10352 | ? | 0 | 4096 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAMLWE_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10508 | ? | 472 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | SW_1_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | nRAS_OBUF.REG | nRAS_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAS_OBUF.D | 10350 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAS_OBUF.Q | 10353 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | ram/nCAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK- | 9721 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | ram/nCAS | 9841 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/nCAS.Q | ram/nCAS | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram/nCAS.EXP | 10465 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/nCAS.EXP | ram/nCAS | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram/nCAS.SI | ram/nCAS | 0 | 3 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/nCAS.D1 | 10355 | ? | 500 | 4096 | ram/nCAS | NULL | NULL | ram/nCAS.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/nCAS.D2 | 10356 | ? | 500 | 4096 | ram/nCAS | NULL | NULL | ram/nCAS.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | ram/RASEL
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram/nCAS.EXP | 10453 | ? | 0 | 0 | ram/nCAS | NULL | NULL | ram/nCAS.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF

SRFF_INSTANCE | ram/nCAS.REG | ram/nCAS | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/nCAS.D | 10354 | ? | 500 | 0 | ram/nCAS | NULL | NULL | ram/nCAS.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK- | 9721 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/nCAS.Q | 10357 | ? | 0 | 0 | ram/nCAS | NULL | NULL | ram/nCAS.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 9842 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.Q | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP | 10519 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.SI | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 0 | 7 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.D1 | 10359 | ? | 0 | 4096 | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.D2 | 10360 | ? | 0 | 4096 | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP | 10506 | ? | 444 | 0 | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/PS_FSM_FFd1
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/Once | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW0 | IV_TRUE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.REG | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.D | 10358 | ? | 0 | 0 | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.Q | 10361 | ? | 0 | 0 | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 9843 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.Q | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP | 10498 | ? | 470 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.SI | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.D1 | 10363 | ? | 0 | 4096 | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.D2 | 10364 | ? | 0 | 4096 | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.EXP | 10486 | ? | 470 | 0 | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | ram/BACTr
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | ram/BACTr
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | cnt/RefCnt<5> | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.REG | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.D | 10362 | ? | 0 | 0 | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0.Q | 10365 | ? | 0 | 0 | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | CLK20EN_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | SW<0> | 9930 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | CLK20EN_OBUF | 9844 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | CLK20EN_OBUF$BUF0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB.EXP | 10501 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.EXP | cnt/TimeoutB | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 9845 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.Q | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP | 10502 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | CLK20EN_OBUF$BUF0.SI | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB.EXP | 10501 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.EXP | cnt/TimeoutB | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.D1 | 10367 | ? | 0 | 4096 | CLK20EN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.D2 | 10368 | ? | 0 | 4096 | CLK20EN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/TimeoutB.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.EXP | 10490 | ? | 499 | 0 | CLK20EN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | CLK20EN_OBUF$BUF0.REG | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.D | 10366 | ? | 0 | 0 | CLK20EN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0.Q | 10369 | ? | 0 | 0 | CLK20EN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | CLK25EN_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK20EN_OBUF | 9844 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | CLK25EN_OBUF | 9846 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK25EN_OBUF.Q | CLK25EN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | CLK25EN_OBUF.EXP | 10500 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK25EN_OBUF.EXP | CLK25EN_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | CLK25EN_OBUF.SI | CLK25EN_OBUF | 0 | 4 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK20EN_OBUF | 9844 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK20EN_OBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9755 | ? | 500 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | CLK25EN_OBUF.D1 | 10371 | ? | 0 | 4096 | CLK25EN_OBUF | NULL | NULL | CLK25EN_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | CLK25EN_OBUF.D2 | 10372 | ? | 0 | 4096 | CLK25EN_OBUF | NULL | NULL | CLK25EN_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | CLK20EN_OBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | CLK25EN_OBUF.EXP | 10488 | ? | 0 | 0 | CLK25EN_OBUF | NULL | NULL | CLK25EN_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL

SRFF_INSTANCE | CLK25EN_OBUF.REG | CLK25EN_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | CLK25EN_OBUF.D | 10370 | ? | 0 | 0 | CLK25EN_OBUF | NULL | NULL | CLK25EN_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | CLK25EN_OBUF.Q | 10373 | ? | 0 | 0 | CLK25EN_OBUF | NULL | NULL | CLK25EN_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldHigh+OptxMapped | Park | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872768 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr0 | 9779 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr0.Q | RESr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr1 | 9780 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr1.Q | RESr1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IPL2r0 | 9783 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r0.Q | IPL2r0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr2 | 9784 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr2.Q | RESr2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESDone | 9793 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESDone.Q | RESDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IPL2r1 | 9794 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r1.Q | IPL2r1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | Park | 9847 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | Park.EXP | 10529 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.EXP | Park | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | Park.SI | Park | 0 | 12 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr0 | 9779 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr0.Q | RESr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr1 | 9780 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr1.Q | RESr1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IPL2r0 | 9783 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r0.Q | IPL2r0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESr2 | 9784 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESr2.Q | RESr2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESDone | 9793 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESDone.Q | RESDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IPL2r1 | 9794 | ? | 502 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IPL2r1.Q | IPL2r1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | Park.D1 | 10375 | ? | 501 | 4096 | Park | NULL | NULL | Park.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | Park.D2 | 10376 | ? | 501 | 6144 | Park | NULL | NULL | Park.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | Park.EXP | 10516 | ? | 460 | 0 | Park | NULL | NULL | Park.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | Park.CE | 10377 | ? | 502 | 4096 | Park | NULL | NULL | Park.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | RESr0 | IV_TRUE | RESr1 | IV_TRUE | IPL2r0 | IV_TRUE | RESr2 | IV_FALSE | RESDone | IV_TRUE | IPL2r1

SRFF_INSTANCE | Park.REG | Park | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | Park.D | 10374 | ? | 501 | 0 | Park | NULL | NULL | Park.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | Park.CE | 10377 | ? | 502 | 4096 | Park | NULL | NULL | Park.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | RESr0 | IV_TRUE | RESr1 | IV_TRUE | IPL2r0 | IV_TRUE | RESr2 | IV_FALSE | RESDone | IV_TRUE | IPL2r1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | Park.Q | 10378 | ? | 467 | 0 | Park | NULL | NULL | Park.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | nADoutLE1_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 9811 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9777 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nADoutLE1_OBUF | 9849 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | nADoutLE1_OBUF.SI | nADoutLE1_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 9811 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9777 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nADoutLE1_OBUF.D1 | 10380 | ? | 503 | 4096 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nADoutLE1_OBUF.D2 | 10381 | ? | 503 | 4096 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/Clear1 | IV_FALSE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | nADoutLE1_OBUF.REG | nADoutLE1_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nADoutLE1_OBUF.D | 10379 | ? | 503 | 0 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK_FSB_IBUF/FCLK | 9720 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK_FSB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nADoutLE1_OBUF.Q | 10382 | ? | 503 | 0 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK_FSB

MACROCELL_INSTANCE | PrldHigh+OptxMapped | nAoutOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872768 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BGr1 | 9800 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr1.Q | iobm/BGr1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BGr0 | 9786 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr0.Q | iobm/BGr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nASout | 9713 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nASout.Q | iobm/nASout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nAoutOE_OBUF | 9851 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | nAoutOE_OBUF.SI | nAoutOE_OBUF | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BGr1 | 9800 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr1.Q | iobm/BGr1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BG | 9852 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/BGr0 | 9786 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/BGr0.Q | iobm/BGr0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/nASout | 9713 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nASout.Q | iobm/nASout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.D1 | 10384 | ? | 536 | 4096 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.D2 | 10385 | ? | 536 | 4096 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/BGr0 | IV_FALSE | iobm/BGr1
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/BGr1 | IV_TRUE | iobm/BG
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobm/nASout | IV_FALSE | iobm/BGr0 | IV_FALSE | iobm/BG

SRFF_INSTANCE | nAoutOE_OBUF.REG | nAoutOE_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nAoutOE_OBUF.D | 10383 | ? | 536 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | CLK2X_IOB_IBUF/FCLK | 9707 | ? | 536 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK2X_IOB_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nAoutOE_OBUF.Q | 10386 | ? | 536 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q
TNAME | CLK2X_IOB

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAMLWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9740 | ? | 458 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS1 | 9813 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS1.Q | ram/RAMDIS1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefRAS | 9792 | ? | 437 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefRAS.Q | ram/RefRAS | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAMLWE_OBUF | 9853 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.Q | nRAMLWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10522 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAMLWE_OBUF.SI | nRAMLWE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9740 | ? | 458 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS1 | 9813 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS1.Q | ram/RAMDIS1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefRAS | 9792 | ? | 437 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefRAS.Q | ram/RefRAS | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.D1 | 10388 | ? | 0 | 4096 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.D2 | 10389 | ? | 0 | 4096 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RAMDIS1
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10509 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RefRAS
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RAMDIS1
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RAMDIS1

SRFF_INSTANCE | nRAMLWE_OBUF.REG | nRAMLWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAMLWE_OBUF.D | 10387 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAMLWE_OBUF.Q | 10390 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAMUWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESDone.EXP | 10523 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESDone.EXP | RESDone | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAMUWE_OBUF | 9854 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.Q | nRAMUWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10524 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAMUWE_OBUF.SI | nRAMUWE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RESDone.EXP | 10523 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RESDone.EXP | RESDone | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.D1 | 10392 | ? | 0 | 4096 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.D2 | 10393 | ? | 0 | 4096 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RESDone.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10511 | ? | 497 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1

SRFF_INSTANCE | nRAMUWE_OBUF.REG | nRAMUWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAMUWE_OBUF.D | 10391 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAMUWE_OBUF.Q | 10394 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nROMCS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 16 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nROMCS_OBUF | 9855 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.Q | nROMCS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10464 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nROMCS_OBUF.SI | nROMCS_OBUF | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMDIS2 | 9747 | ? | 466 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMDIS2.Q | ram/RAMDIS2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.D1 | 10396 | ? | 0 | 4096 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.D2 | 10397 | ? | 0 | 4096 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | SW_1_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | SW_1_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10452 | ? | 466 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RAMDIS2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | nROMCS_OBUF.REG | nROMCS_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nROMCS_OBUF.D | 10395 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nROMCS_OBUF.Q | 10398 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nVMA_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | iobm/nVMA$Q | 9709 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.Q | iobm/nVMA | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | iobm/nVMA$OE | 9711 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nVMA.BUFOE.OUT | iobm/nVMA | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nVMA_IOB | 9856 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVMA_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nAS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | iobm/nASout$Q | 9712 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nASout.Q | iobm/nASout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | iobm/nASout$OE | 9714 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nASout.BUFOE.OUT | iobm/nASout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nAS_IOB | 9857 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nLDS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | iobm/nLDS | 9715 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nLDS.Q | iobm/nLDS | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | iobm/nLDS$OE | 9716 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nLDS.BUFOE.OUT | iobm/nLDS | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nLDS_IOB | 9858 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nUDS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | iobm/nUDS | 9717 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nUDS.Q | iobm/nUDS | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | iobm/nUDS$OE | 9718 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nUDS.BUFOE.OUT | iobm/nUDS | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nUDS_IOB | 9859 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDTACK_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | fsb/nDTACK | 9752 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDTACK_FSB | 9860 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_0_OBUF | 9822 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_0_OBUF.Q | RA_0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<0> | 9861 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<0> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_1_OBUF | 9823 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.Q | RA_1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<1> | 9862 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<1> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_2_OBUF | 9824 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.Q | RA_2_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<2> | 9863 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<2> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_3_OBUF | 9825 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_3_OBUF.Q | RA_3_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<3> | 9864 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<3> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_4_OBUF | 9826 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.Q | RA_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<4> | 9865 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<4> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<5> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_5_OBUF | 9827 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.Q | RA_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<5> | 9866 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<5> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<6> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_6_OBUF | 9828 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.Q | RA_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<6> | 9867 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<6> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<7> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_7_OBUF | 9829 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.Q | RA_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<7> | 9868 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<7> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<8> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_8_OBUF | 9830 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_8_OBUF.Q | RA_8_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<8> | 9869 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<8> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<9> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_9_OBUF | 9831 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.Q | RA_9_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<9> | 9870 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<9> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nBERR_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nBERR_FSB_OBUF | 9832 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nBERR_FSB | 9871 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nOE_OBUF | 9833 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.Q | nOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nOE | 9872 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nROMWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nROMWE_OBUF | 9834 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.Q | nROMWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nROMWE | 9873 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nROMWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nVPA_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nVPA_FSB_OBUF | 9835 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.Q | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nVPA_FSB | 9874 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDinLE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | iobm/nDinLE | 9836 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nDinLE.Q | iobm/nDinLE | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDinLE | 9875 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDinLE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | iobm/nDoutOE | 9837 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/nDoutOE.Q | iobm/nDoutOE | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDoutOE | 9876 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDoutOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nADoutLE0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nADoutLE0_OBUF | 9838 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.Q | nADoutLE0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nADoutLE0 | 9877 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nADoutLE0 | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDinOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDinOE_OBUF | 9839 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.Q | nDinOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDinOE | 9878 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDinOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAS_OBUF | 9840 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.Q | nRAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAS | 9879 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nCAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | ram/nCAS | 9841 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/nCAS.Q | ram/nCAS | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nCAS | 9880 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nCAS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<11> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 9842 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.Q | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<11> | 9881 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<11> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<10> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 9843 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_21_IBUF$BUF0.Q | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<10> | 9882 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<10> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | CLK20EN | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 9845 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK20EN_OBUF$BUF0.Q | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | CLK20EN | 9883 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK20EN | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | CLK25EN | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | CLK25EN_OBUF | 9846 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | CLK25EN_OBUF.Q | CLK25EN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | CLK25EN | 9884 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | CLK25EN | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nBR_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | Park | 9847 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nBR_IOB | 9885 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBR_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nADoutLE1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nADoutLE1_OBUF | 9849 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nADoutLE1 | 9886 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nADoutLE1 | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nAoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nAoutOE_OBUF | 9851 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nAoutOE | 9887 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAoutOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAMLWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAMLWE_OBUF | 9853 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.Q | nRAMLWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAMLWE | 9888 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAMLWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAMUWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAMUWE_OBUF | 9854 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.Q | nRAMUWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAMUWE | 9889 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAMUWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nROMCS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nROMCS_OBUF | 9855 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.Q | nROMCS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nROMCS | 9890 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nROMCS | 0 | 6 | OI_OUT

MACROCELL_INSTANCE | SoftPfbk | $OpTx$FX_DC$591 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2181038080 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$591.SI | $OpTx$FX_DC$591 | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$591.D1 | 10400 | ? | 455 | 4096 | $OpTx$FX_DC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$591.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | $OpTx$FX_DC$591.D2 | 10401 | ? | 455 | 4096 | $OpTx$FX_DC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$591.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | $OpTx$FX_DC$591.REG | $OpTx$FX_DC$591 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | $OpTx$FX_DC$591.D | 10399 | ? | 455 | 0 | $OpTx$FX_DC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$591.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | $OpTx$FX_DC$591.Q | 10402 | ? | 455 | 0 | $OpTx$FX_DC$591 | NULL | NULL | $OpTx$FX_DC$591.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP14_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 20 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 10433 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP14_.EXP | 10432 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP14_.SI | EXP14_ | 0 | 20 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 10433 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP14_.EXP | 10417 | ? | 455 | 0 | EXP14_ | NULL | NULL | EXP14_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP15_.EXP
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready0r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | ram/RAMReady | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | SW_1_IBUF | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready0r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | ram/RAMReady | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 13 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP15_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 23 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r.EXP | 10434 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.EXP | fsb/Ready0r | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP15_.EXP | 10433 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP15_.SI | EXP15_ | 0 | 23 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r.EXP | 10434 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.EXP | fsb/Ready0r | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP15_.EXP | 10418 | ? | 455 | 0 | EXP15_ | NULL | NULL | EXP15_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | fsb/Ready0r.EXP
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 21 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP16_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP16_.EXP | 10435 | ? | 452 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP16_.SI | EXP16_ | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP16_.EXP | 10420 | ? | 452 | 0 | EXP16_ | NULL | NULL | EXP16_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP17_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 24 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP17_.EXP | 10436 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP17_.SI | EXP17_ | 0 | 24 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9691 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP17_.EXP | 10421 | ? | 467 | 0 | EXP17_ | NULL | NULL | EXP17_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 22 | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | cnt/TimeoutB | IV_FALSE | fsb/BERR0r | IV_FALSE | fsb/BERR1r | IV_TRUE | iobs/IOReady | IV_TRUE | Disable

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP18_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP17_.EXP | 10436 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP18_.EXP | 10437 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP18_.SI | EXP18_ | 0 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP17_.EXP | 10436 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP18_.EXP | 10422 | ? | 467 | 0 | EXP18_ | NULL | NULL | EXP18_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP17_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready0r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM | IV_FALSE | ram/RAMReady

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP19_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 24 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP18_.EXP | 10437 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP19_.EXP | 10438 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP19_.EXP | EXP19_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP19_.SI | EXP19_ | 0 | 24 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9692 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9693 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9696 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9697 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9698 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutA | 9730 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutA.Q | cnt/TimeoutA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready2r | 9737 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready2r.Q | fsb/Ready2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP18_.EXP | 10437 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP19_.EXP | 10423 | ? | 467 | 0 | EXP19_ | NULL | NULL | EXP19_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP18_.EXP
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM | IV_FALSE | iobs/ALE1
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 20 | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_12_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_11_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_10_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | cnt/TimeoutA | IV_FALSE | fsb/Ready2r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP20_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 19 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP21_.EXP | 10440 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP21_.EXP | EXP21_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP20_.EXP | 10439 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP20_.EXP | EXP20_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP20_.SI | EXP20_ | 0 | 19 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready0r | 9735 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready0r.Q | fsb/Ready0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMReady | 9814 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMReady.Q | ram/RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP21_.EXP | 10440 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP21_.EXP | EXP21_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP20_.EXP | 10424 | ? | 467 | 0 | EXP20_ | NULL | NULL | EXP20_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP21_.EXP
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM | IV_FALSE | SW_1_IBUF
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready0r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM | IV_FALSE | ram/RAMReady
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM | IV_FALSE | iobs/ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP21_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r.EXP | 10441 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.EXP | fsb/BERR0r | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP21_.EXP | 10440 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP21_.EXP | EXP21_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP21_.SI | EXP21_ | 0 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/nDTACK.UIM | 9753 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/nDTACK.Q | fsb/nDTACK | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | Disable | 9848 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | Park.Q | Park | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r.EXP | 10441 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.EXP | fsb/BERR0r | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP21_.EXP | 10425 | ? | 467 | 0 | EXP21_ | NULL | NULL | EXP21_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | fsb/BERR0r.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/BERR | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | fsb/BERR0r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | fsb/BERR1r | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM | IV_FALSE | Disable
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/nDTACK.UIM

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP22_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay0.EXP | 10442 | ? | 453 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.EXP | cs/nOverlay0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP22_.EXP | 10443 | ? | 453 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP22_.EXP | EXP22_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP22_.SI | EXP22_ | 0 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay0.EXP | 10442 | ? | 453 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay0.EXP | cs/nOverlay0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP22_.EXP | 10428 | ? | 453 | 0 | EXP22_ | NULL | NULL | EXP22_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cs/nOverlay0.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | SW_1_IBUF
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_FALSE | iobs/IOReady

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP23_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10445 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.EXP | nROMWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP23_.EXP | 10446 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP23_.EXP | EXP23_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP23_.SI | EXP23_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimeoutB | 9731 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimeoutB.Q | cnt/TimeoutB | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/VPA | 9738 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/VPA.Q | fsb/VPA | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | $OpTx$FX_DC$591.UIM | 9891 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | $OpTx$FX_DC$591.Q | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/Ready1r | 9736 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/Ready1r.Q | fsb/Ready1r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOReady | 9743 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOReady.Q | iobs/IOReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMWE_OBUF.EXP | 10445 | ? | 455 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.EXP | nROMWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP23_.EXP | 10431 | ? | 455 | 0 | EXP23_ | NULL | NULL | EXP23_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nROMWE_OBUF.EXP
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cnt/TimeoutB | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | fsb/Ready1r | IV_TRUE | fsb/VPA | IV_FALSE | iobs/IOReady | IV_FALSE | $OpTx$FX_DC$591.UIM

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP24_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP24_.EXP | 10463 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP24_.EXP | EXP24_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP24_.SI | EXP24_ | 0 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP24_.EXP | 10451 | ? | 469 | 0 | EXP24_ | NULL | NULL | EXP24_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP25_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10468 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.EXP | RA_4_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP25_.EXP | 10467 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP25_.EXP | EXP25_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP25_.SI | EXP25_ | 0 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Once | 9724 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Once.Q | iobs/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_4_OBUF.EXP | 10468 | ? | 440 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.EXP | RA_4_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP25_.EXP | 10455 | ? | 440 | 0 | EXP25_ | NULL | NULL | EXP25_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_4_OBUF.EXP
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/Once

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP26_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP26_.EXP | 10473 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP26_.EXP | EXP26_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP26_.SI | EXP26_ | 0 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP26_.EXP | 10461 | ? | 469 | 0 | EXP26_ | NULL | NULL | EXP26_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP27_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP26_.EXP | 10473 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP26_.EXP | EXP26_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP27_.EXP | 10474 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP27_.EXP | EXP27_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP27_.SI | EXP27_ | 0 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP26_.EXP | 10473 | ? | 469 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP26_.EXP | EXP26_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP27_.EXP | 10462 | ? | 469 | 0 | EXP27_ | NULL | NULL | EXP27_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP26_.EXP
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP28_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_1_OBUF.EXP | 10494 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.EXP | RA_1_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP28_.EXP | 10493 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP28_.EXP | EXP28_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP28_.SI | EXP28_ | 0 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_1_OBUF.EXP | 10494 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.EXP | RA_1_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP28_.EXP | 10481 | ? | 498 | 0 | EXP28_ | NULL | NULL | EXP28_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_1_OBUF.EXP
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_FALSE | fsb/ASrf

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP29_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP29_.EXP | 10495 | ? | 471 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP29_.EXP | EXP29_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP29_.SI | EXP29_ | 0 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9756 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<5> | 9762 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<5>.Q | cnt/RefCnt<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<6> | 9763 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<6>.Q | cnt/RefCnt<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefCnt<7> | 9768 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefCnt<7>.Q | cnt/RefCnt<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP29_.EXP | 10483 | ? | 471 | 0 | EXP29_ | NULL | NULL | EXP29_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 8 | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>
SPPTERM | 10 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7> | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 11 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | cnt/RefCnt<5> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<6> | IV_TRUE | cnt/RefCnt<7>

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP30_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP30_.EXP | 10503 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP30_.EXP | EXP30_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP30_.SI | EXP30_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9723 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP30_.EXP | 10491 | ? | 499 | 0 | EXP30_ | NULL | NULL | EXP30_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | fsb/ASrf

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP31_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP31_.EXP | 10504 | ? | 498 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP31_.EXP | EXP31_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP31_.SI | EXP31_ | 0 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/RefDone | 9722 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/RefDone.Q | cnt/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9754 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9760 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9778 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP31_.EXP | 10492 | ? | 498 | 0 | EXP31_ | NULL | NULL | EXP31_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cnt/RefDone | IV_FALSE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/BACTr

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP32_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9742 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP | 10519 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP32_.EXP | 10518 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP32_.EXP | EXP32_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP32_.SI | EXP32_ | 0 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW0 | 9727 | ? | 535 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW0.Q | iobs/IORW0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9742 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP | 10519 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP32_.EXP | 10505 | ? | 444 | 0 | EXP32_ | NULL | NULL | EXP32_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF$BUF0.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IORW0 | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/IORW0 | IV_FALSE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | iobs/ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/IORW0 | IV_TRUE | iobs/ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP33_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP33_.EXP | 10520 | ? | 472 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP33_.EXP | EXP33_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP33_.SI | EXP33_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP33_.EXP | 10507 | ? | 472 | 0 | EXP33_ | NULL | NULL | EXP33_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP34_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP34_.EXP | 10525 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP34_.EXP | EXP34_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP34_.SI | EXP34_ | 0 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9719 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9694 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9695 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP34_.EXP | 10512 | ? | 497 | 0 | EXP34_ | NULL | NULL | EXP34_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | SW_1_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay1 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobs/ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP35_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP35_.EXP | 10526 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP35_.EXP | EXP35_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP35_.SI | EXP35_ | 0 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/BERR | 9726 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/BERR.Q | iobs/BERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR0r | 9733 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR0r.Q | fsb/BERR0r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/BERR1r | 9734 | ? | 467 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/BERR1r.Q | fsb/BERR1r | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP35_.EXP | 10513 | ? | 0 | 0 | EXP35_ | NULL | NULL | EXP35_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/BERR | IV_FALSE | fsb/BERR0r | IV_FALSE | fsb/BERR1r

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP36_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10527 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.EXP | nBERR_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP36_.EXP | 10528 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP36_.EXP | EXP36_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP36_.SI | EXP36_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9750 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9796 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd2 | 9761 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd2.Q | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/PS_FSM_FFd1 | 9765 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/PS_FSM_FFd1.Q | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9700 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay1 | 9725 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay1.Q | cs/nOverlay1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10527 | ? | 460 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.EXP | nBERR_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP36_.EXP | 10515 | ? | 460 | 0 | EXP36_ | NULL | NULL | EXP36_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nBERR_FSB_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/PS_FSM_FFd1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP37_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP37_.EXP | 10530 | ? | 444 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP37_.EXP | EXP37_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP37_.SI | EXP37_ | 0 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9699 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9701 | ? | 499 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9703 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/ALE1 | 9850 | ? | 503 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9704 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9705 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9706 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9702 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | SW_1_IBUF | 9795 | ? | 497 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | SW_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP37_.EXP | 10517 | ? | 444 | 0 | EXP37_ | NULL | NULL | EXP37_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | SW_1_IBUF | IV_TRUE | iobs/ALE1

FB_INSTANCE | FOOBAR1_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | ram/RefRAS | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | ram/BACTr | 1 | A_FSB_13_IBUF | 1 | NULL | 0 | 11 | 49152
FBPIN | 3 | iobm/RESrr | 1 | A_FSB_14_IBUF | 1 | NULL | 0 | 12 | 49152
FBPIN | 4 | iobm/RESrf | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | iobm/BERRrf | 1 | A_FSB_15_IBUF | 1 | NULL | 0 | 13 | 49152
FBPIN | 6 | fsb/ASrf | 1 | A_FSB_16_IBUF | 1 | NULL | 0 | 14 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/RefCnt<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | RESr2 | 1 | A_FSB_17_IBUF | 1 | NULL | 0 | 15 | 49152
FBPIN | 9 | RESr1 | 1 | A_FSB_18_IBUF | 1 | NULL | 0 | 16 | 49152
FBPIN | 10 | RESr0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | IPL2r1 | 1 | A_FSB_19_IBUF | 1 | NULL | 0 | 17 | 49152
FBPIN | 12 | IPL2r0 | 1 | A_FSB_20_IBUF | 1 | NULL | 0 | 18 | 49152
FBPIN | 13 | $OpTx$FX_DC$591 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | iobs/IOU1 | 1 | A_FSB_21_IBUF | 1 | NULL | 0 | 19 | 49152
FBPIN | 15 | iobs/IOL1 | 1 | A_FSB_22_IBUF | 1 | NULL | 0 | 20 | 49152
FBPIN | 16 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | fsb/BERR1r | 1 | CLK2X_IOB_IBUF | 0 | NULL | 0 | 22 | 57344
FBPIN | 18 | cs/nOverlay1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR2_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 6 | NULL | 0 | A_FSB_5_IBUF | 1 | NULL | 0 | 2 | 53248
FBPIN | 7 | iobs/IOACTr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | iobm/VPArr | 1 | A_FSB_6_IBUF | 1 | NULL | 0 | 3 | 53248
FBPIN | 9 | iobm/VPArf | 1 | A_FSB_7_IBUF | 1 | NULL | 0 | 4 | 53248
FBPIN | 10 | iobm/IOREQr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | iobm/Er2 | 1 | A_FSB_8_IBUF | 1 | NULL | 0 | 6 | 49152
FBPIN | 12 | iobm/Er | 1 | A_FSB_9_IBUF | 1 | NULL | 0 | 7 | 49152
FBPIN | 13 | iobm/DTACKrr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | iobm/DTACKrf | 1 | A_FSB_10_IBUF | 1 | NULL | 0 | 8 | 49152
FBPIN | 15 | iobm/BGr1 | 1 | A_FSB_11_IBUF | 1 | NULL | 0 | 9 | 49152
FBPIN | 16 | iobm/BGr0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | iobm/BERRrr | 1 | A_FSB_12_IBUF | 1 | NULL | 0 | 10 | 49152
FBPIN | 18 | cnt/RefCnt<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR3_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | fsb/VPA | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | EXP14_ | 1 | CLK_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 23 | 57344
FBPIN | 3 | EXP15_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | fsb/Ready0r | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | EXP16_ | 1 | A_FSB_23_IBUF | 1 | NULL | 0 | 24 | 49152
FBPIN | 6 | EXP17_ | 1 | E_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 25 | 49152
FBPIN | 7 | EXP18_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | EXP19_ | 1 | CLK_FSB_IBUF | 0 | NULL | 0 | 27 | 57344
FBPIN | 9 | fsb/nDTACK | 1 | NULL | 0 | nDTACK_FSB | 1 | 28 | 49152
FBPIN | 10 | EXP20_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | EXP21_ | 1 | nWE_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 29 | 49152
FBPIN | 12 | fsb/BERR0r | 1 | nLDS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 30 | 49152
FBPIN | 13 | cs/nOverlay0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | EXP22_ | 1 | nAS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 32 | 49152
FBPIN | 15 | fsb/Ready1r | 1 | nUDS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 33 | 49152
FBPIN | 16 | fsb/Ready2r | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | nROMWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nROMWE | 1 | 34 | 49152
FBPIN | 18 | EXP23_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR4_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | iobs/Clear1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nAoutOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nAoutOE | 1 | 87 | 49152
FBPIN | 3 | iobs/ALE0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | cnt/RefCnt<7> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | iobm/nDoutOE | 1 | NULL | 0 | nDoutOE | 1 | 89 | 49152
FBPIN | 6 | nDinOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDinOE | 1 | 90 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/RefCnt<6> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | cnt/RefCnt<5> | 1 | nRES_IBUF | 1 | NULL | 0 | 91 | 49152
FBPIN | 9 | cnt/RefCnt<4> | 1 | nIPL2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 92 | 49152
FBPIN | 10 | cnt/RefCnt<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | nVPA_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nVPA_FSB | 1 | 93 | 49152
FBPIN | 12 | cnt/RefCnt<2> | 1 | A_FSB_1_IBUF | 1 | NULL | 0 | 94 | 49152
FBPIN | 13 | iobs/PS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | cnt/RefDone | 1 | A_FSB_2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 95 | 49152
FBPIN | 15 | iobs/IOU0 | 1 | A_FSB_3_IBUF | 1 | NULL | 0 | 96 | 49152
FBPIN | 16 | cnt/TimeoutA | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | iobs/IOReady | 1 | A_FSB_4_IBUF | 1 | NULL | 0 | 97 | 49152
FBPIN | 18 | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR5_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | EXP24_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nROMCS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nROMCS | 1 | 35 | 49152
FBPIN | 3 | ram/RAMDIS2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | iobs/IOL0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | ram/nCAS | 1 | NULL | 0 | nCAS | 1 | 36 | 49152
FBPIN | 6 | nOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nOE | 1 | 37 | 49152
FBPIN | 7 | iobs/Once | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | EXP25_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 39 | 49152
FBPIN | 9 | RA_4_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<4> | 1 | 40 | 49152
FBPIN | 10 | ram/Once | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | RA_3_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<3> | 1 | 41 | 49152
FBPIN | 12 | RA_5_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<5> | 1 | 42 | 49152
FBPIN | 13 | iobs/Load1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | RA_2_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<2> | 1 | 43 | 49152
FBPIN | 15 | RA_6_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<6> | 1 | 46 | 49152
FBPIN | 16 | EXP26_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | EXP27_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 49 | 49152
FBPIN | 18 | ram/RASEL | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR6_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | iobm/ETACK | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | iobm/nVMA | 1 | NULL | 0 | nVMA_IOB | 1 | 74 | 49152
FBPIN | 3 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | iobm/ES<3> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | iobm/ES<1> | 1 | nBERR_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 76 | 49152
FBPIN | 6 | iobm/ES<0> | 1 | nVPA_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 77 | 49152
FBPIN | 7 | iobm/ALE0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | iobm/ES<4> | 1 | nDTACK_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 78 | 49152
FBPIN | 9 | iobm/nLDS | 1 | NULL | 0 | nLDS_IOB | 1 | 79 | 49152
FBPIN | 10 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | iobm/nUDS | 1 | NULL | 0 | nUDS_IOB | 1 | 80 | 49152
FBPIN | 12 | iobm/nASout | 1 | NULL | 0 | nAS_IOB | 1 | 81 | 49152
FBPIN | 13 | iobm/ES<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | nADoutLE1_OBUF | 1 | NULL | 0 | nADoutLE1 | 1 | 82 | 49152
FBPIN | 15 | nADoutLE0_OBUF | 1 | NULL | 0 | nADoutLE0 | 1 | 85 | 49152
FBPIN | 16 | iobm/IOACT | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | iobm/nDinLE | 1 | NULL | 0 | nDinLE | 1 | 86 | 49152
FBPIN | 18 | iobm/IOBERR | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR7_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | EXP28_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | RA_1_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<1> | 1 | 50 | 49152
FBPIN | 3 | EXP29_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | RA_7_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<7> | 1 | 52 | 49152
FBPIN | 6 | RA_0_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<0> | 1 | 53 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/TimeoutBPre | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | RA_8_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<8> | 1 | 54 | 49152
FBPIN | 9 | A_FSB_21_IBUF$BUF0 | 1 | NULL | 0 | RA<10> | 1 | 55 | 49152
FBPIN | 10 | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | RA_9_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<9> | 1 | 56 | 49152
FBPIN | 12 | CLK25EN_OBUF | 1 | NULL | 0 | CLK25EN | 1 | 58 | 49152
FBPIN | 13 | cnt/TimeoutB | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | CLK20EN_OBUF$BUF0 | 1 | NULL | 0 | CLK20EN | 1 | 59 | 49152
FBPIN | 15 | ram/RAMReady | 1 | SW_1_IBUF | 1 | NULL | 0 | 60 | 49152
FBPIN | 16 | EXP30_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | EXP31_ | 1 | CLK20EN_OBUF | 1 | NULL | 0 | 61 | 49152
FBPIN | 18 | ram/RAMDIS1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR8_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | EXP32_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | A_FSB_19_IBUF$BUF0 | 1 | NULL | 0 | RA<11> | 1 | 63 | 49152
FBPIN | 3 | EXP33_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | iobs/PS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | nRAS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAS | 1 | 64 | 49152
FBPIN | 6 | nRAMLWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAMLWE | 1 | 65 | 49152
FBPIN | 7 | RESDone | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | nRAMUWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAMUWE | 1 | 66 | 49152
FBPIN | 9 | iobs/IOREQ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 67 | 49152
FBPIN | 10 | EXP34_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | EXP35_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 68 | 49152
FBPIN | 12 | nBERR_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nBERR_FSB | 1 | 70 | 49152
FBPIN | 13 | EXP36_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | iobs/IORW1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 71 | 49152
FBPIN | 15 | Park | 1 | NULL | 0 | nBR_IOB | 1 | 72 | 49152
FBPIN | 16 | iobs/BERR | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | EXP37_ | 1 | nBG_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 73 | 49152
FBPIN | 18 | iobs/IORW0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | INPUTPINS_FOOBAR9_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0

BUSINFO | A_FSB<23:1> | 23 | 0 | 0 | A_FSB<10> | 13 | A_FSB<11> | 12 | A_FSB<12> | 11 | A_FSB<13> | 10 | A_FSB<14> | 9 | A_FSB<15> | 8 | A_FSB<16> | 7 | A_FSB<17> | 6 | A_FSB<18> | 5 | A_FSB<19> | 4 | A_FSB<1> | 22 | A_FSB<20> | 3 | A_FSB<21> | 2 | A_FSB<22> | 1 | A_FSB<23> | 0 | A_FSB<2> | 21 | A_FSB<3> | 20 | A_FSB<4> | 19 | A_FSB<5> | 18 | A_FSB<6> | 17 | A_FSB<7> | 16 | A_FSB<8> | 15 | A_FSB<9> | 14
BUSINFO | RA<11:0> | 12 | 0 | 1 | RA<0> | 11 | RA<10> | 1 | RA<11> | 0 | RA<1> | 10 | RA<2> | 9 | RA<3> | 8 | RA<4> | 7 | RA<5> | 6 | RA<6> | 5 | RA<7> | 4 | RA<8> | 3 | RA<9> | 2
BUSINFO | SW<2:0> | 3 | 0 | 0 | SW<0> | 2 | SW<1> | 1 | SW<2> | 0

FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 0 | nLDS_FSB | 30 | 4 | nRES | 91 | 6 | nIPL2 | 92 | 8 | nAS_FSB | 32 | 9 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 12 | cs/nOverlay0 | NULL | 15 | iobs/BERR | NULL | 16 | fsb/BERR1r | NULL | 17 | cnt/RefCnt<0> | NULL | 23 | nBERR_IOB | 76
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 27 | nUDS_FSB | 33 | 30 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | 33 | RESr1 | NULL | 37 | iobs/Load1 | NULL | 41 | IPL2r0 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 44 | fsb/ASrf | NULL | 47 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | 49 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | 50 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | 51 | RESr0 | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR1_ | 260 | -1 | -1 | -1 | 148 | -1 | 150 | -1 | 268 | 99 | -1 | -1 | 48 | -1 | -1 | 141 | 16 | 35 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 175 | -1 | -1 | -1 | 272 | -1 | -1 | 92 | -1 | -1 | 8 | -1 | -1 | -1 | 84 | -1 | -1 | -1 | 11 | -1 | -1 | 5 | -1 | -1 | 71 | -1 | 117 | 15 | 9 | -1 | -1


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 7 | nDTACK_IOB | 78 | 8 | iobs/IOREQ | NULL | 11 | nVPA_IOB | 77 | 15 | iobm/IOACT | NULL | 16 | E_IOB | 25
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 23 | nBERR_IOB | 76 | 41 | nBG_IOB | 73 | 43 | iobm/Er | NULL | 52 | iobm/BGr0 | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR2_ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 167 | 134 | -1 | -1 | 171 | -1 | -1 | -1 | 105 | 242 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 175 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 183 | -1 | 29 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 33 | -1


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 0 | fsb/VPA | NULL | 1 | A_FSB<14> | 12 | 2 | A_FSB<8> | 6 | 3 | A_FSB<15> | 13 | 4 | nRES | 91
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 5 | fsb/ASrf | NULL | 6 | A_FSB<10> | 8 | 8 | fsb/nDTACK.UIM | NULL | 9 | A_FSB<18> | 16 | 10 | A_FSB<11> | 9
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 11 | fsb/BERR0r | NULL | 12 | $OpTx$FX_DC$591.UIM | NULL | 13 | A_FSB<19> | 17 | 14 | fsb/Ready1r | NULL | 15 | fsb/Ready2r | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 16 | fsb/BERR1r | NULL | 17 | cs/nOverlay1 | NULL | 19 | A_FSB<20> | 18 | 20 | A_FSB<16> | 14 | 22 | A_FSB<12> | 10
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 23 | SW<1> | 60 | 24 | cs/nOverlay0 | NULL | 25 | ram/RAMReady | NULL | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | iobs/BERR | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 33 | nAS_FSB | 32 | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | iobs/IOReady | NULL | 38 | fsb/Ready0r | NULL | 39 | A_FSB<22> | 20
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 42 | Disable | NULL | 44 | A_FSB<13> | 11 | 46 | iobs/ALE1 | NULL | 47 | A_FSB<21> | 19 | 48 | cnt/TimeoutB | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 49 | A_FSB<17> | 15 | 50 | cnt/TimeoutA | NULL | 53 | A_FSB<9> | 7

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR3_ | 36 | 210 | 194 | 212 | 148 | 5 | 198 | -1 | 44 | 218 | 202 | 47 | 12 | 222 | 50 | 51 | 16 | 17 | -1 | 226 | 214 | -1 | 206 | 215 | 48 | 122 | -1 | -1 | 256 | -1 | 141 | -1 | -1 | 268 | -1 | -1 | 240 | 70 | 39 | 230 | -1 | -1 | 140 | -1 | 208 | -1 | 103 | 228 | 120 | 216 | 69 | -1 | -1 | 196


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 0 | ram/RefRAS | NULL | 1 | iobm/BG | NULL | 2 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | 3 | cnt/RefCnt<7> | NULL | 4 | A_FSB<22> | 20
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 5 | fsb/ASrf | NULL | 6 | cnt/RefCnt<1> | NULL | 7 | cnt/RefCnt<5> | NULL | 8 | cnt/RefCnt<4> | NULL | 9 | cnt/RefCnt<3> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 11 | cnt/RefCnt<2> | NULL | 12 | iobs/PS_FSM_FFd1 | NULL | 13 | iobs/IOU1 | NULL | 14 | iobm/BGr1 | NULL | 15 | iobm/BGr0 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 16 | iobs/IOReady | NULL | 17 | cs/nOverlay1 | NULL | 19 | A_FSB<20> | 18 | 20 | cnt/RefCnt<0> | NULL | 21 | iobs/IORW0 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 24 | iobs/Once | NULL | 27 | nUDS_FSB | 33 | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | ram/Once | NULL | 33 | nAS_FSB | 32
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 34 | iobs/PS_FSM_FFd2 | NULL | 35 | cnt/RefCnt<6> | NULL | 36 | A_FSB<23> | 24 | 39 | SW<1> | 60 | 40 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 41 | cnt/RefDone | NULL | 42 | iobs/IOACTr | NULL | 44 | fsb/VPA | NULL | 45 | A_FSB<21> | 19 | 46 | iobs/ALE1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 47 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | 49 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | 50 | cnt/TimeoutA | NULL | 51 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | 52 | iobm/nASout | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 53 | iobm/IOBERR | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR4_ | 0 | 55 | 92 | 57 | 230 | 5 | 6 | 61 | 62 | 63 | -1 | 65 | 66 | 13 | 32 | 33 | 70 | 17 | -1 | 226 | 35 | 143 | -1 | -1 | 78 | -1 | -1 | 272 | 256 | -1 | 81 | -1 | -1 | 268 | 129 | 60 | 240 | -1 | -1 | 215 | 99 | 67 | 24 | -1 | 36 | 228 | 103 | 71 | -1 | 117 | 69 | 111 | 101 | 107


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 0 | A_FSB<20> | 18 | 1 | ram/BACTr | NULL | 2 | ram/RAMDIS2 | NULL | 3 | A_FSB<15> | 13 | 4 | A_FSB<22> | 20
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 5 | A_FSB<16> | 14 | 6 | cnt/RefCnt<6> | NULL | 7 | A_FSB<17> | 15 | 8 | A_FSB<3> | 96 | 9 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 10 | A_FSB<6> | 3 | 12 | A_FSB<4> | 97 | 13 | iobs/ALE1 | NULL | 14 | iobs/IOL1 | NULL | 16 | A_FSB<13> | 11
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 17 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | 21 | A_FSB<19> | 17 | 22 | A_FSB<12> | 10 | 23 | SW<1> | 60 | 24 | iobs/Once | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | ram/Once | NULL | 32 | cnt/RefCnt<5> | NULL | 33 | nAS_FSB | 32 | 34 | cs/nOverlay1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 35 | A_FSB<14> | 12 | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | nLDS_FSB | 30 | 39 | A_FSB<5> | 2 | 40 | A_FSB<7> | 4
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 41 | cnt/RefDone | NULL | 42 | cnt/RefCnt<7> | NULL | 44 | fsb/ASrf | NULL | 45 | iobs/PS_FSM_FFd2 | NULL | 46 | ram/RASEL | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 47 | A_FSB<21> | 19 | 49 | iobs/PS_FSM_FFd1 | NULL | 50 | A_FSB<18> | 16 | 51 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR5_ | 226 | 1 | 74 | 212 | 230 | 214 | 60 | 216 | 168 | 117 | 186 | -1 | 172 | 103 | 14 | -1 | 208 | 71 | -1 | -1 | -1 | 222 | 206 | 215 | 78 | -1 | -1 | -1 | 256 | -1 | 81 | -1 | 61 | 268 | 17 | 210 | 240 | 260 | -1 | 182 | 190 | 67 | 57 | -1 | 5 | 129 | 89 | 228 | -1 | 66 | 218 | 111 | -1 | -1


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 0 | iobs/Clear1 | NULL | 1 | iobm/nVMA | NULL | 2 | iobm/RESrr | NULL | 3 | iobm/RESrf | NULL | 4 | iobm/BERRrf | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 5 | iobm/ES<0> | NULL | 6 | iobm/ALE0 | NULL | 7 | iobm/VPArr | NULL | 8 | iobm/VPArf | NULL | 9 | iobm/IOREQr | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 10 | iobm/Er2 | NULL | 11 | iobm/Er | NULL | 12 | iobm/DTACKrr | NULL | 13 | iobm/DTACKrf | NULL | 14 | iobs/IOU0 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 15 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | 16 | iobm/BERRrr | NULL | 17 | iobs/IORW0 | NULL | 20 | iobm/ES<3> | NULL | 23 | nBERR_IOB | 76
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 24 | iobm/ETACK | NULL | 28 | iobm/ES<1> | NULL | 30 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | 33 | iobs/ALE0 | NULL | 37 | iobs/Load1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 38 | iobm/IOACT | NULL | 40 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | 42 | iobm/ES<4> | NULL | 43 | iobm/ES<2> | NULL | 46 | iobs/ALE1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 48 | CLK_IOB | 23 | 51 | iobm/BG | NULL | 52 | iobs/IOL0 | NULL | 53 | iobm/IOBERR | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR6_ | 54 | 91 | 2 | 3 | 4 | 95 | 96 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 68 | 15 | 34 | 143 | -1 | -1 | 93 | -1 | -1 | 175 | 90 | -1 | -1 | -1 | 94 | -1 | 92 | -1 | -1 | 56 | -1 | -1 | -1 | 84 | 105 | -1 | 99 | -1 | 97 | 102 | -1 | -1 | 103 | -1 | 238 | -1 | -1 | 55 | 75 | 107


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 2 | A_FSB<21> | 19 | 3 | cnt/RefCnt<7> | NULL | 4 | SW<0> | 61 | 5 | fsb/ASrf | NULL | 6 | cnt/TimeoutBPre | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 7 | A_FSB<17> | 15 | 8 | nAS_FSB | 32 | 9 | ram/Once | NULL | 12 | cnt/TimeoutB | NULL | 13 | cnt/RefDone | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 14 | A_FSB<23> | 24 | 17 | cs/nOverlay1 | NULL | 19 | A_FSB<20> | 18 | 20 | cnt/RefCnt<0> | NULL | 21 | A_FSB<19> | 17
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 22 | ram/BACTr | NULL | 26 | A_FSB<9> | 7 | 31 | A_FSB<10> | 8 | 34 | cnt/RefCnt<5> | NULL | 35 | cnt/RefCnt<6> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 36 | cnt/RefCnt<3> | NULL | 38 | cnt/RefCnt<4> | NULL | 39 | A_FSB<22> | 20 | 40 | A_FSB<8> | 6 | 43 | cnt/RefCnt<1> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 45 | A_FSB<1> | 94 | 46 | ram/RASEL | NULL | 47 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | 48 | A_FSB<2> | 95 | 49 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 50 | A_FSB<18> | 16 | 51 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | 52 | A_FSB<11> | 9 | 53 | cnt/RefCnt<2> | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR7_ | -1 | -1 | 228 | 57 | 213 | 5 | 114 | 216 | 268 | 81 | -1 | -1 | 120 | 67 | 240 | -1 | -1 | 17 | -1 | 226 | 35 | 222 | 1 | -1 | -1 | -1 | 196 | -1 | -1 | -1 | -1 | 198 | -1 | -1 | 61 | 60 | 63 | -1 | 62 | 230 | 194 | -1 | -1 | 6 | -1 | 156 | 89 | 71 | 164 | 117 | 218 | 111 | 202 | 65


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 0 | A_FSB<20> | 18 | 2 | A_FSB<21> | 19 | 3 | iobs/PS_FSM_FFd2 | NULL | 4 | A_FSB<22> | 20 | 6 | iobs/IOACTr | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 7 | RESr2 | NULL | 8 | RESr1 | NULL | 9 | RESr0 | NULL | 10 | IPL2r1 | NULL | 11 | IPL2r0 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 12 | iobs/PS_FSM_FFd1 | NULL | 13 | iobs/ALE1 | NULL | 14 | A_FSB<23> | 24 | 15 | iobs/BERR | NULL | 16 | A_FSB<13> | 11
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 17 | iobm/IOBERR | NULL | 18 | A_FSB<19> | 17 | 21 | iobs/IORW0 | NULL | 23 | SW<1> | 60 | 24 | iobs/Once | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 27 | nUDS_FSB | 33 | 28 | nWE_FSB | 29 | 32 | cnt/TimeoutB | NULL | 33 | nAS_FSB | 32 | 34 | cs/nOverlay1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 35 | A_FSB<14> | 12 | 37 | nLDS_FSB | 30 | 39 | ram/RAMDIS2 | NULL | 40 | ram/RAMDIS1 | NULL | 42 | ram/RefRAS | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 43 | iobs/IORW1 | NULL | 44 | fsb/ASrf | NULL | 45 | fsb/BERR1r | NULL | 48 | fsb/BERR0r | NULL | 49 | A_FSB<17> | 15
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 50 | A_FSB<18> | 16 | 51 | RESDone | NULL | 53 | A_FSB<16> | 14

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR8_ | 226 | -1 | 228 | 129 | 230 | -1 | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 66 | 103 | 240 | 141 | 208 | 107 | 222 | -1 | -1 | 143 | -1 | 215 | 78 | -1 | -1 | 272 | 256 | -1 | -1 | -1 | 120 | 268 | 17 | 210 | -1 | 260 | -1 | 74 | 125 | -1 | 0 | 139 | 5 | 16 | -1 | -1 | 47 | 216 | 218 | 132 | -1 | 214


GLOBAL_FCLK | CLK2X_IOB | 0 | 0 | CLK_IOB | 1 | 1 | CLK_FSB | 2 | 2

TIME_TSPEC | TS_CLK_IOB | PERIOD:CLK_IOB:142.857nS:HIGH:71.428nS | CLK_IOB | 10003 | 1428 | 714 | NULL

TIME_TSPEC | TS_CLK_FSB | PERIOD:CLK_FSB:40.000nS:HIGH:20.000nS | CLK_FSB | 10003 | 400 | 200 | NULL

TIME_TSPEC | TS_CLK2X_IOB | PERIOD:CLK2X_IOB:66.666nS:HIGH:33.333nS | CLK2X_IOB | 10003 | 666 | 333 | NULL
