(module 23018431 (layer F.Cu) (tedit 5F5F1DF5)
  (descr 2301843-1-3)
  (tags Connector)
  (fp_text reference J** (at 5.56 8.645) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_text value 23018431 (at 5.56 8.645) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
  )
  (fp_line (start 14.01 18.97) (end 14.01 12.97) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.89 18.97) (end 14.01 18.97) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -2.89 12.97) (end -2.89 18.97) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -10.845 19.97) (end -10.845 -2.68) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start 21.965 19.97) (end -10.845 19.97) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start 21.965 -2.68) (end 21.965 19.97) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start -10.845 -2.68) (end 21.965 -2.68) (layer Dwgs.User) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.845 12.97) (end -9.845 -1.68) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 20.965 12.97) (end -9.845 12.97) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start 20.965 -1.68) (end 20.965 12.97) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.845 -1.68) (end 20.965 -1.68) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -9.845 12.97) (end -9.845 -1.68) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 20.965 12.97) (end -9.845 12.97) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start 20.965 -1.68) (end 20.965 12.97) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (fp_line (start -9.845 -1.68) (end 20.965 -1.68) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (pad MH2 thru_hole circle (at 18.055 1.27 90) (size 4.95 4.95) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad MH1 thru_hole circle (at -6.935 1.27 90) (size 4.95 4.95) (drill 3.3) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 9 thru_hole circle (at 9.73 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 8 thru_hole circle (at 6.95 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 7 thru_hole circle (at 4.17 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 6 thru_hole circle (at 1.39 2.54 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 5 thru_hole circle (at 11.12 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 4 thru_hole circle (at 8.34 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 3 thru_hole circle (at 5.56 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 2 thru_hole circle (at 2.78 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (model ${KIPRJMOD}/2301843-1.pretty/2301843-1.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
  (model ${KIPRJMOD}/2301843-1.pretty/2301843-1.step
    (offset (xyz 5.5 -19 7))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 180 180))
  )
)
