(module SIMM-30 (layer F.Cu) (tedit 5EB68E4E)
  (descr "SIMM 30 pins RAM Memory Connector")
  (tags "SIMM 30 RAM")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SIMM-30 (at 0 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 connect rect (at -36.83 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -34.29 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -31.75 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at -29.21 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect rect (at -26.67 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at -24.13 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect rect (at -21.59 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at -19.05 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 connect rect (at -16.51 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 connect rect (at -13.97 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 11 connect rect (at -11.43 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 connect rect (at -8.89 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 connect rect (at -6.35 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 connect rect (at -3.81 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 15 connect rect (at -1.27 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 connect rect (at 1.27 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 17 connect rect (at 3.81 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 connect rect (at 6.35 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 19 connect rect (at 8.89 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at 11.43 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 21 connect rect (at 13.97 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 connect rect (at 16.51 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 23 connect rect (at 19.05 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 connect rect (at 21.59 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 25 connect rect (at 24.13 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 26 connect rect (at 26.67 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 27 connect rect (at 29.21 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 28 connect rect (at 31.75 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 29 connect rect (at 34.29 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 30 connect rect (at 36.83 0) (size 1.778 1.778) (layers F.Cu F.Mask))
)
