(module SIMM-68 (layer F.Cu) (tedit 5EB5B70B)
  (descr "SIMM 68 Pins used from Video RAM")
  (tags "SIMM 68 VIDEO RAM")
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.54) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SIMM-68 (at 0 3.81) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 connect rect (at -45.085 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 3.175 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 4.445 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 5.715 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 6.985 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 8.255 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 9.525 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 10.795 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 12.065 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 13.335 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 14.605 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 15.875 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at 17.145 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 18.415 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 19.685 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 20.955 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at 22.225 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 23.495 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 24.765 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 26.035 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 27.305 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 28.575 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 29.845 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at 31.115 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 32.385 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at 33.655 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at 34.925 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 36.195 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 37.465 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 38.735 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 40.005 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 41.275 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at 42.545 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 43.815 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 45.085 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -43.815 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -42.545 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at -41.275 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect rect (at -40.005 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at -38.735 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect rect (at -37.465 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at -36.195 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 connect rect (at -34.925 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 connect rect (at -33.655 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 11 connect rect (at -32.385 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 connect rect (at -31.115 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 connect rect (at -29.845 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 connect rect (at -28.575 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 15 connect rect (at -27.305 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 connect rect (at -26.035 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 17 connect rect (at -24.765 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 connect rect (at -23.495 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 19 connect rect (at -22.225 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at -20.955 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 21 connect rect (at -19.685 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 connect rect (at -18.415 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 23 connect rect (at -17.145 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 connect rect (at -15.875 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 25 connect rect (at -14.605 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 26 connect rect (at -13.335 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 27 connect rect (at -12.065 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 28 connect rect (at -10.795 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 29 connect rect (at -9.525 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 30 connect rect (at -8.255 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 31 connect rect (at -6.985 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 32 connect rect (at -5.715 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 33 connect rect (at -4.445 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 34 connect rect (at -3.175 0) (size 1.04 2.54) (layers F.Cu F.Mask))
)
