(module SOJ-40 (layer F.Cu) (tedit 5EDE9CF1)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SOJ-40 (at 0 2.54) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -6.35 -12.7) (end 6.35 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.35 -12.7) (end 6.35 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 6.35 12.7) (end -6.35 12.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.35 12.7) (end -6.35 -12.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center -5.715 -13.97) (end -5.08 -13.97) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 40 connect rect (at 4.445 -12.065) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 39 connect rect (at 4.445 -10.795) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 38 connect rect (at 4.445 -9.525) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 37 connect rect (at 4.445 -8.255) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 36 connect rect (at 4.445 -6.985) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 35 connect rect (at 4.445 -5.715) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 34 connect rect (at 4.445 -4.445) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 33 connect rect (at 4.445 -3.175) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 32 connect rect (at 4.445 -1.905) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 31 connect rect (at 4.445 -0.635) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 30 connect rect (at 4.445 0.635) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 29 connect rect (at 4.445 1.905) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 28 connect rect (at 4.445 3.175) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 27 connect rect (at 4.445 4.445) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 26 connect rect (at 4.445 5.715) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 25 connect rect (at 4.445 6.985) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 24 connect rect (at 4.445 8.255) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 23 connect rect (at 4.445 9.525) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 22 connect rect (at 4.445 10.795) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 21 connect rect (at 4.445 12.065) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 20 connect rect (at -4.445 12.065) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 19 connect rect (at -4.445 10.795) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 18 connect rect (at -4.445 9.525) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 17 connect rect (at -4.445 8.255) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 16 connect rect (at -4.445 6.985) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 15 connect rect (at -4.445 5.715) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 14 connect rect (at -4.445 4.445) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 13 connect rect (at -4.445 3.175) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 12 connect rect (at -4.445 1.905) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 11 connect rect (at -4.445 0.635) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 10 connect rect (at -4.445 -0.635) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 9 connect rect (at -4.445 -1.905) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 8 connect rect (at -4.445 -3.175) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 7 connect rect (at -4.445 -4.445) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 6 connect rect (at -4.445 -5.715) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 5 connect rect (at -4.445 -6.985) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 4 connect rect (at -4.445 -8.255) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 3 connect rect (at -4.445 -9.525) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 2 connect rect (at -4.445 -10.795) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad 1 connect rect (at -4.445 -12.065) (size 2.54 0.635) (layers F.Cu F.Mask))
)
