ADDRESS_MAP avrmap PPC405 0

    ADDRESS_SPACE rom_code RAMB16 [0x00000000:0x000047ff]
        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[0].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[1].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[2].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[3].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[4].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[5].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[6].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[7].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;

        BUS_BLOCK
	    mon/Inst_AVR8/PM_Inst/RAM_Inst[8].Ram [15:0];
        END_BUS_BLOCK;
		  		  
    END_ADDRESS_SPACE;

END_ADDRESS_MAP;