LQ12
(c) 1988 volksFORTH83-Autoren in der Forth-Gesellschaft eV		ultraFORTH83 ist ein Public-Domain-Produkt und kostet
 c/o Rainer Mertins; Antilopenstieg 6a; D-2000 Hamburg 54		ca. 60.-DM ( 200 Seiten Handbuch + 4 Diskettenseiten)

				      fr C16/116(64kB) & Plus4
				    rev 3.8-Tape; Format:C16,ST


Inhalt der Kassette

Z„hler	Format	Filename
------- ------	--------------- ------------------------------- 	-----------------------------------------	---------------------------------
      0 CBM	taperunme	Ein Basicprogramm mit Kurzinfos 	Laden:	LOAD	- Laden des Programms		Sichern von Basic aus:
										RUN	- Starten				SAVE "TAPERUNME"
     35 CBM/ST	ultraforth83	Ein Arbeitssystem mit Assembler,	Laden:	MONITOR - Aufruf des Monitors		Sichern von ultraFORH aus:
				.blk, Editor, Tracer, Buffers			L	- Laden des Schnelladers		SAVESYSTEM ULTRAFORTH83
				und Tape					G726E	- Laden des restlichen
											  ultraFORTH83 und Starten.
     69 ST	RD.infos	Inhaltsverzeichnisse aller Disks	/ Alle 'RD.???'-Files sind Ramdisks             Sichern von ultraFORTH aus:
				verschiedene Infos und Quellen		/   mit Quelltexten. Sie werden von			SAVERAMDISK
	ST	RD.disk 	diskutilities				/   ultraFORTH83 geladen mit:
	ST	RD.kleinkram	verschiedene kleine Quellen		/	LOADRAMDISK
	ST	RD.1 uf-quelle	Screens   0 bis  30 der Quelldisk	/ Welche Screens drin sind kann
	ST	RD.2 uf-quelle	Screens  31 bis  60 der Quelldisk	/   erfahren werden mit:
	ST	RD.3 uf-quelle	Screens  61 bis  90 der Quelldisk	/	RDCHECK
	ST	RD.4 uf-quelle	Screens  91 bis 120 der Quelldisk	/ Anschlieáend kann ein Screen ediert werden
	ST	RD.5 uf-quelle	Screens 121 bis 169 der Quelldisk	/ mit:	<screen-nummer> EDIT
	ST	RD.assembler	6502-Assembler				/ z.B. kann Screen 4:1 ediert werden mit:
	ST	RD.editor	ben”tigt assembler			/	1 4 >DRIVE EDIT
	ST	RD.tracer	ben”tigt assembler			/
	ST	RD.multitasker	ben”tigt assembler
	ST	RD.printer	Treiber fr verschiedene Drucker
	ST	RD.c16 supertape nur fr C16! ben”tigt assembler
	ST	RD.ramdisk
	ST	RD.tape 	ben”tigt assembler, c16 supertape,
				ramdisk
	ST	RD.decompiler	Ein automatischer Decompiler
	ST	RD.c64 1-grafik nur fr C64
	ST	RD.c64 2-grafik nur fr C64
	ST	RD.c64 grafdemo nur fr C64

    210 ST	c16tapeforth	der reine Forth-Kern mit Tape		/ Selten benutzte Programme.			Verschieben in lauff„higen Bereich:
	ST	runme		Basicprog: Infos zur Disk-Version	/ Laden von ultraFORTH aus:				<Reset-Taste> drcken
	ST	c16ultraforth83 der reine Forth-Kern ohne(!!) Tape	/	$8000 N" <filename>" BLOAD                      MONITOR
	ST	c64ultraforth83    " fr C64                            / Sichern dann mit:                                     >7f8 80
	ST	c16demo 	Arbeitssystem fr C16-Disk-Version	/	$8000 swap N" <filename>" BSAVE                 T8000 fd00 1001
	ST	c64demo 	Arbeitssystem fr C64-Disk-Version	/							X
									/							RUN
    274 ST	end-of-tape	Eine Kassettenendemarkierung
	CBM	end-of-tape	   "
------- ------	--------------- ------------------------------- 	-----------------------------------------	---------------------------------
Leider ist es nicht m”glich, alle Files im normalen			Supertape wird von der Zeitschrift C'T fr
Commodore-C16-Format zu sichern, da wir dann 2 Kassetten … 90 min	alle g„ngigen Rechner verbreitet.
ausliefern máten und das wrde 3 mal soviel kosten.			Wir danken dem Heise-Verlag fr die
Daher sind alle Files (soweit m”glich) im Supertape-Format		freundliche Genehmigung, es zu verwenden.
abgespeichert.

*** Was tun bei Lesefehlern *********************************** 	*** Einstellen des Tonkopfs beim C16,C116 und Plus 4 **********

Oft k”nnen Kassetten, die auf anderen Rekordern bespielt werden,	Falls Sie beim Laden unsere Kassette Schwierigkeiten haben, hilft
nicht gelesen werden. Dies kann mehrere Ursachen haben: 		Ihnen oft das Einstellen des Tonkopfs.	Dazu mssen Sie
									zuerst Ihr Programm 'h”rbar' machen. Grade bei schlecht abgeschirmten
  1) Die Kassette wurde mit einer ungeeigneten Anlage beschrieben.	Anlagen reicht manchmal das Aufdrehen des Lautst„rkereglers am
     Es passiert h„ufig, daá ganz findige Rechnerfreaks Ihre		Fernseher, um beim Laden mitzuhorchen. Besser ist, wenn Sie das
     Programme mit normalen Musik-Anlagen bertragen (m”glichst 	folgende kleine Programm mit dem Monitor eingeben:
     noch mit Stereo-Rekordern). Die so erstellten Kassetten sind
     h”chstens ausnahmsweise mal ohne 'LOAD-Error' zu laden.                    MONITOR                 ; umschalten auf Monitor
     - Diese M”glichkeit gibt es bei uns nicht. Wir produzieren 		a3000	lda #$10	; Lautst„rke aus ..
       mit einfachen Mitteln Qualit„t, wie sie eine				a3002	sta $ff11	; .. Tongerator 1
       digital bespielte Datasette bietet.					a3005	lda #$ff	; Tonh”he ..
										a3007	sta $ff0e	; ..
  2) Oft sind die Tonk”pfe der verwendeten Rekorder verschieden 		a300a	lda $ff12	; ..
     eingestellt. Dann muá der Tonkopf der lesenden Datasette			a300d	ora #$03	; ..
     speziell justiert werden. Verschiedene Zeitschriften			a300f	sta $ff12	; .. fr Tongenerator 1
     ( 64er, Compute Mit!) schlagen dazu kleine Hardware-Erweiterungen		a3012	lda $01 	; Kassettenport ..
     vor, die das Justieren erleichtern.					a3014	and #$10	; .. lesen
										a3016	ora #$07	; .. Lautst„rke
Weil wir niemand zumuten m”chten, extra fr diese Kassette			a3018	sta $ff11	; .. Tongenrator 1 schreiben
groá zu basteln, stellen wir im folgenden eine einfache Methode 		a301b	bne $3012	; Endlose Schleife nach $3012
vor, wie jede/r seinen Tonkopf in 10 min selbst einstellen kann,
ohne groáe Bastelei.							s"tonkopf",1,3000,3020          ; Sichern des Programms auf Kassette,
													; falls gewnscht.
									Wenn Sie nun Ihre Datasette auf 'Play' stellen und das Programm mit
										g3000
									starten, h”ren Sie das Programm als wechselnden Ton. Pausen zwischen
									den Programmen h”ren Sie als Dauerton oder Stille.

									Wenn Sie nun mit einem kleinen Schraubenzieher im Loch oberhalb der
									'REWIND'-Taste der Datasette nach der kleinen Schraube tasten, k”nnen
									Sie durch Drehen der Schraube (bitte max. 1 Umdrehung nach rechts/links)
									den Ton ver„ndern. Eine gute Einstellung erzeugt einen h”heren Ton,
									eine schlechte einen tieferen Ton bis hin zum v”lligen Verstummen.
									Drehen Sie nach rechts und links, bis der Ton anf„ngt, tiefer zu werden.
									Drehen Sie anschlieáend in die Mitte zwischen diese beiden Punkte und
									Sie haben die optimale Einstellung. Drcken Sie bitte beim Drehen nicht
									auf die Schraube. Wenn Sie die optimale Einstellung gefunden haben,
									k”nnen Sie das Programm abbrechen durch Drcken der <RESET>-Taste
									oder Aus- und Wiedereinschalten des Rechners.

									   Wir wollen Ihnen nicht verschweigen, daá durch dieses Einstellen
									des Tonkopfes m”glicherweise manche Ihrer alten Kassetten nicht mehr gut
									gelesen werden k”nnen. Das macht aber nichts, Sie k”nnen den Tonkopf
									durch die gleiche Prozedur natrlich wieder auf Ihre alten
									Kassetten einjustieren.
