(label) @1
(label) @begin
(label) @end
(byte*) BGCOL
(const byte*) BGCOL#0 BGCOL = (byte*) 53280
(byte) BLACK
(const byte) BLACK#0 BLACK = (byte) 0
(byte*) CIA1_INTERRUPT
(const byte*) CIA1_INTERRUPT#0 CIA1_INTERRUPT = (byte*) 56333
(byte) CIA_INTERRUPT_CLEAR
(const byte) CIA_INTERRUPT_CLEAR#0 CIA_INTERRUPT_CLEAR = (byte) $7f
(byte*) IRQ_ENABLE
(const byte*) IRQ_ENABLE#0 IRQ_ENABLE = (byte*) 53274
(byte) IRQ_RASTER
(const byte) IRQ_RASTER#0 IRQ_RASTER = (byte) 1
(byte*) IRQ_STATUS
(const byte*) IRQ_STATUS#0 IRQ_STATUS = (byte*) 53273
(void()**) KERNEL_IRQ
(const void()**) KERNEL_IRQ#0 KERNEL_IRQ = (void()**) 788
(byte*) RASTER
(const byte*) RASTER#0 RASTER = (byte*) 53266
(byte*) VIC_CONTROL
(const byte*) VIC_CONTROL#0 VIC_CONTROL = (byte*) 53265
(byte) WHITE
(const byte) WHITE#0 WHITE = (byte) 1
interrupt(KERNEL_MIN)(void()) irq()
(label) irq::@return
(void()) main()
(label) main::@return

