(label) @1
(label) @begin
(label) @end
(byte*) RASTER
(const byte*) RASTER#0 RASTER = (byte*) 53266
(byte) RATE
(const byte) RATE#0 RATE = (byte) $32
(byte*) SCREEN
(const byte*) SCREEN#0 SCREEN = (byte*) 1024
(byte) counter
(byte) counter#1 reg byte y 151.5
(byte) counter#3 reg byte y 101.0
(void()) main()
(label) main::@1
(label) main::@2
(label) main::@3
(label) main::@4
(byte) ypos
(byte) ypos#1 reg byte x 16.5
(byte) ypos#2 reg byte x 5.5

reg byte y [ counter#3 counter#1 ]
reg byte x [ ypos#2 ypos#1 ]
