(label) @1
(label) @begin
(label) @end
(const byte*) DTV_BLITTER_ALU = (byte*) 54078
(const byte*) DTV_BLITTER_CONTROL = (byte*) 54074
(const byte*) DTV_BLITTER_CONTROL2 = (byte*) 54079
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_HI = (byte*) 54066
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_LIN_HI = (byte*) 54070
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_LIN_LO = (byte*) 54069
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_LO = (byte*) 54064
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_MI = (byte*) 54065
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_MOD_HI = (byte*) 54068
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_MOD_LO = (byte*) 54067
(const byte*) DTV_BLITTER_DEST_STEP = (byte*) 54071
(const byte*) DTV_BLITTER_LEN_HI = (byte*) 54073
(const byte*) DTV_BLITTER_LEN_LO = (byte*) 54072
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_HI = (byte*) 54050
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LIN_HI = (byte*) 54054
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LIN_LO = (byte*) 54053
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_LO = (byte*) 54048
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MI = (byte*) 54049
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MOD_HI = (byte*) 54052
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_MOD_LO = (byte*) 54051
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCA_STEP = (byte*) 54055
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_HI = (byte*) 54058
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LIN_HI = (byte*) 54062
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LIN_LO = (byte*) 54061
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_LO = (byte*) 54056
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MI = (byte*) 54057
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MOD_HI = (byte*) 54060
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_MOD_LO = (byte*) 54059
(const byte*) DTV_BLITTER_SRCB_STEP = (byte*) 54063
(const byte*) DTV_BLITTER_TRANSPARANCY = (byte*) 54075
(const byte) DTV_BLIT_ADD = (byte) $30
(const byte) DTV_BLIT_CLEAR_IRQ = (byte) 1
(const byte) DTV_BLIT_DEST_CONT = (byte) 8
(const byte) DTV_BLIT_DEST_FWD = (byte) 8
(const byte) DTV_BLIT_FORCE_START = (byte) 1
(const byte) DTV_BLIT_SRCA_FWD = (byte) 2
(const byte) DTV_BLIT_SRCB_FWD = (byte) 4
(const byte) DTV_BLIT_STATUS_BUSY = (byte) 1
(const byte) DTV_BLIT_TRANSPARANCY_NONE = (byte) 0
(const byte*) DTV_FEATURE = (byte*) 53311
(const byte) DTV_FEATURE_ENABLE = (byte) 1
(const byte*) SCREEN = (byte*) 1024
(const byte*) SRCA[]  = { (byte) 'c', (byte) 'a', (byte) 'm', (byte) 'e', (byte) 'l', (byte) 'o', (byte) 't', (byte) '!', (byte) ' ' }
(const byte) SRCA_LEN = (byte) 9
(const byte*) SRCB[]  = { (byte) $80 }
(void()) main()
(byte~) main::$0 reg byte a 202.0
(label) main::@1
(label) main::@2
(label) main::@return
(byte) main::r
(byte) main::r#1 reg byte x 16.5
(byte) main::r#2 reg byte x 56.0

reg byte x [ main::r#2 main::r#1 ]
reg byte a [ main::$0 ]
