
#if not(BBC_MICRO)
#warn bbc_kernal module should be used only on BBC Micro-compatible targets
#endif

// OSASCI. Write a character (to screen) from A plus LF if (A)=&0D
// Input: A = Byte to write.
asm void putchar(byte register(a) char) @$FFE3 extern

inline void new_line() {
    putchar(13)
}

const array __basic_padding = [$EA, $EA]
