(module jack_3.5_pj313d-smt (layer F.Cu)
  (descr "3.5mm jack, HK RTL PJ313D")
  (fp_text reference JP*** (at 0.1 -6.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.99822 0.99822) (thickness 0.19812)))
  )
  (fp_text value jack_3.5_pj313d-smt (at 0 9.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.99822 0.99822) (thickness 0.19812)))
  )
  (fp_line (start -2.5 5.8) (end -2.5 8.3) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -2.5 8.3) (end 2.5 8.3) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 2.5 5.8) (end 2.5 8.3) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -3 -5.8) (end -3 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -3 -5.8) (end 3 -5.8) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 3 -5.8) (end 3 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -3 5.8) (end 3 5.8) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 3.25) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -2.75) (size 1.5 1.5) (drill 1.5) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -3.3 3.95) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -3.3 -2.75) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -3.3 0.75) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 3.3 3.95) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3.3 0.75) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.3 -2.75) (size 1.5 1.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/conn_av/jack_3.5_pj313d-smt.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
