(module jack_3.5_sj1-3514-smt (layer F.Cu)
  (descr "3.5mm jack, CUI SJ1-3514-SMT")
  (fp_text reference JP*** (at 0.1 -6.7) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.99822 0.99822) (thickness 0.19812)))
  )
  (fp_text value jack_3.5_sj1-3514-smt (at 0 10.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.99822 0.99822) (thickness 0.19812)))
  )
  (fp_line (start -2.5 6.1) (end -2.5 9.1) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -2.5 9.1) (end 2.5 9.1) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 2.5 9.1) (end 2.5 6.1) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -5 6.1) (end -5 -5.9) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start -5 -5.9) (end 4.5 -5.9) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 4.5 -5.9) (end 4.5 6.1) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (fp_line (start 4.5 6.1) (end -5 6.1) (layer F.SilkS) (width 0.3048))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 3.1) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad "" np_thru_hole circle (at 0 -2.9) (size 1.6 1.6) (drill 1.6) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -5.9 3.3) (size 1.75 2.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 5.7 -3.1) (size 2.25 2.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.9 -3.05) (size 1.75 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 5.7 1.2) (size 2.25 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/conn_av/jack_3.5_sj1-3514-smt.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
