(module crystal_smd_5x3.2mm (layer F.Cu)
  (descr "5x3.2mm SMD glass Crystal")
  (fp_text reference X*** (at 0 -2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_text value crystal_smd_5x3.2mm (at 0 2.1) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_arc (start 2.5 -1.6) (end 2.5 -1.3) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.5 -1.6) (end -2.2 -1.6) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.2 -1.6) (end 2.2 -1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -0.5) (end -2.5 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 -0.5) (end 2.5 -1.3) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 0.4) (end 2.3 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 0.4) (end 2.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.3 -0.4) (end 2.5 -0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 2.5 1.3) (end 2.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start 2.5 1.6) (end 2.2 1.6) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.2 1.6) (end 2.2 1.6) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 1.3) (end -2.5 0.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_arc (start -2.5 1.6) (end -2.5 1.3) (angle 90) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 0.5) (end -2.3 0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.5 -0.5) (end -2.3 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.3 0.4) (end -2.3 -0.4) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 1 smd rect (at -1.85 0) (size 1.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 2 smd rect (at 1.85 0) (size 1.7 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (model walter/crystal/crystal_smd_5x3.2mm.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
