(module crystal_smd_ma-406 (layer F.Cu)
  (descr "Epson MA-406 SMD crystal")
  (fp_text reference X*** (at 0 -2.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_text value crystal_smd_MA-406 (at 0 3.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_circle (center 3.6 0) (end 2.9 0.3) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.9 -0.7) (end -5.1 -0.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.1 -0.7) (end -5.1 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.1 0.7) (end -5.9 0.7) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.9 -2) (end 5.9 -2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 5.9 -2) (end 5.9 2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.9 2) (end 5.9 2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -5.9 -2) (end -5.9 2) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad 1 smd rect (at -4.8 1.8) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 2 smd rect (at -4.8 -1.8) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 3 smd rect (at 4.8 1.8) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.8 -1.8) (size 1.8 1.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/crystal/crystal_smd_ma-406.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
