(module crystal_smd_ma-506 (layer F.Cu)
  (descr "Epson MA-506 SMD crystal")
  (fp_text reference X*** (at 0 -3.2) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_text value crystal_smd_MA-506 (at 0 3.6) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.49784 0.49784) (thickness 0.09906)))
  )
  (fp_line (start -4.3 2.5) (end -4.3 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -4.5 -2.5) (end -4.5 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -4.7 2.5) (end -4.7 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -4.8 2.5) (end -4.8 -2.5) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -6.35 -2.54) (end 6.35 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start 6.35 -2.54) (end 6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -6.35 2.54) (end 6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (fp_line (start -6.35 -2.54) (end -6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.254))
  (pad 1 smd rect (at -5.55 1.8) (size 4.1 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 2 smd rect (at -5.5 -1.8) (size 4.1 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    (solder_mask_margin 0.06858))
  (pad 3 smd rect (at 5.55 1.8) (size 4.1 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 5.55 -1.8) (size 4.1 2.1) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model walter/crystal/crystal_smd_ma-505.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
