*
NOTE Diamond (64-bit) 3.12.1.454 JEDEC Compatible Fuse File.*
NOTE Copyright (C), 1992-2010, Lattice Semiconductor Corporation.*
NOTE All Rights Reserved.*
NOTE DATE CREATED:	Thu Dec 28 23:23:57 2023*
NOTE DESIGN NAME:	RAM2E_LCMXO2_1200HC_impl1.ncd*
NOTE DEVICE NAME:	LCMXO2-1200HC-4TQFP100*
NOTE JEDEC FILE STATUS:	Final   Version 1.95*
NOTE PIN ASSIGNMENTS*
NOTE PINS RD[0] : 36 : inout*
NOTE PINS LED : 35 : out*
NOTE PINS C14M : 62 : in*
NOTE PINS RD[7] : 43 : inout*
NOTE PINS RD[6] : 42 : inout*
NOTE PINS RD[5] : 41 : inout*
NOTE PINS RD[4] : 40 : inout*
NOTE PINS RD[3] : 39 : inout*
NOTE PINS RD[2] : 38 : inout*
NOTE PINS RD[1] : 37 : inout*
NOTE PINS DQMH : 49 : out*
NOTE PINS DQML : 48 : out*
NOTE PINS RAout[11] : 59 : out*
NOTE PINS RAout[10] : 64 : out*
NOTE PINS RAout[9] : 63 : out*
NOTE PINS RAout[8] : 65 : out*
NOTE PINS RAout[7] : 67 : out*
NOTE PINS RAout[6] : 69 : out*
NOTE PINS RAout[5] : 71 : out*
NOTE PINS RAout[4] : 75 : out*
NOTE PINS RAout[3] : 74 : out*
NOTE PINS RAout[2] : 70 : out*
NOTE PINS RAout[1] : 68 : out*
NOTE PINS RAout[0] : 66 : out*
NOTE PINS BA[1] : 60 : out*
NOTE PINS BA[0] : 58 : out*
NOTE PINS nRWEout : 51 : out*
NOTE PINS nCASout : 52 : out*
NOTE PINS nRASout : 54 : out*
NOTE PINS nCSout : 57 : out*
NOTE PINS CKEout : 53 : out*
NOTE PINS nVOE : 10 : out*
NOTE PINS Vout[7] : 12 : out*
NOTE PINS Vout[6] : 14 : out*
NOTE PINS Vout[5] : 16 : out*
NOTE PINS Vout[4] : 19 : out*
NOTE PINS Vout[3] : 13 : out*
NOTE PINS Vout[2] : 17 : out*
NOTE PINS Vout[1] : 15 : out*
NOTE PINS Vout[0] : 18 : out*
NOTE PINS nDOE : 20 : out*
NOTE PINS Dout[7] : 32 : out*
NOTE PINS Dout[6] : 31 : out*
NOTE PINS Dout[5] : 21 : out*
NOTE PINS Dout[4] : 24 : out*
NOTE PINS Dout[3] : 28 : out*
NOTE PINS Dout[2] : 25 : out*
NOTE PINS Dout[1] : 27 : out*
NOTE PINS Dout[0] : 30 : out*
NOTE PINS Din[7] : 87 : in*
NOTE PINS Din[6] : 88 : in*
NOTE PINS Din[5] : 99 : in*
NOTE PINS Din[4] : 1 : in*
NOTE PINS Din[3] : 9 : in*
NOTE PINS Din[2] : 98 : in*
NOTE PINS Din[1] : 97 : in*
NOTE PINS Din[0] : 96 : in*
NOTE PINS Ain[7] : 8 : in*
NOTE PINS Ain[6] : 86 : in*
NOTE PINS Ain[5] : 84 : in*
NOTE PINS Ain[4] : 78 : in*
NOTE PINS Ain[3] : 4 : in*
NOTE PINS Ain[2] : 7 : in*
NOTE PINS Ain[1] : 2 : in*
NOTE PINS Ain[0] : 3 : in*
NOTE PINS nC07X : 34 : in*
NOTE PINS nEN80 : 82 : in*
NOTE PINS nWE : 29 : in*
NOTE PINS PHI1 : 85 : in*
QP100*
QF343936*
G0*
F0*
L000000
[encoded data, 75465 characters]
*
NOTE END CONFIG DATA*
L74880
[encoded data, 229620 characters]
*
NOTE TAG DATA*
L302720
[encoded data, 41538 characters]
*
CA710*
NOTE FEATURE_ROW*
E0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000010001100000*
NOTE User Electronic Signature Data*
UH00000000*
C85C
