(module STDBUS_EDGECARD (layer F.Cu) (tedit 6286B892)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -6.35 180) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value STDBUS (at -39.6875 -6.35) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -43.3499 -4.9625) (end -44.1499 -5.7625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 44.1499 -4.9625) (end -43.3499 -4.9625) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 43.9 -5.2125) (end -43.9 -5.2125) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (pad 56 smd rect (at 42.8625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -42.8625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 42.8625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -42.8625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 39.6875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -39.6875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 39.6875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -39.6875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 36.5125 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -36.5125 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 36.5125 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -36.5125 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 50 smd rect (at 33.3375 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -33.3375 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at 33.3375 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -33.3375 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 48 smd rect (at 30.1625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -30.1625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at 30.1625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -30.1625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 46 smd rect (at 26.9875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -26.9875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at 26.9875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -26.9875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 44 smd rect (at 23.8125 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -23.8125 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at 23.8125 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -23.8125 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 42 smd rect (at 20.6375 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -20.6375 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at 20.6375 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -20.6375 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 40 smd rect (at 17.4625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -17.4625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at 17.4625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -17.4625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 38 smd rect (at 14.2875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -14.2875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at 14.2875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -14.2875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 36 smd rect (at 11.1125 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -11.1125 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at 11.1125 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -11.1125 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 34 smd rect (at 7.9375 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -7.9375 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at 7.9375 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -7.9375 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 32 smd rect (at 4.7625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -4.7625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at 4.7625 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -4.7625 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 30 smd rect (at 1.5875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -1.5875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at 1.5875 0) (size 1.5748 9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -1.5875 0) (size 1.5748 9) (layers B.Cu B.Paste B.Mask))
)
