
(module 105162-0001 (layer F.Cu) (tedit 6089A22D)
  (descr "<b>105162-0001</b><br>")
  (fp_text reference REF** (at -0.549 3.399 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_text value 105162-0001 (at -0.549 3.399 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.015)))
  )
  (fp_line (start -5.65 0.0) (end 5.65 0.0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 5.65 0.0) (end 5.65 6.45) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start 5.65 6.45) (end -5.65 6.45) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -5.65 6.45) (end -5.65 0.0) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -5.65 6.45) (end 5.65 6.45) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 5.65 6.45) (end 5.65 5.355) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -5.65 6.45) (end -5.65 6.028) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center 3.584 8.15) (end 3.6405688 8.15) (layer Dwgs.User) (width 0.2))
  (pad 1 smd rect (at 3.55 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at 2.45 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at 1.35 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 0.25 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -0.85 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -1.95 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -3.05 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -4.15 7.34) (size 0.5 1.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at 5.31 4.66) (size 0.72 0.78) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at 5.325 3.39) (size 1.05 1.08) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at 5.325 0.78) (size 1.05 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -5.325 1.35) (size 1.05 1.2) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -5.325 4.535) (size 1.05 2.39) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at 1.986 0.105) (size 2.91 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -2.204 0.105) (size 2.91 0.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
)