<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.45" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.45" y1="0" x2="17.45" y2="44.492" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.45" y1="44.492" x2="0" y2="44.492" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="44.492" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DB19F WWW.BIGMESSOWIRES.COM</text>
</plain>
<libraries>
<library name="big-mess-o-wires">
<packages>
<package name="DB19F-EDGE">
</package>
<package name="IDC20">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
series 057 contact pc board low profile headers&lt;p&gt;
straight</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J3" library="big-mess-o-wires" package="DB19F-EDGE" value="DB19"/>
<element name="J2" library="big-mess-o-wires" package="IDC20" value="IDC20"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PH0">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PH1">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PH2">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PH3">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="/WREQ">
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SEL">
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="J3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RD">
<contactref element="J2" pad="16"/>
<contactref element="J3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="WR">
<contactref element="J2" pad="18"/>
<contactref element="J3" pad="19"/>
</signal>
<signal name="/ENBL1">
<contactref element="J3" pad="17"/>
<contactref element="J2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SENSE">
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="/ENBL2">
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="/EN35">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="J2" pad="13"/>
<contactref element="J2" pad="15"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="17"/>
<contactref element="J2" pad="19"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
