<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<simconf>
  <simulation>
    <title>test</title>
    <delaytime>0</delaytime>
    <ticktime>1</ticktime>
    <randomseed>123456</randomseed>
    <nrticklists>1</nrticklists>
    <motedelay>0</motedelay>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>50.0</transmitting_range>
      <interference_range>100.0</interference_range>
      <success_ratio_tx>1.0</success_ratio_tx>
      <success_ratio_rx>1.0</success_ratio_rx>
    </radiomedium>
    <motetype>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMoteType
      <identifier>sky1</identifier>
      <description>Sky Mote Type #1</description>
      <source>../../../examples/sky/test-coffee.c</source>
      <command>make test-coffee.sky TARGET=sky</command>
    </motetype>
    <mote>
      se.sics.cooja.mspmote.SkyMote
      <motetype_identifier>sky1</motetype_identifier>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.interfaces.Position
        <x>97.11078411573273</x>
        <y>56.790978919276014</y>
        <z>0.0</z>
      </interface_config>
      <interface_config>
        se.sics.cooja.mspmote.interfaces.MspMoteID
        <id>1</id>
      </interface_config>
    </mote>
  </simulation>
</simconf>

