    <title>A very simple simulation</title>
    <delaytime>0</delaytime>
    <ticktime>1</ticktime>
    <randomseed>[RANDOMSEED]</randomseed>
    <nrticklists>1</nrticklists>
    <motedelay>0</motedelay>
    <radiomedium>
      se.sics.cooja.radiomediums.UDGM
      <transmitting_range>50.0</transmitting_range>
      <interference_range>100.0</interference_range>
      <using_random>false</using_random>
    </radiomedium>
    