(
#source /opt/Xilinx/Vivado/2020.1/settings64.sh
#export LD_LIBRARY_PATH=/opt/Xilinx/Vivado/2020.1/lib/lnx64.o/SuSE
source /opt/Xilinx/Vivado/2023.2/settings64.sh
export LD_LIBRARY_PATH=/opt/Xilinx/Vivado/2023.2/lib/lnx64.o/SuSE

# python3 nubus_to_fpga_soc.py --build --csr-csv csr.csv --csr-json csr.json --variant=ztex2.13a --version=V1.2 --sys-clk-freq 100e6 --goblin --goblin-res 1920x1080@60Hz --goblin-alt --hdmi --config-flash # --ethernet # --sdcard  # --flash

python3 nubus_to_fpga_soc.py --build --csr-csv csr.csv --csr-json csr.json --variant=ztex2.13a --version=V1.2 --sys-clk-freq 100e6 --goblin --goblin-res 1920x1080@60Hz --hdmi --config-flash # --ethernet # --sdcard  # --flash

#python3 nubus_to_fpga_soc.py --build --csr-csv csr.csv --csr-json csr.json --variant=ztex2.13a --version=V1.2 --sys-clk-freq 100e6 --goblin --goblin-res 1280x1024@60Hz --hdmi --config-flash # --ethernet # --sdcard  # --flash

#python3 nubus_to_fpga_soc.py --csr-csv csr.csv --csr-json csr.json --variant=ztex2.13a --version=V1.2 --sys-clk-freq 100e6

) 2>&1 | tee build_V1_2.log
# --goblin --goblin-res 1280x1024@60Hz
# --hdmi

grep -A10 'Design Timing Summary' build/ztex213_nubus_V1_2/gateware/ztex213_nubus_V1_2_timing.rpt

grep '^\$\$' build_V1_2.log


###
#     --flash
# For 16 MiB Flash NOR (W25Q128.V):
# truncate -s $((16*1024*1024)) vid_decl_rom.bin
# flashrom -c W25Q128.V -p linux_spi:dev=/dev/spidev0.0,spispeed=2000 -l nubus_prom.layout -i ROM -w vid_decl_rom.bin
#
# where nubus_prom.layout contains:
###
# 00000000:00007fff ROM
# 00008000:00ffffff VDISK
###

###
#     --config-flash
# vid_decl_rom.bin goes directly to sector 40 of the internal flash:
###
# sudo java -jar FlashSend.jar -n 40 -f rom_V1_2.bin -w
###
