
(module SAMTEC_TSM-106-01-L-SH (layer F.Cu) (tedit 6370A91F)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.445 -8.995 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SAMTEC_TSM-106-01-L-SH (at 5.35 8.735 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.0 1.0) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 1 smd rect (at -6.35 5.28) (size 1.27 3.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -3.81 5.28) (size 1.27 3.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -1.27 5.28) (size 1.27 3.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at 1.27 5.28) (size 1.27 3.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at 3.81 5.28) (size 1.27 3.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at 6.35 5.28) (size 1.27 3.18) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_line (start -7.62 1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.62 -1.27) (end 7.62 -1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.62 -1.27) (end 7.62 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.62 1.27) (end -7.62 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.62 1.27) (end -7.62 -7.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.62 -7.11) (end 7.62 -7.11) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start 7.62 -7.11) (end 7.62 1.27) (layer F.Fab) (width 0.1))
  (fp_line (start -7.62 1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 7.62 -1.27) (end 7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 7.62 -1.27) (end -7.62 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start 7.62 1.27) (end -7.62 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_line (start -7.87 7.12) (end -7.87 -7.36) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -7.87 -7.36) (end 7.87 -7.36) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.87 -7.36) (end 7.87 7.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 7.87 7.12) (end -7.87 7.12) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -8.27 5.28) (end -8.17 5.28) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -8.27 5.28) (end -8.17 5.28) (layer F.Fab) (width 0.2))
)