(module L77HDE15SD1CH4RHNVGA (layer F.Cu) (tedit 613DA674)
  (fp_text reference REF** (at 25.2 -3.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value L77HDE15SD1CH4RHNVGA (at 13.3 -4.7) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -2.92 -4) (end -2.92 18.22) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.92 18.22) (end 27.92 18.22) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 27.92 -4) (end 27.92 18.22) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.92 -4) (end 27.92 -4) (layer F.CrtYd) (width 0.15))
  (fp_line (start 0 11.43) (end 25 11.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 15 thru_hole circle (at 7.67 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 9.96 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 12.254 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 14.54 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 16.83 2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 8.81 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 11.1 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 13.39 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 15.68 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 17.97 0) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 7.67 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 9.96 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 12.25 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 14.54 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 16.83 -2.54) (size 1.5 1.5) (drill 1.19) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 25 0) (size 3.5 3.5) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 0 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.5 3.5) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
)
