Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
cnt/TimerTick | 1 | 1_1 | MC1 | STD |  | (b) | (b)
nAoutOE | 1 | 2_1 | MC2 | STD | 87 | I/O | O
cnt/LTimerTick | 1 | 3_1 | MC3 | STD |  | (b) | (b)
cnt/Er<1> | 1 | 4_1 | MC4 | STD |  | (b) | (b)
nDoutOE | 1 | 5_1 | MC5 | STD | 89 | I/O | O
nDinOE | 3 | 6_1 6_2 6_3 | MC6 | STD | 90 | I/O | O
cnt/Timer<0> | 2 | 7_1 7_2 | MC7 | STD |  | (b) | (b)
nRES | 1 | 8_1 | MC8 | STD | 91 | I/O | I/O
cnt/LTimer<5> | 2 | 9_1 9_2 | MC9 | STD | 92 | I/O | I
cnt/LTimer<4> | 2 | 10_1 10_2 | MC10 | STD |  | (b) | (b)
nVPA_FSB | 3 | 11_1 11_2 11_3 | MC11 | STD | 93 | I/O | O
cnt/LTimer<3> | 2 | 12_1 12_2 | MC12 | STD | 94 | I/O | I
cnt/LTimer<2> | 2 | 13_1 13_2 | MC13 | STD |  | (b) | (b)
cnt/LTimer<1> | 2 | 14_1 14_2 | MC14 | STD | 95 | I/O | I
cnt/LTimer<11> | 2 | 15_1 15_2 | MC15 | STD | 96 | I/O | I
RefReq | 2 | 16_1 16_2 | MC16 | STD |  | (b) | (b)
cnt/Timer<3> | 3 | 17_1 17_2 17_3 | MC17 | STD | 97 | I/O | I
cnt/Timer<1> | 3 | 18_1 18_2 18_3 | MC18 | STD |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. A_FSB<20>
2. A_FSB<21>
3. BACTr
4. A_FSB<22>
5. A_FSB<23>
6. cnt/Er<0>
7. cnt/Er<1>
8. cnt/IS<0>
9. cnt/IS<1>
10. cnt/LTimer<0>
11. cnt/LTimer<10>
12. cnt/LTimer<11>
13. cnt/LTimer<1>
14. cnt/LTimer<2>
15. cnt/LTimer<3>
16. cnt/LTimer<4>
17. cnt/LTimer<5>
18. cnt/LTimer<6>
19. cnt/LTimer<7>
20. cnt/LTimer<8>
21. cnt/LTimer<9>
22. cnt/Timer<0>
23. cnt/Timer<1>
24. cnt/Timer<2>
25. cnt/Timer<3>
26. cnt/TimerTick
27. iobm/DoutOE
28. iobs/Sent
29. nADoutLE1
30. nAS_FSB
31. nAoutOE
32. nBR_IOBout
33. nRESout
34. nVPA_FSB
35. nWE_FSB