Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
iobs/IODONEr | 1 | 1_1 | MC1 | STD |  | (b) | (b)
iobs/IOACTr | 1 | 2_1 | MC2 | STD | 11 | I/O | I
iobm/VPAr | 1 | 3_1 | MC3 | STD | 12 | I/O | I
iobm/IOWRREQr | 1 | 4_1 | MC4 | STD |  | (b) | (b)
iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 5_1 | MC5 | STD | 13 | I/O | I
iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 6_1 | MC6 | STD | 14 | I/O | I
iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 7_1 | MC7 | STD |  | (b) | (b)
iobm/IORDREQr | 1 | 8_1 | MC8 | STD | 15 | I/O | I
iobm/Er | 1 | 9_1 | MC9 | STD | 16 | I/O | I
iobm/C8Mr | 1 | 10_1 | MC10 | STD |  | (b) | (b)
cnt/nIPL2r | 1 | 11_1 | MC11 | STD | 17 | I/O | I
cnt/Er<0> | 1 | 12_1 | MC12 | STD | 18 | I/O | I
ALE0S | 1 | 13_1 | MC13 | STD |  | (b) | (b)
iobs/IOU1 | 2 | 14_1 14_2 | MC14 | STD | 19 | I/O | I
iobs/IOL1 | 2 | 15_1 15_2 | MC15 | STD | 20 | I/O | I
iobm/IOS_FSM_FFd2 | 2 | 16_1 16_2 | MC16 | STD |  | (b) | (b)
IOBERR | 2 | 17_1 17_2 | MC17 | STD | 22 | I/O/GCK1 | GCK
iobm/ES<2> | 3 | 18_1 18_2 18_3 | MC18 | STD |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. C8M
2. E
3. IOACT
4. IOBERR
5. IODONE
6. IORDREQ
7. IOWRREQ
8. iobm/C8Mr
9. iobm/ES<0>
10. iobm/ES<1>
11. iobm/ES<2>
12. iobm/Er
13. iobm/IOS_FSM_FFd2
14. iobm/IOS_FSM_FFd3
15. iobm/IOS_FSM_FFd5
16. iobm/IOS_FSM_FFd6
17. iobs/Load1
18. iobs/TS_FSM_FFd2
19. nAS_IOB
20. nBERR_IOB
21. nIPL2
22. nLDS_FSB
23. nUDS_FSB
24. nVPA_IOB