NDS Database:  version P.20131013

NDS_INFO | xc9500xl | 95144XL100 | XC95144XL-10-TQ100

DEVICE | 95144XL | 95144XL100 | 

NETWORK | WarpSE | 0 | 0 | 16391

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_23_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<23> | 9451 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_22_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<22> | 9452 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_21_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<21> | 9453 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_20_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<20> | 9454 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_19_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<19> | 9455 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_18_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<18> | 9456 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | C8M_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | C8M | 9457 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | C8M_IBUF | 9247 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | C8M_IBUF/FCLK | 9248 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+PinTrst+OptxMapped | nVMA_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155893760 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 9251 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 9331 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPAr | 9356 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPAr.Q | iobm/VPAr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK | 9248 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nVMA_IOBout$Q | 9250 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nVMA_IOBout | 9251 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nVMA_IOBout$OE | 9252 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.BUFOE.OUT | nVMA_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nVMA_IOBout.SI | nVMA_IOBout | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 9251 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 9331 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/VPAr | 9356 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPAr.Q | iobm/VPAr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.D1 | 9487 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.D2 | 9488 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | nVMA_IOBout | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3>
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | nVMA_IOBout | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | IOACT | IV_TRUE | iobm/VPAr
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.TRST | 9490 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nVMA_IOBout.REG | nVMA_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nVMA_IOBout.D | 9486 | ? | 0 | 0 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK | 9248 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nVMA_IOBout.Q | 9491 | ? | 0 | 0 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nVMA_IOBout.BUFOE | nVMA_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nVMA_IOBout.TRST | 9490 | ? | 0 | 4096 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nVMA_IOBout.BUFOE.OUT | 9489 | ? | 0 | 0 | nVMA_IOBout | NULL | NULL | nVMA_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | C16M_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | C16M | 9458 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | nAS_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325120 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nAS_IOBout$Q | 9255 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nAS_IOBout | 9256 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nAS_IOBout$OE | 9257 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.BUFOE.OUT | nAS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nAS_IOBout.SI | nAS_IOBout | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.D1 | 9493 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.D2 | 9494 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.TRST | 9496 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nAS_IOBout.REG | nAS_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nAS_IOBout.D | 9492 | ? | 0 | 0 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nAS_IOBout.Q | 9497 | ? | 0 | 0 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nAS_IOBout.BUFOE | nAS_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nAS_IOBout.TRST | 9496 | ? | 0 | 4096 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nAS_IOBout.BUFOE.OUT | 9495 | ? | 0 | 0 | nAS_IOBout | NULL | NULL | nAS_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | nLDS_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325376 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_IOBout | 9259 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10046 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.EXP | iobm/DoutOE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nLDS_IOBout$Q | 9258 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nLDS_IOBout | 9259 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nLDS_IOBout$OE | 9260 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.BUFOE.OUT | nLDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nLDS_IOBout.SI | nLDS_IOBout | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_IOBout | 9259 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10046 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.EXP | iobm/DoutOE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.D1 | 9499 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.D2 | 9500 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/DoutOE.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | IOL0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | IOL0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_TRUE | IOL0
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nLDS_IOBout | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | IOL0
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.TRST | 9502 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nLDS_IOBout.REG | nLDS_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nLDS_IOBout.D | 9498 | ? | 0 | 0 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nLDS_IOBout.Q | 9503 | ? | 0 | 0 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nLDS_IOBout.BUFOE | nLDS_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nLDS_IOBout.TRST | 9502 | ? | 0 | 4096 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nLDS_IOBout.BUFOE.OUT | 9501 | ? | 0 | 0 | nLDS_IOBout | NULL | NULL | nLDS_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+PinTrst+OptxMapped+Ce | nUDS_IOBout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424325376 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_IOBout | 9262 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE.EXP | 10047 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.EXP | IODONE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nUDS_IOBout$Q | 9261 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nUDS_IOBout | 9262 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | nUDS_IOBout$OE | 9263 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.BUFOE.OUT | nUDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | nUDS_IOBout.SI | nUDS_IOBout | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_IOBout | 9262 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE.EXP | 10047 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.EXP | IODONE | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.D1 | 9505 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.D2 | 9506 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IODONE.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | IOU0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | IOU0
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_TRUE | IOU0
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nUDS_IOBout | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | IOU0
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.TRST | 9508 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nUDS_IOBout.REG | nUDS_IOBout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nUDS_IOBout.D | 9504 | ? | 0 | 0 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nUDS_IOBout.Q | 9509 | ? | 0 | 0 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | nUDS_IOBout.BUFOE | nUDS_IOBout | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | nUDS_IOBout.TRST | 9508 | ? | 0 | 4096 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | nUDS_IOBout.BUFOE.OUT | 9507 | ? | 0 | 0 | nUDS_IOBout | NULL | NULL | nUDS_IOBout.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_17_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<17> | 9459 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_16_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<16> | 9460 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | FCLK_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | FCLK | 9461 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 3 | 5 | II_FCLK
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 5 | II_FCLKINV
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 9267 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | RefUrg | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RefUrg.SI | RefUrg | 0 | 7 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RefUrg.D1 | 9511 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RefUrg.D2 | 9512 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2> | IV_FALSE | cnt/TimerTC
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2> | IV_TRUE | cnt/Er<0>
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2> | IV_FALSE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | RefUrg.CE | 9513 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | RefUrg.REG | RefUrg | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RefUrg.D | 9510 | ? | 0 | 0 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | RefUrg.CE | 9513 | ? | 0 | 4096 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RefUrg.Q | 9514 | ? | 0 | 0 | RefUrg | NULL | NULL | RefUrg.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nAS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nAS_FSB | 9467 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nWE_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nWE_FSB | 9464 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_14_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<14> | 9471 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_13_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<13> | 9472 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/Sent | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10027 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | ram/RS_FSM_FFd7 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP11_.EXP | 10028 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP11_.EXP | EXP11_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Sent.SI | iobs/Sent | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10027 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | ram/RS_FSM_FFd7 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP11_.EXP | 10028 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP11_.EXP | EXP11_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Sent.D1 | 9516 | ? | 0 | 4096 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Sent.D2 | 9517 | ? | 0 | 4096 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP11_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/Sent.REG | iobs/Sent | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Sent.D | 9515 | ? | 0 | 0 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Sent.Q | 9518 | ? | 0 | 0 | iobs/Sent | NULL | NULL | iobs/Sent.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/RAMEN | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9305 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10037 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr.EXP | 10038 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.EXP | ram/RASrr | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RAMEN.SI | ram/RAMEN | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9305 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10037 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr.EXP | 10038 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.EXP | ram/RASrr | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RAMEN.D1 | 9520 | ? | 0 | 4096 | ram/RAMEN | NULL | NULL | ram/RAMEN.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RAMEN.D2 | 9521 | ? | 0 | 4096 | ram/RAMEN | NULL | NULL | ram/RAMEN.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nROMCS_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RASrr.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_TRUE | ram/Once | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_TRUE | ram/Once | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8

SRFF_INSTANCE | ram/RAMEN.REG | ram/RAMEN | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RAMEN.D | 9519 | ? | 0 | 0 | ram/RAMEN | NULL | NULL | ram/RAMEN.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RAMEN.Q | 9522 | ? | 0 | 0 | ram/RAMEN | NULL | NULL | ram/RAMEN.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nBERR_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nBERR_IOB | 9462 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9271 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | IOBERR | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9271 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 9256 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOBERR.SI | IOBERR | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_IOB_IBUF | 9271 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 9256 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOBERR.D1 | 9524 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOBERR.D2 | 9525 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nBERR_IOB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SIGNAL | NODE | IOBERR.RSTF | 9526 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout

SRFF_INSTANCE | IOBERR.REG | IOBERR | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOBERR.D | 9523 | ? | 0 | 0 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 3 | 8 | SRFF_R
SIGNAL | NODE | IOBERR.RSTF | 9526 | ? | 0 | 4096 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOBERR.Q | 9527 | ? | 0 | 0 | IOBERR | NULL | NULL | IOBERR.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | N0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nRES | 9440 | PIPO | 0 | 64 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES | 0 | 6 | OI_OUT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | N0 | 9273 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N0 | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nDTACK_IOB | 9463 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9274 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | IODONE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0 | 9273 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N0 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9274 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 9251 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 9256 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | IODONE.EXP | 10047 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.EXP | IODONE | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | IODONE.SI | IODONE | 0 | 12 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0 | 9273 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N0 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDTACK_IOB_IBUF | 9274 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVMA_IOBout | 9251 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_IOBout | 9256 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IODONE.D1 | 9529 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IODONE.D2 | 9530 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | N0
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nDTACK_IOB_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | nVMA_IOBout | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SIGNAL | NODE | IODONE.RSTF | 9531 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | IODONE.EXP | 10044 | ? | 0 | 0 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | IOU0 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr

SRFF_INSTANCE | IODONE.REG | IODONE | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IODONE.D | 9528 | ? | 0 | 0 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 3 | 8 | SRFF_R
SIGNAL | NODE | IODONE.RSTF | 9531 | ? | 0 | 4096 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.SI | 6 | 9 | MC_SI_RSTF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_IOBout
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IODONE.Q | 9532 | ? | 0 | 0 | IODONE | NULL | NULL | IODONE.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<0>.SI | cnt/LTimer<0> | 0 | 3 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.D1 | 9534 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.D2 | 9535 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_DC
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.CE | 9536 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<0>.REG | cnt/LTimer<0> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<0>.D | 9533 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<0>.CE | 9536 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<0>.Q | 9537 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<0> | NULL | NULL | cnt/LTimer<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/Timer<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Timer<0>.SI | cnt/Timer<0> | 0 | 4 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.D1 | 9539 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.D2 | 9540 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.CE | 9541 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/Timer<0>.REG | cnt/Timer<0> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Timer<0>.D | 9538 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<0>.CE | 9541 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Timer<0>.Q | 9542 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<0> | NULL | NULL | cnt/Timer<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | cnt/Timer<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Timer<1>.SI | cnt/Timer<1> | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.D1 | 9544 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.D2 | 9545 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Timer<0> | IV_FALSE | cnt/Timer<1>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.CE | 9546 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/Timer<1>.REG | cnt/Timer<1> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Timer<1>.D | 9543 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<1>.CE | 9546 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Timer<1>.Q | 9547 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<1> | NULL | NULL | cnt/Timer<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | cnt/Timer<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Timer<2>.SI | cnt/Timer<2> | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.D1 | 9549 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.D2 | 9550 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Timer<0> | IV_FALSE | cnt/Timer<2>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Timer<1> | IV_FALSE | cnt/Timer<2>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_TRUE | cnt/Timer<1> | IV_TRUE | cnt/Timer<2>
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.CE | 9551 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/Timer<2>.REG | cnt/Timer<2> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Timer<2>.D | 9548 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/Timer<2>.CE | 9551 | ? | 0 | 4096 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Timer<2>.Q | 9552 | ? | 0 | 0 | cnt/Timer<2> | NULL | NULL | cnt/Timer<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/RefDone | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9339 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9358 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram/RefDone.EXP | 10042 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.EXP | ram/RefDone | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram/RefDone.SI | ram/RefDone | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9339 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9358 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RefDone.D1 | 9554 | ? | 0 | 4096 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RefDone.D2 | 9555 | ? | 0 | 4096 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | RefUrg | IV_FALSE | RefReq
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd2
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram/RefDone.EXP | 10035 | ? | 0 | 0 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | ram/RefDone.REG | ram/RefDone | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RefDone.D | 9553 | ? | 0 | 0 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RefDone.Q | 9556 | ? | 0 | 0 | ram/RefDone | NULL | NULL | ram/RefDone.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | RefReq | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RefReq.SI | RefReq | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RefReq.D1 | 9558 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RefReq.D2 | 9559 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | RefUrg | IV_FALSE | cnt/Timer<1> | IV_FALSE | cnt/Timer<2>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | RefReq.CE | 9560 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | RefReq.REG | RefReq | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RefReq.D | 9557 | ? | 0 | 0 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | RefReq.CE | 9560 | ? | 0 | 4096 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RefReq.Q | 9561 | ? | 0 | 0 | RefReq | NULL | NULL | RefReq.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<10> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<10> | 9282 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<10>.SI | cnt/LTimer<10> | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.D1 | 9563 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.D2 | 9564 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 10 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8> | IV_TRUE | cnt/LTimer<9>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.CE | 9565 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<10>.REG | cnt/LTimer<10> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<10>.D | 9562 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<10>.CE | 9565 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<10>.Q | 9566 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<10> | NULL | NULL | cnt/LTimer<10>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<11> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 15 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 9282 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<11> | 9283 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<11>.SI | cnt/LTimer<11> | 0 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 9282 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.D1 | 9568 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.D2 | 9569 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<10> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8> | IV_TRUE | cnt/LTimer<9>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.CE | 9570 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<11>.REG | cnt/LTimer<11> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<11>.D | 9567 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<11>.CE | 9570 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<11>.Q | 9571 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<11> | NULL | NULL | cnt/LTimer<11>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<1>.SI | cnt/LTimer<1> | 0 | 4 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.D1 | 9573 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.D2 | 9574 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.CE | 9575 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<1>.REG | cnt/LTimer<1> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<1>.D | 9572 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<1>.CE | 9575 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<1>.Q | 9576 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<1> | NULL | NULL | cnt/LTimer<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<2>.SI | cnt/LTimer<2> | 0 | 5 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.D1 | 9578 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.D2 | 9579 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.CE | 9580 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<2>.REG | cnt/LTimer<2> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<2>.D | 9577 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<2>.CE | 9580 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<2>.Q | 9581 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<2> | NULL | NULL | cnt/LTimer<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<3>.SI | cnt/LTimer<3> | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.D1 | 9583 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.D2 | 9584 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.CE | 9585 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<3>.REG | cnt/LTimer<3> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<3>.D | 9582 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<3>.CE | 9585 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<3>.Q | 9586 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<3> | NULL | NULL | cnt/LTimer<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOPWReady | 9299 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOPWReady.Q | IOPWReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/LTimer<4>.EXP | 10008 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.EXP | cnt/LTimer<4> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<4>.SI | cnt/LTimer<4> | 0 | 18 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOPWReady | 9299 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOPWReady.Q | IOPWReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.D1 | 9588 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.D2 | 9589 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.EXP | 10006 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | IOPWReady | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.CE | 9590 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<4>.REG | cnt/LTimer<4> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<4>.D | 9587 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<4>.CE | 9590 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<4>.Q | 9591 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<4> | NULL | NULL | cnt/LTimer<4>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<5> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 22 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOPWReady | 9299 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOPWReady.Q | IOPWReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | cnt/LTimer<5>.EXP | 10007 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.EXP | cnt/LTimer<5> | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<5>.SI | cnt/LTimer<5> | 0 | 21 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOPWReady | 9299 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOPWReady.Q | IOPWReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.D1 | 9593 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.D2 | 9594 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4>
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.EXP | 10005 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF
SPPTERM | 11 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | IOPWReady | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.CE | 9595 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<5>.REG | cnt/LTimer<5> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<5>.D | 9592 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<5>.CE | 9595 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<5>.Q | 9596 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<5> | NULL | NULL | cnt/LTimer<5>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<6> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<6>.SI | cnt/LTimer<6> | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.D1 | 9598 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.D2 | 9599 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.CE | 9600 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<6>.REG | cnt/LTimer<6> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<6>.D | 9597 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<6>.CE | 9600 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<6>.Q | 9601 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<6> | NULL | NULL | cnt/LTimer<6>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<7> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<7>.SI | cnt/LTimer<7> | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.D1 | 9603 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.D2 | 9604 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.CE | 9605 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<7>.REG | cnt/LTimer<7> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<7>.D | 9602 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<7>.CE | 9605 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<7>.Q | 9606 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<7> | NULL | NULL | cnt/LTimer<7>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<8> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<8>.SI | cnt/LTimer<8> | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.D1 | 9608 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.D2 | 9609 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.CE | 9610 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<8>.REG | cnt/LTimer<8> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<8>.D | 9607 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<8>.CE | 9610 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<8>.Q | 9611 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<8> | NULL | NULL | cnt/LTimer<8>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<9> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<9>.SI | cnt/LTimer<9> | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.D1 | 9613 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.D2 | 9614 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 9 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.CE | 9615 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<9>.REG | cnt/LTimer<9> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<9>.D | 9612 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<9>.CE | 9615 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<9>.Q | 9616 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<9> | NULL | NULL | cnt/LTimer<9>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cs/nOverlay | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0 | 9273 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N0 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/ODCSr | 9363 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/ODCSr.Q | cs/ODCSr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cs/nOverlay.SI | cs/nOverlay | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | N0 | 9273 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | N0 | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/ODCSr | 9363 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/ODCSr.Q | cs/ODCSr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay.D1 | 9618 | ? | 0 | 4096 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cs/nOverlay.D2 | 9619 | ? | 0 | 4096 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | N0 | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | N0 | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | cs/ODCSr | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | cs/nOverlay.REG | cs/nOverlay | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cs/nOverlay.D | 9617 | ? | 0 | 0 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cs/nOverlay.Q | 9620 | ? | 0 | 0 | cs/nOverlay | NULL | NULL | cs/nOverlay.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/LTimer<12> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 16 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 9282 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<11> | 9283 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimer<12> | 9294 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<12>.Q | cnt/LTimer<12> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimer<12>.SI | cnt/LTimer<12> | 0 | 15 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 9282 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<11> | 9283 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<12>.D1 | 9622 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<12> | NULL | NULL | cnt/LTimer<12>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<12>.D2 | 9623 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<12> | NULL | NULL | cnt/LTimer<12>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 12 | IV_TRUE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<10> | IV_TRUE | cnt/LTimer<11> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8> | IV_TRUE | cnt/LTimer<9>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<12>.CE | 9624 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<12> | NULL | NULL | cnt/LTimer<12>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimer<12>.REG | cnt/LTimer<12> | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimer<12>.D | 9621 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<12> | NULL | NULL | cnt/LTimer<12>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimer<12>.CE | 9624 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimer<12> | NULL | NULL | cnt/LTimer<12>.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimer<12>.Q | 9625 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimer<12> | NULL | NULL | cnt/LTimer<12>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/TimerTC | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/TimerTC.SI | cnt/TimerTC | 0 | 6 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<0> | 9277 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<0>.Q | cnt/Timer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<1> | 9278 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<1>.Q | cnt/Timer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Timer<2> | 9279 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Timer<2>.Q | cnt/Timer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.D1 | 9627 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.D2 | 9628 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_TRUE | cnt/Timer<0> | IV_FALSE | cnt/Timer<1> | IV_FALSE | cnt/Timer<2>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.CE | 9629 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/TimerTC.REG | cnt/TimerTC | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/TimerTC.D | 9626 | ? | 0 | 0 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/TimerTC.CE | 9629 | ? | 0 | 4096 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/TimerTC.Q | 9630 | ? | 0 | 0 | cnt/TimerTC | NULL | NULL | cnt/TimerTC.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobs/IORW1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 25 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10022 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.EXP | nDoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobs/IORW1.EXP | 10021 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.EXP | iobs/IORW1 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IORW1.SI | iobs/IORW1 | 0 | 24 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10022 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.EXP | nDoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.D1 | 9632 | ? | 0 | 4096 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.D2 | 9633 | ? | 0 | 4096 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nDoutOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobs/IORW1.EXP | 10011 | ? | 0 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | iobs/IORW1.REG | iobs/IORW1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IORW1.D | 9631 | ? | 0 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IORW1.Q | 9634 | ? | 0 | 0 | iobs/IORW1 | NULL | NULL | iobs/IORW1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | IONPReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 20 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 9302 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1.EXP | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.EXP | iobs/Clear1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | IONPReady.EXP | 10076 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.EXP | IONPReady | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | IONPReady.SI | IONPReady | 0 | 19 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 9302 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1.EXP | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.EXP | iobs/Clear1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IONPReady.D1 | 9636 | ? | 0 | 4096 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IONPReady.D2 | 9637 | ? | 0 | 4096 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Clear1.EXP
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | IONPReady.EXP | 10062 | ? | 0 | 0 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/IOL1 | IV_FALSE | IOL0 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IONPReady.REG | IONPReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IONPReady.D | 9635 | ? | 0 | 0 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IONPReady.Q | 9638 | ? | 0 | 0 | IONPReady | NULL | NULL | IONPReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | IOPWReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOPWReady | 9299 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOPWReady.Q | IOPWReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 9357 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOPWReady | 9299 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOPWReady.Q | IOPWReady | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOPWReady.SI | IOPWReady | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOPWReady | 9299 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOPWReady.Q | IOPWReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 9357 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOPWReady.D1 | 9640 | ? | 0 | 4096 | IOPWReady | NULL | NULL | IOPWReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOPWReady.D2 | 9641 | ? | 0 | 4096 | IOPWReady | NULL | NULL | IOPWReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | IOPWReady | IV_FALSE | iobs/Clear1 | IV_FALSE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IOPWReady.REG | IOPWReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOPWReady.D | 9639 | ? | 0 | 0 | IOPWReady | NULL | NULL | IOPWReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOPWReady.Q | 9642 | ? | 0 | 0 | IOPWReady | NULL | NULL | IOPWReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/LTimerTC | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 17 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 9282 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<11> | 9283 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<12> | 9294 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<12>.Q | cnt/LTimer<12> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/LTimerTC | 9300 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/LTimerTC.SI | cnt/LTimerTC | 0 | 16 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<0> | 9276 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<0>.Q | cnt/LTimer<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<10> | 9282 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<10>.Q | cnt/LTimer<10> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<11> | 9283 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<11>.Q | cnt/LTimer<11> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<1> | 9284 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<1>.Q | cnt/LTimer<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<2> | 9285 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<2>.Q | cnt/LTimer<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<3> | 9286 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<3>.Q | cnt/LTimer<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4> | 9287 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.Q | cnt/LTimer<4> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5> | 9288 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.Q | cnt/LTimer<5> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<6> | 9289 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<6>.Q | cnt/LTimer<6> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<7> | 9290 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<7>.Q | cnt/LTimer<7> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<8> | 9291 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<8>.Q | cnt/LTimer<8> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<9> | 9292 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<9>.Q | cnt/LTimer<9> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<12> | 9294 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<12>.Q | cnt/LTimer<12> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.D1 | 9644 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.D2 | 9645 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 13 | IV_FALSE | cnt/LTimer<0> | IV_TRUE | cnt/LTimer<10> | IV_TRUE | cnt/LTimer<11> | IV_TRUE | cnt/LTimer<1> | IV_TRUE | cnt/LTimer<2> | IV_TRUE | cnt/LTimer<3> | IV_TRUE | cnt/LTimer<4> | IV_TRUE | cnt/LTimer<5> | IV_TRUE | cnt/LTimer<6> | IV_TRUE | cnt/LTimer<7> | IV_TRUE | cnt/LTimer<8> | IV_TRUE | cnt/LTimer<9> | IV_TRUE | cnt/LTimer<12>
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.CE | 9646 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/LTimerTC.REG | cnt/LTimerTC | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/LTimerTC.D | 9643 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | cnt/LTimerTC.CE | 9646 | ? | 0 | 4096 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/LTimerTC.Q | 9647 | ? | 0 | 0 | cnt/LTimerTC | NULL | NULL | cnt/LTimerTC.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nLDS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nLDS_FSB | 9465 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9301 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOL1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9301 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9335 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOL1 | 9302 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOL1.SI | iobs/IOL1 | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9301 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9335 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.D1 | 9649 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.D2 | 9650 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.CE | 9651 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOL1.REG | iobs/IOL1 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOL1.D | 9648 | ? | 0 | 0 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOL1.CE | 9651 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOL1.Q | 9652 | ? | 0 | 0 | iobs/IOL1 | NULL | NULL | iobs/IOL1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nUDS_FSB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nUDS_FSB | 9466 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9303 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOU1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9303 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9335 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOU1 | 9304 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOU1.SI | iobs/IOU1 | 0 | 2 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9303 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9335 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.D1 | 9654 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.D2 | 9655 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 10 | 9 | MC_SI_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.CE | 9656 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1

SRFF_INSTANCE | iobs/IOU1.REG | iobs/IOU1 | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOU1.D | 9653 | ? | 0 | 0 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 4 | 8 | SRFF_CE
SIGNAL | NODE | iobs/IOU1.CE | 9656 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.SI | 10 | 9 | MC_SI_CE
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOU1.Q | 9657 | ? | 0 | 0 | iobs/IOU1 | NULL | NULL | iobs/IOU1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | ram/Once | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9305 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/Once | 9305 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram/Once.EXP | 10041 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.EXP | ram/Once | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram/Once.SI | ram/Once | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once | 9305 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.Q | ram/Once | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/Once.D1 | 9659 | ? | 0 | 4096 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/Once.D2 | 9660 | ? | 0 | 4096 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | ram/Once | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | ram/Once | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | ram/Once | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram/Once.EXP | 10034 | ? | 0 | 0 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | ram/Once.REG | ram/Once | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/Once.D | 9658 | ? | 0 | 0 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/Once.Q | 9661 | ? | 0 | 0 | ram/Once | NULL | NULL | ram/Once.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | nBERR_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 9304 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP17_.EXP | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nBERR_FSB_OBUF | 9307 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nBERR_FSB_OBUF.UIM | 9308 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.EXP | nBERR_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nBERR_FSB_OBUF.SI | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 9304 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP17_.EXP | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.D1 | 9663 | ? | 0 | 4096 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.D2 | 9664 | ? | 0 | 4096 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP17_.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10058 | ? | 0 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/IOU1 | IV_FALSE | IOU0 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nBERR_FSB_OBUF.REG | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nBERR_FSB_OBUF.D | 9662 | ? | 0 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nBERR_FSB_OBUF.Q | 9665 | ? | 0 | 0 | nBERR_FSB_OBUF | NULL | NULL | nBERR_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | nVPA_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nVPA_FSB_OBUF | 9309 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.Q | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nVPA_FSB_OBUF.SI | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.D1 | 9667 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.D2 | 9668 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | IONPReady | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | IONPReady | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 5 | 9 | MC_SI_SETF
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.SETF | 9669 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 5 | 9 | MC_SI_SETF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF

SRFF_INSTANCE | nVPA_FSB_OBUF.REG | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nVPA_FSB_OBUF.D | 9666 | ? | 0 | 0 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 8 | SRFF_S
SIGNAL | NODE | nVPA_FSB_OBUF.SETF | 9669 | ? | 0 | 4096 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.SI | 5 | 9 | MC_SI_SETF
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nVPA_FSB_OBUF.Q | 9670 | ? | 0 | 0 | nVPA_FSB_OBUF | NULL | NULL | nVPA_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrf | 9369 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrf.Q | ram/RASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAS_OBUF | 9310 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.Q | nRAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAS_OBUF.SI | nRAS_OBUF | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrf | 9369 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrf.Q | ram/RASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.D1 | 9672 | ? | 0 | 4096 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.D2 | 9673 | ? | 0 | 4096 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RASrf
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAMLWE_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10052 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nRAS_OBUF.REG | nRAS_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAS_OBUF.D | 9671 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAS_OBUF.Q | 9674 | ? | 0 | 0 | nRAS_OBUF | NULL | NULL | nRAS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | nBR_IOB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 14 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 9312 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 9350 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nBR_IOB_OBUF$Q | 9311 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nBR_IOB_OBUF | 9312 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nBR_IOB_OBUF.EXP | 10074 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.EXP | nBR_IOB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nBR_IOB_OBUF.SI | nBR_IOB_OBUF | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 9312 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 9350 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nBR_IOB_OBUF.D1 | 9676 | ? | 0 | 4096 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nBR_IOB_OBUF.D2 | 9677 | ? | 0 | 4096 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nBR_IOB_OBUF | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | nBR_IOB_OBUF | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/nIPL2r
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nBR_IOB_OBUF.EXP | 10060 | ? | 0 | 0 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nBR_IOB_OBUF.REG | nBR_IOB_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nBR_IOB_OBUF.D | 9675 | ? | 0 | 0 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nBR_IOB_OBUF.Q | 9678 | ? | 0 | 0 | nBR_IOB_OBUF | NULL | NULL | nBR_IOB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_11_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_11_OBUF$Q | 9313 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF.Q | RA_11_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_11_OBUF.SI | RA_11_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF.D1 | 9680 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF.D2 | 9681 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL

SRFF_INSTANCE | RA_11_OBUF.REG | RA_11_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_11_OBUF.D | 9679 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_11_OBUF.Q | 9682 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF | NULL | NULL | RA_11_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RASEL | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASEL.SI | ram/RASEL | 0 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASEL.D1 | 9684 | ? | 0 | 4096 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASEL.D2 | 9685 | ? | 0 | 4096 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RASEL.REG | ram/RASEL | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASEL.D | 9683 | ? | 0 | 0 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASEL.Q | 9686 | ? | 0 | 0 | ram/RASEL | NULL | NULL | ram/RASEL.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/TS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP | 10025 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP | iobs/TS_FSM_FFd1 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd1.SI | iobs/TS_FSM_FFd1 | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.D1 | 9688 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.D2 | 9689 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP | 10015 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd1.REG | iobs/TS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.D | 9687 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | 9690 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | iobs/TS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd2.SI | iobs/TS_FSM_FFd2 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP14_.EXP | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAS_OBUF.EXP | 10066 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.EXP | nRAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.D1 | 9692 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.D2 | 9693 | ? | 0 | 4096 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP14_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAS_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/TS_FSM_FFd2.REG | iobs/TS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.D | 9691 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | 9694 | ? | 0 | 0 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd7 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd7.SI | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.D1 | 9696 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.D2 | 9697 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | AoutOE
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd7.REG | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.D | 9695 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | 9698 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd3 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D1 | 9700 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D2 | 9701 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | IOBERR | IV_FALSE | IODONE | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd3.REG | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.D | 9699 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | 9702 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/C8Mr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF | 9247 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/C8Mr.SI | iobm/C8Mr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF | 9247 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/C8Mr.D1 | 9704 | ? | 0 | 4096 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/C8Mr.D2 | 9705 | ? | 0 | 4096 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | C8M_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/C8Mr.REG | iobm/C8Mr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/C8Mr.D | 9703 | ? | 0 | 0 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/C8Mr.Q | 9706 | ? | 0 | 0 | iobm/C8Mr | NULL | NULL | iobm/C8Mr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd8 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10020 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.EXP | nAoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1.EXP | 10021 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.EXP | iobs/IORW1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd8.SI | ram/RS_FSM_FFd8 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10020 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.EXP | nAoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1.EXP | 10021 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.EXP | iobs/IORW1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd8.D1 | 9708 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd8.D2 | 9709 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nAoutOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/IORW1.EXP
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd8.REG | ram/RS_FSM_FFd8 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd8.D | 9707 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd8.Q | 9710 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | E_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | E | 9468 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | iobm/ES<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424313088 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<0>.SI | iobm/ES<0> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<0>.D1 | 9712 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<0>.D2 | 9713 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_TRUE | E_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | iobm/Er

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<0>.REG | iobm/ES<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<0>.D | 9711 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<0>.Q | 9714 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<0> | NULL | NULL | iobm/ES<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd4 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd4.SI | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.D1 | 9716 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.D2 | 9717 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd4.REG | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.D | 9715 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | 9718 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | iobm/ES<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424312832 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<2>.SI | iobm/ES<2> | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<2>.D1 | 9720 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<2>.D2 | 9721 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | E_IBUF
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/Er
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<2>.REG | iobm/ES<2> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<2>.D | 9719 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<2>.Q | 9722 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<2> | NULL | NULL | iobm/ES<2>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd5 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd5.SI | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.D1 | 9724 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.D2 | 9725 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd5.REG | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.D | 9723 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | 9726 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd6 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 6 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd6.SI | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 0 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.D1 | 9728 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.D2 | 9729 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | AoutOE
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd6.REG | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.D | 9727 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | 9730 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/ES<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308992 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<1>.SI | iobm/ES<1> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<1>.D1 | 9732 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<1>.D2 | 9733 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<1>
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<3>

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<1>.REG | iobm/ES<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<1>.D | 9731 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<1>.Q | 9734 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<1> | NULL | NULL | iobm/ES<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped+Ce | iobm/ES<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424312832 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/ES<3>.SI | iobm/ES<3> | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<3> | 9327 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<3>.Q | iobm/ES<3> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<0> | 9321 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<0>.Q | iobm/ES<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<2> | 9323 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<2>.Q | iobm/ES<2> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/ES<1> | 9326 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/ES<1>.Q | iobm/ES<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/ES<3>.D1 | 9736 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/ES<3>.D2 | 9737 | ? | 0 | 4096 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/ES<3> | IV_FALSE | E_IBUF | IV_TRUE | iobm/Er
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | E_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_TRUE | iobm/ES<2> | IV_TRUE | iobm/ES<1> | IV_FALSE | iobm/Er
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/ES<0> | IV_FALSE | iobm/ES<2> | IV_FALSE | iobm/ES<1> | IV_TRUE | iobm/ES<3>

SRFF_INSTANCE | iobm/ES<3>.REG | iobm/ES<3> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/ES<3>.D | 9735 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/ES<3>.Q | 9738 | ? | 0 | 0 | iobm/ES<3> | NULL | NULL | iobm/ES<3>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/INITS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 8 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 9300 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 9350 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/INITS_FSM_FFd1.SI | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 0 | 7 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 9300 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/nIPL2r | 9350 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1.D1 | 9740 | ? | 0 | 4096 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1.D2 | 9741 | ? | 0 | 4096 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_TRUE | cnt/LTimerTC | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/nIPL2r | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/INITS_FSM_FFd1.REG | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1.D | 9739 | ? | 0 | 0 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | 9742 | ? | 0 | 0 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | cnt/INITS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 9300 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/INITS_FSM_FFd2.SI | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/TimerTC | 9295 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/TimerTC.Q | cnt/TimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimerTC | 9300 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimerTC.Q | cnt/LTimerTC | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2.D1 | 9744 | ? | 0 | 4096 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2.D2 | 9745 | ? | 0 | 4096 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_TRUE | cnt/LTimerTC | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | cnt/TimerTC | IV_TRUE | cnt/LTimerTC | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | cnt/Er<0> | IV_TRUE | cnt/Er<1>

SRFF_INSTANCE | cnt/INITS_FSM_FFd2.REG | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2.D | 9743 | ? | 0 | 0 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | 9746 | ? | 0 | 0 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd7 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10027 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | ram/RS_FSM_FFd7 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd7.SI | ram/RS_FSM_FFd7 | 0 | 13 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd7.D1 | 9748 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd7.D2 | 9749 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd7.EXP | 10017 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd7.REG | ram/RS_FSM_FFd7 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.D | 9747 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd7.Q | 9750 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | IOACT | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10048 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.EXP | nDinLE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOACT | 9331 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOACT.SI | IOACT | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10048 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.EXP | nDinLE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOACT.D1 | 9752 | ? | 0 | 4096 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOACT.D2 | 9753 | ? | 0 | 4096 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd4
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd5
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd6
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nDinLE_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | IOACT.REG | IOACT | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOACT.D | 9751 | ? | 0 | 0 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOACT.Q | 9754 | ? | 0 | 0 | IOACT | NULL | NULL | IOACT.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D1 | 9756 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D2 | 9757 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd1.REG | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.D | 9755 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | 9758 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D1 | 9760 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D2 | 9761 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | IOBERR | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | IODONE | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/C8Mr

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS_FSM_FFd2.REG | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.D | 9759 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | 9762 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IOACTr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 9331 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IOACTr.SI | iobs/IOACTr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 9331 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IOACTr.D1 | 9764 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IOACTr.D2 | 9765 | ? | 0 | 4096 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IOACT

SRFF_INSTANCE | iobs/IOACTr.REG | iobs/IOACTr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IOACTr.D | 9763 | ? | 0 | 0 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IOACTr.Q | 9766 | ? | 0 | 0 | iobs/IOACTr | NULL | NULL | iobs/IOACTr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/Load1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 20 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP | 10025 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP | iobs/TS_FSM_FFd1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Load1 | 9335 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Load1.SI | iobs/Load1 | 0 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP | 10025 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP | iobs/TS_FSM_FFd1 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Load1.D1 | 9768 | ? | 0 | 4096 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Load1.D2 | 9769 | ? | 0 | 4096 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1.EXP
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 15 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | iobs/Load1.REG | iobs/Load1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Load1.D | 9767 | ? | 0 | 0 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Load1.Q | 9770 | ? | 0 | 0 | iobs/Load1 | NULL | NULL | iobs/Load1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | IOL0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9301 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 9302 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP13_.EXP | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP13_.EXP | EXP13_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady.EXP | 10076 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.EXP | IONPReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOL0.SI | IOL0 | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9301 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOL1 | 9302 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOL1.Q | iobs/IOL1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP13_.EXP | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP13_.EXP | EXP13_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady.EXP | 10076 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.EXP | IONPReady | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOL0.D1 | 9772 | ? | 0 | 4096 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOL0.D2 | 9773 | ? | 0 | 4096 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP13_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IONPReady.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nLDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | IOL0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | IOL0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOL1 | IV_TRUE | IOL0 | IV_FALSE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IOL0.REG | IOL0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOL0.D | 9771 | ? | 0 | 0 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOL0.Q | 9774 | ? | 0 | 0 | IOL0 | NULL | NULL | IOL0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+Tff+OptxMapped | IOU0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877632 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9303 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 9304 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.EXP | nBERR_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP18_.EXP | 10073 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOU0.SI | IOU0 | 0 | 9 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9303 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOU0 | 9337 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOU0.Q | IOU0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOU1 | 9304 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOU1.Q | iobs/IOU1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.EXP | 10072 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.EXP | nBERR_FSB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP18_.EXP | 10073 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOU0.D1 | 9776 | ? | 0 | 4096 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOU0.D2 | 9777 | ? | 0 | 4096 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nBERR_FSB_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP18_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | nUDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | IOU0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF | IV_TRUE | IOU0 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/IOU1 | IV_TRUE | IOU0 | IV_FALSE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IOU0.REG | IOU0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOU0.D | 9775 | ? | 0 | 0 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOU0.Q | 9778 | ? | 0 | 0 | IOU0 | NULL | NULL | IOU0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IORDREQr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 9344 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IORDREQr.SI | iobm/IORDREQr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 9344 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IORDREQr.D1 | 9780 | ? | 0 | 4096 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IORDREQr.D2 | 9781 | ? | 0 | 4096 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IORDREQ

SRFF_INSTANCE | iobm/IORDREQr.REG | iobm/IORDREQr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IORDREQr.D | 9779 | ? | 0 | 0 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IORDREQr.Q | 9782 | ? | 0 | 0 | iobm/IORDREQr | NULL | NULL | iobm/IORDREQr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd3 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 9342 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9339 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd3.SI | ram/RS_FSM_FFd3 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 9342 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D1 | 9784 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D2 | 9785 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd6

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd3.REG | ram/RS_FSM_FFd3 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd3.D | 9783 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd3.Q | 9786 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd4 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 5 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 9341 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9384 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd4.SI | ram/RS_FSM_FFd4 | 0 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 9341 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9384 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd4.D1 | 9788 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd4.D2 | 9789 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd1

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd4.REG | ram/RS_FSM_FFd4 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd4.D | 9787 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd4.Q | 9790 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd5 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 9341 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd5.SI | ram/RS_FSM_FFd5 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd5.D1 | 9792 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd5.D2 | 9793 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd5.REG | ram/RS_FSM_FFd5 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd5.D | 9791 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd5.Q | 9794 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd6 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 9341 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10040 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once.EXP | 10041 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.EXP | ram/Once | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 9342 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd6.SI | ram/RS_FSM_FFd6 | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 9341 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10040 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/Once.EXP | 10041 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/Once.EXP | ram/Once | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd6.D1 | 9796 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd6.D2 | 9797 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/Once.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd5
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd6.REG | ram/RS_FSM_FFd6 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd6.D | 9795 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd6.Q | 9798 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ALE0M | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 9343 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ALE0M | 9343 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ALE0M.SI | ALE0M | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 9343 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ALE0M.D1 | 9800 | ? | 0 | 4096 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ALE0M.D2 | 9801 | ? | 0 | 4096 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | AoutOE
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd2
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | ALE0M
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr

SRFF_INSTANCE | ALE0M.REG | ALE0M | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ALE0M.D | 9799 | ? | 0 | 0 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ALE0M.Q | 9802 | ? | 0 | 0 | ALE0M | NULL | NULL | ALE0M.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | IORDREQ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 9344 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C20MEN_OBUF.EXP | 10024 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF.EXP | C20MEN_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IORDREQ | 9344 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IORDREQ.SI | IORDREQ | 0 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IORDREQ | 9344 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IORDREQ.Q | IORDREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C20MEN_OBUF.EXP | 10024 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF.EXP | C20MEN_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IORDREQ.D1 | 9804 | ? | 0 | 4096 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IORDREQ.D2 | 9805 | ? | 0 | 4096 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | C20MEN_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/IOACTr
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | IORDREQ
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IORDREQ.REG | IORDREQ | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IORDREQ.D | 9803 | ? | 0 | 0 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IORDREQ.Q | 9806 | ? | 0 | 0 | IORDREQ | NULL | NULL | IORDREQ.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | IOWRREQ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 14 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 9345 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | IOWRREQ | 9345 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | IOWRREQ.SI | IOWRREQ | 0 | 13 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 9345 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IOACTr | 9334 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IOACTr.Q | iobs/IOACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP16_.EXP | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | IOWRREQ.D1 | 9808 | ? | 0 | 4096 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | IOWRREQ.D2 | 9809 | ? | 0 | 4096 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRAMUWE_OBUF.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP16_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | IOWRREQ
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | iobs/IOACTr | IV_TRUE | IOWRREQ
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | IOWRREQ.REG | IOWRREQ | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | IOWRREQ.D | 9807 | ? | 0 | 0 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | IOWRREQ.Q | 9810 | ? | 0 | 0 | IOWRREQ | NULL | NULL | IOWRREQ.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | RAMReady | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 9346 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP10_.EXP | 10026 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP10_.EXP | EXP10_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | RAMReady | 9346 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | RAMReady.SI | RAMReady | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 9346 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP10_.EXP | 10026 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP10_.EXP | EXP10_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RAMReady.D1 | 9812 | ? | 0 | 4096 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RAMReady.D2 | 9813 | ? | 0 | 4096 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP10_.EXP
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | RAMReady.REG | RAMReady | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RAMReady.D | 9811 | ? | 0 | 0 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RAMReady.Q | 9814 | ? | 0 | 0 | RAMReady | NULL | NULL | RAMReady.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/Er<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Er<0>.SI | cnt/Er<0> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Er<0>.D1 | 9816 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Er<0>.D2 | 9817 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | E_IBUF

SRFF_INSTANCE | cnt/Er<0>.REG | cnt/Er<0> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Er<0>.D | 9815 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Er<0>.Q | 9818 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<0> | NULL | NULL | cnt/Er<0>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nIPL2_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nIPL2 | 9469 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nIPL2_IBUF | 9349 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/nIPL2r | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nIPL2_IBUF | 9349 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/nIPL2r | 9350 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/nIPL2r.Q | cnt/nIPL2r | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/nIPL2r.SI | cnt/nIPL2r | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nIPL2_IBUF | 9349 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nIPL2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/nIPL2r.D1 | 9820 | ? | 0 | 4096 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/nIPL2r.D2 | 9821 | ? | 0 | 4096 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nIPL2_IBUF

SRFF_INSTANCE | cnt/nIPL2r.REG | cnt/nIPL2r | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/nIPL2r.D | 9819 | ? | 0 | 0 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/nIPL2r.Q | 9822 | ? | 0 | 0 | cnt/nIPL2r | NULL | NULL | cnt/nIPL2r.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+Tff+OptxMapped | iobm/DoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155877376 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 9351 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/DoutOE | 9351 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10046 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.EXP | iobm/DoutOE | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobm/DoutOE.SI | iobm/DoutOE | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 9351 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOL0 | 9336 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOL0.Q | IOL0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/DoutOE.D1 | 9824 | ? | 0 | 4096 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/DoutOE.D2 | 9825 | ? | 0 | 4096 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/DoutOE | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/DoutOE
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | iobm/C8Mr | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/DoutOE
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_TRUE | iobm/DoutOE | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobm/DoutOE.EXP | 10043 | ? | 0 | 0 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/C8Mr | IV_TRUE | IOL0 | IV_TRUE | iobm/IORDREQr

SRFF_INSTANCE | iobm/DoutOE.REG | iobm/DoutOE | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/DoutOE.D | 9823 | ? | 0 | 0 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/DoutOE.Q | 9826 | ? | 0 | 0 | iobm/DoutOE | NULL | NULL | iobm/DoutOE.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/Er | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/Er | 9352 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/Er.Q | iobm/Er | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/Er.SI | iobm/Er | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | E_IBUF | 9347 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | E_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/Er.D1 | 9828 | ? | 0 | 4096 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/Er.D2 | 9829 | ? | 0 | 4096 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | E_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/Er.REG | iobm/Er | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/Er.D | 9827 | ? | 0 | 0 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/Er.Q | 9830 | ? | 0 | 0 | iobm/Er | NULL | NULL | iobm/Er.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOS0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 13 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 9353 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOS0 | 9353 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOS0.SI | iobm/IOS0 | 0 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/C8Mr | 9319 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/C8Mr.Q | iobm/C8Mr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 9324 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd5.Q | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 9325 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd6.Q | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 9353 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOS0.D1 | 9832 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOS0.D2 | 9833 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd1
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | iobm/C8Mr
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | AoutOE
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd6 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | iobm/IOS0

SRFF_INSTANCE | iobm/IOS0.REG | iobm/IOS0 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOS0.D | 9831 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOS0.Q | 9834 | ? | 0 | 0 | iobm/IOS0 | NULL | NULL | iobm/IOS0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobm/IOWRREQr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 9345 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/IOWRREQr.SI | iobm/IOWRREQr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOWRREQ | 9345 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOWRREQ.Q | IOWRREQ | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/IOWRREQr.D1 | 9836 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/IOWRREQr.D2 | 9837 | ? | 0 | 4096 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IOWRREQ

SRFF_INSTANCE | iobm/IOWRREQr.REG | iobm/IOWRREQr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/IOWRREQr.D | 9835 | ? | 0 | 0 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK | 9253 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/IOWRREQr.Q | 9838 | ? | 0 | 0 | iobm/IOWRREQr | NULL | NULL | iobm/IOWRREQr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | nVPA_IOB_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | nVPA_IOB | 9470 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9355 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | iobm/VPAr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9355 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobm/VPAr | 9356 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/VPAr.Q | iobm/VPAr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobm/VPAr.SI | iobm/VPAr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nVPA_IOB_IBUF | 9355 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_IOB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobm/VPAr.D1 | 9840 | ? | 0 | 4096 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobm/VPAr.D2 | 9841 | ? | 0 | 4096 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nVPA_IOB_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobm/VPAr.REG | iobm/VPAr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobm/VPAr.D | 9839 | ? | 0 | 0 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C8M_IBUF/FCLK- | 9249 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C8M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobm/VPAr.Q | 9842 | ? | 0 | 0 | iobm/VPAr | NULL | NULL | iobm/VPAr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/Clear1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 19 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IODONEr | 9365 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IODONEr.Q | iobs/IODONEr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/Clear1 | 9357 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | iobs/Clear1.EXP | 10075 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.EXP | iobs/Clear1 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | iobs/Clear1.SI | iobs/Clear1 | 0 | 18 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IODONEr | 9365 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IODONEr.Q | iobs/IODONEr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.D1 | 9844 | ? | 0 | 4096 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.D2 | 9845 | ? | 0 | 4096 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | iobs/Clear1.EXP | 10061 | ? | 0 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | iobs/IODONEr
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 12 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF

SRFF_INSTANCE | iobs/Clear1.REG | iobs/Clear1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/Clear1.D | 9843 | ? | 0 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/Clear1.Q | 9846 | ? | 0 | 0 | iobs/Clear1 | NULL | NULL | iobs/Clear1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd2 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9339 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9358 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd2.SI | ram/RS_FSM_FFd2 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9339 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D1 | 9848 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D2 | 9849 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd2.REG | ram/RS_FSM_FFd2 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd2.D | 9847 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd2.Q | 9850 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ALE0S | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ALE0S | 9361 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0S.Q | ALE0S | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ALE0S.SI | ALE0S | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ALE0S.D1 | 9852 | ? | 0 | 4096 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ALE0S.D2 | 9853 | ? | 0 | 4096 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | ALE0S.REG | ALE0S | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ALE0S.D | 9851 | ? | 0 | 0 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ALE0S.Q | 9854 | ? | 0 | 0 | ALE0S | NULL | NULL | ALE0S.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cnt/Er<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cnt/Er<1> | 9362 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<1>.Q | cnt/Er<1> | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cnt/Er<1>.SI | cnt/Er<1> | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/Er<0> | 9348 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/Er<0>.Q | cnt/Er<0> | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cnt/Er<1>.D1 | 9856 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cnt/Er<1>.D2 | 9857 | ? | 0 | 4096 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/Er<0>

SRFF_INSTANCE | cnt/Er<1>.REG | cnt/Er<1> | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cnt/Er<1>.D | 9855 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cnt/Er<1>.Q | 9858 | ? | 0 | 0 | cnt/Er<1> | NULL | NULL | cnt/Er<1>.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | cs/ODCSr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 7 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | cs/ODCSr | 9363 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/ODCSr.Q | cs/ODCSr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | cs/ODCSr.SI | cs/ODCSr | 0 | 6 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | cs/ODCSr.D1 | 9860 | ? | 0 | 4096 | cs/ODCSr | NULL | NULL | cs/ODCSr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | cs/ODCSr.D2 | 9861 | ? | 0 | 4096 | cs/ODCSr | NULL | NULL | cs/ODCSr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | cs/ODCSr.REG | cs/ODCSr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | cs/ODCSr.D | 9859 | ? | 0 | 0 | cs/ODCSr | NULL | NULL | cs/ODCSr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | cs/ODCSr.Q | 9862 | ? | 0 | 0 | cs/ODCSr | NULL | NULL | cs/ODCSr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | fsb/ASrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 9267 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | fsb/ASrf.SI | fsb/ASrf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | fsb/ASrf.D1 | 9864 | ? | 0 | 4096 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | fsb/ASrf.D2 | 9865 | ? | 0 | 4096 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF

SRFF_INSTANCE | fsb/ASrf.REG | fsb/ASrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | fsb/ASrf.D | 9863 | ? | 0 | 0 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 9267 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | fsb/ASrf.Q | 9866 | ? | 0 | 0 | fsb/ASrf | NULL | NULL | fsb/ASrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | iobs/IODONEr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | iobs/IODONEr | 9365 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IODONEr.Q | iobs/IODONEr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | iobs/IODONEr.SI | iobs/IODONEr | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | iobs/IODONEr.D1 | 9868 | ? | 0 | 4096 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | iobs/IODONEr.D2 | 9869 | ? | 0 | 4096 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | IODONE

SRFF_INSTANCE | iobs/IODONEr.REG | iobs/IODONEr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | iobs/IODONEr.D | 9867 | ? | 0 | 0 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | iobs/IODONEr.Q | 9870 | ? | 0 | 0 | iobs/IODONEr | NULL | NULL | iobs/IODONEr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | nRESout | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 5 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 9312 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | nRESout | 9366 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.Q | nRESout | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRESout.EXP | 10019 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.EXP | nRESout | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRESout.SI | nRESout | 0 | 4 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 9328 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd1.Q | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 9329 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/INITS_FSM_FFd2.Q | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF | 9312 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRESout.D1 | 9872 | ? | 0 | 4096 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRESout.D2 | 9873 | ? | 0 | 4096 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd2
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRESout.EXP | 10009 | ? | 0 | 0 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | nBR_IOB_OBUF | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | cnt/INITS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | cnt/INITS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nRESout.REG | nRESout | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRESout.D | 9871 | ? | 0 | 0 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRESout.Q | 9874 | ? | 0 | 0 | nRESout | NULL | NULL | nRESout.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped | ram/BACTr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873536 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/BACTr.SI | ram/BACTr | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/BACTr.D1 | 9876 | ? | 0 | 4096 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/BACTr.D2 | 9877 | ? | 0 | 4096 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/BACTr.REG | ram/BACTr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/BACTr.D | 9875 | ? | 0 | 0 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/BACTr.Q | 9878 | ? | 0 | 0 | ram/BACTr | NULL | NULL | ram/BACTr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/CAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 12 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 9342 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 9341 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP12_.EXP | 10036 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP12_.EXP | EXP12_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone.EXP | 10042 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.EXP | ram/RefDone | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/CAS | 9368 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/CAS.Q | ram/CAS | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/CAS.SI | ram/CAS | 0 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 9342 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd5 | 9341 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd5.Q | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP12_.EXP | 10036 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP12_.EXP | EXP12_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone.EXP | 10042 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.EXP | ram/RefDone | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/CAS.D1 | 9880 | ? | 0 | 4096 | ram/CAS | NULL | NULL | ram/CAS.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/CAS.D2 | 9881 | ? | 0 | 4096 | ram/CAS | NULL | NULL | ram/CAS.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP12_.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RefDone.EXP
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd5
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RAMEN | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | ram/CAS.REG | ram/CAS | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/CAS.D | 9879 | ? | 0 | 0 | ram/CAS | NULL | NULL | ram/CAS.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/CAS.Q | 9882 | ? | 0 | 0 | ram/CAS | NULL | NULL | ram/CAS.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | ram/RASrf | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 9267 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASrf | 9369 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrf.Q | ram/RASrf | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASrf.SI | ram/RASrf | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd7 | 9330 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd7.Q | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASrf.D1 | 9884 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASrf.D2 | 9885 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd7

SRFF_INSTANCE | ram/RASrf.REG | ram/RASrf | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASrf.D | 9883 | ? | 0 | 0 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 9267 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASrf.Q | 9886 | ? | 0 | 0 | ram/RASrf | NULL | NULL | ram/RASrf.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RASrr | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9339 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nCAS_OBUF.EXP | 10039 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nCAS_OBUF.EXP | nCAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RASrr | 9370 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.Q | ram/RASrr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | ram/RASrr.EXP | 10038 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.EXP | ram/RASrr | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | ram/RASrr.SI | ram/RASrr | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd3 | 9339 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd3.Q | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nCAS_OBUF.EXP | 10039 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nCAS_OBUF.EXP | nCAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RASrr.D1 | 9888 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RASrr.D2 | 9889 | ? | 0 | 4096 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd3
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nCAS_OBUF.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | ram/RASrr.EXP | 10031 | ? | 0 | 0 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | ram/RASrr.REG | ram/RASrr | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RASrr.D | 9887 | ? | 0 | 0 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RASrr.Q | 9890 | ? | 0 | 0 | ram/RASrr | NULL | NULL | ram/RASrr.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_1_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<1> | 9473 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_1_IBUF | 9371 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_9_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<9> | 9474 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9372 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_7_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<7> | 9475 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9373 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_2_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<2> | 9476 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_2_IBUF | 9374 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_10_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<10> | 9477 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9375 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_3_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<3> | 9478 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_3_IBUF | 9376 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_11_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<11> | 9479 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9377 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_4_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<4> | 9480 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_4_IBUF | 9378 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_12_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<12> | 9481 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9379 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_5_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<5> | 9482 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_5_IBUF | 9380 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_6_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<6> | 9483 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_6_IBUF | 9381 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_8_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<8> | 9484 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9382 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

INPUT_INSTANCE | 0 | 0 | NULL | A_FSB_15_IBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 16 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IN
NODE | A_FSB<15> | 9485 | PI | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | NULL | 0 | 100 | NOTYPE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 5 | II_IMUX
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9383 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | ram/RS_FSM_FFd1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9358 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ram/RS_FSM_FFd1 | 9384 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.Q | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd1.SI | ram/RS_FSM_FFd1 | 0 | 1 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd2 | 9358 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd2.Q | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D1 | 9892 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D2 | 9893 | ? | 0 | 4096 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | ram/RS_FSM_FFd1.REG | ram/RS_FSM_FFd1 | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | ram/RS_FSM_FFd1.D | 9891 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | ram/RS_FSM_FFd1.Q | 9894 | ? | 0 | 0 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL | NULL | ram/RS_FSM_FFd1.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_0_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_1_IBUF | 9371 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9372 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_0_OBUF | 9385 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_0_OBUF.Q | RA_0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_0_OBUF.SI | RA_0_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_1_IBUF | 9371 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_1_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_9_IBUF | 9372 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_9_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_0_OBUF.D1 | 9896 | ? | 0 | 4096 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_0_OBUF.D2 | 9897 | ? | 0 | 4096 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_1_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_9_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_0_OBUF.REG | RA_0_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_0_OBUF.D | 9895 | ? | 0 | 0 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_0_OBUF.Q | 9898 | ? | 0 | 0 | RA_0_OBUF | NULL | NULL | RA_0_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_10_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9373 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_10_OBUF | 9386 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_10_OBUF.Q | RA_10_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_10_OBUF.SI | RA_10_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9373 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_10_OBUF.D1 | 9900 | ? | 0 | 4096 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_10_OBUF.D2 | 9901 | ? | 0 | 4096 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_7_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_10_OBUF.REG | RA_10_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_10_OBUF.D | 9899 | ? | 0 | 0 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_10_OBUF.Q | 9902 | ? | 0 | 0 | RA_10_OBUF | NULL | NULL | RA_10_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_1_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9375 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_2_IBUF | 9374 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_1_OBUF | 9387 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.Q | RA_1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_1_OBUF.SI | RA_1_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_10_IBUF | 9375 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_10_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_2_IBUF | 9374 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_2_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_1_OBUF.D1 | 9904 | ? | 0 | 4096 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_1_OBUF.D2 | 9905 | ? | 0 | 4096 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_2_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_10_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_1_OBUF.REG | RA_1_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_1_OBUF.D | 9903 | ? | 0 | 0 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_1_OBUF.Q | 9906 | ? | 0 | 0 | RA_1_OBUF | NULL | NULL | RA_1_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_2_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9373 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_2_OBUF | 9388 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.Q | RA_2_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_2_OBUF.SI | RA_2_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_7_IBUF | 9373 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_7_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.D1 | 9908 | ? | 0 | 4096 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_2_OBUF.D2 | 9909 | ? | 0 | 4096 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_7_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_2_OBUF.REG | RA_2_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_2_OBUF.D | 9907 | ? | 0 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_2_OBUF.Q | 9910 | ? | 0 | 0 | RA_2_OBUF | NULL | NULL | RA_2_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_4_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9377 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_3_IBUF | 9376 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_4_OBUF | 9389 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.Q | RA_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_4_OBUF.SI | RA_4_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_11_IBUF | 9377 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_11_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_3_IBUF | 9376 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_3_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.D1 | 9912 | ? | 0 | 4096 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_4_OBUF.D2 | 9913 | ? | 0 | 4096 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_3_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_11_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_4_OBUF.REG | RA_4_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_4_OBUF.D | 9911 | ? | 0 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_4_OBUF.Q | 9914 | ? | 0 | 0 | RA_4_OBUF | NULL | NULL | RA_4_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_5_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9379 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_4_IBUF | 9378 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_5_OBUF | 9390 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.Q | RA_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_5_OBUF.SI | RA_5_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_12_IBUF | 9379 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_12_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_4_IBUF | 9378 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_4_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.D1 | 9916 | ? | 0 | 4096 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_5_OBUF.D2 | 9917 | ? | 0 | 4096 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_4_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_12_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_5_OBUF.REG | RA_5_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_5_OBUF.D | 9915 | ? | 0 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_5_OBUF.Q | 9918 | ? | 0 | 0 | RA_5_OBUF | NULL | NULL | RA_5_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_6_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_5_IBUF | 9380 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_6_OBUF | 9391 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.Q | RA_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_6_OBUF.SI | RA_6_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_5_IBUF | 9380 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_5_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.D1 | 9920 | ? | 0 | 4096 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_6_OBUF.D2 | 9921 | ? | 0 | 4096 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_5_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_6_OBUF.REG | RA_6_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_6_OBUF.D | 9919 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_6_OBUF.Q | 9922 | ? | 0 | 0 | RA_6_OBUF | NULL | NULL | RA_6_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_7_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_6_IBUF | 9381 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_7_OBUF | 9392 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.Q | RA_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_7_OBUF.SI | RA_7_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_6_IBUF | 9381 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_6_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_7_OBUF.D1 | 9924 | ? | 0 | 4096 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_7_OBUF.D2 | 9925 | ? | 0 | 4096 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_6_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_7_OBUF.REG | RA_7_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_7_OBUF.D | 9923 | ? | 0 | 0 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_7_OBUF.Q | 9926 | ? | 0 | 0 | RA_7_OBUF | NULL | NULL | RA_7_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_8_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_8_OBUF | 9393 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_8_OBUF.Q | RA_8_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_8_OBUF.SI | RA_8_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_8_OBUF.D1 | 9928 | ? | 0 | 4096 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_8_OBUF.D2 | 9929 | ? | 0 | 4096 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL

SRFF_INSTANCE | RA_8_OBUF.REG | RA_8_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_8_OBUF.D | 9927 | ? | 0 | 0 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_8_OBUF.Q | 9930 | ? | 0 | 0 | RA_8_OBUF | NULL | NULL | RA_8_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_9_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9383 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9382 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_9_OBUF | 9394 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.Q | RA_9_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | RA_9_OBUF.SI | RA_9_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_15_IBUF | 9383 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_15_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_8_IBUF | 9382 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_8_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_9_OBUF.D1 | 9932 | ? | 0 | 4096 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_9_OBUF.D2 | 9933 | ? | 0 | 4096 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_8_IBUF
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ram/RASEL | IV_TRUE | A_FSB_15_IBUF

SRFF_INSTANCE | RA_9_OBUF.REG | RA_9_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_9_OBUF.D | 9931 | ? | 0 | 0 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_9_OBUF.Q | 9934 | ? | 0 | 0 | RA_9_OBUF | NULL | NULL | RA_9_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nOE_OBUF | 9395 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.Q | nOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nOE_OBUF.EXP | 10040 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.EXP | nOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nOE_OBUF.SI | nOE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.D1 | 9936 | ? | 0 | 4096 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.D2 | 9937 | ? | 0 | 4096 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nOE_OBUF.EXP | 10033 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | nOE_OBUF.REG | nOE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nOE_OBUF.D | 9935 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nOE_OBUF.Q | 9938 | ? | 0 | 0 | nOE_OBUF | NULL | NULL | nOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nROMWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nROMWE_OBUF | 9396 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.Q | nROMWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nROMWE_OBUF.SI | nROMWE_OBUF | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.D1 | 9940 | ? | 0 | 4096 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nROMWE_OBUF.D2 | 9941 | ? | 0 | 4096 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF

SRFF_INSTANCE | nROMWE_OBUF.REG | nROMWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nROMWE_OBUF.D | 9939 | ? | 0 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nROMWE_OBUF.Q | 9942 | ? | 0 | 0 | nROMWE_OBUF | NULL | NULL | nROMWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | nADoutLE0_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 9343 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0S | 9361 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0S.Q | ALE0S | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nADoutLE0_OBUF | 9397 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.Q | nADoutLE0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nADoutLE0_OBUF.SI | nADoutLE0_OBUF | 0 | 2 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0M | 9343 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0M.Q | ALE0M | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE0S | 9361 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ALE0S.Q | ALE0S | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nADoutLE0_OBUF.D1 | 9944 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nADoutLE0_OBUF.D2 | 9945 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | ALE0M | IV_FALSE | ALE0S

SRFF_INSTANCE | nADoutLE0_OBUF.REG | nADoutLE0_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nADoutLE0_OBUF.D | 9943 | ? | 0 | 0 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nADoutLE0_OBUF.Q | 9946 | ? | 0 | 0 | nADoutLE0_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE0_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped+Ce | nCAS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308736 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/CAS | 9368 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/CAS.Q | ram/CAS | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 9267 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 9342 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nCAS_OBUF | 9398 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nCAS_OBUF.Q | nCAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nCAS_OBUF.EXP | 10039 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nCAS_OBUF.EXP | nCAS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nCAS_OBUF.SI | nCAS_OBUF | 0 | 9 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/CAS | 9368 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/CAS.Q | ram/CAS | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd6 | 9342 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd6.Q | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nCAS_OBUF.D1 | 9948 | ? | 0 | 4096 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nCAS_OBUF.D2 | 9949 | ? | 0 | 4096 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | ram/CAS
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nCAS_OBUF.EXP | 10032 | ? | 0 | 0 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd6
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf

SRFF_INSTANCE | nCAS_OBUF.REG | nCAS_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nCAS_OBUF.D | 9947 | ? | 0 | 0 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK- | 9267 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nCAS_OBUF.Q | 9950 | ? | 0 | 0 | nCAS_OBUF | NULL | NULL | nCAS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | PrldLow+OptxMapped | nDTACK_FSB_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873280 | 11 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 9346 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5>.EXP | 10007 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.EXP | cnt/LTimer<5> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4>.EXP | 10008 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.EXP | cnt/LTimer<4> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDTACK_FSB_OBUF | 9399 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.Q | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | nDTACK_FSB_OBUF.SI | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IONPReady | 9298 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IONPReady.Q | IONPReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 9346 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<5>.EXP | 10007 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<5>.EXP | cnt/LTimer<5> | 4 | 0 | MC_EXPORT
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cnt/LTimer<4>.EXP | 10008 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cnt/LTimer<4>.EXP | cnt/LTimer<4> | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDTACK_FSB_OBUF.D1 | 9952 | ? | 0 | 4096 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDTACK_FSB_OBUF.D2 | 9953 | ? | 0 | 4096 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/LTimer<5>.EXP
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | cnt/LTimer<4>.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | IONPReady
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | IONPReady | IV_FALSE | RAMReady

SRFF_INSTANCE | nDTACK_FSB_OBUF.REG | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDTACK_FSB_OBUF.D | 9951 | ? | 0 | 0 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDTACK_FSB_OBUF.Q | 9954 | ? | 0 | 0 | nDTACK_FSB_OBUF | NULL | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldLow+OptxMapped+Ce | nDinLE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2424308992 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 9331 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDinLE_OBUF | 9400 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.Q | nDinLE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10048 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.EXP | nDinLE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nDinLE_OBUF.SI | nDinLE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 9318 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd3.Q | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 9322 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd4.Q | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IODONE | 9275 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IODONE.Q | IODONE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 9317 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd7.Q | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOACT | 9331 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOACT.Q | IOACT | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 9332 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd1.Q | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 9333 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS_FSM_FFd2.Q | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDinLE_OBUF.D1 | 9956 | ? | 0 | 4096 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDinLE_OBUF.D2 | 9957 | ? | 0 | 4096 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd4
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nDinLE_OBUF.EXP | 10045 | ? | 0 | 0 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | IOBERR | IV_FALSE | IODONE | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd3
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_TRUE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd7 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd3 | IV_TRUE | IOACT | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobm/IOS_FSM_FFd2

SRFF_INSTANCE | nDinLE_OBUF.REG | nDinLE_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDinLE_OBUF.D | 9955 | ? | 0 | 0 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | C16M_IBUF/FCLK- | 9254 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C16M_IBUF | 7 | 5 | II_FCLKINV
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDinLE_OBUF.Q | 9958 | ? | 0 | 0 | nDinLE_OBUF | NULL | NULL | nDinLE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | FbkInv+PinTrst+Merge+OptxMapped | C20MEN_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155923456 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout | 9366 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.Q | nRESout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | C20MEN_OBUF$Q | 9401 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF.Q | C20MEN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | C20MEN_OBUF.EXP | 10024 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF.EXP | C20MEN_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 0 | MC_OE
NODE | C20MEN_OBUF$OE | 9402 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF.BUFOE.OUT | C20MEN_OBUF | 2 | 0 | MC_OE

SIGNAL_INSTANCE | C20MEN_OBUF.SI | C20MEN_OBUF | 0 | 11 | 4
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout | 9366 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.Q | nRESout | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | C20MEN_OBUF.D1 | 9960 | ? | 0 | 4096 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | C20MEN_OBUF.D2 | 9961 | ? | 0 | 4096 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SIGNAL | NODE | C20MEN_OBUF.TRST | 9963 | ? | 0 | 4096 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRESout
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | C20MEN_OBUF.EXP | 10014 | ? | 0 | 0 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 3 | IV_FALSE | iobs/IORW1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | C20MEN_OBUF.REG | C20MEN_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | C20MEN_OBUF.D | 9959 | ? | 0 | 0 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | C20MEN_OBUF.Q | 9964 | ? | 0 | 0 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

BUF_INSTANCE | C20MEN_OBUF.BUFOE | C20MEN_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | CTOR_UNKNOWN
SIGNAL | NODE | C20MEN_OBUF.TRST | 9963 | ? | 0 | 4096 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.SI | 4 | 9 | MC_SI_TRST
SPPTERM | 1 | IV_FALSE | nRESout
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 10 | BUF_OUT
NODE | C20MEN_OBUF.BUFOE.OUT | 9962 | ? | 0 | 0 | C20MEN_OBUF | NULL | NULL | C20MEN_OBUF.BUFOE | 0 | 10 | BUF_OUT

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | RA_11_OBUF$BUF0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 11 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | RA_11_OBUF$BUF0 | 9403 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.Q | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | RA_11_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | RA_11_OBUF$BUF0.SI | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASEL | 9314 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASEL.Q | ram/RASEL | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF$BUF0.D1 | 9966 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF$BUF0.D2 | 9967 | ? | 0 | 4096 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | ram/RASEL
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | ram/RASEL
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10050 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_FALSE | A_FSB_14_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | RA_11_OBUF$BUF0.REG | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.D | 9965 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.Q | 9968 | ? | 0 | 0 | RA_11_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | nADoutLE1_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 4 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 9357 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9335 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nADoutLE1_OBUF | 9404 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM

SIGNAL_INSTANCE | nADoutLE1_OBUF.SI | nADoutLE1_OBUF | 0 | 3 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Clear1 | 9357 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Clear1.Q | iobs/Clear1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Load1 | 9335 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Load1.Q | iobs/Load1 | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nADoutLE1_OBUF.D1 | 9970 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nADoutLE1_OBUF.D2 | 9971 | ? | 0 | 4096 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | iobs/Load1
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/Clear1 | IV_FALSE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nADoutLE1_OBUF.REG | nADoutLE1_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nADoutLE1_OBUF.D | 9969 | ? | 0 | 0 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nADoutLE1_OBUF.Q | 9972 | ? | 0 | 0 | nADoutLE1_OBUF | NULL | NULL | nADoutLE1_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+PrldHigh+OptxMapped | nAoutOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155873024 | 11 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout.EXP | 10019 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.EXP | nRESout | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nAoutOE_OBUF | 9406 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 0 | MC_UIM
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10020 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.EXP | nAoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nAoutOE_OBUF.SI | nAoutOE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nRESout.EXP | 10019 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRESout.EXP | nRESout | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.D1 | 9974 | ? | 0 | 4096 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.D2 | 9975 | ? | 0 | 4096 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nRESout.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nAoutOE_OBUF.EXP | 10010 | ? | 0 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | nAoutOE_OBUF.REG | nAoutOE_OBUF | 0 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nAoutOE_OBUF.D | 9973 | ? | 0 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 8 | SRFF_C
NODE | FCLK_IBUF/FCLK | 9266 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | FCLK_IBUF | 3 | 5 | II_FCLK
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nAoutOE_OBUF.Q | 9976 | ? | 0 | 0 | nAoutOE_OBUF | NULL | NULL | nAoutOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nDinOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 10 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 9353 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDinOE_OBUF | 9408 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.Q | nDinOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10023 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.EXP | nDinOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nDinOE_OBUF.SI | nDinOE_OBUF | 0 | 10 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IORDREQr | 9338 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IORDREQr.Q | iobm/IORDREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOS0 | 9353 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOS0.Q | iobm/IOS0 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/IOWRREQr | 9354 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/IOWRREQr.Q | iobm/IOWRREQr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.D1 | 9978 | ? | 0 | 4096 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.D2 | 9979 | ? | 0 | 4096 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 3 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10013 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | iobm/IORDREQr | IV_TRUE | iobm/IOS0 | IV_FALSE | iobm/IOWRREQr | IV_FALSE | AoutOE

SRFF_INSTANCE | nDinOE_OBUF.REG | nDinOE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDinOE_OBUF.D | 9977 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDinOE_OBUF.Q | 9980 | ? | 0 | 0 | nDinOE_OBUF | NULL | NULL | nDinOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nDoutOE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 21 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 9351 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10023 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.EXP | nDinOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nDoutOE_OBUF | 9409 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.Q | nDoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10022 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.EXP | nDoutOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nDoutOE_OBUF.SI | nDoutOE_OBUF | 0 | 21 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobm/DoutOE | 9351 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobm/DoutOE.Q | iobm/DoutOE | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | AoutOE | 9407 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/IORW1 | 9297 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/IORW1.Q | iobs/IORW1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nDinOE_OBUF.EXP | 10023 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.EXP | nDinOE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nDoutOE_OBUF.D1 | 9982 | ? | 0 | 4096 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nDoutOE_OBUF.D2 | 9983 | ? | 0 | 4096 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nDinOE_OBUF.EXP
SPPTERM | 2 | IV_TRUE | iobm/DoutOE | IV_FALSE | AoutOE
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nDoutOE_OBUF.EXP | 10012 | ? | 0 | 0 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 16 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | iobs/IORW1 | IV_TRUE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nDoutOE_OBUF.REG | nDoutOE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nDoutOE_OBUF.D | 9981 | ? | 0 | 0 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nDoutOE_OBUF.Q | 9984 | ? | 0 | 0 | nDoutOE_OBUF | NULL | NULL | nDoutOE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAMLWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 8 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9301 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr | 9370 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.Q | ram/RASrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAMLWE_OBUF | 9410 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.Q | nRAMLWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10067 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.EXP | nRAMLWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAMLWE_OBUF.SI | nRAMLWE_OBUF | 0 | 8 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nLDS_FSB_IBUF | 9301 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RASrr | 9370 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RASrr.Q | ram/RASrr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.D1 | 9986 | ? | 0 | 4096 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.D2 | 9987 | ? | 0 | 4096 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nLDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAMLWE_OBUF.EXP | 10053 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | ram/RASrr
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF

SRFF_INSTANCE | nRAMLWE_OBUF.REG | nRAMLWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAMLWE_OBUF.D | 9985 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAMLWE_OBUF.Q | 9988 | ? | 0 | 0 | nRAMLWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMLWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nRAMUWE_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nRAMUWE_OBUF | 9411 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.Q | nRAMUWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10069 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.EXP | nRAMUWE_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nRAMUWE_OBUF.SI | nRAMUWE_OBUF | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | EXP15_.EXP | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.D1 | 9990 | ? | 0 | 4096 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.D2 | 9991 | ? | 0 | 4096 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | EXP15_.EXP
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nRAMUWE_OBUF.EXP | 10055 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

SRFF_INSTANCE | nRAMUWE_OBUF.REG | nRAMUWE_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nRAMUWE_OBUF.D | 9989 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nRAMUWE_OBUF.Q | 9992 | ? | 0 | 0 | nRAMUWE_OBUF | NULL | NULL | nRAMUWE_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | Inv+OptxMapped | nROMCS_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872512 | 12 | 2
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | nROMCS_OBUF | 9412 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.Q | nROMCS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10037 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.EXP | nROMCS_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | nROMCS_OBUF.SI | nROMCS_OBUF | 0 | 12 | 3
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefUrg | 9268 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefUrg.Q | RefUrg | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.D1 | 9994 | ? | 0 | 4096 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.D2 | 9995 | ? | 0 | 4096 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF
SPPTERM | 4 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | cs/nOverlay
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | nROMCS_OBUF.EXP | 10030 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_TRUE | RefUrg | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | fsb/ASrf
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr

SRFF_INSTANCE | nROMCS_OBUF.REG | nROMCS_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | nROMCS_OBUF.D | 9993 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | nROMCS_OBUF.Q | 9996 | ? | 0 | 0 | nROMCS_OBUF | NULL | NULL | nROMCS_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | OptxMapped | C20MEN_OBUF$BUF0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155872256 | 0 | 1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | C20MEN_OBUF$BUF0 | 9413 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF$BUF0.Q | C20MEN_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | C20MEN_OBUF$BUF0.SI | C20MEN_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | 2
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | C20MEN_OBUF$BUF0.D1 | 9998 | ? | 0 | 4096 | C20MEN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | C20MEN_OBUF$BUF0.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | C20MEN_OBUF$BUF0.D2 | 9999 | ? | 0 | 6144 | C20MEN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | C20MEN_OBUF$BUF0.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_ZERO

SRFF_INSTANCE | C20MEN_OBUF$BUF0.REG | C20MEN_OBUF$BUF0 | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | C20MEN_OBUF$BUF0.D | 9997 | ? | 0 | 0 | C20MEN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | C20MEN_OBUF$BUF0.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | C20MEN_OBUF$BUF0.Q | 10000 | ? | 0 | 0 | C20MEN_OBUF$BUF0 | NULL | NULL | C20MEN_OBUF$BUF0.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

MACROCELL_INSTANCE | FbkInv+Merge+OptxMapped | C25MEN_OBUF | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2155907072 | 0 | 1
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 0 | MC_Q
NODE | C25MEN_OBUF | 9414 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C25MEN_OBUF.Q | C25MEN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q

SIGNAL_INSTANCE | C25MEN_OBUF.SI | C25MEN_OBUF | 0 | 0 | 2
OUTPUT_NODE_TYPE | 1 | 9 | MC_SI_D1
SIGNAL | NODE | C25MEN_OBUF.D1 | 10002 | ? | 0 | 4096 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.SI | 1 | 9 | MC_SI_D1
SPPTERM | 0 | IV_ZERO
OUTPUT_NODE_TYPE | 2 | 9 | MC_SI_D2
SIGNAL | NODE | C25MEN_OBUF.D2 | 10003 | ? | 0 | 4096 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.SI | 2 | 9 | MC_SI_D2
SPPTERM | 0 | IV_DC

SRFF_INSTANCE | C25MEN_OBUF.REG | C25MEN_OBUF | 0 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_D
NODE | C25MEN_OBUF.D | 10001 | ? | 0 | 0 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.XOR | 0 | 7 | ALU_F
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 8 | SRFF_Q
NODE | C25MEN_OBUF.Q | 10004 | ? | 0 | 0 | C25MEN_OBUF | NULL | NULL | C25MEN_OBUF.REG | 0 | 8 | SRFF_Q

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nVMA_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nVMA_IOBout$Q | 9250 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.Q | nVMA_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nVMA_IOBout$OE | 9252 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVMA_IOBout.BUFOE.OUT | nVMA_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nVMA_IOB | 9415 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVMA_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nAS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nAS_IOBout$Q | 9255 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.Q | nAS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nAS_IOBout$OE | 9257 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAS_IOBout.BUFOE.OUT | nAS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nAS_IOB | 9416 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nLDS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nLDS_IOBout$Q | 9258 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.Q | nLDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nLDS_IOBout$OE | 9260 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nLDS_IOBout.BUFOE.OUT | nLDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nLDS_IOB | 9417 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nLDS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nUDS_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nUDS_IOBout$Q | 9261 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.Q | nUDS_IOBout | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | nUDS_IOBout$OE | 9263 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nUDS_IOBout.BUFOE.OUT | nUDS_IOBout | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nUDS_IOB | 9418 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nBERR_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nBERR_FSB_OBUF | 9307 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nBERR_FSB | 9419 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBERR_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nVPA_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nVPA_FSB_OBUF | 9309 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nVPA_FSB_OBUF.Q | nVPA_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nVPA_FSB | 9420 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nVPA_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAS_OBUF | 9310 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAS_OBUF.Q | nRAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAS | 9421 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nBR_IOB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nBR_IOB_OBUF$Q | 9311 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.Q | nBR_IOB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nBR_IOB | 9422 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nBR_IOB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<3> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_11_OBUF$Q | 9313 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF.Q | RA_11_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<3> | 9423 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<3> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<0> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_0_OBUF | 9385 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_0_OBUF.Q | RA_0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<0> | 9424 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<0> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<10> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_10_OBUF | 9386 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_10_OBUF.Q | RA_10_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<10> | 9425 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<10> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<1> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_1_OBUF | 9387 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_1_OBUF.Q | RA_1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<1> | 9426 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<1> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<2> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_2_OBUF | 9388 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_2_OBUF.Q | RA_2_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<2> | 9427 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<2> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<4> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_4_OBUF | 9389 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_4_OBUF.Q | RA_4_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<4> | 9428 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<4> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<5> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_5_OBUF | 9390 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_5_OBUF.Q | RA_5_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<5> | 9429 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<5> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<6> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_6_OBUF | 9391 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_6_OBUF.Q | RA_6_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<6> | 9430 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<6> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<7> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_7_OBUF | 9392 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_7_OBUF.Q | RA_7_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<7> | 9431 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<7> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<8> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_8_OBUF | 9393 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_8_OBUF.Q | RA_8_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<8> | 9432 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<8> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<9> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_9_OBUF | 9394 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_9_OBUF.Q | RA_9_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<9> | 9433 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<9> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nOE_OBUF | 9395 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nOE_OBUF.Q | nOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nOE | 9434 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nROMWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nROMWE_OBUF | 9396 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMWE_OBUF.Q | nROMWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nROMWE | 9435 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nROMWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nADoutLE0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nADoutLE0_OBUF | 9397 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE0_OBUF.Q | nADoutLE0_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nADoutLE0 | 9436 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nADoutLE0 | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nCAS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nCAS_OBUF | 9398 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nCAS_OBUF.Q | nCAS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nCAS | 9437 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nCAS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDTACK_FSB | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDTACK_FSB_OBUF | 9399 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDTACK_FSB_OBUF.Q | nDTACK_FSB_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDTACK_FSB | 9438 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDTACK_FSB | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDinLE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDinLE_OBUF | 9400 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinLE_OBUF.Q | nDinLE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDinLE | 9439 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDinLE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRES | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 2 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | C20MEN_OBUF$Q | 9401 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF.Q | C20MEN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
INPUT_NODE_TYPE | 2 | 6 | OI_OE
NODE | C20MEN_OBUF$OE | 9402 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF.BUFOE.OUT | C20MEN_OBUF | 2 | 0 | MC_OE
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRES | 9440 | PIPO | 0 | 64 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRES | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | RA<11> | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | RA_11_OBUF$BUF0 | 9403 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.Q | RA_11_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | RA<11> | 9441 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | RA<11> | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nADoutLE1 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nADoutLE1_OBUF | 9404 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nADoutLE1 | 9442 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nADoutLE1 | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nAoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nAoutOE_OBUF | 9406 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nAoutOE_OBUF.Q | nAoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nAoutOE | 9443 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAoutOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDinOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDinOE_OBUF | 9408 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDinOE_OBUF.Q | nDinOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDinOE | 9444 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDinOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nDoutOE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nDoutOE_OBUF | 9409 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nDoutOE_OBUF.Q | nDoutOE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nDoutOE | 9445 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nDoutOE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAMLWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAMLWE_OBUF | 9410 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMLWE_OBUF.Q | nRAMLWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAMLWE | 9446 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAMLWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nRAMUWE | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nRAMUWE_OBUF | 9411 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nRAMUWE_OBUF.Q | nRAMUWE_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nRAMUWE | 9447 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nRAMUWE | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | nROMCS | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | nROMCS_OBUF | 9412 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nROMCS_OBUF.Q | nROMCS_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | nROMCS | 9448 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nROMCS | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | C20MEN | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | C20MEN_OBUF$BUF0 | 9413 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C20MEN_OBUF$BUF0.Q | C20MEN_OBUF$BUF0 | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | C20MEN | 9449 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C20MEN | 0 | 6 | OI_OUT

OUTPUT_INSTANCE | 0 | C25MEN | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 7 | 1 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_IN
NODE | C25MEN_OBUF | 9414 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | C25MEN_OBUF.Q | C25MEN_OBUF | 0 | 0 | MC_Q
OUTPUT_NODE_TYPE | 0 | 6 | OI_OUT
NODE | C25MEN | 9450 | PO | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | C25MEN | 0 | 6 | OI_OUT

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP10_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 9346 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP10_.EXP | 10026 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP10_.EXP | EXP10_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP10_.SI | EXP10_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd4 | 9340 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd4.Q | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RAMReady | 9346 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RAMReady.Q | RAMReady | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP10_.EXP | 10016 | ? | 0 | 0 | EXP10_ | NULL | NULL | EXP10_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 7 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | ram/RS_FSM_FFd4 | IV_FALSE | RAMReady | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP11_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP11_.EXP | 10028 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP11_.EXP | EXP11_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP11_.SI | EXP11_ | 0 | 18 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP11_.EXP | 10018 | ? | 0 | 0 | EXP11_ | NULL | NULL | EXP11_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 7 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP12_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP12_.EXP | 10036 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP12_.EXP | EXP12_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP12_.SI | EXP12_ | 0 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RefDone | 9280 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RefDone.Q | ram/RefDone | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RefReq | 9281 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RefReq.Q | RefReq | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RS_FSM_FFd8 | 9320 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RS_FSM_FFd8.Q | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/BACTr | 9367 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/BACTr.Q | ram/BACTr | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP12_.EXP | 10029 | ? | 0 | 0 | EXP12_ | NULL | NULL | EXP12_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_FALSE | ram/BACTr
SPPTERM | 6 | IV_FALSE | ram/RefDone | IV_TRUE | RefReq | IV_FALSE | cs/nOverlay | IV_TRUE | ram/RS_FSM_FFd8 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_FALSE | ram/BACTr

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP13_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | RA_11_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP13_.EXP | 10063 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP13_.EXP | EXP13_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP13_.SI | EXP13_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | 10064 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | RA_11_OBUF$BUF0.EXP | RA_11_OBUF$BUF0 | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP13_.EXP | 10049 | ? | 0 | 0 | EXP13_ | NULL | NULL | EXP13_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | RA_11_OBUF$BUF0.EXP
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP14_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP14_.EXP | 10065 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP14_.EXP | EXP14_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP14_.SI | EXP14_ | 0 | 9 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP14_.EXP | 10051 | ? | 0 | 0 | EXP14_ | NULL | NULL | EXP14_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_21_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP15_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9303 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP15_.EXP | 10068 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP15_.EXP | EXP15_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP15_.SI | EXP15_ | 0 | 4 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ram/RAMEN | 9270 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | ram/RAMEN.Q | ram/RAMEN | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nUDS_FSB_IBUF | 9303 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nUDS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP15_.EXP | 10054 | ? | 0 | 0 | EXP15_ | NULL | NULL | EXP15_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 4 | IV_TRUE | ram/RAMEN | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nUDS_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP16_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 17 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP16_.EXP | 10070 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP16_.EXP | EXP16_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP16_.SI | EXP16_ | 0 | 17 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_20_IBUF | 9244 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_20_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd1 | 9315 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd1.Q | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | fsb/ASrf | 9364 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | fsb/ASrf.Q | fsb/ASrf | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_21_IBUF | 9243 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_21_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | cs/nOverlay | 9293 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | cs/nOverlay.Q | cs/nOverlay | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nAS_FSB_IBUF | 9306 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nAS_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_14_IBUF | 9359 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_14_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_13_IBUF | 9360 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_13_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP16_.EXP | 10056 | ? | 0 | 0 | EXP16_ | NULL | NULL | EXP16_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 8 | IV_TRUE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | nAS_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_14_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 14 | IV_TRUE | A_FSB_21_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_20_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_19_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_18_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_17_IBUF | IV_TRUE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | cs/nOverlay | IV_FALSE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd1 | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | A_FSB_13_IBUF | IV_TRUE | fsb/ASrf | IV_TRUE | ALE1

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP17_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.UIM | 9308 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP17_.EXP | 10071 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP17_.EXP | EXP17_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP17_.SI | EXP17_ | 0 | 3 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/Sent | 9269 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/Sent.Q | iobs/Sent | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBERR_FSB_OBUF.UIM | 9308 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBERR_FSB_OBUF.Q | nBERR_FSB_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | IOBERR | 9272 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | IOBERR.Q | IOBERR | 1 | 0 | MC_UIM
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP17_.EXP | 10057 | ? | 0 | 0 | EXP17_ | NULL | NULL | EXP17_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | iobs/Sent | IV_TRUE | nBERR_FSB_OBUF.UIM
SPPTERM | 2 | IV_FALSE | IOBERR | IV_TRUE | nBERR_FSB_OBUF.UIM

MACROCELL_INSTANCE | NULL | EXP18_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 2147483648 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF.EXP | 10074 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.EXP | nBR_IOB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 4 | 0 | MC_EXPORT
NODE | EXP18_.EXP | 10073 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | EXP18_.EXP | EXP18_ | 4 | 0 | MC_EXPORT

SIGNAL_INSTANCE | EXP18_.SI | EXP18_ | 0 | 10 | 1
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_23_IBUF | 9241 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_23_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_22_IBUF | 9242 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_22_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_19_IBUF | 9245 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_19_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | iobs/TS_FSM_FFd2 | 9316 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | iobs/TS_FSM_FFd2.Q | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | ALE1 | 9405 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nADoutLE1_OBUF.Q | nADoutLE1_OBUF | 1 | 0 | MC_UIM
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_18_IBUF | 9246 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_18_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_17_IBUF | 9264 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_17_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | A_FSB_16_IBUF | 9265 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | A_FSB_16_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nWE_FSB_IBUF | 9296 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | NULL | nWE_FSB_IBUF | 0 | 5 | II_IMUX
INPUT_NODE_TYPE | 1 | 100 | NOTYPE
NODE | nBR_IOB_OBUF.EXP | 10074 | ? | 0 | 0 | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | NULL | nBR_IOB_OBUF.EXP | nBR_IOB_OBUF | 4 | 0 | MC_EXPORT
OUTPUT_NODE_TYPE | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SIGNAL | NODE | EXP18_.EXP | 10059 | ? | 0 | 0 | EXP18_ | NULL | NULL | EXP18_.SI | 7 | 9 | MC_SI_EXPORT
SPPTERM | 1 | IV_TRUE | nBR_IOB_OBUF.EXP
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_19_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_18_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_17_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_16_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1
SPPTERM | 5 | IV_FALSE | A_FSB_23_IBUF | IV_FALSE | A_FSB_22_IBUF | IV_TRUE | nWE_FSB_IBUF | IV_FALSE | iobs/TS_FSM_FFd2 | IV_TRUE | ALE1

FB_INSTANCE | FOOBAR1_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | iobs/IODONEr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | iobs/IOACTr | 1 | A_FSB_13_IBUF | 1 | NULL | 0 | 11 | 49152
FBPIN | 3 | iobm/VPAr | 1 | A_FSB_14_IBUF | 1 | NULL | 0 | 12 | 49152
FBPIN | 4 | iobm/IOWRREQr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | 1 | A_FSB_15_IBUF | 1 | NULL | 0 | 13 | 49152
FBPIN | 6 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | 1 | A_FSB_16_IBUF | 1 | NULL | 0 | 14 | 49152
FBPIN | 7 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | iobm/IORDREQr | 1 | A_FSB_17_IBUF | 1 | NULL | 0 | 15 | 49152
FBPIN | 9 | iobm/Er | 1 | A_FSB_18_IBUF | 1 | NULL | 0 | 16 | 49152
FBPIN | 10 | iobm/C8Mr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | cnt/nIPL2r | 1 | A_FSB_19_IBUF | 1 | NULL | 0 | 17 | 49152
FBPIN | 12 | cnt/Er<0> | 1 | A_FSB_20_IBUF | 1 | NULL | 0 | 18 | 49152
FBPIN | 13 | ALE0S | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | iobs/IOU1 | 1 | A_FSB_21_IBUF | 1 | NULL | 0 | 19 | 49152
FBPIN | 15 | iobs/IOL1 | 1 | A_FSB_22_IBUF | 1 | NULL | 0 | 20 | 49152
FBPIN | 16 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | IOBERR | 1 | C16M_IBUF | 0 | NULL | 0 | 22 | 57344
FBPIN | 18 | iobm/ES<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR2_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 6 | NULL | 0 | A_FSB_5_IBUF | 1 | NULL | 0 | 2 | 53248
FBPIN | 8 | NULL | 0 | A_FSB_6_IBUF | 1 | NULL | 0 | 3 | 53248
FBPIN | 9 | NULL | 0 | A_FSB_7_IBUF | 1 | NULL | 0 | 4 | 53248
FBPIN | 11 | NULL | 0 | A_FSB_8_IBUF | 1 | NULL | 0 | 6 | 49152
FBPIN | 12 | NULL | 0 | A_FSB_9_IBUF | 1 | NULL | 0 | 7 | 49152
FBPIN | 14 | ram/RS_FSM_FFd5 | 1 | A_FSB_10_IBUF | 1 | NULL | 0 | 8 | 49152
FBPIN | 15 | ram/RS_FSM_FFd3 | 1 | A_FSB_11_IBUF | 1 | NULL | 0 | 9 | 49152
FBPIN | 16 | ram/RS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | ram/RS_FSM_FFd1 | 1 | A_FSB_12_IBUF | 1 | NULL | 0 | 10 | 49152
FBPIN | 18 | ram/RASrf | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR3_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | ram/BACTr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | fsb/ASrf | 1 | C8M_IBUF | 1 | NULL | 0 | 23 | 57344
FBPIN | 3 | cnt/LTimerTC | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | cnt/LTimer<9> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | cnt/LTimer<8> | 1 | A_FSB_23_IBUF | 1 | NULL | 0 | 24 | 49152
FBPIN | 6 | cnt/LTimer<7> | 1 | E_IBUF | 1 | NULL | 0 | 25 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/LTimer<6> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | cnt/LTimer<5> | 1 | FCLK_IBUF | 0 | NULL | 0 | 27 | 57344
FBPIN | 9 | nDTACK_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDTACK_FSB | 1 | 28 | 49152
FBPIN | 10 | cnt/LTimer<4> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | cnt/LTimer<3> | 1 | nWE_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 29 | 49152
FBPIN | 12 | cnt/LTimer<2> | 1 | nLDS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 30 | 49152
FBPIN | 13 | cnt/LTimer<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | cnt/LTimer<12> | 1 | nAS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 32 | 49152
FBPIN | 15 | cnt/LTimer<11> | 1 | nUDS_FSB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 33 | 49152
FBPIN | 16 | cnt/LTimer<10> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | nROMWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nROMWE | 1 | 34 | 49152
FBPIN | 18 | IOPWReady | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR4_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | nRESout | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nAoutOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nAoutOE | 1 | 87 | 49152
FBPIN | 3 | ram/RS_FSM_FFd8 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | iobs/IORW1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | nDoutOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDoutOE | 1 | 89 | 49152
FBPIN | 6 | nDinOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDinOE | 1 | 90 | 49152
FBPIN | 8 | C20MEN_OBUF | 1 | N0 | 1 | nRES | 1 | 91 | 49152
FBPIN | 9 | IORDREQ | 1 | nIPL2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 92 | 49152
FBPIN | 10 | cs/ODCSr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | nVPA_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nVPA_FSB | 1 | 93 | 49152
FBPIN | 12 | iobs/Load1 | 1 | A_FSB_1_IBUF | 1 | NULL | 0 | 94 | 49152
FBPIN | 13 | iobs/TS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | EXP10_ | 1 | A_FSB_2_IBUF | 1 | NULL | 0 | 95 | 49152
FBPIN | 15 | RAMReady | 1 | A_FSB_3_IBUF | 1 | NULL | 0 | 96 | 49152
FBPIN | 16 | ram/RS_FSM_FFd7 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | iobs/Sent | 1 | A_FSB_4_IBUF | 1 | NULL | 0 | 97 | 49152
FBPIN | 18 | EXP11_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR5_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | EXP12_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nROMCS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nROMCS | 1 | 35 | 49152
FBPIN | 3 | ram/RAMEN | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | ram/RASrr | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | nCAS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nCAS | 1 | 36 | 49152
FBPIN | 6 | nOE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nOE | 1 | 37 | 49152
FBPIN | 7 | ram/RS_FSM_FFd6 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | ram/Once | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 39 | 49152
FBPIN | 9 | RA_4_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<4> | 1 | 40 | 49152
FBPIN | 10 | ram/RASEL | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | RA_11_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<3> | 1 | 41 | 49152
FBPIN | 12 | RA_5_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<5> | 1 | 42 | 49152
FBPIN | 13 | cs/nOverlay | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | RA_2_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<2> | 1 | 43 | 49152
FBPIN | 15 | RA_6_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<6> | 1 | 46 | 49152
FBPIN | 16 | ram/RS_FSM_FFd4 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | ram/RefDone | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 49 | 49152
FBPIN | 18 | ram/CAS | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR6_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | nVMA_IOBout | 1 | NULL | 0 | nVMA_IOB | 1 | 74 | 49152
FBPIN | 3 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | iobm/ES<0> | 1 | nBERR_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 76 | 49152
FBPIN | 6 | iobm/ES<3> | 1 | nVPA_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 77 | 49152
FBPIN | 7 | iobm/ES<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | iobm/DoutOE | 1 | nDTACK_IOB_IBUF | 1 | NULL | 0 | 78 | 49152
FBPIN | 9 | nLDS_IOBout | 1 | NULL | 0 | nLDS_IOB | 1 | 79 | 49152
FBPIN | 10 | IODONE | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | nUDS_IOBout | 1 | NULL | 0 | nUDS_IOB | 1 | 80 | 49152
FBPIN | 12 | nAS_IOBout | 1 | NULL | 0 | nAS_IOB | 1 | 81 | 49152
FBPIN | 13 | iobm/IOS0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | nADoutLE1_OBUF | 1 | NULL | 0 | nADoutLE1 | 1 | 82 | 49152
FBPIN | 15 | nADoutLE0_OBUF | 1 | NULL | 0 | nADoutLE0 | 1 | 85 | 49152
FBPIN | 16 | ALE0M | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | nDinLE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nDinLE | 1 | 86 | 49152
FBPIN | 18 | IOACT | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR7_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | cnt/LTimer<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | RA_1_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<1> | 1 | 50 | 49152
FBPIN | 3 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | cnt/Er<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | RA_7_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<7> | 1 | 52 | 49152
FBPIN | 6 | RA_0_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<0> | 1 | 53 | 49152
FBPIN | 7 | cnt/TimerTC | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | RA_8_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<8> | 1 | 54 | 49152
FBPIN | 9 | RA_10_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<10> | 1 | 55 | 49152
FBPIN | 10 | cnt/Timer<0> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | RA_9_OBUF | 1 | NULL | 0 | RA<9> | 1 | 56 | 49152
FBPIN | 12 | C25MEN_OBUF | 1 | NULL | 0 | C25MEN | 1 | 58 | 49152
FBPIN | 13 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | C20MEN_OBUF$BUF0 | 1 | NULL | 0 | C20MEN | 1 | 59 | 49152
FBPIN | 15 | RefReq | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 60 | 49152
FBPIN | 16 | cnt/Timer<1> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | cnt/Timer<2> | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 61 | 49152
FBPIN | 18 | RefUrg | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | FOOBAR8_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0
FBPIN | 1 | EXP13_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 2 | RA_11_OBUF$BUF0 | 1 | NULL | 0 | RA<11> | 1 | 63 | 49152
FBPIN | 3 | EXP14_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 4 | iobs/TS_FSM_FFd2 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 5 | nRAS_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAS | 1 | 64 | 49152
FBPIN | 6 | nRAMLWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAMLWE | 1 | 65 | 49152
FBPIN | 7 | EXP15_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 8 | nRAMUWE_OBUF | 1 | NULL | 0 | nRAMUWE | 1 | 66 | 49152
FBPIN | 9 | IOWRREQ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 67 | 49152
FBPIN | 10 | EXP16_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 11 | EXP17_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 68 | 49152
FBPIN | 12 | nBERR_FSB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nBERR_FSB | 1 | 70 | 49152
FBPIN | 13 | IOU0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 14 | EXP18_ | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 71 | 49152
FBPIN | 15 | nBR_IOB_OBUF | 1 | NULL | 0 | nBR_IOB | 1 | 72 | 49152
FBPIN | 16 | iobs/Clear1 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0
FBPIN | 17 | IONPReady | 1 | NULL | 0 | NULL | 0 | 73 | 49152
FBPIN | 18 | IOL0 | 1 | NULL | 0 | NULL | 0

FB_INSTANCE | INPUTPINS_FOOBAR9_ | WarpSE_COPY_0_COPY_0 | 0 | 0 | 0

BUSINFO | A_FSB<23:1> | 23 | 0 | 0 | A_FSB<10> | 13 | A_FSB<11> | 12 | A_FSB<12> | 11 | A_FSB<13> | 10 | A_FSB<14> | 9 | A_FSB<15> | 8 | A_FSB<16> | 7 | A_FSB<17> | 6 | A_FSB<18> | 5 | A_FSB<19> | 4 | A_FSB<1> | 22 | A_FSB<20> | 3 | A_FSB<21> | 2 | A_FSB<22> | 1 | A_FSB<23> | 0 | A_FSB<2> | 21 | A_FSB<3> | 20 | A_FSB<4> | 19 | A_FSB<5> | 18 | A_FSB<6> | 17 | A_FSB<7> | 16 | A_FSB<8> | 15 | A_FSB<9> | 14
BUSINFO | RA<11:0> | 12 | 0 | 1 | RA<0> | 11 | RA<10> | 1 | RA<11> | 0 | RA<1> | 10 | RA<2> | 9 | RA<3> | 8 | RA<4> | 7 | RA<5> | 6 | RA<6> | 5 | RA<7> | 4 | RA<8> | 3 | RA<9> | 2
BUSINFO | SW<3:1> | 3 | 0 | 0 | SW<1> | 2 | SW<2> | 1 | SW<3> | 0

FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 0 | nLDS_FSB | 30 | 3 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | 4 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL | 6 | iobm/ES<1> | NULL | 8 | IOWRREQ | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 9 | IODONE | NULL | 11 | nAS_IOBout | NULL | 12 | C8M | 23 | 15 | nBERR_IOB | 76 | 16 | E | 25
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 17 | IOACT | NULL | 20 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | 24 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | 27 | nUDS_FSB | 33 | 28 | iobm/ES<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 33 | iobm/Er | NULL | 34 | iobm/ES<2> | NULL | 38 | IORDREQ | NULL | 41 | nVPA_IOB | 77 | 45 | IOBERR | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR1_ | 49 | nIPL2 | 92 | 50 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | 51 | iobm/C8Mr | NULL | 53 | iobs/Load1 | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR1_ | 260 | -1 | -1 | 129 | 4 | -1 | 96 | -1 | 134 | 99 | -1 | 101 | 238 | -1 | -1 | 175 | 242 | 107 | -1 | -1 | 93 | -1 | -1 | -1 | 90 | -1 | -1 | 272 | 94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 8 | 17 | -1 | -1 | -1 | 62 | -1 | -1 | 171 | -1 | -1 | -1 | 16 | -1 | -1 | -1 | 150 | 15 | 9 | -1 | 65


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR2_ | 15 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | 37 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | 50 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | 52 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR2_ | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 69 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 32 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 78 | -1 | 33 | -1


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 0 | A_FSB<20> | 18 | 1 | A_FSB<14> | 12 | 3 | cnt/LTimer<9> | NULL | 4 | cnt/LTimer<8> | NULL | 5 | cnt/LTimer<7> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 6 | cnt/LTimer<6> | NULL | 7 | cnt/LTimer<5> | NULL | 8 | nAS_FSB | 32 | 9 | cnt/LTimer<4> | NULL | 10 | cnt/LTimer<3> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 11 | cnt/Er<0> | NULL | 12 | cnt/LTimer<1> | NULL | 13 | cnt/LTimer<12> | NULL | 14 | cnt/LTimer<11> | NULL | 15 | cnt/LTimer<10> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 16 | IONPReady | NULL | 17 | IOPWReady | NULL | 18 | A_FSB<19> | 17 | 19 | cs/nOverlay | NULL | 27 | fsb/ASrf | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | iobs/Clear1 | NULL | 31 | RAMReady | NULL | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | A_FSB<13> | 11
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 39 | A_FSB<22> | 20 | 45 | A_FSB<18> | 16 | 46 | ALE1 | NULL | 47 | A_FSB<21> | 19 | 48 | cnt/LTimer<2> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR3_ | 49 | A_FSB<17> | 15 | 50 | cnt/LTimer<0> | NULL | 51 | cnt/Er<1> | NULL | 52 | cnt/TimerTC | NULL | 53 | A_FSB<16> | 14

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR3_ | 226 | 210 | -1 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 268 | 45 | 46 | 11 | 48 | 49 | 50 | 51 | 142 | 53 | 222 | 84 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 37 | 256 | -1 | 141 | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 240 | 208 | -1 | 230 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 218 | 103 | 228 | 47 | 216 | 108 | 111 | 114 | 214


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 0 | ram/BACTr | NULL | 1 | iobs/IOACTr | NULL | 2 | A_FSB<21> | 19 | 3 | iobm/IOWRREQr | NULL | 4 | A_FSB<22> | 20
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 5 | A_FSB<16> | 14 | 7 | A_FSB<17> | 15 | 8 | IORDREQ | NULL | 9 | A_FSB<18> | 16 | 12 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 13 | ALE1 | NULL | 14 | nBR_IOB_OBUF | NULL | 15 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | 16 | iobs/Sent | NULL | 17 | RefUrg | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 19 | cs/nOverlay | NULL | 21 | A_FSB<19> | 17 | 23 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | 25 | RefReq | NULL | 27 | fsb/ASrf | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | A_FSB<20> | 18 | 31 | RAMReady | NULL | 33 | nAS_FSB | 32 | 34 | iobm/DoutOE | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 35 | A_FSB<14> | 12 | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | A_FSB<13> | 11 | 39 | ram/RAMEN | NULL | 42 | iobs/IORW1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 43 | iobm/IOS0 | NULL | 44 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | NULL | 45 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | 47 | IONPReady | NULL | 48 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR4_ | 49 | ram/RefDone | NULL | 51 | AoutOE | NULL | 52 | nRESout | NULL | 53 | iobm/IORDREQr | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR4_ | 36 | 1 | 228 | 3 | 230 | 214 | -1 | 216 | 62 | 218 | -1 | -1 | 66 | 103 | 140 | 87 | 70 | 125 | -1 | 84 | -1 | 222 | -1 | 56 | -1 | 122 | -1 | 37 | 256 | -1 | 226 | 68 | -1 | 268 | 97 | 210 | 240 | 208 | -1 | 74 | -1 | -1 | 57 | 102 | 110 | 129 | -1 | 142 | 120 | 88 | -1 | 55 | 54 | 7


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 0 | A_FSB<20> | 18 | 1 | fsb/ASrf | NULL | 2 | A_FSB<21> | 19 | 4 | A_FSB<22> | 20 | 5 | A_FSB<16> | 14
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 6 | ram/RS_FSM_FFd6 | NULL | 7 | ram/Once | NULL | 8 | nAS_FSB | 32 | 9 | cs/ODCSr | NULL | 10 | A_FSB<11> | 9
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 12 | cs/nOverlay | NULL | 13 | ram/RS_FSM_FFd5 | NULL | 14 | A_FSB<7> | 4 | 15 | ram/RS_FSM_FFd2 | NULL | 16 | ram/RS_FSM_FFd1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 17 | ram/CAS | NULL | 18 | A_FSB<19> | 17 | 21 | A_FSB<3> | 96 | 23 | A_FSB<23> | 24 | 25 | RefReq | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 28 | nWE_FSB | 29 | 30 | ram/RASEL | NULL | 32 | ram/RS_FSM_FFd3 | NULL | 33 | ram/RS_FSM_FFd8 | NULL | 34 | A_FSB<5> | 2
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 36 | A_FSB<4> | 97 | 37 | A_FSB<13> | 11 | 39 | ram/RAMEN | NULL | 40 | RefUrg | NULL | 42 | A_FSB<12> | 10
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR5_ | 43 | ram/RS_FSM_FFd4 | NULL | 44 | ram/BACTr | NULL | 49 | ram/RefDone | NULL | 50 | ram/RS_FSM_FFd7 | NULL | 51 | nRES | 91

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR5_ | 226 | 37 | 228 | -1 | 230 | 214 | 78 | 79 | 268 | 63 | 202 | -1 | 84 | 31 | 190 | 33 | 34 | 89 | 222 | -1 | -1 | 168 | -1 | 240 | -1 | 122 | -1 | -1 | 256 | -1 | 81 | -1 | 32 | 56 | 182 | -1 | 172 | 208 | -1 | 74 | 125 | -1 | 206 | 87 | 36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 88 | 69 | 148 | -1 | -1


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 0 | iobm/IOS_FSM_FFd6 | NULL | 1 | AoutOE | NULL | 2 | iobm/VPAr | NULL | 3 | iobm/IOS_FSM_FFd3 | NULL | 4 | nRES | 91
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 5 | iobm/IOS_FSM_FFd4 | NULL | 6 | iobm/IOS_FSM_FFd1 | NULL | 7 | iobm/IORDREQr | NULL | 8 | iobm/Er | NULL | 9 | iobm/C8Mr | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 10 | nUDS_IOBout | NULL | 11 | iobs/Load1 | NULL | 12 | ALE0S | NULL | 15 | iobm/IOS_FSM_FFd2 | NULL | 16 | IOBERR | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 17 | iobm/ES<2> | NULL | 21 | IOL0 | NULL | 23 | IOU0 | NULL | 27 | nDTACK_IOB | 78 | 28 | iobm/ES<0> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 30 | iobs/Clear1 | NULL | 32 | iobm/ES<1> | NULL | 33 | E | 25 | 34 | iobm/DoutOE | NULL | 36 | iobm/IOS_FSM_FFd5 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 38 | ALE0M | NULL | 39 | iobm/ES<3> | NULL | 40 | IODONE | NULL | 41 | nLDS_IOBout | NULL | 43 | iobm/IOS0 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 44 | nVMA_IOBout | NULL | 47 | iobm/IOWRREQr | NULL | 49 | ALE1 | NULL | 51 | iobm/IOS_FSM_FFd7 | NULL | 52 | nAS_IOBout | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR6_ | 53 | IOACT | NULL

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR6_ | 90 | 55 | 2 | 93 | 148 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 100 | 65 | 12 | -1 | -1 | 15 | 16 | 17 | -1 | -1 | -1 | 143 | -1 | 138 | -1 | -1 | -1 | 167 | 94 | -1 | 141 | -1 | 96 | 242 | 97 | -1 | 4 | -1 | 105 | 95 | 99 | 98 | -1 | 102 | 91 | -1 | -1 | 3 | -1 | 103 | -1 | 92 | 101 | 107


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 2 | A_FSB<8> | 6 | 3 | cnt/Er<1> | NULL | 4 | A_FSB<2> | 95 | 6 | cnt/TimerTC | NULL | 7 | A_FSB<17> | 15
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 9 | ram/RASEL | NULL | 10 | A_FSB<6> | 3 | 12 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | NULL | 15 | cnt/Timer<1> | NULL | 16 | cnt/Timer<2> | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 17 | RefUrg | NULL | 32 | cnt/LTimerTC | NULL | 35 | A_FSB<14> | 12 | 39 | cnt/nIPL2r | NULL | 40 | A_FSB<7> | 4
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 41 | cnt/Er<0> | NULL | 43 | A_FSB<10> | 8 | 44 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | NULL | 45 | A_FSB<1> | 94 | 46 | A_FSB<15> | 13
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR7_ | 47 | A_FSB<21> | 19 | 49 | cnt/Timer<0> | NULL | 50 | A_FSB<18> | 16 | 53 | A_FSB<9> | 7

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR7_ | -1 | -1 | 194 | 111 | 164 | -1 | 114 | 216 | -1 | 81 | 186 | -1 | 120 | -1 | -1 | 123 | 124 | 125 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38 | -1 | -1 | 210 | -1 | -1 | -1 | 10 | 190 | 11 | -1 | 198 | 110 | 156 | 212 | 228 | -1 | 117 | 218 | -1 | -1 | 196


FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 0 | iobs/IODONEr | NULL | 1 | fsb/ASrf | NULL | 2 | A_FSB<21> | 19 | 3 | iobs/IORW1 | NULL | 7 | A_FSB<17> | 15
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 8 | IOWRREQ | NULL | 9 | ram/RASEL | NULL | 10 | cnt/nIPL2r | NULL | 11 | nBERR_FSB_OBUF.UIM | NULL | 12 | cs/nOverlay | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 13 | iobs/IOU1 | NULL | 14 | iobs/IOL1 | NULL | 16 | A_FSB<13> | 11 | 17 | ram/RASrf | NULL | 18 | A_FSB<19> | 17
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 20 | ram/RAMEN | NULL | 21 | IOL0 | NULL | 22 | iobs/IOACTr | NULL | 28 | nWE_FSB | 29 | 29 | nLDS_FSB | 30
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 30 | A_FSB<20> | 18 | 32 | IOU0 | NULL | 33 | nAS_FSB | 32 | 34 | iobs/TS_FSM_FFd2 | NULL | 35 | A_FSB<14> | 12
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 36 | A_FSB<23> | 24 | 37 | iobs/Sent | NULL | 39 | A_FSB<22> | 20 | 42 | nBR_IOB_OBUF | NULL | 44 | cnt/INITS_FSM_FFd1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 45 | IOBERR | NULL | 46 | ALE1 | NULL | 47 | IONPReady | NULL | 48 | cnt/INITS_FSM_FFd2 | NULL | 49 | iobs/TS_FSM_FFd1 | NULL
FB_ORDER_OF_INPUTS | FOOBAR8_ | 50 | A_FSB<18> | 16 | 51 | nUDS_FSB | 33 | 52 | ram/RASrr | NULL | 53 | A_FSB<16> | 14

FB_IMUX_INDEX | FOOBAR8_ | 0 | 37 | 228 | 57 | -1 | -1 | -1 | 216 | 134 | 81 | 10 | 137 | 84 | 13 | 14 | -1 | 208 | 35 | 222 | -1 | 74 | 143 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 256 | 260 | 226 | -1 | 138 | 268 | 129 | 210 | 240 | 70 | -1 | 230 | -1 | -1 | 140 | -1 | 110 | 16 | 103 | 142 | 120 | 66 | 218 | 272 | 75 | 214


GLOBAL_FCLK | C16M | 0 | 0 | C8M | 1 | 1 | FCLK | 2 | 2
