### Logic

Signal Name | Total Pterms | Total Inputs | Function Block | Macrocell | Power Mode | Slew Rate | Pin Number | Pin Type | Pin Use | Reg Init State
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
iobm/VPArf | 1 | 1 | FB2 | MC14 | STD |  | 8 | I/O | I | RESET
iobm/RESrr | 1 | 1 | FB2 | MC15 | STD |  | 9 | I/O | I | RESET
iobm/IOREQr | 1 | 1 | FB2 | MC17 | STD |  | 10 | I/O | I | RESET
ram/RefReqSync | 1 | 1 | FB1 | MC2 | STD |  | 11 | I/O | I | RESET
ram/RefReq | 1 | 2 | FB1 | MC3 | STD |  | 12 | I/O | I | RESET
iobm/Er | 1 | 1 | FB1 | MC5 | STD |  | 13 | I/O | I | RESET
iobm/DTACKrr | 1 | 1 | FB1 | MC6 | STD |  | 14 | I/O | I | RESET
iobm/BERRrr | 1 | 1 | FB1 | MC8 | STD |  | 15 | I/O | I | RESET
iobm/BERRrf | 1 | 1 | FB1 | MC9 | STD |  | 16 | I/O | I | RESET
cnt/Er<0> | 1 | 1 | FB1 | MC11 | STD |  | 17 | I/O | I | RESET
ALE0S | 1 | 2 | FB1 | MC12 | STD |  | 18 | I/O | I | RESET
iobs/IOU1 | 2 | 2 | FB1 | MC14 | STD |  | 19 | I/O | I | RESET
iobs/IOL1 | 2 | 2 | FB1 | MC15 | STD |  | 20 | I/O | I | RESET
ALE0M | 2 | 4 | FB1 | MC17 | STD |  | 22 | I/O/GCK1 | GCK | RESET
fsb/VPA | 16 | 26 | FB3 | MC6 | STD |  | 25 | I/O | I | RESET
nDTACK_FSB | 9 | 26 | FB3 | MC9 | STD | FAST | 28 | I/O | O | RESET
iobs/IORW1 | 16 | 19 | FB3 | MC11 | STD |  | 29 | I/O | I | RESET
cs/nOverlay | 3 | 8 | FB3 | MC14 | STD |  | 32 | I/O | I | RESET
nROMWE | 1 | 2 | FB3 | MC17 | STD | FAST | 34 | I/O | O |
nROMCS | 2 | 5 | FB5 | MC2 | STD | FAST | 35 | I/O | O |
nCAS | 1 | 1 | FB5 | MC5 | STD | FAST | 36 | I/O | O | RESET
nOE | 1 | 2 | FB5 | MC6 | STD | FAST | 37 | I/O | O |
ram/RS_FSM_FFd2 | 8 | 10 | FB5 | MC8 | STD |  | 39 | I/O | (b) | RESET
RA<4> | 2 | 3 | FB5 | MC9 | STD | FAST | 40 | I/O | O |
RA<3> | 2 | 3 | FB5 | MC11 | STD | FAST | 41 | I/O | O |
RA<5> | 2 | 3 | FB5 | MC12 | STD | FAST | 42 | I/O | O |
RA<2> | 2 | 3 | FB5 | MC14 | STD | FAST | 43 | I/O | O |
RA<6> | 2 | 3 | FB5 | MC15 | STD | FAST | 46 | I/O | O |
iobs/Once | 15 | 18 | FB5 | MC17 | STD |  | 49 | I/O | (b) | RESET
RA<1> | 2 | 3 | FB7 | MC2 | STD | FAST | 50 | I/O | O |
RA<7> | 2 | 3 | FB7 | MC5 | STD | FAST | 52 | I/O | O |
RA<0> | 2 | 3 | FB7 | MC6 | STD | FAST | 53 | I/O | O |
RA<8> | 5 | 6 | FB7 | MC8 | STD | FAST | 54 | I/O | O |
RA<10> | 1 | 1 | FB7 | MC9 | STD | FAST | 55 | I/O | O |
RA<9> | 2 | 3 | FB7 | MC11 | STD | FAST | 56 | I/O | O |
C25MEN | 0 | 0 | FB7 | MC12 | STD | FAST | 58 | I/O | O |
C20MEN | 0 | 0 | FB7 | MC14 | STD | FAST | 59 | I/O | O |
cnt/LTimer<4> | 2 | 7 | FB7 | MC15 | STD |  | 60 | I/O | (b) | RESET
cnt/LTimer<11> | 2 | 14 | FB7 | MC17 | STD |  | 61 | I/O | (b) | RESET
RA<11> | 1 | 1 | FB8 | MC2 | STD | FAST | 63 | I/O | O |
nRAS | 0 | 0 | FB8 | MC5 | STD | FAST | 64 | I/O | O |
nRAMLWE | 1 | 4 | FB8 | MC6 | STD | FAST | 65 | I/O | O |
nRAMUWE | 1 | 4 | FB8 | MC8 | STD | FAST | 66 | I/O | O |
fsb/Ready0r | 2 | 7 | FB8 | MC9 | STD |  | 67 | I/O | (b) | RESET
ram/RAMReady | 9 | 12 | FB8 | MC11 | STD |  | 68 | I/O | (b) | RESET
nBERR_FSB | 4 | 8 | FB8 | MC12 | STD | FAST | 70 | I/O | O | RESET
ram/RAMEN | 9 | 12 | FB8 | MC14 | STD |  | 71 | I/O | (b) | RESET
nBR_IOB | 2 | 4 | FB8 | MC15 | STD | FAST | 72 | I/O | O | RESET
cnt/INITS_FSM_FFd1 | 1 | 7 | FB8 | MC17 | STD |  | 73 | I/O | (b) | RESET
nVMA_IOB | 3 | 10 | FB6 | MC2 | STD | FAST | 74 | I/O | O | RESET
iobm/ES<1> | 3 | 4 | FB6 | MC5 | STD |  | 76 | I/O | I | RESET
iobm/ES<0> | 3 | 7 | FB6 | MC6 | STD |  | 77 | I/O | I | RESET
iobm/ES<4> | 4 | 7 | FB6 | MC8 | STD |  | 78 | I/O | I | RESET
nLDS_IOB | 4 | 6 | FB6 | MC9 | STD | FAST | 79 | I/O | O | RESET
nUDS_IOB | 4 | 6 | FB6 | MC11 | STD | FAST | 80 | I/O | O | RESET
nAS_IOB | 3 | 4 | FB6 | MC12 | STD | FAST | 81 | I/O | O | RESET
nADoutLE1 | 2 | 3 | FB6 | MC14 | STD | FAST | 82 | I/O | O | SET
nADoutLE0 | 1 | 2 | FB6 | MC15 | STD | FAST | 85 | I/O | O |
nDinLE | 1 | 2 | FB6 | MC17 | STD | FAST | 86 | I/O | O | RESET
nAoutOE | 2 | 4 | FB4 | MC2 | STD | FAST | 87 | I/O | O | SET
nDoutOE | 1 | 2 | FB4 | MC5 | STD | FAST | 89 | I/O | O |
nDinOE | 3 | 6 | FB4 | MC6 | STD | FAST | 90 | I/O | O |
nRES | 1 | 1 | FB4 | MC8 | STD | FAST | 91 | I/O | I/O |
cnt/Er<1> | 1 | 1 | FB4 | MC9 | STD |  | 92 | I/O | I | RESET
nVPA_FSB | 1 | 2 | FB4 | MC11 | STD | FAST | 93 | I/O | O |
cnt/LTimer<3> | 2 | 6 | FB4 | MC12 | STD |  | 94 | I/O | I | RESET
cnt/LTimer<1> | 2 | 4 | FB4 | MC14 | STD |  | 95 | I/O | I | RESET
RefReq | 2 | 5 | FB4 | MC15 | STD |  | 96 | I/O | I | RESET
IOL0 | 3 | 5 | FB4 | MC17 | STD |  | 97 | I/O | I | RESET
ram/RefUrg | 1 | 2 | FB1 | MC1 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobs/IOACTr | 1 | 1 | FB1 | MC4 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/DTACKrf | 1 | 1 | FB1 | MC7 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
cnt/nIPL2r | 1 | 1 | FB1 | MC10 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
ram/RS_FSM_FFd1 | 2 | 3 | FB1 | MC13 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/IOS_FSM_FFd1 | 2 | 3 | FB1 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
ram/RefDone | 3 | 5 | FB1 | MC18 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/VPArr | 1 | 1 | FB2 | MC13 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/RESrf | 1 | 1 | FB2 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/Er2 | 1 | 1 | FB2 | MC18 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
IORW0 | 17 | 20 | FB3 | MC1 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
fsb/Ready1r | 6 | 17 | FB3 | MC13 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
IOREQ | 13 | 19 | FB3 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobs/Clear1 | 1 | 3 | FB3 | MC18 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
ram/RegUrgSync | 1 | 1 | FB4 | MC1 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
ram/BACTr | 1 | 2 | FB4 | MC3 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
nRESout | 1 | 2 | FB4 | MC4 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
fsb/ASrf | 1 | 1 | FB4 | MC7 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
cnt/TimerTC | 2 | 6 | FB4 | MC10 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
cnt/LTimer<2> | 2 | 5 | FB4 | MC13 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
IOU0 | 3 | 5 | FB4 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
RefUrg | 5 | 7 | FB4 | MC18 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
iobs/Load1 | 14 | 18 | FB5 | MC3 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobs/PS_FSM_FFd2 | 12 | 19 | FB5 | MC7 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
iobs/PS_FSM_FFd1 | 2 | 3 | FB5 | MC10 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobs/IOReady | 4 | 8 | FB5 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
iobm/ETACK | 1 | 6 | FB6 | MC1 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/IOS_FSM_FFd3 | 3 | 6 | FB6 | MC3 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/ES<3> | 3 | 6 | FB6 | MC4 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
iobm/DoutOE | 3 | 6 | FB6 | MC7 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
iobm/IOS_FSM_FFd2 | 5 | 11 | FB6 | MC10 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
iobm/ES<2> | 5 | 7 | FB6 | MC13 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
IOACT | 6 | 12 | FB6 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
IOBERR | 9 | 13 | FB6 | MC18 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimerTC | 2 | 16 | FB7 | MC1 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
cnt/LTimer<9> | 2 | 12 | FB7 | MC3 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimer<8> | 2 | 11 | FB7 | MC4 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimer<7> | 2 | 10 | FB7 | MC7 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimer<6> | 2 | 9 | FB7 | MC10 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimer<5> | 2 | 8 | FB7 | MC13 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimer<12> | 2 | 15 | FB7 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimer<10> | 2 | 13 | FB7 | MC18 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
ram/RASEL | 14 | 12 | FB8 | MC1 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
cnt/Timer<2> | 5 | 6 | FB8 | MC3 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
cnt/Timer<0> | 2 | 4 | FB8 | MC4 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/INITS_FSM_FFd2 | 2 | 6 | FB8 | MC7 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/Timer<1> | 4 | 5 | FB8 | MC10 | STD |  |  | (b) | (b) | D |  |  | RESET
ram/RS_FSM_FFd3 | 13 | 12 | FB8 | MC16 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET
cnt/LTimer<0> | 1 | 3 | FB8 | MC18 | STD |  |  | (b) | (b) | T |  |  | RESET