(module BAT_BAT-HLD-001-THM (layer F.Cu) (tedit 61B427D1)
  (fp_text reference REF** (at -6.055 -10.389) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value BAT_BAT-HLD-001-THM (at 6.391 10.389) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.4 1.4) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -11.8 9.15) (end -11.8 -9.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.8 9.15) (end -11.8 9.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.8 -9.15) (end 11.8 9.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.8 -9.15) (end 11.8 -9.15) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -10.55 8) (end -10.55 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.5 8) (end -10.55 8) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.55 8) (end 5.5 8) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.55 -7.5) (end 10.55 8) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.55 -7.5) (end 10.55 -7.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start -0.07051 14.756402) (end 0 6) (angle 39.0435) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_arc (start 0.07051 14.756402) (end -5.5 8) (angle 39.0435) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (pad N smd circle (at 0 0) (size 17.8 17.8) (layers F.Cu F.Mask))
  (pad P1 thru_hole circle (at -10.4 -1.5) (size 2.3 2.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2 thru_hole circle (at -10.4 1.6) (size 2.3 2.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P3 thru_hole circle (at 10.4 1.6) (size 2.3 2.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P4 thru_hole circle (at 10.4 -1.5) (size 2.3 2.3) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
)
